平阳县国有企业采购招标文件

	平  阳  县

国有企业采购招标文件

项目名称：平阳县粮食物资库智慧粮库配套项目采购

招标编号：PYCG210531047
采 购 人：平阳县国有粮食收储有限公司

联 系 人：郑先生

联 系电 话：13906666177 
代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

联 系 人：郑先生

联系电话：0577-68807257、17395770925

二零二一年五月


 投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。
平阳县公共资源交易中心

浙江天诚工程咨询有限公司关于平阳县粮食物资库智慧粮库配套项目采购公开招标的公告

公告日期：2021年6月1日
    根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江天诚工程咨询有限公司受平阳县国有粮食收储有限公司委托，现就平阳县粮食物资库智慧粮库配套项目采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
一、招标编号: PYCG210531047
二、采购组织类型：国企采购

三、招标项目概况:

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价（万元）
	备注

	1
	平阳县粮食物资库智慧粮库配套项目采购
	1
	项
	57.638 
	平阳县粮食物资库智慧粮库配套项目采购；详见招标文件。
	57.638
	


四、投标供应商的资格要求：
1、符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对供应商的资格要求；

2、本项目拒绝联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按规定办理本项目投标保证金，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn） 。
六、投标截止时间：2021年6月23日 　上午09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2021年6月23日 　上午09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及保证金账户（未按规定交纳将作无效投标处理）：
投标保证金：5000元人民币； 

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2021年6月23日　上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

从以下三个帐户任选一个均可

1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部
银行账号：201000090038285004671
2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行
银行账号：6228400337569055067
3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部
银行账号：392278008671
十一、公告期限： 5个工作日
十二、其他事项
1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或交易过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复不满意的，向监管部门平阳县财政局国企组织科投诉。
十三、本项目实施理由和现场防护措施：
采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购方会同交易中心按照疫情防控一级响应的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购方、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。

十四、联系方式：

1、代理机构名称：浙江天诚工程咨询有限公司

联系人：郑先生

联系电话：0577-68807257、17395770925

联系传真：0577-68807257
地址：平阳县鳌江镇兴鳌中路543-549号2楼（1幢2单元201室）
2、采购人： 平阳县国有粮食收储有限公司

联 系 人：郑先生

联 系电 话：13906666177

地址：平阳县昆阳镇汇水河路52号

3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生
监督投诉电话：0577-63886781

传    真：0577-63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江天诚工程咨询有限公司对平阳县粮食物资库智慧粮库配套项目采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	平阳县粮食物资库智慧粮库配套项目采购

	2. 
	项目编号
	PYCG210531047

	3. 
	资金来源
	财政性资金

	4. 
	采购预算
（最高限价）
	具体见招标公告

	5. 
	采购方式
	公开招标

	6. 
	采购人
	名称：平阳县国有粮食收储有限公司
地址：平阳县昆阳镇汇水河路52号
联系人：郑先生

联 系电 话：13906666177

	7. 
	采购代理机构
	名称：浙江天诚工程咨询有限公司
地址：平阳县鳌江镇兴鳌中路543-549号2楼（1幢2单元201室）
项目负责人：郑先生
手机：0577-68807257、17395770925

	8. 
	评标办法
	综合评分法

	9. 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10. 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11. 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受，应满足下列要求：

	12. 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	13. 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	14. 
	投标货币
	人民币

	15. 
	投标语言
	中文

	16. 
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	17. 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	18. 
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	19. 
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	20. 
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要

	21. 
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	22. 
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项及公告。

	23. 
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。
□现场报名后获取；
 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网http:// www.pyztb.com /直接下载。

	24. 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江天诚工程咨询有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇兴鳌中路543-549号2楼（1幢2单元201室）

联系人：郑先生

联系电话：0577-68807257、17395770925               

联系传真：0577-68807257

	25. 
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	26. 
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生
监督投诉电话：0577-63886781

传    真：0577-63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	27. 
	投标截止时间
	2021年6月23日 　上午09：30截止(北京时间)。

	28. 
	投标文件递交时间及地点
	2021年6月23日 　上午09：30截止；
投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	29. 
	开标时间
开标地点
注意事项
	开标时间：2021年 6月23日 　上午09：30 (北京时间)
开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）   
注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。

	30. 
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；
（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；
（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；
（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；
（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。
（7）宣布开标结束。
（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	31. 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	32. 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	33. 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	34. 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江天诚工程咨询有限公司：邮箱： 1102766042@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	35. 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	36. 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	37. 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后实际签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分     项目简介

一、项目简介

浙江天诚工程咨询有限公司受平阳县国有粮食收储有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县粮食物资库智慧粮库配套项目采购，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）
1、采购清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	环流熏蒸系统
	1
	套

	2
	智能通风系统
	3
	套

	3
	地上通风笼系统
	3
	套

	4
	智能控温系统
	2
	套

	5
	粮库综合控制柜系统
	1
	套

	6
	综合管路系统
	1
	项

	7
	库区视频监控系统
	1
	套


2、主要设备清单

	序号
	产品名称
	参数要求
	数量
	单位

	一、环流熏蒸系统

	1
	环流风机
	全铝浇铸，风机功率≤0.75KW，转速≤2800r/m，风压≤1000Pa,风量≤1000m3/h，带防雨罩。
	1
	台

	2
	手动测气装置
	气体手动取样检测装置，5个取样点，设回气管一根。
	1
	套

	3
	仓外环流管道
	（1）设计环流管路最大风速小于22m/s。
（2）固定式管路风机进、出口的连接采用金属软管。
（3）固定式管路每个廒间安装一套。要求主体固定在仓房墙壁上，并符合如下要求：
   a)平直度：DN<100mm时，允许偏差18%，最大40mm；
             DN>100mm时，允许偏差2%，最大60mm。
   b)垂直度：允许偏差4%，最大25mm。
（4）金属管道间连接采用翻边法兰方式或焊接方式，并符合GB50235的规定。
（5）管道法兰用的非金属垫片，符合GB50235中的规定。
（6）管路法兰、管架及紧固件用不锈钢法兰制作。
（7）用于调节支管管风量的阀门开启方便，调节灵活。
（8）环流管路泄露性符合GB50235中的规定。
（9）采用不锈钢材质，管径75mm，厚度≥1mm，仓外明装，1机3道，包含环流风机至各通风连接管道。
	1
	套

	4
	粮面PVC管道
	主管PVC110，支管PVC75,T型结构
	1
	套

	5
	PU穿线管
	不锈钢40
	10
	米

	6
	PU管
	PUф6*4
	300
	米

	7
	风机供电线
	RVV4*1.5
	100
	米

	8
	配件
	/
	1
	批

	二、智能通风系统

	9
	电动保温窗
	平房仓保温电动窗尺寸1500×1200×50mm，窗外框采用40×60×2mm不锈钢方管，整体外包0.6mm厚SUS304不锈钢板；内填50mm厚聚苯乙烯保温材料；采用电动推杆驱动，窗扇配备开闭到位检测装置及输出信号、开闭反馈接口，电压：24V，推力：4000N，防护等级：IP65。
	5
	套

	10
	防雀网
	304不锈钢网片，网孔：10*10mm。
	5
	套

	11
	窗户轴流风机
	粮库专用换气风机                   
风量：≥12812m³/h
风压：≥232Pa
功率：≥1.1KW
	2
	台

	12
	电动通风口
	整体采用SUS304不锈钢制造，产品整体美观大方、结构合理、密封性能强、耐腐蚀。整体外观呈正方形，尺寸为深度540*外框长900*外框高900*圆筒直径500mm。门内层有保温隔热材料，保温隔热层采用PS挤塑板填充。内体采用圆形结构，圆口外侧设置一道8*13mm专用密封槽，可阻止熏蒸气体溢出，能达到更好的密闭效果。通风口内设有电动推杆装置，电动推杆连接不锈钢通风门，关闭时通风口门内壁紧贴发泡橡胶密封条上，电动推杆采用涡轮式结构，比同类的推杆锁闭性能更强，电动推杆防护等级为IP54。
	3
	套

	13
	通风口双向轴流风机
	尺寸：500*420mm，功率≥4KW，电压：380V，风量≥13791m3/h，风压≥540Pa，可拆卸式设计，含减震器、支架等。
	3
	套

	14
	配件
	/
	1
	批

	15
	电动窗控制线
	RVV6*1.0引至综合控制柜。
	300
	米

	16
	窗户轴流风机供电线
	RVV4*1.5引至综合控制柜。
	200
	米

	17
	通风口控制线
	RVV6*1.0引至综合控制柜。
	200
	米

	18
	通风口双向轴流风机供电线
	RVV4*2.5引至综合控制柜。
	200
	米

	三、地上通风笼系统

	19
	空气分配箱
	1350*720*720mm.材料采用框架为50*50*5mm角钢，面板为3mm厚冷轧钢板，加强筋为40*8mm扁钢，加强筋与箱体满焊，并焊接牢固。
	3
	个

	20
	地上笼主风道
	1000*500*345mm.材料采用2mm厚冷轧钢板制作、表面热镀锌处理，每米主风道内置2根∮10拉杆，风道应分段，每段长1米。
	21
	张

	21
	地上笼支风道
	1000*500*345mm.材料采用2mm厚冷轧钢板制作，表面镀锌处理，每米主风道内置2根∮10拉杆，风道应分段，每段长1米。支风道开孔率为30%，桥式孔，孔眼以不漏粮为限。
	144
	张

	22
	地上笼弯头
	配套
	6
	只

	23
	地上笼三通
	配套
	3
	只

	24
	堵头
	500*345 镀锌板 厚度2mm。
	9
	只

	25
	其他配件
	/
	1
	批

	四、智能控温系统

	26
	粮仓专用降温机组
	详见附表1
	2
	台

	27
	安装支架
	配套不锈钢支架。
	2
	套

	28
	配件
	/
	1
	批

	29
	降温机组强电供电线
	YJV3*4+2*2.5引至强电箱。
	100
	米

	30
	降温机组控制线
	CAT6引至综合控制柜。
	1
	箱

	31
	降温机组控制线
	RVVSP2*1.0引至综合控制柜。
	100
	米

	五、粮库综合控制柜系统

	32
	综合控制柜
	详见附表2
	1
	个

	33
	控制柜基础
	尺寸根据控制柜定制
	1
	个

	34
	其他配件
	控制柜供电线等
	1
	批

	六、库区视频监控系统

	35
	网络红外高清球机
	详见招标文件第20页设备技术指标要求
	2
	台

	36
	防熏蒸网络高清球机
	详见招标文件第20页6.4设备技术指标要求
	1
	个

	37
	壁装支架
	配套
	1
	个

	38
	网络红外高清枪机
	详见招标文件第20页6.4设备技术指标要求
	6
	台

	39
	枪机支架
	墙装，高6寸，水平360度可转动，垂直0-80度可转动
	6
	个

	40
	摄像机电源
	DC12V/12A
	2
	个

	41
	摄像机电源
	AC24V/3A
	3
	个

	42
	网络摄像机防雷器
	网络摄像机防雷
	8
	个

	43
	32路8盘位网络硬盘录像机
	详见招标文件第20页6.4设备技术指标要求
	1
	台

	44
	硬盘
	6T，监控级监控硬盘
	8
	块

	45
	球机立杆
	球机立杆，长度5米，单挑60cm 直径140*2.75mm 铸铁喷塑材质
	2
	根

	46
	立杆基础
	立杆基础体积270*270*400mm，c25砼水泥，含接地等装置
	2
	套

	47
	8口工业交换机
	详见招标文件第20页6.4设备技术指标要求
	2
	个

	48
	工业交换机光纤模块
	千兆 单模双纤SFP模块
	2
	个

	49
	安防信息箱
	304不锈钢箱，带温控装置及散热风扇
	1
	个

	50
	安全网关
	详见招标文件第20页6.4设备技术指标要求
	1
	台

	51
	核心交换机
	详见招标文件第20页6.4设备技术指标要求
	1
	台

	52
	机柜
	22U
	1
	个

	53
	其他配件
	/
	1
	批

	54
	监控信号线
	CAT6 
	2
	箱

	55
	监控电源线
	RVV2*1.0 
	600
	米

	56
	监控电源线
	RVV3*2.5 
	100
	米

	七、综合管路系统

	57
	通风系统KBG32管
	扣压式薄壁钢管，外直径32，厚度≥1.2mm，含安装。
	100
	米

	58
	控温系统KBG32管
	扣压式薄壁钢管，外直径32，厚度≥1.2mm，含安装。
	20
	米

	59
	控温系统PPR32管
	PPR冷水管，外直径32，厚度≥2.9mm，含安装。
	20
	米

	60
	监控系统KBG32管
	扣压式薄壁钢管，外直径32，厚度≥1.2mm，含安装。
	200
	米

	61
	穿墙开孔
	φ50，监控、测气进仓 
	2
	个

	62
	穿墙开孔
	φ250，空调风口管
	4
	个

	63
	PE50
	聚乙烯塑料管，外直径50，SN6.3，含安装。
	350
	米

	64
	SC50
	镀锌钢管，外直径60，厚度≥3.0mm，含安装。
	60
	米

	65
	复合井盖
	500*500*50cm，复合材质，承压3吨，含安装。
	8
	个

	66
	手井
	500*500*500mm
	8
	个

	67
	土方开挖
	/
	60
	立方米

	68
	土方回填
	/
	60
	立方米


三、技术要求

1.环流熏蒸系统
1.1系统概述

环流熏蒸系统是通过强制气体循环，促进熏蒸气体在粮堆中均匀分布，并在仓内保持一定的浓度和时间，杀死各生长阶段的害虫。环流熏蒸系统由固定式环流装置、取样检测报警装置、防护用品等组成。
1.2主要设备技术要求

（1）环流风机
环流熏蒸风机应采用具有防泄漏、防爆和抗磷化氢腐蚀性能的粮食熏蒸专用离心风机，风机功率≤0.75KW，转速≤2800r/m，风压≤1000Pa,风量≤1000m3/h，全铝浇铸，密封性好。电机上方加装不锈钢防雨罩使机体不受日晒雨淋，保障使用寿命。
（2）手动测气装置
每廒间5个取样点，应设回气管一根。

安装要求：取样管根数应与取样点一致，并编号。取样管护管采用具有抗腐蚀的材料。检测箱应固定在仓房外方便检测的墙壁上，并应对每根取样管单独设置阀门，阀门的编号应与预留在仓内的取样管编号一致。
（3）仓外环流管道
本次项目建设采用仓外环流方式，详细要求如下：
（1）设计环流管路最大风速小于22m/s。
（2）固定式管路风机进、出口的连接采用金属软管。
（3）固定式管路每个廒间安装一套。要求主体固定在仓房墙壁上，并符合如下要求：
   a)平直度：DN<100mm时，允许偏差18%，最大40mm；
                           DN>100mm时，允许偏差2%，最大60mm。
   b)垂直度：允许偏差4%，最大25mm。
（4）金属管道间连接采用翻边法兰方式或焊接方式，并符合GB50235的规定。
（5）管道法兰用的非金属垫片，符合GB50235中的规定。
（6）管路法兰、管架及紧固件用不锈钢法兰制作。
（7）用于调节支管管风量的阀门开启方便，调节灵活。
（8）环流管路泄露性符合GB50235中的规定。

（9）采用不锈钢材质，管径75mm，厚度≥1mm，仓外明装，1机3道，包含环流风机至各通风连接管道。

2.智能通风系统

2.1系统概述

智能通风系统可实现对粮仓的电动窗户、通风口、风机等设备进行机械通风控制，帮助保管人员捕捉最佳时机进行储粮通风降温，避免低效通风，无效通风和有害通风现象的发生。
2.2主要设备技术要求

（1）电动保温窗
平房仓保温电动窗尺寸1500×1200×50mm，窗外框采用40×60×2mm不锈钢方管，整体外包0.6mm厚SUS304不锈钢板；内填50mm厚聚苯乙烯保温材料；采用电动推杆驱动，窗扇配备开闭到位检测装置及输出信号、开闭反馈接口，电压：24V，推力：4000N，防护等级：IP65。

（2）窗户轴流风机
粮库专用换气风机                   

风量≥12812m³/h

风压≥232Pa

功率≥1.1KW

（3）电动通风口
整体采用SUS304不锈钢制造，产品整体美观大方、结构合理、密封性能强、耐腐蚀。要求整体外观呈正方形，尺寸为深度540*外框长900*外框高900*圆筒直径500mm。门内层有保温隔热材料，保温隔热层采用PS挤塑板填充。内体采用圆形结构，圆口外侧设置一道8*13mm专用密封槽，可阻止熏蒸气体溢出，能达到更好的密闭效果。通风口内设有电动推杆装置，电动推杆连接不锈钢通风门，关闭时通风口门内壁紧贴发泡橡胶密封条上，电动推杆采用涡轮式结构，比同类的推杆锁闭性能更强，电动推杆防护等级为IP54。

（4）通风口双向轴流风机
尺寸要求：500*420mm，功率要求：≥4KW，电压要求：380V，风量≥13791m3/h，风压≥540Pa，可拆卸式设计，含减震器、支架等。

3.地上通风笼系统

3.1系统概述

地上笼通风笼系统适用于小麦、稻谷、玉米、大豆等长期存储，是大型粮库的最理想通风设备，用于房式仓和露天散装粮垛，可使空气流均匀进入粮堆，有效的对粮食实施降温、降水、药剂熏蒸、气调、调质、排除残毒、异味等多向作业。其产品造型美观大方，结构合理，抗氧化，防腐蚀，抗挤压，不漏粮，安装省时省力，收存方便，使用寿命长等特点。
地上笼通风笼系统由空气分配箱、主风道、支风道、三通、弯头、堵头、紧固件等组成。地上笼为倒U字型，均为冷轧钢板制作。风管之间采用搭接方式，要求各部件接缝严密，连接牢固。

3.2主要设备技术要求

（1）空气分配箱
1350*720*720mm.材料采用框架为50*50*5mm角钢，面板为3mm厚冷轧钢板，加强筋为40*8mm扁钢，加强筋与箱体满焊，并焊接牢固。
（2）地上笼主风道
1000*500*345mm.材料采用2mm厚冷轧钢板制作、表面热镀锌处理，每米主风道内置2根∮10拉杆，风道应分段，每段长1米。
（3）地上笼支风道
1000*500*345mm.材料采用2mm厚冷轧钢板制作，表面镀锌处理，每米主风道内置2根∮10拉杆，风道应分段，每段长1米。支风道开孔率为30%，桥式孔，孔眼以不漏粮为限。
4. 智能控温系统
4.1系统概述
智能控温系统主要用于夏季高温仓内空间整体降温使用，系统通过每个廒间配置的制冷降温机组全速运转，达到迅速降低仓内空间环境温度的目的。此外系统设备还应可通过控制系统进行远程的控制，并且通过经验模型，在温度超过限定值时，实现定时开关、指定温度自动启动及关闭等功能。
4.2粮仓专用降温机组设备技术要求

附表1
	指标项
	技术要求

	机组匹数HP
	6

	制冷量
	≥17KW

	室外侧送风量
	≥6500m³/h

	室内侧送风量
	≥3000m³/h

	冷媒
	种类
	R22

	
	充注量(g)
	4000

	额定电源
	380V~50Hz

	装机功率
	压缩机
	5200W

	
	送风机
	550W

	
	冷凝风机
	400W

	装机总功率
	≥6100W

	配线规格
	4mm2

	电气控制方式
	温度控制器

	温度控制（℃）
	10℃～30℃

	温度控制精度（℃）
	±1℃

	机组风口直径
	DN250

	风口密闭门
	★整体采用304不锈钢材质，可通过双槽薄膜实现风口的密封（投标时提供风口密闭门实物照片）。

	产品认证
	★具有有效期内的3C认证证书，提供复印件加盖公章。


5.粮库综合控制柜系统
5..1系统概述
粮库综合控制柜系统针对传统仓储作业工作中人工投入大、操作复杂、数据孤立等弊端，借助于先进的工业自控技术，为粮库管理人员提供一套涵盖通风作业、控温作业、能耗管理、实时报警等丰富功能的信息化管理手段。通过系统的应用，粮库管理人员可以方便实现在粮库现场的各类作业控制和信息查询，大幅提升仓储作业效率。
5.2综合控制柜技术要求

附表2
	指标项
	参数要求

	尺寸
	定制

	柜体材质
	采用304不锈钢，厚度2.0mm，表面进行拉丝处理。

	主控模块
	采用优质可靠的主控模块。

	可接入设备及协议支持
	支持电动保温窗、轴流风机、电动通风口、空调、环流风机等设备接入，可兼容MODBUS TCP、MODBUS RTU、RS 485等协议。

	触摸屏
	采用便携式升降设计，触屏尺寸不小于15寸，触屏内置Android操作系统

	触屏功能
	可满足粮库管理者进行现场仓储作业要求，包括通风控制、空调控制等功能

	UPS供电功能
	要求具有UPS供电功能，当库区或仓房出现断电情况时，综合控制柜可自动切换至UPS供电模式，并可通过控制柜内触屏操作实现对当前仓房的电动窗、电动通风口等设备的紧急关闭，同时可实现断电期间仓内粮情温湿度数据的采集及查询，UPS后备时间不小于1小时。

	人性化设计
	具备漏电保护、夜间LED照明、温控自动散热等设计。

	工作环境
	温度范围：-10℃~50℃
湿度范围：10%~90%

	安装方式
	落地式安装，与水泥承台采用膨胀螺栓固定。底部采用金属板密封，以防止鼠患。

	产品认证
	★综合控制柜须具有较好的电气安全和抗干扰性能，柜体整体接地电阻≤0.01Ω，可在接收5kV以上冲击电压试验后正常工作。（提供第三方有资质的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供复印件并加盖单位公章。）

★综合控制柜须具有较好的EMC防护能力，设备需通过GB/T17626.2标准的静电放电考扰度试验、GB/T17626.3标准的射频电磁场辐射抗扰度试验、GB/T17626.4标准的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、GB/T17626.5标准的浪涌（冲击）抗扰度试验的。（提供第三方有资质的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供复印件并加盖单位公章。）


6.库区视频监控系统
6.1系统概述
视频监控系统是现代科学条件下高新技术产品，实时进行数字化电视网络监控，把人为管理、安全防范、信息处理有机结合在一起，使安范系统的管理手段得到极大提高。
本次项目的视频监控见覆盖库区主要出入口、仓房道路、仓内等重点防护单位，系统建成后库区的相关领导可通过计算机局域网络调看监控录像，监控录像保存时间在90天或以上。
管理软件构建在网络上，前端通过监控主机接入图像、报警输入，通过传输及控制，所有监控图像信息可以实时传输至监控中心，由监控中心对监控的图像的处理和远程管理，从而真正实现数字图像的网络化管理与应用。
6.2系统设计要求
系统在设计和设备选型方面，应遵循以下要求：
先进性：选用设备注重其技术领先，采用实时性强、压缩比高的音视频服务器，红外网络高清摄像机，既可以保证网上传输占用较小的带宽，又可以保证较高的图像传输质量。系统应是满足可靠性和实用性要求前提下的最先进的系统。系统应是一个符合集散系统发展趋势；特别是符合计算机技术和网络通信技术最新发展潮流并且应用成熟。
安全性：由于通过网络传输监控图像，因此其安全性也极为重要。接收发送服务器要具有多级密码登陆功能，传输的图像格式通过通用软件来浏览，不能对其进行修改。远程监控端具有权限设置功能和密码登陆功能。
稳定性：应采用成熟稳定的产品，视频采集和编解码设备采用嵌入式产品，应能够保证系统7X24小时不间断运行。
可靠性：具有设计独到的视频流量管理功能，保证网络通畅。可实行多级操作权限管理，保证统一、规范管理。系统具有自诊断功能。系统的平均无故障工作时间MTBF>10000小时。
开放性：软件可以与第三方系统相融合，可以读取第三方系统的相关数据，也可以为第三方系统提供其需要的相关数据，具有开放式结构。
统一性：采用指挥中心实现集中控制调度，对所有的图像在处理过程中统一数据格式，实现一体管理，同时传输网络协议保持一致，形成网上监控调度的统一框架。
实时性：视频延时小于0.5S。
功能完善的录像管理体系。系统可选用手动、移动侦测、告警、定时录像等多种录像方式；提供指定周期的滚动删除功能，有效防止存储空间耗尽。同时可提供分布式网络存储功能，与网络内其它服务器或NAS紧密结合。
可扩展性：采用实时监控调度网络架构，内部采用可配置方式进行集中管理，当增加监控点及扩展系统时，只需要看作增加网络上的一个新的外部结点即可。
由于用户以后的需求会不断发展，监控点数量将随之扩大，在服务器端口足够的情况下，只要增加前端设备及相关网络，不用添加其他附加设备，以保护用户的投资。
灵活的组网方式，方便监控点的增加。几个视频监控系统可以作为子系统组成更大的视频监控系统，可按多级组网的方式，形成大规模的监控网络，高一级监控中心能管理和监控低一级监控中心的运行。
经济性：在确保完成系统功能的前提下，尽可能选择性价比高的产品，降低系统总体造价。
易维护性：由于各个监控点作为网络上的一个结点，之间是相互独立的，当某一个监控点出现系统故障时并不影响整个远程网络集中监控，增强了系统的易维护性。
6.3系统功能要求
（1）图像监控：中心机房对接入的监控图像，通过解码器在电视墙或拼接大屏上能清晰实时显示监控场所，并能对摄像机进行方位、变焦等控制，并且可以对摄像机进行预置设定路径扫描。
（2）网络浏览：网络浏览目录树、模糊查询等多种形式显示，并可以多画面方式显示，画面监控点用户可以任意组合；采用客户端浏览软件的用户能控制云台镜头、能浏览实时和历史图像、能对显示画面进行抓拍和本地1080P格式的图像录像等处理，并能显示在线浏览用户数。
（3）图像存储与查询：所有图像采用硬盘录像机以1080P格式进行24小时全过程录像，帧率为每秒25帧以上，信息保存30天以上；存储的图像通过网络在有权限的电脑上进行快进或快退等速度回放，并有灵活的检索手段，能方便地查询不同时间地点的监控录像资料。
（4）分级管理与控制：监控图像按照不同级别与权限进行管理与控制，监控处理中心和有关领导在网上具有较高查看和控制级别，能浏览和控制相关的高清晰度监控图像；网上其他用户只能浏览监控图像。
（5）系统安全和维护管理：系统要求具备较强的容错性，不会因误操作等原因导致系统出错和崩溃；系统应具有数据备份与恢复功能；系统应具有对前端设备进行远程维护管理的能力；提供对系统操作的在线中文帮助；应自动生成系统运行日志，可以查询和报表方式打印输出。
6.4设备技术指标要求
（1）网络红外高清球机

400万像素7寸混合补光网络高清智能球机
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测报警，并支持联动可见光闪烁警戒及声音警戒功能
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
支持最大2560X1440@30fps高清画面输出
支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR

支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
采用可见光补光30m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控
支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR

支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转） 

支持300个预置位，8条巡航扫描
支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时抓图与事件抓图功能
支持区域曝光与区域聚焦功能
支持中心镜像功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
支持1路音频输入和1路音频输出
内置扬声器
内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能
支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家协议
IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
（2）防熏蒸网络高清球机
	序号
	环境因素
	功能项
	技术（标准）参数要求

	1
	在平均600ppm的磷化氢浓度密封箱中熏蒸20天以上
	外观质量
	网络接口，电源及功能接口应无腐蚀生锈现象

	
	
	
	设备线路板、金属接插件、电子元器件表面不应有锈蚀

	2
	
	通信接口
	以太网接口通信正常

	3
	
	图像质量
	图像质量无明显下降，画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象

	4
	
	手动控制
	应能响应控制设备发出的水平、垂直和变焦命令

	5
	
	水平手控最大速度（°/s）
	大于等于150

	6
	
	云台定位准确度（°）
	小于等于0.5

	7
	
	预置位
	预置位数目应大于等于128个，存预置位和调预置位功能应正常

	8
	
	自动翻转
	在运动过程中，图像应始终保持正像

	9
	
	自动扫描
	可在设定好的两点间扫描或360 º连续扫描

	10
	
	自动巡航
	可按照所设定的预置位完成巡航路径，预置位停留时间可设置

	11
	
	字符叠加（OSD）
	可在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息应包括：时间、日期、可编辑中文字符等

	12
	
	补光方式
	应有一体化集成白光补光灯，应采用高效白光阵列灯，最远照射距离应达到100m，具有自动/手动开光的功能

	13
	
	基本参数
	400万像素球形摄像机，支持23倍光学变焦，视频输出分辨率最大支持1920X1080@30fps


（3）网络红外高清枪机
400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像
码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
支持OSD颜色自选
支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态
支持背光补偿,适应不同监控环境
功能齐全: 一键恢复,心跳,镜像等
高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米
支持smart IR,防止夜间红外过曝
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
支持日夜两套参数独立配置
Smart功能
Smart侦测:10项行为分析,2项异常检测,1项识别检测
Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码
支持三码流,支持手机监控
支持ONVIF(PROFILE S) ,ISAPI,支持GB28181, E家平台接入,支持萤石云平台接入
符合IP67级防尘防水设计,可靠性高
支持10M/100M自适应网口
支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤 

支持HTTPS等安全认证,支持创建证书
初始设备开机修改密码,保障密码安全
支持用户登录锁定机制
（4）网络硬盘录像机
2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。

支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；
支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；
可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；

支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；

支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签；

可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声；

支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；
支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；
支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像；

支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；

支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 

支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示；

支持录像打包时间1-300分钟可设置；

支持双码流同时录像；
支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；

（5）8口工业交换机
产品具有2个千兆光口，8个千兆自适应以太网电口，管理型环网交换机，全铝制散热机壳，无需风扇散热。
1、采用高性能马威尔芯片，支持SNMPv1/v2
2、支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作，并带有自动协商能力
3、支持console，支持AF/AT兼容模式，支持STP/RSTP/MSTP，支持ERPS
4、支持电口极性自动翻转，交叉直连线可以自动识别
5、电源输入电压DC12~58V，双电源冗余，电源接口防反接、过载保护，满载功耗<36W  
6、支持MDI/MDI-X自动交叉切换
7、广播风暴抑制；支持ACL功能
8、支持共模4KV，差模2KV防雷防浪涌保护功能，以及8~15KV静电防护功能
9、通过公安部的电磁、湿热、振动、冲击、自由跌落测试检测，通过ISO9001:2008质量认证
10、支持IP40及以上防护等级，相对湿度 5%~95%
★11、宽温工作温度：-40℃-85℃，具有测试温度可达高温85℃±2℃持续时间24小时，低温-40℃±2℃高低温实验持续24h，提供第三方有资质的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供复印件并加盖单位公章。
（6）安全网关
	项目
	技术要求

	整机吞吐量
	≥5Gbps

	并发连接数
	≥150万 

	每秒新建连接数
	≥1.5万

	设备接口
	具备8个千兆电口，千兆光口≥2个，支持2个扩展插槽，可扩展4个千兆光口和4个千兆电口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口；

	维护功能
	★为便于运维，硬件面板应支持专门的一键重启按键，必要时可在不登录设备的情况下一键重启设备，投标时提供设备面板实物照片证明。

	系统要求
	基于专用多核处理器、非X86硬件架构，Web界面可显示处理器核心数，且各核心均参与工作 

	路由支持
	支持静态路由，等价路由
支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议
支持多链路出站负载，支持基于ISP的智能路由选路

	基础功能
	支持一条目的NAT策略配置多个入接口，一条源NAT策略选择多个出接口。

配置安全域域间策略时，为减少页面间的来回切换，要求能实现在一个页面完成所有配置。
为提高运维效率，要求支持策略模糊查询功能，输入关键字即可查询出相关策略。

配置页面支持定制显示/隐藏策略元素列，将不常用元素列隐藏，页面更简洁。
具备策略安全策略冗余检测能力，高亮显示冗余策略，避免策略出现包含关系，导致细粒度策略无法发挥作用，带来安全隐患。
★支持通过命令行的方式对设备内部的数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查（投标时提供界面截图）。

	入侵防护功能
	入侵防护漏洞规则特征库数量在5000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号； 

支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；
可提供最新的威胁情报信息，官方网站每周会进行安全通告，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测；

	安全可视化
	支持对被保护对象的流量进行分析，发现被保护对象的不同业务流量情况，支持生成和导出相关报告； 

支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，智能生成包过滤策略，提高运维人员工作效率； 

支持自定义统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的攻击事件及审计日志等内容，并形成报表；

	运维能力
	支持所有安全设备的安全日志汇总，并能够通过时间、严重等级、动作、ip、用户、特征/漏洞ID等多个条件查询过滤日志。
支持通过命令行的方式对数据流在防火墙中的转发流程进行分析，帮助迅速定位网络故障。

	系统配置
	支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限；
支持自动和手动备份，能够保存5个以上的文件，支持配置回滚。
支持NTP协议，可作为NTP Server，也可作为Client设备；


（7）核心交换机
	指标项
	技术规格要求

	配置要求
	交换容量≥590Gbps，包转发率≥300Mpps； 


	
	配置：千兆电口20；千兆Combo口8个，万兆光口4个，扩展槽位1；

	虚拟化
	支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备

	节能环保
	为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤90W 

	工作环境
	★为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作，提供第三方有资质的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供复印件并加盖单位公章。

	MAC地址用户数
	要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k 

	路由特性
	支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； 

	
	支持的OSPF路由条目数≥12k

	组播
	支持IGMP Snooping、IGMP Proxy
支持GMRP
支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM

	MPLS
	支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE

	网络管理
	支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3


7.综合管路系统
管道安装位置主要位于绿化带内，绿化带一律埋设PE半硬质塑料管，埋深不小于0.5m；管道过道路时，外套钢管，埋深不小于0.7m；手孔深度根据根据设计图纸。但由于规划路面高度的变化，实际埋深也会有所变化。（埋深是指路面到管道顶部的垂直距离）管道段长根据现有规模最大段长控制在45米以内。 人（手）孔程式采用邮电部基建司1991年1月1日编制《通信管道人孔和管块组群图集》相关各人（手）孔。

其他说明：

1、本项目总价包干（包含本项目的供货、运输、安装施工、维保等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目总价包干，所需辅材均需包干计入投标价。
2、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。
3、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

4、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同，并上报财政主管部门给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

四、商务条款

1、质保期

1.1、▲质量保证期至少2年，自验收通过后起算。

1.2因供应商提供的设备的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维护，由此造成采购人的损失由供应商承担。

1.3投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。
2、付款方式： 

▲合同签订后七个工作日采购人支付30%的预付款，项目完工通过验收后七个工作日采购人支付到合同款项的100%。

履约保证金：合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同总价5％的履约保证金。履约保证金待合同履约完毕后七个工作日内无息退还。

3、交货安装地点

3.1.交货地点：按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

4．完工期

▲完工期：合同签之日起45日历天内完成。
5．培训：结合项目实施，根据需方需要提供免费培训，配合需方做好培训工作。具体培训要求包括，供应商必须完成对需方各种相关人员的技术培训，培训需方各种相关人员对本系统的操作及维护，培训不限人数。购文件中提供所有相关培训的课程内容，以供参考。最终实际的培训课程内容用户可根据需要，统一调整。
四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.货物的提供、运输、装卸、辅材、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用包干方式，项目实施过程中各项单价不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

10、▲本次采购预算（最高限价）为57.638万元人民币，如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。
11、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
13、▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在本项目开标前（投标截止时间前）到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账或现金存入的，其投标将按无效投标处理。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网（http:// www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核及其他原件资料三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1、商务报价部分组成
1）开标一览表（附件二（一））

2）投标产品数量、价格表（附件二（二））
3）随机备品备件及专用工具清单（附件六）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七）
2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四、一）；

3）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））；

4）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

5）商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

6）投标供应商情况声明（见附件四（二））；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。
7）供应商营业执照。（复印件加盖有效公章）；

8) 供应商（制造商）供应商相关资质、证书、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；
10）2018年1月1日以来的类似项目业绩证明（需提供合同或中标通知书）（附件八）；
11）节能（环保）产品清单（附件九）；

12）针对本项目拟派项目负责人、项目小组人员表（附件十）

13）供应商针对本项目的详细方案； 

14）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表；
15）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

16）供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件十一）

17）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：
（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；
（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

18）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

2.3、资格审核及其他原件资料部分（单独包装密封并内附清单一览表，格式自拟）：

1）供应商营业执照； 

2）法定代表人授权书原件；

3）供应商认为需要的其他部分。

上述资料提供复印件的，须加盖公章并提供网上查询网址链接。
3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价（附件二）。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

  5、投标

5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
   6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交向采购人递交了履约保证金同时采购合同原件给予平阳县公共资源交易中心采购科后5个工作日内退还。未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

6.4发生下列情况之一，投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）弄虚作假及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核及其他原件资料部分均分开装订，分别密封)。   
五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本密封；技术资信部分正本与副本密封；资格审核及其他原件资料单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、 “技术资信投标文件”、“资格审核资料”、“开标时启封”字样。
1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。
3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人授权书原件密封在资格审核及其他原件资料部分中的投标文件也有效）、供应商授权代表有效身份证件（原件）；由采购人或招标代理机构确认投标资格。
▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

六、开标和评标

1.1、开启资格审核及其他原件资料部分投标文件，同时开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核及其他原件资料部分投标文件”及商务报价部分投标文件；

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供营业执照原件且未提供供应商营业执照复印件及供应商营业执照网上查询网址链接的； 

2）未按规定交纳投标保证金的；

3）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件原件的，或法定代表人到场的，法定代表人未提供有效身份证件原件的。

4）评标现场经查询：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
1.2 开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件等资格审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5） 明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
10）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；
（六）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。　　
11）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。 

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。
5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司胜利支行
开户名称：浙江天诚工程咨询有限公司平阳分公司
开户帐号：201000244310833
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                           　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（仅供参考）
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限
合同签之日起45日历天内完成。
第六条：供货方式
在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。
第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在供货后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付

详见招标文件。
第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及浙江天诚工程咨询有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

附件一
                         投  标  函

平阳县国有粮食收储有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：
投标文件正本一份，副本四份；
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
附件二     

开标一览表
供应商名称：                  招标编号：          
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	平阳县粮食物资库智慧粮库配套项目采购
	大写：

小写：
	 


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
附件二（二）

投标产品数量、价格表

（价格单位：元人民币）

	平阳县粮食物资库智慧粮库配套项目采购
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


  说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
附件二（三）

投标产品的数量、配置及主要技术参数表（不带价格放技术资信标中） 
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
附件三（一）
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

附件三（二）
技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
附件四
资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书
平阳县国有粮食收储有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


（二）投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5. 投标单位有效营业执照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）
附件五               其他投标文件
附件六

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

附件七

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
 附件八
2018年1月1日以来的类似项目业绩证明（需提供合同或中标通知书）（复印件加盖公章）

（自行编制）
附件九       
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；

2、表格可以延续。
投标供应商盖章：   
日 期：          
附件十

（一）拟派项目负责人情况表
	姓名
	
	近年业绩及承担的主要工作情况

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	从业年限
	
	

	证书编号
	
	

	其他资质情况
	
	

	联系电话
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件加盖公章，同时提供项目负责人在投标人单位近三个月社保缴纳证明。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
（二）项目小组人员情况表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	从事专业年限

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。
2、以上的人员必须是公司正式在编人员。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件十一

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

技术资信评分项索引表（放置投标文件首页）
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第六部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核及其他原件资料部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核及其他原件资料部分及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:商务报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	序号
	评审内容
	评审标准
	分值

	1
	投标供应商情况
	投标供应商具有质量管理体系、环境管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证证书的，每1项得1分，最多得4分。

(提供证书复印件加盖公章，否则不得分)
	0-4

	
	
	投标供应商具有电子与智能化专业承包资质二级及以上证书的得2分。(提供证书复印件加盖公章，否则不得分)
	0-2

	2
	类似业绩
	投标供应商自2018年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得5分。

（提供中标通知书或合同复印件加盖公章，否则不得分）
	0-5

	3
	项目人员配备
	拟派项目负责人具有机电工程二级及以上建造师证书的得2分；具有机电或弱电相关专业中级及以上职称证书的得2分；本项最高得4分。(提供证书复印件加盖公章，同时提供项目负责人在投标人单位近三个月社保缴纳证明，否则不得分)
	0-4

	
	
	根据投标供应商拟派的项目团队人员的专业技术水平、类似项目实施经验、各类人员岗位与职责分工是否能满足项目要求等情况进行打分。项目团队配置情况合理可行的6.1-8分；项目团队配置情况基本合理可行的3.1-6分；项目团队配置情况一般的0-3分。
	0-8

	4
	产品技术参数、配置、性能
	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（供应商须提供相关检测报告或证明材料，否则不得分）。
1、技术要求中带★的项目，如有负偏离则每项扣2分；（0-16分） 

2、其他技术指标的响应度，完全满足的6.1-8分，基本满足的3.1-6分，部分满足的0-3分。（0-8分）
	0-24

	5
	实施方案
	根据供应商的整体项目的实施方案和单个系统实施方案是否符合用户需求，项目管理、组织机构、实施流程、实施计划、安装集成及调试验收等，由专家进行打分。完全合理可行8.1-12分，基本合理可行4.1-8分，部分合理可行0-4分；
	0-12

	6
	人员培训方案
	根据供应商的人员培训方案、培训计划方案等，由专家进行打分。完全合理可行4.1-5分，基本合理可行2.1-4分，部分合理可行0-2分；
	0-5

	7
	售后服务方案
	根据供应商的承诺的响应时间与保证措施、其它服务及售后服务承诺等，由专家进行打分；完全合理可行4.1-6分，基本合理可行2.1-4分，部分合理可行0-2分；
	0-6


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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