万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目总承包
答疑文件
致各投标单位:
疑问（一）：根据招标文件要求，在投标人提供的资料中所涉及到原件的需要提供原件，目前因受新冠疫情和当地出行政策影响，许多企业总部在疫情管控区，原件无法借出,且有企业社保人员委托代理人无法到场递交标书。本项目可否用原件复印件加盖公章代替原件？委托代理人是否可不提供企业的社保证明？ 
答：1.鉴于当前新冠疫情形势，现对本项目做如下补充：关于招标文件中涉及资格审查与资信标须提供证明资料原件的要求，现修改为：投标人须提供证明资料原件或提供清晰的原件扫描件（加盖公章），若因扫描件不清晰而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。另外提供原件扫描件的，必须保证其真实性，中标之后必须提供原件供招标人核查，若发现中标人提供的原件存在弄虚作假的，招标人有权取消其中标资格，并且其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。（注：联合体协议书须为原件，具体要求详见原招标文件。）2.本项目并未要求如委托代理人现场递交标书时须提供企业的社保证明。

疑问（二）：拟派施工负责人具备正高级工程师（工业与民用建筑专业）职称证的得1分；【证明材料：① 须提供证书原件或电子证书（电子证书上的二维码需清晰可查询），未提供或电子证书二维码无法查询的不予得分。② 职称的评审结果须在行政主管部门官方网站公布，提供网站链接并提供网页截图，未提供不予得分。原件备查。施工负责人要求的职称证书国企央企单位都是直接自己单位评出来的，都是没有在行政部门备案公布，本要求明显是不公平的条款，排斥潜在投标人 
答:按招标文件执行。

疑问（三）：P23页EPC项目管理机构中，（1）拟派施工负责人具备正高级工程师（工业与民用建筑专业）职称证的得1分；【证明材料：① 须提供证书原件或电子证书（电子证书上的二维码需清晰可查询），未提供或电子证书二维码无法查询的不予得分。② 职称的评审结果须在行政主管部门官方网站公布，提供网站链接并提供网页截图，未提供不予得分。原件备查。】其中证明材料②中，职称的评审结果在行政主管部门官方网站公布，提供网站链接并提供网页截图，未提供不予得分，原件备查这项资信得分设置不合理，建筑类央企职称评审经中华人民共和国人力资源和社会保障部同意和备案，具有工程系列（正高和副高）评审委员会（人力资源和社会保障部令第40号），其评审结果只在该企业内部公示，不在行政主管部门官方网站公布，建议修改成，EPC项目管理机构中，（1）拟派施工负责人具备正高级工程师（工业与民用建筑专业）职称证的得1分；【证明材料：① 须提供证书原件备查或电子证书（电子证书上的二维码需清晰可查询），未提供原件或电子证书二维码无法查询的不予得分。
答：按招标文件执行。

疑问（四）：资信评分要求:拟派施工负责人具备正高级工程师（工业与民用建筑专业）职称证的得1分；【证明材料：① 须提供证书原件或电子证书（电子证书上的二维码需清晰可查询），未提供或电子证书二维码无法查询的不予得分。② 职称的评审结果须在行政主管部门官方网站公布，提供网站链接并提供网页截图，未提供不予得分。原件备查。】
问：施工负责人具备正高级工程师职称证除了（工业与民用建筑专业），其他专业是否符合该要求？管理工程算不算分？原件备查是指开标的时候要带上原件吗？
答:按招标文件执行。原件要求详见疑问（一）回复。

疑问（五）：1.请提供各地块用地红线图CAD。2.请提供各专业图纸CAD。3.请提供各地块规划条件文件。4.请明确各地块分析文本是否分地块装订成册，还是各地块整合为一本装订?5.各地块总图是否能大调整？6.请明确各地块施工图是否能分专业装订成册？7.各地块平面是否能大调整？8.本次是否需要工程量清单或者概算？
答:1.2.3请参考现有电子版本图纸及资料做深化设计投标文件；4.允许分册；5.不能大调整；6.允许分册；7.不能大调整；8.不需要。

疑问（六）：招标文件P22页，3.1.2资信评分，投标人的类似业绩要求：业绩证明材料要求提供②工程竣工验收备案表。请问提供经备案机关盖章的工程竣工验收备案证明书是否予以认可？
答:予以认可。
疑问（七）：1、招标文件专用合同条件第15.3.2款“②工程量调整方法：经发包人确认的由发包人原因引起的施工范围调整、工程变更、设计变更，按实际增加或减少的工程量和根据第①条确定的单价调整合同价格。”约定由发包人原因引起变更产生的费用允许进行调整合同额并作为结算价格，但第17.1.1款“8.本项目为总承包工程，除主材动态调整的价差可增减外，其余任何情况合同价款均不予调整，最终结算审计价不得超出正式批复的概算价，超出部分费用由承包人承担。”中并未约定第15.3.2款这一情形，前后约定不一致，请招标人予以明确。
2、招标文件专用合同条件第16.1.1.1款“（3）除税信息价价格计取②铝合金门窗……”约定了铝合金调差方式，与第16.1.1.1款“（1）分段计算……其中主要材料指：商品混凝土、水泥、钢筋、管材（焊接钢管、无缝钢管，不含配件）、电线电缆。”约定不一致，允许调差的主材中是否应增加铝合金门窗，且本条款材料调差表格中“材料调差名称一列中的支护、地下室结构（钢筋、商品砼）和主体结构（钢筋、商品砼）”是否遗漏了“水泥”，请招标人予以明确
答:1、专用合同条件第17.1.1款第8条调整为“8.本项目为总承包工程，除主材动态调整的价差及由发包人原因引起变更产生的费用可增减外，其余任何情况合同价款均不予调整，最终结算审计价不得超出正式批复的概算价，超出部分费用由承包人承担。”。
2、第16.1.1.1款第（1）条调整为：
（1）分段计算
取形象进度施工期间《平阳县建材价格信息》除税信息价算术平均分段计算，与16.1.1款约定的基期的《平阳县建材价格信息》进行比较，确定价差调整幅度，经监理审核报送发包人批准后，并根据现行有关规定在结算款中支付或扣回价差款；其中主要材料指：商品混凝土、水泥、钢筋、管材（焊接钢管、无缝钢管，不含配件）、电线电缆、铝合金门窗。
各形象进度时间节点必须经监理人和发包人审核确认。形象进度施工期间的计算按照日历月份计，遇有小数即进位取整数。
	序号
	形象进度
	材料调差名称

	
	开始
	截止
	

	1
	试桩
	桩基完成
	桩基础（钢筋、商品砼、水泥）

	2
	桩基完成
	±0.00以下结构完成
	支护、地下室结构（钢筋、商品砼、水泥）

	3
	±0.00以下结构完成
	主体结顶
	主体结构（钢筋、商品砼、水泥）

	4
	±0.00以上结构完成
	竣工预验收
	钢筋、商品砼、水泥

	5
	主体结顶
	竣工预验收
	管材（焊接钢管、无缝钢管、铸铁管）、电线电缆、铝合金门窗


 注：单体主体结顶分栋分别计算，未列材料不计算动态调整。

疑问（八）：3、根据发布的初步设计资料发现下列设计问题：“一地上部分问题：（1）担架电梯井道尺寸、电梯候梯厅和楼梯平台共用时，平台净深不满足《浙江省住宅设计标准》 DB33/1006-2017 第5.3.2条井道净尺寸≥2.20m×2.20m及第5.3.5条不宜小于2.10m的要求。（2）消防电梯前室尺寸不满足《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014（2018年版）第7.3.5条短边不应小于2.4m的要求。（3）厨房的使用面积、三件卫生设备集中配置的卫生间面积不满足《浙江省住宅设计标准》 DB33/1006-2017 第4.3.1条不应小于4㎡及第4.4.2条不应小于2.50㎡的要求。（4）外走廊通道的净尺寸不满足《浙江省住宅设计标准》 DB33/1006-2017 第5.1.7条不应小于1.20m的要求；套内入口过道净宽不满足《浙江省住宅设计标准》 DB33/1006-2017 第4.6.2条不宜小于1.20m的要求；通往卧室、起居室（厅）的过道净宽不满足《住宅设计规范》 GB20096-2011第5.7.1条不应小于1.00m的要求。（5）住宅内天井设置挑板的方向扣除挑板宽度后净尺寸、住宅建筑各层开向天井的门窗洞口距离敞廊不满足浙消〔2020〕166 号 第2.3.18条不小于2m及第2.3.17条不得不小于1.0m的要求。（6）住宅主要房间不满足《浙江省住宅设计标准》 DB33/1006-2017 第6.5.1条应设置安装空调室外机、热水系统机组等设施的设备平台或室外搁板的要求。（7）电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时不满足《浙江省住宅设计标准》 DB33/1006-2017 第5.3.6条应采取隔声、减振构造措施的要求。请问招标人，投标人是否应根据规范标准进行图纸优化调整后，在此基础上进行施工图设计
答:各投标人可自行根据规范及标准调整初步设计后再进行施工图设计为佳，或按发布的原初步设计图纸进行施工图设计皆可。
疑问（九）：4、根据发布的初步设计资料发现下列设计问题：二、总图部分问题：（1）机动车停车库出入口的坡道终点面向基地内部道路时，停车库出入口坡道终点距基地内部道路边线的距离不满足《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》 DB33/1021-2013 第4.3.2条不得小于6m的要求。（2）社区配套用房南侧机动车停车道路转弯内侧缘石半径不满足《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》 DB33/1021-2013 第4.2.1条不应小于5.0米的要求。（3）地面停车不满足《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》 DB33/1021-2013 第4.4.10条停车场(库)内尽端式通道长度大于26米时，应满足回车条件的要求。三、地下室部分问题：（1）汽车坡道U型掉头不满足《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》 DB33/1021-2013 第4.2.7条U型流线的通道边线应大于或等于6米的要求。（2）汽车库内配建的分散充电设施不满足《电动汽车分散充电设施工程技术标准》 GB/T51313-2018第6.1.5条应设置独立的防火单元的要求。（3）汽车库内尽端车道长度大于26米时不满足《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》 DB33/1021-2013 第4.4.10条应满足回车条件的要求。（4）汽车库内车道转弯处不满足《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》 DB33/1021-2013 第4.2.7条应保证视线通透，满足有关安全视距三角形的要求。（5）靠墙车位不满足《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》 DB33/1021-2013 第4.4.6条的停车场（库）内车辆与车辆之间、车辆与其它物体之间的纵、横向净距不应小于表格要求。请问招标人，投标人是否应根据规范标准进行图纸优化调整后，在此基础上进行施工图设计？
答:各投标人可自行根据规范及标准调整初步设计后再进行施工图设计为佳，或按发布的原初步设计图纸进行施工图设计皆可。

疑问（十）：5、招标文件“附表3 项目部人员配备情况”表中约定“1、我单位拟派本工程的项目总负责人、设计负责人、设计人员均已列入本表；2、我方保证标后组建的项目部人员满足招标项目设计、施工班组需求。”。是否可以理解为在编制投标文件时仅要求配备项目总负责人、设计负责人、施工负责人、设计人员并附上相关证书复印件，开标时提供表中人员相关证书原件即可。其他项目部人员在投标时不作要求。
6、拟配备的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、设计人员应提供的原件是否仅包括注册证、职称证、B证、社保证明即可？
7、本项目技术标是否允许分册装订？
8、招标文件P22页，3.1.2资信评分，投标人的类似业绩要求：业绩证明材料要求提供②工程竣工验收备案表。请问提供经备案机关盖章的工程竣工验收备案证明书是否予以认可？
答:5、是，原件要求按疑问（一）回复要求；6、按照招标文件要求提供，原件要求按疑问（一）回复要求；7、允许分册；8、予以认可。

本答疑文件作为招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本文件为准。
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平阳县万全新农村建设投资有限公司
浙江之信工程项目管理有限公司
2022年5月11日
