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填表须知
1．工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字。
2．工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3．工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均填报。未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4．投标金额（价格）均应以人民币表示。
5．工程量清单发出后的修正，招标人应以招标补充文件或招标答疑纪要的形式，将修正的内容通知所有投标人。招标补充文件、答疑纪要具有对工程量清单修正的效力。
总说明
项目及标段名称： 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程
	1  工程概况
工程概述
下林闸泵位于下林坑河湖桥村垭口，与左右岸山体闭合，下林闸泵水闸部分闸宽2×4m，设计流量80m3/s,泵站部分设计流量10m3/s，闸泵室段基础采用钢筋混凝土灌注桩。工程等别为Ⅲ等，本工程规模为中型，主要建筑物下林闸泵建筑物级别为3级，两侧堤防建筑物级别为4级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。工程总投资8027.36万元。

1.2 对外交通
工程位于浙江省平阳县腾蛟镇和水头镇交界处，工程周边有57省道及乡镇道路经过。
承包人自行协调场外道路及设施，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、安全、分流方案，满足交通主管部门的要求，如不归属交通主管部门管理的道路则应满足当地相关管理部门要求；承包人负责场内过境车辆的协调和分流工作；相关费用计入措施项目清单报价，不再另行计费。
1.3 材料供应
本工程所需水泥、钢材、砂石料及土工布等建筑材料均可由市场供应。
如开挖土料不能满足填筑需求，投标人须自行采购回填土方，相关费用计入单价中，不再另行计费。
1.4 施工用电、施工用水的供应
1）本工程施工用电由承包人负责向供电部门申请并落实。承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修施工电源接入点至所有施工区和生活区的变压器架设、高低压输电线路、计量装置、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置，此外需配备足够容量的移动式自发电机组，以解决网电不足时的现场应急施工用电。具体由承包人自行联系解决，发包人配合协调，但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。用电设施的费用、施工用电所需费用进入报价，发包人不另外支付。
2）水闸、泵站工程及房建砼均采用商品砼，施工用水水质应符合相关标准的规定，生活用水采用自来水，均由承包人自行解决，不再另行计费。
1.5 弃渣场
本工程所有弃料均应运至弃渣场，投标报价对应的基础运距为5km，实际每增减1km单价为1.4元/m³（自然方，下同），另有约定的除外。
承包人因项目建设所需除初步设计报告（报批稿）中确定的永久征地和临时占地范围外的临时占地（包括但不限于临时施工道路、混凝土生产系统、砂石料堆场、钢筋加工场、弃渣场(排泥场)等），如需占用发包人提供用地范围之外的用地的，由承包人自行解决并与出借人签署借地协议，承包人自行解决该部分用地的借地费（含租金、土地有偿使用费、地表附着物赔偿费及搬迁清理费等费用）、复垦费，由此产生的纠纷等均由承包人负责，因此运距增加所产生的费用包含在投标报价中，发包人不予补偿；承包人根据工程情况综合考虑，费用进入相关报价不作调整。承包人自行借地范围内的施工临时设施区、生产生活区临时占地由承包人复耕，相关费用由承包人自行报价，发包人不另行支付。发包人提供相应的协调，但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。上述范围外的临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前（或占地使用协议规定）的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

2  工程招标范围
鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程：
主要包括水闸、泵站、厂房及管理房、衔接段闭合堤防、河道两岸交通道路、翼墙等主体土建工程以及工程范围内的机电、金属结构设备安装及采购（不包含自动化控制系统设备安装及采购），工程所需的安全监测、消防、交通、环境保护工程（费用摊入单价）和水土保持工程等，以及完成上述工程所需的措施项目和施工临时工程，以及工程质保期内的缺陷修复、保修服务等，具体内容以工程量清单及图纸为准。

3  招标人供应的材料、提供的施工设施
无。
4  工程量清单计价说明
4.1 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利水电工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）、、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）等一起阅读和理解。
4.2 工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）计算规则等规定，按合同约定予以计量的有效工程量。
4.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）的规定。
4.4 工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其他项目费。
4.5 除清单另行规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。
4.6 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。
4.7其他项目清单应按下列规定确定：
（1）本标段安全文明施工费不得低于821318元（人民币）（包括水利部分及房建部分，房建部分不再另行单独计列）。安全文明施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全文明施工费的使用范围按国家和省有关规定执行。安全文明施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。
4.8 合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。
4.9工程量清单中的“单价”和“合价”栏均由投标人填报。投标人还须填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。
4.10 除合同另有规定外，在投标截止前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它规费均应计入单价、合价和总报价中。
4.11 工程量按建筑物的几何轮廓尺寸及设计开挖线计算。因施工需要或自身失误引起的超挖、超填均应计入单价中。
4.12 投标人在措施项目费用报价时须合理考虑在日常防洪排涝的情况下，施工区域内施工期间及汛期的排水费用（包括排水设施费用）及其它防汛措施，以上费用计入措施项目清单报价表，费用一次性包干。
4.13 投标人在投标报价测算时须合理考虑为维持临时交通场内外道路、引排水设施（含居民生活生产、农田灌溉引排水设施等）正常运行采取的加固、拓宽、维修、养护等费用，承包人对上述设施必须及时执行监理指令加以保护，以上费用计入措施项目清单报价表，费用一次性包干。
4.14 措施项目清单、其他项目清单，投标人可根据招标工程的规模、涵盖的内容等具体情况进行补充，措施项目（包括水保工程临时措施等）、其他项目（除安全文明施工费、预留金）费用实行一性包干，今后不得调整。
4.15 投标报价参考依据

（1）水利部分：

1）浙江省水利厅、省发展和改革委员会、省财政厅浙水建[2018]18号文颁发的《浙江省水利水电工程概（预）算编制规定（2018年）》（以下简称“18编规”）；
2）《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010年）》、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010年）》、浙江省水利厅《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2010版）；
3）浙水建〔2019〕4号《浙江省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知》；
4）浙水建〔2016〕7号浙江省水利厅关于印发《浙江省水利工程最高投标限价编制办法》的通知；
5）国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策和规定；
6）本阶段设计工程量及有关图纸、报告、文件等；
7）有关文件、法律法规和省站的有关解释等。

（2）房屋建筑部分

1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2）《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；

3）《浙江省建筑工程预算定额（2018）》；

4）《浙江省安装工程预算定额（2018）》；

5）《浙江省建设工程工程量清单计价指导》。

投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定采用的定额和标准。

4.16 投标人不得采用总价让利或百分比让利等办法进行投标报价，否则作否决投标处理。
5  其他说明
5.1基础开挖需采用的临时支护措施，由投标人自行考虑，相关费用计入措施项目报价，发包人不另行支付。
5.2 施工临时占地中必要的开挖、填筑、平整等费用摊入投标总价，发包人不另行支付。
5.3 除图纸工程量之外，其他工程量及项目特征均由设计单位提供。
5.4 如采用导流明渠导流，在施工结束后须将导流明渠回填至原高程，相关费用计入措施项目报价，发包人不另行支付。
5.5工程量清单中的工程量与招标图已明示的工程量不一致的，以工程量清单为准。
5.6 灌注桩和水泥搅拌桩 

1）钢护筒、凿桩头费用及桩头外运费用摊入相应有效工程量的每立方米工程单价中； 
2）全部的空钻长度和超浇长度费用摊入相应有效工程量的每立方米工程单价中；
3）灌注桩、搅拌桩工作平台费用计入措施项目费用。
5.7 材料要求：
投标人可在下表中推荐的三个品牌中选择之一或与之同档次品牌并在主要材料价格表中的备注栏中注明所使用品牌。如提供的品牌表有少填或漏填情况，中标后招标人可在推荐品牌中选择一个，且价格不予调整。若评标委员会认定投标人所提供的品牌档次低于招标人推荐品牌的，按符合性审查不通过处理。 

主要设备材料品牌一览表
序号
设备名称
招标人推荐的品牌或相当于
1
水泵
无锡日立，上海凯泉，高邮航天
2
水泵电机
上海电机，兰州电机，湘潭电机
3
高压开关柜
ABB-KYN28柜型和VD4型断路器，施耐德-KYN28柜型和VS1型断路器，西门子-KYN28柜型和3AE8型断路器
4
低压柜
ABB-Mdmax柜型，施耐德Blockset柜型，西门子的8BT柜型
5
柴油发电机组
康明斯，卡特彼勒，英国铂金斯
5.8 闸泵试运行

闸泵试运行费用包括但不限于如下内容：闸泵试运行围堰（含拆除），闸泵试运行电费，闸泵试运行工料费用等。

5.9 其他建筑工程以暂定价计，不得作为竞争费用。
5.10 其他要求
其他需要投标人计入投标报价的费用详见施工合同相关条款。
如采用非水利定额编制报价的项目投标清单格式也可以采用其他相应格式。


