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	平阳县政府采购
询价采购文件
（线上电子招投标）
项目名称：县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统
更新购置项目 
采购编号：PYCG210702068  
采购单位：平阳县机关事务管理中心
联 系 人：杨先生
联系电话：0577-63721487
采购机构：平阳县公共资源交易中心
联 系 人：史先生
联系电话：0577-63193038
联系传真：0577-63193010
二零二一年七月


平阳县公共资源交易中心关于县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统
更新购置项目询价公告
公告日期：2021年7月5日
项目概况       

    县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年7月9日 9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。                             

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG210702068   
    项目名称：县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 
    采购方式：询价
预算金额（元）： 1676000
    最高限价（元）： 1676000
    采购需求：

    标项名称: 县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 
    数量: 不限  
    预算金额（元）:  1676000  
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目  
    备注： 

    合同履约期限：标项 1，至质保期结束

    本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取招标文件 
    时间：/至2021年7月9日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

    地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2021年7月9日 9:30（北京时间）

    投标地点（网址）：请登入政府采购云平台客户端投标，供应商无须前往评审现场 

    开标时间：2021年7月9日 9:30 

    开标地点（网址）：政府采购云平台在线开标，供应商无须前往评审现场  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜
    1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。  

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
    1.采购人信息

采购单位：平阳县机关事务管理中心
联 系 人：杨先生
联系电话：0577-63721487
    2.采购代理机构信息

    名    称：平阳县招标投标中心 

    地    址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园 

    传    真：0577-63193010  

    项目联系人（询问）：史先生 

    项目联系方式（询问）：0577-63193038 

    质疑联系人：张女士 

    质疑联系方式：0577-63193038 

　　　3.同级政府采购监督管理部门            

    名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科             

    地    址：平阳县昆阳镇人民路373号             

    传    真：/             

    联系人 ：陈先生             

    监督投诉电话：0577-63889763           
         

询价通 知（邀 请）书
平阳县公共资源交易中心对县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 进行询价采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按询价文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与询价采购。
	采购编号
	PYCG210702068  

	采购内容
	县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 

	资金来源
	财政性资金

	采购方式
	询价

	供应商资格
	按采购公告要求

	报价有效期
	90日历天（自递交报价文件截止日起计算）

	投标文件的签章
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
报价文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	响应文件的组成
	完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。

	响应文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

	响应文件的签章
	电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。

	响应文件的形式
	电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）；
注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

	报价文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县水头镇火车站大道和谐家园三楼政府采购科收   联系电话：0577-63193038））。

	质疑受理联系方式
	采购单位：平阳县机关事务管理中心
联 系 人：杨先生
联系电话：0577-63721487
采购机构：平阳县公共资源交易中心
联 系 人：史先生
联系电话：0577-63193038
联系传真：0577-63193010

	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	投诉受理联系方式
	平阳县财政局政府采购监督管理科
联系人：陈先生
监督投诉电话：0577-63889763
传真：0577-63889959
地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	响应文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；
b. EMS邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；
c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	电子加密响应文件的
解密和异常情况处理
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理：
（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	递交报价文件截止时间及开标解密开始时间
	2021年7月9日 09:30（北京时间）

	询价地点（评审地点）
	平阳县公共资源交易中心评标室

	备注
	如发现询价文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对询价文件的条款提出质疑。询价文件解释权归采购机构与采购人所有。


询价文件目录
第一部分、项目简介
   第二部分、采购内容及技术要求
   第三部分、供应商须知
   第四部分、政府采购政策功能相关说明
第五部分、合同格式          
第六部分、附件：投标文件格式
第七部分、确定成交供应商办法
第一部 项目简介
一、项目简介
平阳县公共资源交易中心受平阳县机关事务管理中心委托，以询价方式采购县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目，本项目资金已经落实。
我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。
第二部分 采购内容及技术要求
一、采购总说明
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、采购内容及具体要求（以下所有品牌型号及参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。参数中打“▲”为关键性指标，不得负偏离；产品性能是否相当由询价采购小组按少数服从多数原则认定。）
	序号
	品名
	技术规格
	数量
	单位

	一、大屏幕显示系统

	1
	拼接显示单元（核心产品）
	▲本项目的大屏幕显示系统拼接墙由LED一体化显示单元，单个LED单元≥600mm×340 mm，采用点间距≤1.19mm的全倒装COB封装LED显示屏，具体要求如下：
▲1. LED显示屏像素结构要求采用集成三合一裸芯COB全倒装、无引线键合工艺技术，不得采用部分倒装和非倒装。需提供第三方检测报告原件扫描件并加盖供应商公章。
▲2.封装形式：平面封装（表面光滑平整），一次性封装（无像素独立、无二次封装），表面覆膜（确保一致性及整机防护功能）；固晶类型：晶圆倒置，无焊接线。投标人中标后三天内必须提供对应显示单元模块切割后的样品及国家认可的检验检测机构出具的COB封装技术（集成三合一）检测报告复印件加盖供应商公章作为佐证。
3. 要求LED显示单元整屏亮度为0Nit~2000Nit无极调节，白平衡亮度≥600Nit，对比度≥5000：1。
4. 要求LED显示单元亮度均匀性≥98%，色度均匀性∆X≤±0.001，∆Y≤±0.001。
5. 要求LED显示单元色温为1000-15000K可调，色温为6500K时，100%、 75%、 50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
6. 要求LED显示单元的扫描刷新频率可达3840Hz，换阵频率为50Hz&60Hz。
7. 水平视角≥175°，垂直视角≥175°。
8. 驱动方式：恒流驱动，峰值功耗＜550W/㎡，平均功耗＜180W。
9. 要求LED显示单元任意相邻像素之间的屏幕平整度≤0.1mm、相邻模块之间的屏幕平整度≤0.15mm。
10. 要求LED显示单元的平均无故障运行时间MTBF值≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟。
11. 要求LED显示单元采用16Bit灰度处理技术。
12. 要求LED显示单元支持支持电源信号冗余功能，支持电源、信号、网线热插拔功能。
13. 要求LED显示单元支持 LED 单点检测，温度检测，电源检测，温度监控；远程监督控制。
14. 要求LED显示单元具有故障记录，输出故障警告信号。
15. 要求LED显示单元逐点色度/亮度校正功能，可通过控制软件支持逐点色度/亮 度校正。
16. 显示屏正面防护等级达到IP65，同时具备防盐雾、防碰撞、防静电等能力。
17. LED显示单元屏体可靠性:屏体通过高低温测试，符合GB/T 2423.22-2012环境试验，屏体通过恒定湿热测试，符合GB/T 2423.3-2016环境试验标准。
18. 要求LED显示单元单个像素模块垂直方向受力≥320N 推力或45度角方向受力≥230N 或推力受力面积≤φ100mm，单个像素模块外观无异常可正常显示。
19. 要求LED显示单元符合防火阻燃测试标准UL94-2013，阻燃等级符合V-0阻燃等级要求。
20. 为了提高观看舒适度，LED显示单元需通过防蓝光认证及检测报告复印件。
21. LED显示单元需符合 CQC3158-2016LED 显示单元节能认证技术规范和 CQC31-452691-2016 LED显示单元节能认证规则的要求，投标方需提供由中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书。
22. LED显示屏具备环保健康与低辐射的性能。
	11
	㎡

	2
	立柜式结构
	钢结构+不锈钢外包边，考虑到维护，要求钢结构采用前、后维护支架，大屏主背景采用与原有装饰相配合,此数量为最少数量，具体实际数量由投标方现场勘查自行确定，用户不再增加额外费用。
	1
	项

	3
	系统线缆
	工程线缆包（网络线、电源线等）
	1
	批

	4
	系统管理软件
	▲1.为保证整套系统的兼容稳定性、易管理性和售后服务质量，投标方需出具投标所用的显示单元、图像控制器和大屏控制软件的系统兼容性测试报告证明投标系统的稳定性和兼容性，投标时需提供有效的资质认证报告资料证明（3C、软件著作权登记证书和性能检测报告等），并作为最终验收依据。
2. 系统必须具有严格的权限控制：根据系统对象的不同，可提供三类用户权限：包括但不限于：系统管理员权限、普通管理员权限、操作员权限，并支持对墙、资源、模式、拼墙区域、应用场景按照不同权限分配给不同用户。
3. 必须具备方便直观的中文界面，可实现多用户操作管理。允许同一用户账号在多台工作站同时在线对大屏幕进行操作。
4. 系统具备资源池以及场景库列表，分别对资源、场景进行自动归类，方便用户进行快速查找，接入系统的资源可自动根据资源池分为信号、文件、元件等资源类别，场景库支持多级分组，可按照分组形式展示场景的组织结构。提供截图等证明文件。
5. 资源池、场景库是一个共享的资源中台，通过权限设置，不同身份人员、不同操控端（平板操、PC操、小屏应用、坐席管控）可调用、查看、上传不同的资源，制作不同的场景，真正的实现资源统一管理，多方共享。
6. 资源池应涵盖的资源包括但不限于：信号资源（支持RGB信号、视频监控信号、IP信号、视频会议信号、坐席信号等）、文件资源(常用办公文档PPT、WORD、PDF）、元件资源等，资源池具备资源多级分组功能，可以对资源进行多级分组分类，然后按照分组形式进行资源列表展示资源的组织结构。提供截图或测试报告等证明文件。
7. 提供一体化控制终端，终端要求具有良好交互体验，支持多端控制，支持触控操作和键盘鼠标操作两种方式供选择，系统支持i0S、Windows、Android等跨平台系统使用，提供触控、鼠标两种操作方式截图或测试报告等证明文件。
8. 采用所见即所得的控制方式，提供良好交互体验，所有功能支持通过鼠标/触控操作完成，通过拖拽方式将系统内的资源、场景推送到不同显示终端的任意区域显示，信号、文件、元件等资源上墙响应时间≤0.5s，场景切换时间响应≤0.5秒。
9. 所有受控大屏幕在操作终端中必须提供实时全屏回显，支持1920×1080-3840×2160分辨率高清同步回显到控制终端，回显内容和大屏内容同步。提供截图或测试报告等证明文件。
10. 在控制终端上支持缩略图、小图标预览、大图标实时预览以及全屏高清预览三种预览方式，在海量资源显示时，可提供资源缩略图预览显示，方便用户对海量资源的筛选；大图标实时预览多路资源，可以同时预览8路资源，并可以灵活调整，范围为4—8个可选；缩略图预览与大图标实时预览通过一个按钮即可无缝切换，在资源推送上墙或者准备推送之前，可以点击资源放大进行高清全屏实时预览，确定信号无误后再推送上墙。提供以上三种预览方式的截图或测试报告等证明文件。
11. 支持多屏间的调度分发，通过PC、平板、坐席端将资源池内的任意显示资源、场景库内的任意场景调度分发到DLP/LED/LCD拼接屏、单屏、坐席、PC、手机、平板、电子白板等不同显示端上开窗显示，实现端与端之间、屏与屏之间的互联互通。
12. 支持将整墙内容形成一路信号推送到DLP/LED/LCD拼接屏、单屏、坐席、PC、手机、平板、电子白板等不同显示端上开窗显示。
13. 支持多屏联动，可实现一键实现多屏显示同样的资源内容或者预编辑内容。提供截图或测试报告等证明文件。
14. 在操控终端上，支持一键切换拼墙场景的功能，拼墙场景切换后，对应的拼墙须实时同步更新整个拼墙的显示内容，场景切换过程中各资源显示流畅，实时刷新。
15. 提供资源检索功能，可以根据信号的关键字搜索需要的信号。提供截图或测试报告等证明文件。
16. 一套系统可支持单墙、多墙的管理与控制，支持LCD、LED、DLP的配置管理、开关机控制。
17. 提供图形化的所见即所得场景编辑配置方式，无需编程，通过拖拉拽，即可创造出专业的可视化场景，支持接入系统内所有的信号资源、文件资源、元件资源以及第三方应用组成主题场景展示。提供截图或测试报告等证明文件。
18. 场景背景颜色、显示尺寸大小等可编辑参数均可进行自定义，提供截图或测试报告等证明文件。。
19. 提供不少于6套场景布局模板，实现场景快速制作，提供截图或测试报告等证明文件。
20. 在编排场景时，支持拖放占位符窗口，预置窗口大小及位置，可保存到场景中，场景播放后，在控制端显示占位符的大小、位置和层次关系，在大屏上不显示占位符，控制端可将任意资源替换占位符，实现在大屏上按占位符大小和位置开窗，整墙显示时，占位符不会出现。
21. 支持中控系统接入，支持通过网络、I/O、串口、红外等接口或协议接入摄像头、云台、DVD播放器、媒体播放器、灯光、窗帘、音响等设备以及报警系统接入，支持根据现场实际情况对接，实现中控、环境设备进行统一管理，集中控制。提供中控控制界面截图或测试报告等证明文件。
22. 支持流程控制，可对环境设备（中控、电灯、窗帘、空调、高清视频播放器、DVD等）、信号资源、元件资源、文件资源、业务应用等进行预案化配置，绑定模式和步骤生成流程。
23. 系统最少支持20个流程以上的制作、保存、调用，满足用户的不同场景汇报、演示等要求，并在流程步骤内可增加对应的图片、讲解词，以辅助说明步骤内容，实现一体化控制、模式化联动、流程化操作。提供截图或测试报告等证明文件。
24. 可通过移动平板（Android、iOS）、触控一体机（Android、Windows）、PC、PPT翻页笔等控制流程。
25. 系统支持标注功能，可对接入系统的资源进行标注，支持多人实时标注、保密标注等多种标注方式，在控制端标注, 同时屏上标注显示时间≤0.5s。
26. 系统支持日志管理，可查询系统日志和用户日志，记录用户轨迹。
27. 具有完整的二次开发接口，可为用户提供大屏幕应用的二次开发需要，最少需要提供资源目录枚举、显示墙开窗、模式切换等控制接口、大屏信息元件样式、属性和数据接口设置接口，以及资源预览、大屏图像回显等信息浏览接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多资源、跨平台、集中显示的优势。
28. 需要为整个大屏提供一个一站式管理的门户入口，可提供高分场景、多媒体文件等文件夹目录。
29. 在一站式入口的页面上可直接点击登录高分场景目录进入高分场景。
30.可根据大屏桌面应用服务器的分辨率创建场景画布作为统一管控界面提供支持分辨率设置截图证明。
31.在一站式入口的页面上，可实现场景一键快速切换、多媒体文件一键调取播放，支持第三方应用集成调用。
32. 系统内置欢迎页数量不少于3页，在配置和运行期间均可替换视频、文本内容编辑、添加图标、调整位置、颜色、字体等功能。
33.系统内置不少于20个标准的可视化元件，最少要包括但不限于场景标题元件、面板元件、文本元件、视频播放元件、日期元件、表格元件、柱状图元件、饼图元件等。支持用户DIY元件丰富资源池。提供元件种类截图或测试报告等证明文件。
34.系统提供元件编辑工具，可编辑数据元件，将用户的提供的基础数据、文本和图形进行编排、组合，形成新的可视化、结构化的图元图表，并根据客户需要，某些特定的元件可具备下钻、按钮点击等操作功能。
35. 元件编辑工具可把元件与数据进行对接，实现元件数据实时动态刷新，可支持Excel文件、数据库等方式导入数据。
36.提供多种业务组件级别的工具，所见即所得的配置方式，无需编程能力，通过拖拽，即可创造出专业的可视化元件，简单配置即可对接业务系统的数据。
37. 系统支持多层融合功能，在一站式入口页面上可实现元件、信号、文件等资源多层透明叠加显示。提供截图或测试报告等证明文件。
38. 一站式入口管理系统提供了控制中心内部系统的中央控制桌面，将Windows和LINUX系统集成一站式入口的页面进行集中控制，支持鼠标无缝平滑切入接入的系统内进行操作控制，一站式查询、深度下钻到业务系统。 
39. 要求具备大屏鼠标：通过鼠标可对一站式入口的页面上直接控制，在大屏上可通过鼠标直接能对开窗上墙的所有资源进行拖拽、浏览、控制。
移动端应用
1) 指挥中心外需要提供移动端应用，方便在指挥中心外可以掌控相关信息资源，移动端应用只需要通过浏览器登陆，不需要安装任何的定制APP软件，即可完成操作功能。
2) 移动端支持对资源池、场景库中的可视化元件、文件、信号等资源以及可视化场景查看，支持可视化元件对接的数据实时刷新显。
3) 移动端可以接收PC、PAD、坐席端推送的单个或多个显示资源和可视化场景，接收的资源根据时间顺序，显示各个推送消息。提供截图或测试报告等证明文件。
4) 支持移动信号（iOS和Android平板及手机）上传照片、文件、视频等资源到资源池。
5) 支持移动端的可视化场景定制，可专门定制可视化场景供移动端调看使用，分辨率可根据移动端分辨率自适应。
6) 支持即时通信功能，可将资源池内的可视化元件、信号、文档、网页应用、等资源推送到拼接墙、PC、移动平板等其他显示终端，实现端与端之间资源的互联互通 。
	1
	套

	5
	分布式处理器+LED发送器
	本项目需要支持不少于 10路信号输出，包括，8路HDMI/DVI/VGA/IP视频信号等，所有信号与应用窗口可以在全墙任意位置、任意大小、任意顺序叠加显示，具体要求如下：
▲1.系统采用分布式、无主控节点结构设计，投标方需详细描述并提供第三方检测报告。
▲2.节点机内部配备LED发送器功能，无需外置LED发送器，单台要求配置6 个千兆网口，最大带载230万像素，支持1920×1080@60Hz以内分辨率任意设置，支持上下、左右及混合型任意拼接。需提供内置LED发送模块网络接口照片（中标后三天内需提供样品）。
3. 要求图像控制器支持图像拼接控制及LED亮度色温等调试配置等功能。
4.节点机采用安全冗余设计，支持双系统备份、通讯接口备份（2路千兆网口+2路光口）、供电冗余备份（AC220V+POE），配置液晶屏实时显示运行状态。
5. 兼容目前主流输入信号，包括CVBS、HDMI、SDI、DVI、DP等，支持4K信号输入。
6. 系统支持任意的IP信号源接入，支持支持H.264/H.265码流，GB28181、ONVIF、RTSP等协议，系统支持其他厂家任意IP信号源接入。
7. 窗口跨屏画面同步显示，屏与屏之间同步时间小于16ms，运动图像无撕裂。
 8.支持整墙回显和局部回显，可以回显整墙或局部区域的显示内容，整墙回显分辨率≥8K×4K，局部回显画面可以任意缩放和漫游。
9.支持整墙1:1镜像显示。
10.系统支持单屏64个信号画面同时显示。
11.节点机模块采用嵌入式结构，支持上电自动启动，即插即用。
12. 输入输出模块均采用无风扇低噪音嵌入式设计，具备7×24小时的连续工作能力。
13. 支持大屏控制管理软件操作界面直接显示多屏处理器各模块的电源、机箱温度等工作状态，具备通过网络进行管理的功能。
14. 平均无故障时间大于300,000 小时，需提供证明资料。
15.投标产品应通过中国节能产品认证、中国环境标志产品认证，需提供相关认证证书扫描件。
	6
	台

	6
	分布式信号输入节点（电脑、视频会议、监控信号）
	1.要求提供加盖供应商公章的第三方检测报告或软件功能界面截图等证明资料。要求信号处理系统与大屏幕及分布式图像控制系统无缝兼容。
2.主要功能：对HDMI接口信号（含音频）进行编码后传送至指定的解码设备；
3.串口通讯：D-Sub9接口
4.网络接口：RJ45×1，100/1000Mbps自适应
5.输入接口：HDMI×2
6.输入格式: 向下兼容DVI格式RGB信号分辨率：
800×600@60/75/85Hz、1024×768@60/70/75Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1280×960@60Hz、1280×1024@60Hz、
1400×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz
1920×1200@60Hz
7.环出接口:HDMI×1（两路输入二选一环出)
8.电源输入接口: 100~240V AC电源接口，额定功率：≤25W
9.外形尺寸: 215mmx44.5mmx280mm (W×H×D)

10.产品认证: CCC,CB,CE,RoHS
	12
	台

	7
	配电箱
	10KW带漏电保护功能
	1
	台

	8
	线缆辅材
	配套
	1
	批

	二、中央控制系统

	1
	智慧多媒体管理平台
	▲1、多媒体管理平台集音频、视频、控制、人脸识别签到、语音AI控制及无线投屏功能于一体的综合产品，采用机架式箱体设计内置操作系统且具有≥10.1寸触控显示屏；（提供第三方实验室鉴定的检测报告，该项功能需在检测报告中有具体描述）

▲2、支持人脸识别激活系统。自动识别管理员激活系统操作，无权限人员无法进入系统；（提供第三方实验室鉴定的检测报告，该项功能需在检测报告中有具体描述）                      

▲3、支持AI语音智能控制，可通过语音对会议室环境设备和音视频进行控制，语音识别范围为≥0.1-3米，并支持扩展；（提供第三方实验室鉴定的检测报告，该项功能需在检测报告中有具体描述）
4、提供3个网口接入，3个网口可通过内置的交换机进行数据通讯，提供对外接入无线触摸屏等外部设备的网络扩展控制

5、可通过8路RS232/485端口，8路弱继电器，8路红外端口，4个IO端口对受控设备进行控制

6、8路音频输入通道，支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电，可支持4路Dante网络音频信号输入，8路音频输出通道，可支持4路Dante网络音频信号输出

7、独立的自适应反馈抑制器，可多档调节

▲8、支持≥30米内无线高清投屏；（提供第三方实验室鉴定的检测报告，该项功能需在检测报告中有具体描述）
9、内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声

10、具有自动混音和矩阵混音功能，具有前级放大、噪声门、压缩器，31段参量均衡

11、支持4张（16路）HDMI输入/输出节点，可自由切换画面

▲12、设备自带的触摸屏支持预览画面漫游、任意开窗，任意漫游到显示屏的任何位置，并任意大小缩放。（提供第三方实验室鉴定的检测报告，该项功能需在检测报告中有具体描述）
13、支持LCD/特定LED大屏幕控制拼接功能； 

14、系统软件具有简单明确的中文界面，编程软件支持C类语言的代码规则，包含项目实施所有设备控制编程，中文窗口化编程界面

15、根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面，支持双触点及三触点的程序编程界面，多子页操作界面等功能，适用于各种复杂工程应用

16、软件支持音频DSP状态实时显示

17、具有分布式可视化功能，实现所有信号源的接入管理、上屏显示，任一信号源可实现在大屏幕墙以任意大小在任意位置进行开窗，可实现窗口的任意跨屏、漫游、叠加显示；每个输出可同时开启16个任意实时活动视窗；

18、管理软件操作界面可实现对所有信号源视窗的回显和预览，使客户在控制客户端前即可看到整个大屏幕墙上的显示效果，为安装施工、现场调试、实际使用提供一目了然的支持；

19、支持220-240宽电压供电

▲20、中标三天内中标供应商提供中国国家强制性CCC认证证书原件、第三方实验室检测报告原件、设备样机到采购方对设备样机进行逐项功能演示。
	1
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	2路分布式输入节点板卡（2K）
	1、分布式输入节点机采用单根网络线传输高清信号，支持1920*1080分辨率，支持千兆网络交换机，传输带宽小，可以达到零延时；

2、接口采用HDMI信号；采用Stratix10GX处理器，处理速度高达17.4GHz。色彩还原度高达99%。

3、分布式结构，去中心化设计，无需配置服务器，任一节点出现故障，不影响其它节点的正常运行。

4、信号：支持2路HDMI信号输入采集及编码，支持网络信号（H.265)

5、网络：1路网口RJ45（10M/100M/1000M以太网自适应）

6、串口：1路可编程485串口

7、其他接口：3.5音频输入*2

8、指示灯：电源指示灯、视频信号指示灯、数据收发指示灯

9、电源：DC12V 1.5A 带接地线

10、功耗：≤10W

11、温度：工作温度：0℃ ~ +50℃，储存温度：-20℃ ~ +70℃工

12、湿度：作湿度、储存湿度：10% ~ 90%

13、平均故障间隔时间：30,000 小时

14、尺寸：可定制1U标准机箱。
	2
	张

	3
	2路分布式输出节点板卡（2K）
	1、分布式输出节点机采用单根网络线传输高清信号，支持1920*1080分辨率，支持千兆网络交换机，传输带宽小，可以达到零延时；

2、接口采用HDMI信号；采用Stratix10GX处理器，处理速度高达17.4GHz。色彩还原度高达99%。

3、分布式结构，去中心化设计，无需配置服务器，任一节点出现故障，不影响其它节点的正常运行。

4、信号：支持2路路HDMI信号输出解码，支持网络信号（H.265)

5、网络：1路网口RJ45（10M/100M/1000M以太网自适应）

6、串口：1路可编程485串口

7、其他接口：3.5音频输入*2

8、指示灯：电源指示灯、视频信号指示灯、数据收发指示灯

9、电源：DC12V 1.5A 带接地线

10、功耗：≤10W

11、温度：工作温度：0℃ ~ +50℃，储存温度：-20℃ ~ +70℃工

12、湿度：作湿度、储存湿度：10% ~ 90%

13、平均故障间隔时间：30,000 小时

14、尺寸：可定制1U标准机箱。
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	智慧多媒体管理系统软件
	1) 软件支持类C语言编程方式和模仿人类思维中文编程方式；

2) 面向对象化的逻辑编程界面，包含项目实施所有设备控制编程，中文窗口化编程界面；

3) 自定义函数和宏指令的运用以及宏指令程序的封装，函数变量包含字符串函数，模拟量函数，数字量函数，精准的时间轴，灵活的if语句运用；

4) 根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面，支持双触点及三触点的程序编程界面，多子页操作界面，多页面动画效果等功能。（以上功能提供第三方实验室鉴定的检测报告，该项功能需在检测报告中有具体描述）
	1
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	控制平板
	内存容量: 4GB 6GB

存储容量: 6+256GB 64GB 128GB

核心数: 八核

触摸屏类型: 电容十点触控

屏幕尺寸: 10.8英寸

操作系统: Android 9.0+ EMUI 9.1
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	控制电脑
	I5/8G/SSD256g/1TB/独立显卡
	2
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	三、音频系统

	1
	主音箱
	具有非对称垂直覆盖和锥形水平覆盖，恒定Beamwidth Technology™可调节覆盖范围线阵，
组件：具有≥24个（24）25毫米（1英寸）超高功率软球顶高音单元和六个（6）165毫米（6-1 / 2英寸）高偏移低音单元同轴排列。
具有 ≥ 十六（16）种不同的覆盖范围组合，全部不使用外部DSP处理。
频率范围（-10 DB）：45赫兹 - 20千赫兹
灵敏度（2.83V @ 1m）：102 dB
标称阻抗具有4欧姆
功率容量：1500 W（峰值6000 W），2小时; 1000瓦（4000瓦峰值），100小时
Max SPL 最高指向性设置：（“点”模式向上，“点”模式下）与“语音”浊音：131分贝连续平均粉红噪音，134分贝连续节目，137分贝峰值
具有当安装了可选的MTC-PC2盖时，符合IEC529的IP-55等级。ASTM G85用于酸性空气/盐雾（200小时）。

	2
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	2
	补声音柱音箱
	具有恒定束宽Technology™技术，利用复杂的模拟延迟波束成形和幅度逐渐变细实现卓越，一致的垂直覆盖无狭窄的垂直传播和超出覆盖范围的是典型的直外形柱扬声器。 动态SonicGuard™过载保护旋转（水平）/倾斜墙壁支架包括在内。内置70V/ 100V变压器，加8欧姆的直接功能。
覆盖范围：15～40度垂直，-150度水平，
变压100v：120w，100w，30w
70v：120w，60w，30w，15w
8欧：325（1300峰值），2hrs
200（800峰值），100hrs
频率响应：120hz-20khz，
可切换垂直覆盖范围，适用，音乐，语言
带有生命认证的线阵列音柱扬声器
恒定带宽技术，带有50mm（2寸）驱动。带有改进的安装支架，增加瞄准的灵活性
频率响应 (-10 dB)  120 Hz – 20 kHz 
覆盖模式：垂直 20° (1.5 kHz - 16 kHz, ±10°);水平 150° (ave, 1 kHz – 4 kHz, ±20°) 
功率负载 (8 ohm) 325W (1300W peak), 2 hrs;100 W (400W peak), 100 hrs 
最大声压级 语言模式: 115 dB cont ave (121 peak);音乐模式： 111 dB cont ave (117 peak) 

	4
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	3
	主功放
	KVS采用开关电源，重量更轻，电源利用效率高，·采用三风扇散热系统减少机器发热量，提高了稳定性能和耐用性，完善的保护电路，在严苛环境，正常工作运转
4Ω：1450w
8Ω：1000w
8Ω桥接：2900w

	2
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	补声功放
	采用开关电源，重量更轻，电源利用效率高，
具有三风扇散热系统减少机器发热量，提高了稳定性能和耐用性，完善的保护电路，在严苛环境，正常工作运转
4Ω：1100w
8Ω：700w
8Ω桥接：2200w
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	单相带滤波数字定时电源时序器

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                          可连接电脑，通过软件进行设备编程功能，可以随意的更改通道间的延时开关机时间
控制方式多样，USB,RS485,WIFI（可选），TCP/IP远程互联网控制,远程线控                                                                                                                                                              提供8路额定22KW电源，每通道拥有独立高性能的RFI/EMI电源滤波器 
提供8路12个电源插座及2个直通插座，均采用国家标准电源插座，                                                                                                                                                                          采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定
指针电压表及电流表指示，实时的显示电网电压，负载电流，LCD直观的操作界面，显示用户对系统的操作状态与结果
能与同形号的电源分配器多台级联，而无需再购置其它控制器件
可以通过硬件紧急关闭某一路的输出
	1
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	数字调音台
	1. 具备≥ 80 路输入混音

2. 具备≥32 路麦克风输入

3. 具备≥8 个 XLR/1/4 英寸用于线路输入和仪表的组合插座

4. 具备≥40 路 DSP 输入通道（32 路单声道输入和 4 路立体声通道/返回）

5. 具备31 路输出总线（全部采用 DSP 处理和 GEQ）

6. 每路通道和总线均提供不少于 4 频段全参数均衡器

7. 不少于8 个 VCA 和 8 个静音组

8. 不少于26 个电动推子（24 路输入 + LR/单声道）

9. 4 个完全可定制的推子层

10. 内置舞台接口箱连接

11. 5 英寸触控屏

12. 每个输入推子均提供多色 LCD 通道显示

13. 不少于4 个录音棚级 Lexicon 效果引擎和专用 FX 总线

14. 每路总线均提供 BSS 图形均衡器

15. 20 路子组/辅助总线

16. 4 路单声道/立体声矩阵总线

17. 不少于32x32 USB 音频接口，用于多轨录音和播放

18. 使用可选插卡和舞台接口箱，可增加 I/O 性能：

19. 使用包括 MADI 可选插卡和 Soundcraft 迷你型舞台接口箱32i 或 16i 可获得用于混音的更多麦克风前置功放，输入和通道

20. 添加第二个 MADI 可选插卡和两个 Soundcraft 迷你型舞台接口箱 32i 或 16i，最多可获得用于混音的 96 个麦克风前置功放，136 路输入和 80 路通道。

21. 添加 Dante 可选插卡，可获得 64 路 Dante 混音通道

22. 可用的可选插卡： AVIOM A-Net，CobraNet，AES/EBU，BLU Link 等

23. 可用的 Soundcraft 舞台接口箱： 迷你型舞台接口箱 32R， 迷你型舞台接口箱16R，  紧凑型舞台接口箱 和 Vi 舞台接口箱

24. USB 接口兼容性：

25. PC： 支持 Windows 7，Windows 8 和 Windows 10。

26. Mac： 支持 Mac OS 10.7.x Lion 到 10.11.x El Capitan
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	反馈抑制器
	功能特点：                                                                                                                                                                                                    
 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换
带有压缩，限幅，噪声门功能                                                                                                                                                                                    
输入、输出通道可设置路由功能                                                                                                                                                                                         
 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能
 提供4路话筒放大输入和线路输入，带48V电源
提供模拟，数字AES3，光纤，同轴输出。单机可存储30组用户程序                                                                                                                                                   
采用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点                                                                                                                                                              
 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制
 全自动窄带陷波式反馈抑制
 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态
  滤波器的个数
 可通过面板的48个LED啸叫点指示灯，显示当前啸叫点个数
 单机提供30组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫
  抑制状态
 采用液晶屏显示设置参数
 6段LED精确数字电平表显示输出信号大小
 采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平
 可任意编辑固定和动态反馈点数量   
功能特点：                                                                                                                                                                                                    
 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换
带有压缩，限幅，噪声门功能                                                                                                                                                                                    
输入、输出通道可设置路由功能                                                                                                                                                                                         
 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态
 提供4路话筒放大输入和线路输入，带48V电源
提供模拟，数字AES3，光纤，同轴输出。单机可存储30组用户程序                                                                                                                                                   
采用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点                                                                                                                                                              
 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制
 全自动窄带陷波式反馈抑制
 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态
  滤波器的个数
 可通过面板的48个LED啸叫点指示灯，显示当前啸叫点个数
 单机提供30组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫
  抑制状态
 采用液晶屏显示设置参数
 6段LED精确数字电平表显示输出信号大小
 采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平
 可任意编辑固定和动态反馈点数量   
▲提供产品官网参数截图或产品彩页； 
	1
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	数字音频处理器
	功能特点
96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换
有4路输入6路输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz；
提供USB2.0、USB3.0和RS485以及TCP/IP接口可连接电脑，其中RS485接口可最多连接250台设备和超过1500米的距离外用电脑来控制；
直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制；
单机最多可存储60组用户程序；
可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改；
每个输入均有12段独立的全参量均衡，每个输出均有15段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；
每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 
2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态；
每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节；
输出通道还可控制压缩、限幅及选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制；
可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音；
支持设备输入、输出、系统功能分别设置密码进行锁定，实现数据保密；
设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换；
可通过外置盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制；
▲提供产品官网参数截图或产品彩页
	1
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	单相带滤波数字定时电源时序器
	功能特点：                                                                                                                                                                                               
定时开关机，最长可达到12个月的定时开关机功能            
可连接电脑，通过软件进行设备编程功能，可以随意的更改通道间的延时开关机时间
控制方式多样，USB,RS485,WIFI（可选），TCP/IP远程互联网控制,远程线控                                                                                                                                        提供8路额定22KW电源，每通道拥有独立高性能的RFI/EMI电源滤波器，                                                                        
 密码功能，  
提供8路12个电源插座及2个直通插座，均采用国家标准电源插座                                                                                                                 采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定
指针电压表及电流表指示，实时的显示电网电压，负载电流，LCD直观的操作界面，显示用户对系统的操作状态与结果
能与同形号的电源分配器多台级联，而无需再购置其它控制器件
可以通过硬件紧急关闭某一路的输出
主要技术参数：                                                                                                                                                                                                   
工作电压：单相110V或220V（±20%）                                                                                                                                                                      
工作频率：50/60Hz（±5%）                                                                                                                                                                                    
电源输入：连接单相3芯接线座                                                                                                                                                                                   
电源输出：单相总额定负载的电流为100A                                                                                                                                                                          

	1
	台

	10
	会议系统主机
	控制和传输均采用数字技术，符合IEC60914国际标准
 频率响应达到20Hz-20kHz，采样频率为48KHz或32KHz
 内置独立音量增益调节，话筒内置增益补偿，低音消除
 5段EQ均衡可调，VIP专用EQ设置
 线路1输入接口可配置为麦克风输入或线性输入
 线路1/2独立调控
 可自定义会议单元编号，能有效避免ID地址冲突
 具备系统自检测，故障定位，会议室拆分/合并
 可任意指定VIP单元，支持150台主席单元并指定其中一台为执行主席单元
 抗手机干扰能力
 系统支持线路带电“热插拔”功能
 支持内、外部储存设备复制功能，内部闪存数据可复制到外部USB；会议录音及外部音源输入录音，最大录制时间达1500小时（内置16G闪存+支持64G的USB，Class 4以上的闪存）
 具备三个RS-232串口，可连接PC电脑、中控系统、高清视频矩阵
 中控控制接口可以配置不同的波特率
 支持最多32个代表申请发言序列，支持PC软件上实时申请序列显示
 可设置发言时间及结束前提醒
 摄像跟踪，支持摄像机脱机预设置并可设置会议单元关闭时摄像机动作
 支持RS-422或RS-485通信方式控制摄像机
 可接入其它电容式麦克风或动圈麦克风
 内置平衡及非平衡音频输入、输出接口
 五种话筒管理模式
数量限制模式（支持开启话筒1～6)

先进先出模式（支持开启话筒1～6)

发言申请模式（支持开启话筒1～6)

声控模式 （支持开启话筒1～6)

按键发言模式（支持开启话筒1～6)

6路单元接口，支持120台单元，通过扩展可连接4095台会议单元
 支持一线式手拉手连接、Y型线连接、分线盒连接、音频连接盒连接及环形手拉手连接
 具备紧急广播信号输入接口，警报触发方式可选择
 内置国际通用电源及稳压系统
 产品取得国家3C（CCC）认证
 配合会议管理软件可实现更多增值功能
	1
	台

	11
	主席单元
	采用数字传输技术，与主机最远距离可达150米，符合IEC60914国际标准
支持一线式手拉手连接、Y型线连接、分线盒连接、音频连接盒连接及环形手拉手连接
每台会议单元可任意分配ID地址，避免重复
具有五种话筒工作模式
数量限制模式
先进先出模式
申请发言模式
声控模式
按键发言模式
独立音量增益调节、话筒自动增益补偿、低音消除
5段EQ均衡可调，VIP专用EQ设置
视频跟踪
话筒可以上下60度，左右180度可调，操控灵活
抗手机干扰能力

	1
	台

	12
	代表单元
	采用数字传输技术，与主机最远距离可达150米，符合IEC60914国际标准
支持一线式手拉手连接、Y型线连接、分线盒连接、音频连接盒连接及环形手拉手连接
每台会议单元可任意分配ID地址，避免重复
具有五种话筒工作模式
数量限制模式
先进先出模式
申请发言模式
声控模式
按键发言模式
独立音量增益调节、话筒自动增益补偿、低音消除
5段EQ均衡可调，VIP专用EQ设置
视频跟踪
话筒可以上下60度，左右180度可调，操控灵活
抗手机干扰能力

	7
	台

	12
	会议系统控制接口器
	双代表模式
两路话筒/线路输出
输出至耳机或扬声器
多种安装选择
用于出席/退席登记
安装：墙面、桌面、座椅下方、扶手内或电缆导管内

	4
	只

	13
	无线手持话筒
	一拖二无线话筒
	1
	套

	四、配套系统

	1
	LED墙装饰
	大屏幕显示系统包边及lED装饰，必须按采购方要求进行施工
	1
	项

	3
	原视频会议系统接入
	必须与原有省、市视频会议系统无缝对接
	1
	项

	4
	电动窗帘
	必须接入控制平台系统
	1
	项

	5
	接入交换机
	接口要求 24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆光口(非光电复用口) 
虚拟化 支持远程虚拟化技术。
VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持Voice VLAN、Guest VLAN，最大Vlan数≥4094 
三层路由功能 支持IPv4和IPv6三层路由功能，包括静态路由、RIP  
防雷 支持业界领先10KV防雷 
运维管理 实配运维管理软件，提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、开局助手、控制台、云图、工具宝箱等功能。 
二层环网协议 支持STP/RSTP/MSTP/PVST+协议 
组播协议 支持IGMP Snooping，支持组播VLAN，支持MLD Snooping 
安全特性 支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击；支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；
	1
	台

	6
	吸顶无线路由
	固定WAN端口:1*G
无线局域网(AP) :AP设备管理（VAP管理），WLAN QoS（WMM），WLAN 安全（WEP/WPA/WPA2/密钥管理），WLAN射频管理（802.11 b/g/n），WLAN用户管理(AP功能仅W无线款型支持)
无线局域网(AC) :AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理)，CAPWAP协议, WLAN 用户管理，WLAN射频管理（802.11a/b/g/n），WLAN QoS（WMM），WLAN 安全（WEP/WPA/WPA2/密钥管理）
局域网功能:IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等
组播功能:IGMP version1/2/3，PIM SM，PIM DM，MSDP
VPN:IPSec VPN，GRE VPN，DSVPN，L2TP VPN
QoS:Diffserv模式，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免（基于IP优先级/DSCP WRED），拥塞管理（LAN接口：SP/WRR/SP+WRR；WAN 接口：PQ/CBWFQ），MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS）
安全:ACL，防火墙，802.1x认证，AAA认证，RADIUS认证，HWTACACS认证，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP反攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪
	5
	个

	7
	7
	1、采用200万像素不小于1/1.8"CMOS传感器，支持8倍光学变倍，最大焦距不小于16mm。
2、应具有自动聚焦功能。
3、红外补光距离不小于100米。
4、需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@30fps。
5、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100线。
6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264有HighProfile编码能力。
8、在分辨率1920x1080@60fps，延时不大于130ms。
8、信噪比不小于56dB。
9、支持8行字符显示，字体大小、颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
10、具有IP地址访问控制功能，其中在白名单模式下可添加不小于10个IP地址。
11、具有区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品移除、物品遗留、音频异常侦测等功能。
	4
	台

	
	硬盘录像机
	8路硬盘录像机
	1
	台

	
	监控级硬盘
	3.5英寸 4TB 存7天以上
	1
	块

	
	网络监控键盘
	定制
	1
	台

	8
	UPS不间断电源主机
	功率容量：≥ 20KVA；
1、为全智能型纯在线式工频UPS电源，输出端标配隔离变压器。整机采用先进的DSP数字技术处理器芯片；
2、具有完备的检测、保护功能，如输出短路保护、过载保护、电池过充、过放电保护、输入电压过低、过高保护、UPS内部过温保护，UPS具有自我诊断、自动测试保护；
3、零转换设计与纯正弦波输出，适用负载领域广，可选配手动维修旁路开关以方便日后UPS的保养与维护；
4、智能型LCD中文显示界面≥3.7寸（需提供完整显示界面的图片及尺寸结构图）友善的人机界面，实时监控，操作便捷的液晶显示面板，轻松获取UPS的各种工作状态和运行参数，
5、电池优化性能高，完善的电池管理技术，根据负载容量的大小，自动调整电池放电的终止电压，防止低负载下电池的深度放电
	1
	套

	
	蓄电池
	100AH蓄电池
外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳的要求 
蓄电池能承受正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形
蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能
	16
	节

	
	电池架
	能安装16节100AH电池电池柜1套，含电池连接线和直流开关。
	1
	个

	11
	专业操作台
	定制
	1
	个

	14
	弱电工程
	高清HDMI、DVI线缆及接插件等
	1
	批


▲特别说明：

1. 在中标后3个工作日内签订合同前，必须提供招标文件中的样品进行测试软件功能及核对硬件参数，相关资质证书、检测报告等原件备查，如不符合将做虚假应标处理。

2. 所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货，中标后提供原厂三年保修及售后服务证明。

3. 应工作需要我单位急需所投设备签订合同后7个工作日必须完成供货安装调试，如无法完成供货请勿投，如中标后无法提供所投产品单位保留投诉投标方恶意投标。

4、售后服务：10分钟响应，30分钟到达现场解决问题。
三、商务条款
1、质保期

1.1、▲质量保证期3年。（设备技术参数中有明确的除外）
1.2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式： 

▲在合同签订且具备实施条件后15日历天内采购人向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款，安装就位完毕项目完工通过采购人组织验收并达到合格后于支付至合同总额的95%，剩余合同金额12个月后无质量及售后问题给予支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）
3、送货及安装
3.1.送货安装地点：按采购单位要求。
3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
3.3. 本项目包括供货、供就位与安装等。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务，送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。
3.4.供应商应在投标文件中提出其送货安装过程中使用单位需配合的内容。
4、验收
中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物及服务，并经采购人（采购人也可委托国家认可的质量检测机构进行检验）检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
5．完工期
▲供应商必须承诺在合同签订后按采购人要求供货并安装验收合格（不得超过7个工作日），如无法按时完工，招标单位将对投标单位追究虚假应标及违约责任。
6．培训
6.1投标供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。
6.2投标供应商应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。
6.3旨在提供更好的其他方式培训。
7、随机资料：
每个产品附中文用户使用手册1份，维保卡。
四、工作范围：
根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1.提供完整成套的货物；
2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；
3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。
4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；
5.质保期内的维保及维修；
6.售后服务的措施及承诺。
以上工作内容的费用均包含在报价总价中。
第三部分供应商须知
一、说明
1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。
2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。
3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。
▲4、本项目总价包干。供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
▲5、本项目最高限价为167.6万元人民币，供应商投标报价超出最高限价，该供应商按无效投标处理。
6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
7、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
8、 供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
9、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。
二、供应商资格要求
按采购公告要求
三、采购文件
1、采购文件
1.1采购文件约束力
▲供应商一旦获取了本采购文件并参加报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。
1.2采购文件的组成
采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、采购文件的澄清
2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在报价通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。
2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。
3、采购文件的修改
3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正报价文件，采购人可酌情推迟递交报价文件截止时间和询价开始时间，并将此变更通知供应商。
四、报价文件
1、报价文件
1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制报价文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的报价文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由询价采购小组判定）
1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证报价文件的正确性和真实性。报价文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制报价文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的报价文件可能导致被拒绝。
2、报价文件的组成
2.1 响应文件的组成
2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。
2.1.2响应文件内容组成表（报价供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由报价供应商自行承担）：
	序号
	响应文件组成内容
	投标

格式

	一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负）

	1
	资格审查声明函，格式见附件
	有

	2
	具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。
	无

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）
	无

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	5
	有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。
	无

	6
	参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	7
	与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	8
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	9
	公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为本次政府购买服务的承接主体。提供书面承诺(格式见附件也可自拟）
	有

	10
	供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；

如为授权代表提供授权书；（格式见附件）
	有

	▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。

	二、《商务技术文件》组成内容

	1
	《商务技术文件》封面
	有

	2
	《商务技术文件》目录（自拟）
	无

	3
	供应商自评分指引表（自拟）
	无

	4
	▲供应商参与政府采购活动投标资格声明
	有

	5
	▲询价函
	有

	6
	供应商情况声明（后附企业简介）
	有

	7
	商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟）
	有

	8
	项目组织实施方案(格式见附件也可自拟）
	有

	9
	项目人员配置情况(格式见附件也可自拟）
	有

	10
	供应商2018年以来同类业绩证明（按评标细则要求）(格式见附件也可自拟）
	有

	11
	供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有）
	有

	三、《报价文件》组成内容【依序编制】

	1
	《报价文件》封面
	有

	2
	《报价文件》目录（格式自拟）
	无

	3
	▲开标一览表
	有

	4
	详细分项报价表
	有

	5
	供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合）

	5.1
	价格扶持政策材料
	（1）中小企业声明函（如是，请提供）
	有

	
	
	（2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供）
	有

	
	
	（3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复制件加盖供应商公章）
	无

	5.2
	节能环保政策材料
	（1）所投产品符合政策要求的《节能产品认证证书》（如有，提供复制件加盖供应商公章）
备注：采购配置清单中包含强制品目内的产品的必须提供。
	无

	
	
	（2）所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》（如有，提供复制件加盖供应商公章）
	无

	备注说明

	（1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

（2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

（3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）；

（4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。


2.2 投标文件的编制
2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
2.2.2供应商应当按照 “投标文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。
2.2.3“投标文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。
2.2.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。
2.2.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
2.2.6供应商没有按照 “投标文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。
2.3 投标文件的签章
2.3.1《投标文件》的签章：电子签章；
2.3.2《投标文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商公章，否则无效。
2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“投标文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。
2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
2.4 投标文件的形式
2.4.1投标文件的形式：电子投标文件；
2.4.2“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
2.5 投标文件的份数
2.5.1投标文件的份数：一份。
3、报价
3. 1报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；
3.2供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。
3.3投标报价是指供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。
供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。
4、投标文件的有效期
4.1自报价日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。
4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
5、投标文件的修改和撤回
供应商应当在响应截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。响应截止时间后递交的投标文件，电子交易平台拒收。
响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。响应截止时间后，供应商在《投标文件》有效期内强行撤回（撤销）其投标文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿，以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。
6、投标文件的上传和递交
6.1“投标文件”的上传、递交：见询价通知（邀 请）书。
6.2 “电子加密投标文件”解密和异常情况处理
6.2.1“电子加密投标文件”解密：见询价通知（邀 请）书
五、开标和评审
1、开标
采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
2、开标流程（两阶段）
2.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》；并在30分钟内通过邮件形式发送给采购组织机构。
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构或询价小组将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
2.2开标大会第二阶段
（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单。
（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。报价文件开启结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
3、投标供应商资格审查
3.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构或询价小组首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构或询价小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
3.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构或询价小组将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
3.4有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标：
1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；
2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；
3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；
4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。
5）供应商商务技术投标文件中出现报价产品的价格。
3.5开启投标文件时，投标文件中报价一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
4、评审
4.1评审由采购人依法组建的询价采购小组负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；
2）要求报价供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）按照采购文件确定的评审办法直接确定成交供应商；
4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。
4.2评审应当遵循下列工作程序：
1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
（1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中规定的供应商资格证明等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。
（2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价采购小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价和商务技术评估，综合比较与评价。
4）按照采购文件事先确定的评审办法推荐成交候选人。
4.3评审时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(询价采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：
1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；
3）投标文件中报价函、法人授权委托书、报价一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）；
4）明显不符合技术规格、技术要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；
5）不符合采购文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由询价采购小组按少数服从多数原则认定)；
6）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；
7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
8）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容；
9)其他经询价采购小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4.4本次采购，如果供应商的报价均超出采购最高限价，本次采购做流（废）标处理。
4.5如供应商商务技术投标文件中出现报价产品的报价，该供应商做无效报价处理。
4.6供应商付款方式或完工期出现负偏差的按无效报价处理。
4.7、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。
4.8评标过程中遇到特殊情况，由询价小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
4.9评审时发现价格、数量有误，报价将按下述原则处理：
1)任何有漏去一些小项货物或服务的报价将被视为其费用已包含在报价总价中，报价价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效报价。
2)任何有多报一些小项工程或货物的报价其报价不予调整，如果该供应商成交，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效报价。
3）对于计算错误的其报价不予调整，如果该供应商成交，如其报价价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效报价。
4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过询价采购小组按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其报价不予调整。
4.10实质上没有响应采购文件要求的报价将被拒绝。询价采购小组不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其报价成为实质上响应的报价。
4.11询价采购小组对投标文件的判定，只依据报价内容本身，不依靠报价后的任何外来证明。
4.12询价采购小组在评审中，不得改变采购文件中规定的评审标准、方法和成交条件。
5、投标文件的澄清
5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
5.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6、评审原则
询价采购小组按照采购文件的要求和条件对投标文件进行报价和商务技术评估，综合比较与评价。评审办法：采用最低价法（详见第六部分）。
7、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
六、授予合同
1、成交条件
1)投标文件基本符合采购文件要求，能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准；
2)供应商有很好的执行合同的能力；
3)供应商能够提供质量商务技术、报价占综合优势的产品及服务；
2、成交通知
2.1、评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网上公告结果，公告期为1个工作日。如发现成交供应商资格无效或其放弃成交资格，则依法重新组织采购；
2.2、询价采购小组对评审结果不负责解释。
3、签订合同
3.1、成交供应商须在公告期结束主动联系采购人或采购机构领取成交通知书，并到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
3.2、采购文件、成交供应商的投标文件及报价修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。
3.3、拒签合同的责任
成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以报价违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                      　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。
三、信贷政策

   为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。
	平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点
	经办人
	联系方式

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	13566172980

	中国工商银行股份有限公司平阳支行    
	融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	郑经理
	13486725858

	平阳农商银行
	政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。
	黄经理
	151687202970577-63670620

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。
政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。
	林经理
	13106110022

	宁波银行
	1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资；
2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。
3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。
4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。
	卢经理
	15757115622
0577-63118853

	浙商银行温州平阳支行
	浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。
	杨经理
	15825661789

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	钟经理
周经理
张经理
	13958936978
13600673553
13676535697


	温州银行股份有限公司平阳支行
	门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年
	朱经理
陈经理
钟经理

	1370663867015868005988
13868571615


平阳县政府采购信用融资意向银行选择表
（平阳县供应商填写）
	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	平阳县政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	

	中国工商银行股份有限公司平阳支行 
	

	平阳农商银行
	

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	

	宁波银行
	

	浙商银行温州平阳支行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	

	温州银行股份有限公司平阳支行
	


注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。
2、 财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。
第五部分合同格式（供参考）
平阳县公共资源交易中心受     委托，对     进行招标（编号：  ），经招标确定为中标供应商。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
编号：
采购人：采购人
成交供应商：本次采购的成交供应商
双方经协商，就成交供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：
合同主要条款
1.    定义：
本合同下列述语应解释为：
1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。
1.2  “合同价”是指根据本合同规定，成交人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给成交人的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、运输、保险、装卸、安装、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用、实行固定费用总包干。
1.3  “货物”是指根据合同规定须向采购人提供的本次招标采购人所需物品。
1.4  “服务”是指根据合同规定成交人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务和合同中规定成交人应承担的其它义务。
1.5   “现场”是指合同项下货物将要运输的指定地点。
1.6   “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。
2.    标准
2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。
2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.    专利权
3.1   成交人应保证，采购人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。成交人应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。
4.   包装要求
4.1   除合同另有规定外，成交人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防霉、防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。成交人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物破损和丢失的任何损失的责任或费用。
5.    装运标记
5.1   根据货物的特点和运输的不同要求，成交人还应清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。
6.    交货方式：
6.1   现场交货：成交人负责办理运输和保险，将货物运抵采购人指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由成交人承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
6.2   在现场交货条件下，成交人在货物发运前15天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知采购人。
6.3   如因成交人延误将上述内容用传真形式通知采购人，由此引起的一切损失应由成交人承担。
7.    付款方式
在合同签订且具备实施条件后15日历天内采购人向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款，安装就位完毕项目完工通过采购人组织验收并达到合格后于支付至合同总额的95%，剩余合同金额12个月后无质量及售后问题给予支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）
8.    技术文件和资料
8.1   提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《采购内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。
8.2   如果采购人确认成交人提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，成交人应在收到采购人通知后3天内将这些文件、资料补齐。
9.    质量保证
9.1   成交人所提供的货物应保证是企业原厂生产的，而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和尺寸要求。在货物质量保证期内，成交人应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。
9.2   根据采购人按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的面料等，采购人应尽快以书面形式通知成交人，提出索赔。成交人在收到通知后，应在规定期限内，更换有缺陷的或不符合要求的规格和尺寸，同时相应延长质量保证期。
9.3   货物质量保证期
      见合同特殊条款。
10.   成交人履约延误
10.1  成交人应按照合同规定的时间交货和提供服务。
10.2  在履行合同过程中，如果成交人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到成交人通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。
10.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除采购人同意延误并不收赔偿费外，成交人延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。
10.4  所有提供的货物的交货、运输及验收都应服从采购人的统一安排。
11.   误期赔偿费
11.1  除不可抗力外，如果成交人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑终止合同且不承担违约责任。
12.   不可抗力
12.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。
13.   税费
13.1  根据国家现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切费用由采购人承担。
13.2  根据现行税法对成交人征收的与本合同有关的一切税费均由成交人承担。
13.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由成交人承担。
14.   违约终止合同
14.1  采购人在成交人违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：
（1） 成交人未能在合同规定的期限内或采购人同意延长的期限内提供全部或部分货物；
（2）成交人未能履行合同规定的任何其他义务。成交人在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。采购人可向成交人发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达成交人时合同即行解除。在这种情况下，并不影响采购人向成交人提出的索赔。
14.2  如果采购人根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，成交人应承担采购人因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，成交人应继续执行合同中未终止的部分。
15.   履约保证金的罚没
15.1  如成交人未能履行合同规定的任何义务给采购人造成直接或间接损失的，采购人有权从直接从履约保证金中予以补偿。
15.2  如果成交人毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，采购人有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。
15.3  成交人提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究成交人责任外，其履约保证金将被没收。
16.   双方责任
16.1  采购人
（1） 按合同规定向成交人支付货款。
（2） 组织对货物的验收。
16.2  成交人
（1） 按合同要求提供货物和服务。
（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。
17.   争端的解决
17.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。
17.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。
17.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。
17.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。
18.   转让和分包及产品不可替代
18.1  未经采购人事先书面同意，成交人不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。
18.2  产品不可替代，成交人在没有取得采购人的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。
19.   适用法律
本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
20.   合同生效及其他
20.1  合同应在双方签字盖章后开始生效。
20.2  本合同一式伍份，双方各执贰份，平阳县公共资源交易中心执壹份，具有同等效力。
20.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
   合同格式
采购的（项目、招标编号）在国内公开招标，经评标委员会决标为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。
1．   合同文件
       下列文件构成本合同的组成部分：
   (1) 合同主要条款                
   (2) 中标通知书
   (3) 投标分项报价表               
   (4) 技术规格、商务条款偏离表           
   (5) 招标内容及要求
   (6) 合同补充条款或说明（如有的话）     
   (7) 承诺书      （含询标记录和优惠条件）       
 2．   合同范围和条件
本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。
 3．   货物和数量
      本合同提供的服务及要求（详见招标内容及要求）。
 4．   合同总价
           本合同总价为人民币，（分项价格详见投标分项报价表）。
 5．   付款方式
      本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。
6．  交货时间及地点。
 7．   合同生效
          本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。
采购人：（印章）                      中标人：（印章）
           全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）
地址：                               地址：
邮政编码：                           邮政编码：
电话：                               电话：
传真：                               传真：
开户银行：                           开户银行：
帐号：                               帐号：
注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件---响应文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，报价供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统
更新购置项目 
响 应 文 件
（资格文件）
	项目编号：PYCG210702068     

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
平阳县机关事务管理中心：
我公司郑重声明，我公司参加县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 （项目编号：PYCG210702068 ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。
特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
最近一年度财务报告
	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）



1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
平阳县机关事务管理中心：
我方郑重声明，我方具有履行县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 （项目编号：PYCG210702068 ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料
缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明文件。
4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明文件。
（提供复制件加盖供应商公章）
1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：
参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

承诺函
平阳县机关事务管理中心：
我方        （供应商名称）             在参加县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 （项目编号：PYCG210702068 ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：
与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函
平阳县机关事务管理中心： 

我方郑重承诺，我方此次参加县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 （项目编号：PYCG210702068 ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函
供应商没有失信记录承诺函
平阳县机关事务管理中心：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。
特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.10投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函
承诺函
平阳县机关事务管理中心：
我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，不属于使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.11法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县机关事务管理中心：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 （项目编号：PYCG210702068   ）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的谈判文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权。
授权代表：           性别 ：          年龄：          ；
电话：                     ；                      

                    投标供应商：                                      （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	粘贴授权代表身份证复印件或影印件


	粘贴法定代表人身份证复印件或影印件


注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

二、“商务技术文件”格式
2.1 “商务技术文件”封面
县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 
响 应 文 件
（商务技术文件）
	项目编号：PYCG210702068      

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


2.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	 

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


2.4询价函
询价函

平阳县机关事务管理中心 ：

         （供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 （项目编号：PYCG210702068    ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：    

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。
2、保证遵守询价文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查询价文件的全部内容，包括询价文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果询价文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
9、响应文件自递交询价响应文件截止之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）:                        

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               

日期：

注：若不提供此函，做无效处理

2.5供应商基本情况说明
供应商基本情况说明（后附企业介绍）
1、名称及概况：

（1）供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________
（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________
（4）单位地址：___________________________________________________________________
（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________
（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________
（7）实收资本：____________________________________________________________
（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

    1）固定资产：__________________________________________________________
    2）流动资产：__________________________________________________________
    3）长期负债：__________________________________________________________
    4）流动负债：__________________________________________________________
    5）净    值：__________________________________________________________
    6）主要负责人姓名：___________________________________________________
2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________
4、近三年的年营业总额：____________________________________
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：
2.6商务偏离表、技术偏离表
商务偏离表

	序号
	内容
	采购文件规范要求
	询价投标文件

对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表

	序号
	内容
	采购文件规范要求
	询价投标文件

对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

2.7项目实施方案
      项目实施方案

（格式自拟）
2.8项目人员配置情况
（一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目        项目编号：PYCG210702068      

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	资格

证书
	现任职务
	从事类似服务简历、年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商名称（盖章）：                   

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（二） 项目主要人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 
 项目编号：PYCG210702068     
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    

（三） 岗位员工配置计划表

岗位员工配置计划表

	岗位
	人数
	现 场 承 担 工 作
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期： 
项目负责人及主要管理人员与《岗位员工配置计划表》一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

2.9业绩证明

2018年以来的类似业绩证明

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2.10供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 
项目编号：PYCG210702068    

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

    二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

    三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

    四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

    五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

    六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

    七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

    本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

供应商（盖章）：           

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

三、“报价文件”格式
3.1 “报价文件”封面
县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 
响 应 文 件
（报价文件）
	项目编号：PYCG210702068       

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	


3.2开标一览表

报价一览表

供应商名称：                          项目编号：PYCG210702068           报价单位：人民币元
	项目名称
	报价

	县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 
	大写：

小写


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
3.3详细分项报价表

详细分项报价表
项目名称：县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目      项目编号：PYCG210702068     
	序号
	项 目 内 容
	 报  价（ 万元）
	备   注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	人员费
	
	

	4
	利润
	含
	

	5
	税费
	含
	

	6
	其他需要费用
	含
	

	合   计   价
	
	

	合   计   价（大写）：                               元人民币。


注：1. 表内总计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

3、本表格为参考格式，投标人可根据本表结合实际自行扩充。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.4 符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）

3.4.1(1) 中小企业声明函及相关证明材料（如是）
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

填写说明：

1）供应商为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合供应商出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

3.4.1(2) 残疾人福利性单位声明函（如是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 （项目编号：PYCG210702068   ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：__________________________________
日  期：____________________________________________
第七部分确定成交供应商办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。
一、总则
评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保设备质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写成交报告。询价小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，询价小组不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰报价工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
二．评审组织
评审工作由采购人依法组建的询价小组负责，询价小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门监督整个报价、评审和成交过程。
三、确定供应商办法
本次评审采用最低价法。询价采购小组根据采购人的授权，按符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定最低报价的供应商即为成交供应商，并将结果通知所有参加报价的未成交的供应商。(如果供应商最低报价相同，则抽签决定），并编写采购报告。
五、说明
1、询价采购小组推荐有效供应商中报价最低的供应商为成交供应商(如果供应商最低报价相同，则抽签决定）），并编写评审报告。
参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
政府采购活动现场确认声明书
平阳县公共资源交易中心：
本人 ____________（授权代表姓名），经由______________________________（单位） ____________ （法定代表人 姓名）合法授权参加县府大院1号楼五楼会议室视频会议系统更新购置项目 （项目编号：PYCG210702068    ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人） 联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下: 
一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系: 
A．投资关系 B．行政隶属关系 C．业务指导关系 D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。
二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位
口与其他所有供应商之间均不存在利害关系
口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系: 
A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
 C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
 F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I．其他利害关系情况 ________________________________________。
三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。
（供应商代表签名）
年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：934192406@qq.com 。
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