	平  阳  县

国有企业采购招标文件

项目名称：平阳县鸣山村节点亮化项目

              招标编号：PYCG21    

采 购 人：平阳县横阳市政园林建设有限公司

联 系 人：陈先生
联系电话: 0577-63882720 

联系传真：0577-63882720     

代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司

联 系 人：周女士 

联系电话：0577-63639288 

              联系传真：0577-63639288
二零二一年四月


投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

浙江名进建设项目管理有限公司关于平阳县鸣山村节点亮化项目公开招标的公告

公告日期：2021年  月   日  
根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县横阳市政园林建设有限公司委托，现就平阳县鸣山村节点亮化项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
一、招标编号: PYCG21
二、采购组织类型：国企采购

三、招标项目概况:

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价

（万元）
	备注

	1
	平阳县鸣山村节点亮化项目
	1
	批
	905 
	平阳县鸣山村节点亮化项目，详见招标文件。
	 905
	


四、投标供应商的资格要求:

1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；
2、本项目拒绝联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元），按规定办理本项目投标保证金，并按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html或http://www.zjzfcg.gov.cn） 。

六、投标截止时间：2021年   月  日  09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2021年   月   日  09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：
投标保证金 90000元人民币（大写：人民币玖万元整）；
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2021年  月   日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

从以下三个帐户任选一个均可

1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部
银行账号：  

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行

银行账号： 
3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部
银行账号： 
十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

4、本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构（收费标准详见招标文件）。

5、优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。
十三、本项目实施理由和现场防护措施：

采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控三级响应的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。

十四、联系方式：
1、代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

联系人： 周女士

联系电话：0577－63639288

联系传真：0577－63639288

代理机构地点：平阳县鳌江镇园林东路388号玉河小区B2幢2单元201室

2、采购单位：平阳县横阳市政园林建设有限公司

联 系 人：陈先生

联系电话：0577-63882720 

联系传真：0577-63882720 

地址：平阳县昆阳镇人民路188号

3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577- 63886781 

联系传真：0577- 63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

投 标 通 知 (邀 请) 书

 浙江名进建设项目管理有限公司对平阳县鸣山村节点亮化项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县鸣山村节点亮化项目

	
	项目编号
	PYCG21

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县横阳市政园林建设有限公司

联 系 人：陈先生

联系电话：0577-63882720 

联系传真：0577-63882720 

地 点：平阳县昆阳镇人民路188号

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

联系人： 周女士

联系电话：0577-63639288

联系传真：0577-63639288

代理机构地点：平阳县鳌江镇园林东路388号玉河小区B2幢2单元201室

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□)不需要

☑需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要 

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

□现场报名后获取；

 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）直接下载。

	
	投标截止时间
	2021年  月  日 上午09：30截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2021年  月  日 上午09：30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 

	
	开标时间

开标地点

注意事项
	开标时间：2021年  月  日 上午09：30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）宣布开标结束。

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱：490302676@qq.com；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇园林东路388号玉河小区B2幢2单元201室

联 系 人：周女士

联系电话：0577－63639288

联系传真：0577－63639288

	
	投诉
	根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向县国资部门提起投诉。

	
	投诉受理联系方式
	同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

投诉受理部门：平阳县国有资产管理办公室

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-63886781

传真：0577- 63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	
	特别说明
	1、▲中标供应商在合同签订前，采购方有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权拒签合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。

2、中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。


招标文件目录
第一部分、项目简介

   第二部分、采购内容及要求

   第三部分、供应商须知

   第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

   第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

一、概况

浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县横阳市政园林建设有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县鸣山村节点亮化项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

一、项目概况
本项目位于平阳县鸣山村，本次采购范围鸣山村104国道入口至鸣山村入口、停车场至鸣山区域的3公里范围内，对沿河驳岸、景观、桥梁、栈道、道路实施照明提质、亮化建设工程及配套，旨在体现本案建筑古朴风格，体现千年古村，历史悠久的文化底蕴。让周边群众提起古村，便有鸣山的美好印象。利用夜景带动经济型。此次历史街区的亮化改造不仅要提升历史街区的夜景风貌，更要在亮化改造的基础上，推动经济发展，给本地人带来长效的实惠。

二、采购内容：

① 招标范围：本次亮化涉及范围为平阳县昆阳镇鸣山村。

采购施工部分：包含招标清单范围内设备采购、安装、调试、验收及其他配套服务设施。其中灯具等设备质保期自验收合格之日起5年。

运营维护服务部分：免费运营维护服务期为3年（自安装完成并验收合格交付使用之日起）。运营维护服务期服务内容包含但不限于项目相关的演绎内容创作更新、片源动画更新、设备维护、设备维修及保养、设备安全管理、人员驻点保障、以及能保证正常运营维护服务期间的一切费用等。其中演绎内容创作要求根据采购人要求更新。详见下图
[image: image43.png]



图2.1范围图
② 采购目标：具有整体性的夜景规划及亮化布景，利用夜景带动经济型，同时体现古镇底蕴特色。
三、采购清单

1、采购清单
（以下所有品牌、参数及数量是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。核心产品投标需要提供样品，具体详见样品清单）

	序号
	采购内容
	规格参数
	计量
单位
	工程量

	一
	亮化工程
	
	
	

	1
	LED彩色洗墙灯
	彩色26W
	m
	109

	2
	LED彩色洗墙灯
	彩色20W
	m
	925

	3
	LED单色侧壁灯
	3W
	套
	325

	4
	LED单色洗墙灯
	单色20W
	m
	1252

	5
	LED单色小射灯
	6W
	套
	802

	6
	LED单色小射灯
	12W
	套
	74

	7
	LED分控制器箱
	含基础及接地制安
	台
	7

	8
	LED全彩照树投光灯
	彩色52W
	套
	20

	9
	LED瓦楞灯
	单色6W
	套
	1111

	10
	步道音响
	
	只
	10

	11
	铜芯电力电缆敷
	ZR-YJV-4*35+1*16
	m
	315

	12
	铜芯电力电缆敷设
	ZR-YJV-5*16
	m
	420

	13
	铜芯电力电缆敷设
	ZR-YJV-5*6
	m
	3715

	14
	铜芯电力电缆敷设
	ZR-YJV-5*4
	m
	2245

	15
	铜芯电力电缆敷设
	ZR-YJV-3*6
	m
	6950

	16
	二芯单芯导线
	RVV-2*4
	m
	3685

	17
	埋地敷设电线管PE32
	
	m
	5953

	18
	单模光纤敷设
	4芯
	m
	1690

	19
	测试 光纤
	
	对
	12

	20
	交换机
	8口
	台
	3

	21
	接地极(板)制作与安装 
	角钢接地极普通土
	根
	30

	22
	接地母线敷设 埋地敷设
	
	m
	100

	23
	外露管道、桥架等金属结构
	刷油刷漆
	kg
	480

	24
	开关电源（含电源箱）
	350W
	台
	389

	25
	控制箱主控制器
	
	台
	3

	26
	照明配电箱，含基础及接地制安
	
	台
	6

	27
	金属桥架
	100*75
	10m
	480

	28
	光纤收发器发送器、接收器（套）
	
	台
	6

	29
	主控电脑
	
	台
	1

	30
	一般铁构件制作
	
	kg
	450

	31
	一般铁构件安装
	
	kg
	450

	32
	一般钢结构 
	防锈~第一遍
	kg
	450

	33
	一般钢结构 
	防锈增一遍
	kg
	450

	34
	一般钢结构 
	调和防锈~第一遍
	kg
	450

	35
	一般钢结构
	 调和防锈增一遍
	kg
	450

	36
	投光灯 
	单色/100W
	套
	16

	37
	定制投影图案灯
	350W
	套
	23

	38
	双绞线缆
	测试 4对
	链路
	69

	39
	双绞线缆 
	超五类网线
	m
	3850

	40
	喷雾主机，多项定制控制系统，远程模块化控制
	
	套
	10

	41
	不锈钢管敷设
	 (管径mm以内)10
	m
	2000

	42
	红宝石喷头、底座
	
	套
	2000

	43
	喷雾辅材（弯头、三通、阀接、过滤）
	
	批
	1

	44
	金属线槽
	60*40
	10m
	300

	45
	庭院灯，含基础及接地制安
	60W
	套
	222

	46
	夜景灯光控制系统
	
	套
	1

	47
	其他（包括但不限于草坪、挡板、灯具及互动灯光产品、脚手架、计算机应用、网络系统试运行、喷漆、送配电装置系统、挖一般土方、余方弃置）
	
	项
	1

	二
	激光系统装置
	
	
	

	48
	激光灯
	60W-RGB/AC220V/IP65自带恒温恒湿，防护系统
	台
	5

	49
	激光控制软件，播放影片、画面切换、图像融合软件
	
	套
	1

	50
	定制多媒体视频融合输出主机
	4核高性能CPU，16G内存，520G SSD
	台
	1

	51
	激光灯片源制作
	
	秒
	300

	52
	激光系统调试
	
	套
	1

	三
	文化礼堂户外工程投影机装置系统  
	
	
	

	53
	户外工程投影机 
	10000流明，光源寿命≥20000小时，投射比2.9-4.9：1长焦镜头
	台
	3

	54
	影机户外基站定制
	防水、防盗、防潮、恒温
	套
	3

	55
	定制多媒体视频融合输出主机
	4核高性能CPU，16G内存，520G SSD
	台
	1

	56
	定制控制系统，视频播放系统、图像融合软件
	
	套
	1

	57
	互动音响设备，音柱及调音控制台
	
	套
	4

	58
	文化礼堂3Dmax片源制作
	
	秒
	300

	59
	工程投影系统调试
	
	套
	1

	四
	文化礼堂互动工程投影机装置系统 
	
	
	

	60
	户外工程投影机
	 6200流明，光源寿命≥20000小时，投射比1.5-3.0：1长焦镜头
	台
	4

	61
	定制多媒体视频融合输出主机
	4核高性能CPU，16G内存，520G SSD
	台
	1

	62
	投影机恒温恒湿装置
	定制恒温恒湿、户外防水
	套
	1

	63
	平板中控电脑，展项控制、播放影片、声音控制、暂停、开关灯、投影开关、电脑主机开关，
	满足系统运行要求
	台
	1

	64
	定制软件，满足电脑展项控制、播放影片、声音控制、暂停、开关灯、投影开关、电脑主机开关，扫码支付等功能
	
	套
	1

	65
	互动音响设备，音柱及调音控制台
	
	套
	4

	66
	二维片源制作
	
	秒
	300

	67
	投影系统调试
	
	套
	1

	五
	104国道至大碗茶工程投影机控制装置系统
	
	
	

	68
	户外工程投影机
	 6200流明，光源寿命≥20000小时，投射比1.5-3.0：1长焦镜头
	台
	1

	69
	定制多媒体视频融合输出主机
	4核高性能CPU，16G内存，520G SSD
	台
	1

	70
	投影机恒温恒湿装置，定制恒温恒湿、户外防水
	
	套
	1

	71
	定制控制系统，视频播放系统、图像融合软件
	
	套
	1

	72
	二维片源制作
	
	秒
	300

	73
	投影系统调试
	
	套
	1

	六
	古树互动控制装置系统
	
	
	

	74
	户外工程投影机
	 6200流明，光源寿命≥20000小时，投射比1.5-3.0：1长焦镜头
	台
	4

	75
	定制多媒体视频融合输出主机
	4核高性能CPU，16G内存，520G SSD
	台
	1

	76
	投影机恒温恒湿装置
	定制恒温恒湿、户外防水
	套
	1

	77
	平板中控电脑，展项控制、播放影片、声音控制、暂停、开关灯、投影开关、电脑主机开关，满足系统运行要求
	
	台
	1

	78
	定制软件，满足电脑展项控制、播放影片、声音控制、暂停、开关灯、投影开关、电脑主机开关，扫码支付等功能
	
	套
	1

	79
	激光星空灯 
	30W
	套
	16

	80
	互动音响设备，音柱及调音控制台
	
	套
	4

	81
	古树3Dmax片源制作
	
	秒
	300

	82
	古树互动系统调试
	
	套
	1

	七
	互动单车装置系统
	
	
	

	83
	水底灯
	36W/AC220V/DC24V/ IP68 RGB
	10套
	0.3

	84
	单车互动装置
	铸铁实心飞轮尺寸定制
	套
	3

	85
	漂浮装置定制
	支撑支架浮漂块
	套
	1

	86
	互动喷泉装置
	主喷头15米，副喷头（直径3米）定制潜水泵
	套
	1

	87
	定制控制系统软件、传感器、数模转换卡、具备扫描支付等功能
	
	套
	1

	88
	管路配件，导流系统 水泵固定支架
	
	套
	1

	89
	互动音响设备，音柱及调音控制台
	
	套
	1

	90
	互动单车系统调试
	
	套
	1

	八
	打鼓互动装置系统
	
	
	

	91
	互动鼓
	亚克力材质定制
	套
	3

	92
	定制发光灯
	RGBM/IP66/DC24V/1套5个
	套
	6

	93
	定制控制系统软件、控制器、具备扫描支付功能
	
	套
	1

	94
	互动音响设备，音柱及调音控制台
	
	套
	1

	95
	互动鼓系统调试
	
	套
	1


2、详细灯具技术参数

   （一）LED全彩照树投光灯
	灯具名称：LED全彩照树投光灯
	
	

	灯具外观图

	[image: image1.png]





	灯具参数
	灯具尺寸

	标称功率
	52W
	[image: image17]
  

	光源类型
	LED18PCS
	

	灯具颜色
	可见时，与安装面颜色纹理一致
	

	防护等级
	≥IP66
	

	半峰发散角
	39°【H】*39°【V】（±5%）
	

	输入电压
	DC24V
	

	输入功率
	52W（±5%）
	

	功率因数
	/
	

	灯具总光通量
	≥2130 lm
	

	最大光强
	≥3700cd
	

	灯具效能
	≥42m/W
	结构工艺说明

	色温
	红光622（±2nm）绿光523（±2nm）       蓝光457（±2nm）
	一体式压铸成型，纯结构防水，绝佳防水效果，防眩设计，兼备多种灯罩，防止光污染，舞台灯光学级透镜，优化小角度投光，纯洁自然，配置气压平衡装置，有效防止虹吸及凝露现象。



	控制方式
	DMX512 单灯控制
	

	显色指数
	/
	

	出线方式
	灯具自带含公母头橡胶引出线
	

	安装支架
	采用阻尼安装支架，免工具调节仰角；安装支架可根据需求，现场更换
	

	参考尺寸
	L203*W180*H197mm（±5%）
	


（二）LED单色小射灯
	灯具名称：LED单色小射灯
	
	

	        灯具外观图

	[image: image18]

	灯具参数
	灯具尺寸

	标称功率
	6W
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	光源类型
	LED3PCS
	

	灯具颜色
	可见时，与安装面颜色纹理一致
	

	防护等级
	≥IP66
	

	半峰发散角
	15°（±5%）
	

	输入电压
	DC24V
	

	输入功率
	6W（±5%）
	

	功率因数
	/
	

	灯具总光通量
	≥360 lm
	

	最大光强
	≥500cd
	

	灯具效能
	≥60LM/W
	结构工艺说明

	色温
	3000K（±100K）
	1. 照明与装饰为一体，装于树杈处，栩栩如生，极具观赏性。

2. 自带窄角防眩光功能，践行光服务人本的概念。

3. 出光面自清洁设计，历久弥新。

4. 表面喷涂进口户外金属塑粉，厚度达200цm，持久永恒。

	控制方式
	单色常亮
	

	显色指数
	>75
	

	出线方式
	灯具自带橡胶引出线
	

	安装支架
	表面安装
	

	参考尺寸
	60*90*113mm（±5%）
	


（三）LED单色小射灯
	灯具名称：LED单色小射灯
	
	

	        灯具外观图
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	灯具参数
	灯具尺寸

	标称功率
	12W
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	光源类型
	LED3PCS
	

	灯具颜色
	可见时，与安装面颜色纹理一致
	

	防护等级
	≥IP66
	

	半峰发散角
	15°（±5%）
	

	输入电压
	DC24V
	

	输入功率
	12W（±5%）
	

	功率因数
	/
	

	灯具总光通量
	≥360 lm
	

	最大光强
	≥500cd
	

	灯具效能
	≥60LM/W
	结构工艺说明

	色温
	3000K（±100K）
	1. 照明与装饰为一体，装于树杈处，栩栩如生，极具观赏性。

2. 自带窄角防眩光功能，践行光服务人本的概念。

3. 出光面自清洁设计，历久弥新。

4. 表面喷涂进口户外金属塑粉，厚度达200цm，持久永恒。

	控制方式
	单色常亮
	

	显色指数
	>75
	

	出线方式
	灯具自带橡胶引出线
	

	安装支架
	表面安装
	

	参考尺寸
	60*90*113mm（±5%）
	


（四）LED单色侧壁灯
	灯具名称：LED单色侧壁灯
	
	

	灯具外观图

	[image: image20]

	灯具参数
	灯具尺寸

	标称功率
	3W
	  170*170*55mm（±5%）


	光源类型
	LED3PCS
	

	灯具颜色
	不锈钢本色
	

	防护等级
	≥IP65
	

	半峰发散角
	30°（±5%）
	

	输入电压
	DC24V
	

	输入功率
	3W（±5%）
	

	功率因数
	/
	

	灯具总光通量
	≥100 lm
	

	最大光强
	≥150cd
	

	灯具效能
	≥40LM/W
	结构工艺说明

	色温
	3000K
	1. 灌胶防水；

2. 嵌入式安装，与建筑表面紧密贴合；

3. 出光面磨砂处理，光色更柔和。

	控制方式
	单色常亮
	

	显色指数
	>75
	

	出线方式
	灯具自带橡胶引出线
	

	安装支架
	预埋件安装
	

	参考尺寸
	170*170*55mm（±5%）
	


（五）LED单色洗墙灯

	灯具名称：LED单色洗墙灯
	
	

	灯具外观图

	[image: image21]


	灯具参数
	灯具尺寸

	标称功率
	20W
	[image: image22]
[image: image23][image: image24]

	光源类型
	LED18PCS
	

	灯具颜色
	可见时，与安装面颜色纹理一致
	

	防护等级
	≥IP66
	

	半峰发散角
	46°【H】*18°【V】（±5%）
	

	输入电压
	DC24V
	

	输入功率
	20W（±5%）
	

	功率因数
	/
	

	灯具总光通量
	≥1500 lm
	

	最大光强
	≥4370cd
	

	灯具效能
	≥75LM/W
	结构工艺说明

	色温
	3000K（±100K）
	1.灯具材质须采用高导热性铝合金，采用压铸端盖，结构防水,,无灌胶。表面静电喷塑处理，灯具所带安装支架根据现场可拓展。

2.固定轴高强度阻尼自锁结构，免工具调节仰角；

3.145度角度调节；灯具可无工具调节角度

4.防止积尘遮挡出光面，灯具要求表面光滑，自洁涂层，无台阶玻璃。

5.透光面罩须采用高透光钢化玻璃，厚度不低于3mm。

6.灯具应具有防凝露、透气式呼吸结构。避免气压不平衡产生的凝露现象，影响灯具使用寿命。

	控制方式
	单色常亮
	

	显色指数
	≥80
	

	出线方式
	灯具自带含公母头橡胶引出线
	

	安装支架
	采用阻尼安装支架，免工具调节仰角；安装支架可根据需求，现场更换
	

	参考尺寸
	L1000*W37*H52mm（±5%）
	


（六）LED全彩洗墙灯

	灯具名称：LED全彩洗墙灯
	
	

	灯具外观图

	[image: image25]


	灯具参数
	灯具尺寸

	标称功率
	20W
	[image: image26.jpg]
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	光源类型
	LED24PCS
	

	灯具颜色
	可见时，与安装面颜色纹理一致
	

	防护等级
	≥IP66
	

	半峰发散角
	47°【H】*19°【V】（±5%）
	

	输入电压
	DC24V
	

	输入功率
	20W（±5%）
	

	功率因数
	/
	

	灯具总光通量
	≥860 lm
	

	最大光强
	≥2190cd
	

	灯具效能
	≥43LM/W
	结构工艺说明

	波长
	红光617（±2nm）绿光547（±2nm）       蓝光445（±2nm）
	1.灯具材质须采用高导热性铝合金，采用压铸端盖，结构防水,,无灌胶。表面静电喷塑处理，灯具所带安装支架根据现场可拓展。

2.固定轴高强度阻尼自锁结构，免工具调节仰角；

3.145度角度调节；灯具可无工具调节角度

4.防止积尘遮挡出光面，灯具要求表面光滑，自洁涂层，无台阶玻璃。

5.透光面罩须采用高透光钢化玻璃，厚度不低于3mm。

6.灯具应具有防凝露、透气式呼吸结构。避免气压不平衡产生的凝露现象，影响灯具使用寿命。

	控制方式
	DMX512 单灯控制
	

	显色指数
	/
	

	出线方式
	灯具自带含公母头橡胶引出线
	

	安装支架
	采用阻尼安装支架，免工具调节仰角；安装支架可根据需求，现场更换
	

	参考尺寸
	L1000*W37*H72mm（±5%）
	


（七）LED瓦楞灯

	灯具名称：LED瓦楞灯
	
	

	灯具外观图

	[image: image29.png]





	灯具参数
	灯具尺寸

	标称功率
	6W
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	光源类型
	LED6PCS
	

	灯具颜色
	可见时，与安装面颜色纹理一致
	

	防护等级
	≥IP66
	

	半峰发散角
	15°（±5%）
	

	输入电压
	DC24V
	

	输入功率
	6W（±5%）
	

	功率因数
	/
	

	灯具总光通量
	≥200 lm
	

	最大光强
	≥300cd
	

	灯具效能
	≥40LM/W
	结构工艺说明

	色温
	3000K
	1. 结构防水，无胶工艺；

2. 表面喷涂进口户外金属塑粉，厚度达200μm，持久永恒；

3. 专为汉瓦设计，大小适中。



	控制方式
	单色常亮
	

	显色指数
	>75
	

	出线方式
	灯具自带橡胶引出线
	

	安装支架
	表面安装
	

	参考尺寸
	37*190*133mm（±5%）
	


（八）LED单色投光灯

	灯具名称：LED单色投光灯
	
	

	灯具外观图
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	灯具参数
	灯具尺寸

	标称功率
	100W
	[image: image31.png]1000






	光源类型
	LED72PCS
	

	灯具颜色
	可见时，与安装面颜色纹理一致
	

	防护等级
	≥IP66
	

	半峰发散角
	30°（±5%）
	

	输入电压
	AC220V
	

	输入功率
	100W（±5%）
	

	功率因数
	>0.95
	

	灯具总光通量
	≥7200 lm
	

	最大光强
	≥11200cd
	

	灯具效能
	≥75LM/W
	结构工艺说明

	色温
	3000K（±100K）
	1、对流式散热设计，散热优异，不积灰尘；

2、一体式防眩遮光罩，使用方便；

3、表面喷涂进口户外金属塑粉，厚度达200μm，持久永恒；

4、专利制造工艺：腔内充氮气保护，杜绝气体热胀效应，避免光源及电子器件氧化；

5、整灯结构防水。

	控制方式
	单色常亮
	

	显色指数
	/
	

	出线方式
	灯具自带橡胶引出线
	

	安装支架
	可调节安装支架
	

	参考尺寸
	230*320*260mm（±5%）
	


（九）LED全彩洗墙灯

	灯具名称：LED全彩洗墙灯
	
	

	灯具外观图
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	灯具参数
	灯具尺寸

	标称功率
	26W
	[image: image33.png]37
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	光源类型
	LED27PCS
	

	灯具颜色
	可见时，与安装面颜色纹理一致
	

	防护等级
	≥IP66
	

	半峰发散角
	47°【H】*19°【V】（±5%）
	

	输入电压
	DC24V
	

	输入功率
	26W（±5%）
	

	功率因数
	/
	

	灯具总光通量
	≥1120 lm
	

	最大光强
	≥2800cd
	

	灯具效能
	≥44LM/W
	结构工艺说明

	波长
	红光617-2nm +2nm；绿光547-2nm +2nm；蓝光445-2nm +2nm
	1.灯具材质须采用高导热性6063铝合金，采用压铸端盖，结构防水,,无灌胶。表面静电喷塑处理，灯具所带安装支架根据现场可拓展。

2.固定轴高强度阻尼自锁结构，免工具调节仰角；

3.145度角度调节；灯具可无工具调节角度

4.防止积尘遮挡出光面，灯具要求表面光滑，自洁涂层，无台阶玻璃。

5.透光面罩须采用高透光钢化玻璃，厚度不低于3mm。

6.灯具应具有防凝露、透气式呼吸结构。避免气压不平衡产生的凝露现象，影响灯具使用寿命。

	控制方式
	DMX512 单灯控制
	

	显色指数
	/
	

	出线方式
	灯具自带含公母头橡胶引出线
	

	安装支架
	采用阻尼安装支架，免工具调节仰角；安装支架可根据需求，现场更换
	

	参考尺寸
	L1000*W37*H72mm（±5%）
	


（十）祈福树互动控制装置

	灯具名称：祈福树互动控制装置系统
	

	参考效果图

	[image: image5.png]t11|
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	依据现场实际试灯确认



	技术要求
	灯具尺寸

	1、投影灯：4500流明 对比度300000:1 真实分辨率1920*1080  共4台。

2、定制专业6通道视频输出多媒体融合主机；8G内存，120G SSD,4核高性能CPU

3、温控湿控，户外防水

短距离为成品HDMI芯片线方案；

4、网线、千兆路由器、中控平板电脑、音响、安装必备的辅材及工具材料以及转接线

5、具有灵活的几何校正、边缘融合功能，可适应弧幕、球幕等各种特殊屏幕。

6、（平板电脑分别对展项控制、系统开发、播放影片、声音控制、暂停、开关灯、投影开关、电脑主机开关）

7、编程系统：定制开发

8、激光星空灯：激光功率：100mW 650nm 红, 50mW 532nm 绿; LED：3W 蓝，共16套。                                                                                                           

9、设备系统集成服务、多媒体程序编辑、投影调试
	依据现场实际试灯确认

   

	
	结构工艺说明

	
	依据现场实际试灯确认




（十一）祈福树互动控制装置激光星空灯
	灯具名称：祈福树互动控制装置激光星空灯
	

	灯具外观图

	[image: image6.png]




	灯具参数
	灯具尺寸

	标称功率
	30w
	176mm*160mm*146mm（±5%）


	光源类型
	激光
	

	灯具颜色
	黑色
	

	防护等级
	≥IP65
	

	半峰发散角
	60°（±5%）
	

	输入电压
	AC85-265V
	

	输入功率
	30w（±5%）
	

	功率因数
	0.9
	

	灯具总光通量
	/
	

	最大光强
	/
	

	灯具效能
	≧90%
	结构工艺说明

	色温
	8000K-100K  +100K
	

	控制方式
	内控/DMX512
	

	显色指数
	/
	

	出线方式
	后方出线
	

	安装支架
	           [image: image7.png]



	

	参考尺寸
	176mm*160mm*146mm（±5%）
	


（十二）激光灯

	灯具名称：激光灯
	

	灯具外观图

	[image: image8.jpg]




	灯具参数
	灯具尺寸

	工作电压范围：
	AC   220V±10V @50Hz
	620mm*640mm*480mm （±5%）


	工作环境温度：
	-45℃~40℃
	

	工作环境湿度：
	10-95％RH（无凝结）
	

	整机功耗：
	1200W
	

	光源功率：
	60W
	

	接地电阻：
	0.387Ω
	

	控制方式：
	自动或标准ILDA或DMX512
	

	防护等级：
	≥IP55
	

	振镜扫描角度范围：
	±30°
	

	振镜扫描速度：
	50K
	

	激光器配比：
	绿532nm、红638nm、蓝445nm
	结构工艺说明

	工作方式：
	连续
	激光器：红、绿、蓝半导体激光器

扫描系统：高速振镜、驱动板、控制开关

软件：激光表演软件控制卡

传动系统：高精度机械传动加防干扰屏蔽电子滑环

光学镜片：宽带全反镜、宽带增透镜

保护装置：恒温恒湿  专利技术

光学平台：高导热光路合成调整平台

保护平台：设备内温湿度感应自动调节平台

电源：激光表演电源、扫描仪电源、保护电源

防护系统：全户外高防护机壳（防雨、防尘、防雷、防锈、低风阻，无需加任何保护措施）

控制箱：稳压  漏电保护 温湿度控制  智能效果切换控制装置

	光束模式：
	近TEM00
	

	光斑尺寸：
	< 4 mm （1米处）
	

	发 散 度：
	< 1.5mrad
	

	安装支架
	540mm*370mm*200mm 
	

	参考尺寸
	620mm*640mm*480m（±5%）
	

	冷却方式：
	风冷
	

	调制工作方式：
	TTL，调制频率>10kHz
	

	使用寿命：
	正常使用大于10000小时
	


（十三）定制投影图案灯

	灯具名称：定制投影图案灯
	

	灯具外观图

	[image: image9.png]




	灯具参数
	灯具尺寸

	标称功率
	350W
	295mm*250mm*221mm（±5%）


	光源类型
	LED  Osram 欧司朗
	

	灯具颜色
	黑色
	

	防护等级
	I≥P65
	

	半峰发散角
	15°/30°/50°
	

	输入电压
	AC85-265V
	

	输入功率
	350W
	

	功率因数
	0.9
	

	灯具总光通量
	35000lm
	

	有效流明
	34lm/W
	

	灯具效能
	≧90%
	结构工艺说明

	色温
	6500K
	

	控制方式
	内控/DMX512
	

	显色指数
	≧80
	

	出线方式
	后方出线
	

	安装支架
	[image: image10.png]



	

	参考尺寸
	295mm*250mm*221mm（±5%）
	


（十四）LED控制器（分控）
	产品名称：LED控制器（分控）
	

	控制器正面
	控制器背面

	[image: image36.png]
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	控制器参数
	控制器尺寸

	额定电压
	AC 100V～240V
	长度：283mm*134mm*45mm（±5%）

	额定功率
	15W
	

	长度
	283mm（±5%）
	

	宽度
	134mm（±5%）
	

	高度
	45mm（±5%）
	

	固定孔间距
	268mm；68 mm
	

	标配附件
	AC电源线×1
	

	控制器说明
	1.MR-218DW支持标准USITT DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议；

2.控制器信号输出ADRI/PO端可实现DMX512通道自动编址，支持DMX512AP-N/NB、UCS512、MY7221、WS2821等驱动芯片；

3.MR-218DW控制器编址信号输出兼容输出差分信号，提高了编址信号的传输距离，利于项目应用中编址线长距离的传输及有效编址；

4.三基色独立亮度控制，使精确调整白平衡更加简单有效； 

5.精准伽马矫正算法，更加符合人体视觉感光特性，显示色彩更细腻丰富；

6.最大支持120换帧频率以保证画面高清显示和3D显示需求；

7.采用以太网接口和UDP网络协议传输稳定，最大传输距离100米；

8.LCD显示模块及时显示控制器参数及状态；

9.双网络接口，可以实现控制器间级联；控制器自动检测，软件直观显示连接状态；

10.8端口输出，单口输出标准512通道，扩展协议带载点数由客户根据芯片特性自行测试；

11.支持双路备份，一个控制器坏或者网线断显示不受影响；

12.千/百兆自适应或者强制百兆可设，保证大点数的项目稳定；


（十五）LED控制器（嵌入式核心主控）
	产品名称：LED控制器（嵌入式核心主控）
	

	控制器正面
	控制器背面
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	控制器参数
	控制器尺寸

	通讯方式
	4G通訊、GPRS通訊、RJ45、USB、RS232
	长度：337.6mm*230mm*50mm（±5%）


	安装方式
	固定孔位安装
	

	授时机制
	GPS卫星、BDS卫星、BTS基站（三选其一）
	

	4G模块
	内置4G全网通网络通讯模块
	

	存储类型
	内置32G SSD固态硬盘（默认）、外部U盘（≥128GB）存储（可选）
	

	输入电压
	AC110V~240V
	

	接口形式
	AC接头、RJ45接口、USB接口、HDMI、RS232、3.5mm音频接口
	

	标配附件
	网线x1/GPS天线X1/WIFI天线X1/4G天线x1/AC电源线X1
	

	控制器说明
	1.内嵌深度定制管理软件Mr Color，并支持Linux与Android双系统运行；支持云控平台远程节目下发，联动播放，手机APP客户端远程控制

2.采用智能软硬结合的视频解码技术，媒体视频播放更加流畅，支持AVI,MP4,MOV等视频格式

3.基于标准UDP网络协议，进行通讯严格加密算法，确保系统网络安全；

4.采用特殊安全模式，每个处理过的视频源文件带有数字签名认证，有效避免视频数据篡改风险；

5.深度优化同步机制，网络模式、本地授时模式、在网络通讯不良情况下依然可以保证同步效果；

6.支持断网同步技术，便于后期无人管理以及重大活动保障突发应急情况；

7.支持联机、脱机、瑞控云平台远程管理；

8.支持本地、瑞控云远程一键写入DMX地址、屏幕测试、端口测试、清除与固定ID等；

9.支持远程节目管理，可通过平台对各节点下发视频文件，布灯图文件，系统升级文件，一键操作

10.具备灯光秀演绎管理，通过云平台编辑灯光演绎时间轴，支持一键控制，支持来电自启动运行功能、远程重启、定时关机等


（十六）户外激光投影机

	灯具名称：户外激光投影机


	

	参考灯具外观图
	光分布图

	[image: image11.png]




	
	灯具尺寸

	参数
	

	流明度
	≥10000流明
	599mm*208mm*490mm（±5%）


	投影技术
	LCD 激光光源
	

	液晶显板尺寸
	0.76 英寸×3
	

	光源寿命
	≥20000小时
	

	标准分辨率
	1920×1200
	

	对比度
	3000000：1
	

	输入电压
	200—240 伏特
	

	输入功率
	810W
	

	投射比
	可更换镜头,覆盖投射比0.38-5.93；
	

	端口
	HDMI输入端口×2、 HHDBaseT 输入×1；D-SUB15 针输入×1；DisplayPort 输入×1；

HDBaseT 输出×1；带音频输入、输出；
	

	重量
	≤27KG
	

	液晶显板尺寸
	0.76 英寸×3
	结构工艺说明

	尺寸
	599 毫米 ( 宽) ×208 毫米 ( 高) × 490 毫米 ( 深)
	

	 防尘散热技术
	全密闭内循环防尘散热技术
	

	 过滤网
	无过滤网设计
	

	 4K
	支持 4K 超高清信号输入
	


（十七）互动控制装置投影机

	灯具名称：互动控制装置投影机


	

	参考灯具外观图
	光分布图

	[image: image12.png]





	灯具参数
	灯具尺寸

	流明度
	≥6200流明（根据ISO21118标准）
	480×122×407mm（±5%）


	投影技术
	3LCD工程投影机
	

	液晶显板尺寸
	0.64英寸×3
	

	光源寿命
	≥20000小时
	

	标准分辨率
	1920*1200
	

	对比度
	≥600000：1
	

	输入电压
	220伏
	

	功率
	最低待机功耗： ≤0.5W
	

	镜头变焦比
	≥1.6倍，
	

	端口
	1 个 VGA，2个HDMI，1 个HDBaseT， 1个立体声微型音频；1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）；1个RJ-45 端口，1个A型USB（5V/2A），

1个A型USB（无线投影）,1个B型USB(维修端口)，
	

	重量
	≤9.7KG
	结构工艺说明

	 噪音
	满功率下28dB 超静音
	

	 4k
	兼容4K超高清数字信
	

	 防尘散热系统
	全密闭内循环防尘散热系统
	

	内置扬声器
	≥20W
	

	安装支架
	定制6自由度支架
	

	参考尺寸
	480×122×407mm
	


	灯具名称：互动鼓装置系统
	
	

	效果图

	[image: image13.png]





	技术要求
	灯具尺寸

	1互动鼓装置+互动素材+中控系统                                 2规格：发光灯1套

3互动装置设备1套
4鼓(（1套含各规格)1套
5中控系统（含软件测试）1套


	依据现场实际试灯确认

   

	
	结构工艺说明

	
	依据现场实际试灯确认




（十八）互动鼓装置系统

	灯具名称：互动单车系统
	

	参考效果图

	[image: image40.png]




	依据现场实际试灯确认



	技术要求
	灯具尺寸

	1.水底灯36W含AC220V/DC24V IP68 RGB  1套
2.15米水柱 1套
3.单车装置（铸铁实心飞轮） 1套
4.漂浮装置 1套                       

5.互动片喷泉装置      1套                       

6.中控系统1套

7.安装系统集成服务及配件、线缆、套管等 1批

	依据现场实际试灯确认

   

	
	结构工艺说明

	
	依据现场实际试灯确认




（十九）互动单车系统

	灯具名称：雾森系统装置
	

	参考效果图

	[image: image14.png]




	技术要求
	灯具尺寸

	1、电机，
全不锈钢机身

配备自动补水系统

缺水保护系统

过载保护系统

相序保护系统

电脑编程多项订制控制系统，远程模块化控制，水处理外置

2、水处理、

3、系统组件（高压减震管、雾化喷嘴、不锈钢三通、不锈钢弯头、不锈钢直喷座、不锈钢堵头、不锈钢阀接、高压不锈钢管、管道管套、卡扣）


	依据现场实际试灯确认

   

	
	结构工艺说明

	
	依据现场实际试灯确认




（二十）雾森系统装置

（二十一）互动投影系统
	灯具名称：互动投影系统
	

	参考效果图

	[image: image15.png]





	技术要求
	灯具尺寸

	1、名称：互动投影

2、规格：流明度 ≥6200流明

3、其他：液晶显板尺寸 0.64英寸×3光源寿命

 ≥20000小时               

4、互动素材  

5、中控系统  

6、制作片源（300秒）                         

7、配套音响
	依据现场实际试灯确认

   

	
	结构工艺说明

	
	依据现场实际试灯确认




3、▲投标人须在投标时随投标文件一起提供下列样品，不提供该项样品分不计。
	序号
	产品名称
	参考图样
	规格参数
	数量

	1
	LED全彩照树投光灯
	[image: image41.png]



	标称功率：52W

光源类型：LED18PCS

灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致

防护等级：≥IP66

半峰发散角：39°【H】*39°【V】（±5%）

输入电压：DC24V

输入功率：52W（±5%）

灯具总光通量：≥2130 lm

最大光强：≥3700cd

灯具效能：≥42m/W

色温：红光6222nm（±2nm）；绿光523（±2nm）；蓝光457（±2nm）

控制方式：DMX512 单灯控制
	1台

	2
	LED单色洗墙灯
	[image: image42.png]



	标称功率：20W

光源类型：LED18PCS

灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致

防护等级：≥IP66

半峰发散角：46°【H】*18°【V】（±5%）

输入电压：DC24V

输入功率：20W（±5%）

灯具总光通量：≥1500 lm

最大光强：≥4370cd

灯具效能：≥75LM/W

色温：3000K（±100k）

控制方式：单色常亮

显色指数：≥80
	1台

	3
	LED全彩洗墙灯
	
	标称功率：20W

光源类型：LED24PCS

灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致

防护等级：≥IP66

半峰发散角：47°【H】*19°【V】（±5%）

输入电压：DC24V

输入功率：20W（±5%）

灯具总光通量：≥860 lm

最大光强：≥2190cd

灯具效能：≥43LM/W

波长：红光617（±2nm）；绿光547（±2nm）；蓝光445（±2nm）

控制方式：DMX512 单灯控制
	1台

	4
	LED全彩洗墙灯
	[image: image16.png]



	标称功率：26W

光源类型：LED27PCS

灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致

防护等级：≥IP66

半峰发散角：47°【H】*19°【V】（±5%）

输入电压：DC24V

输入功率：26W（±5%）

灯具总光通量：≥1120 lm

最大光强：≥2800cd

灯具效能：≥44LM/W

波长：红光617（±2nm）；绿光547（±2nm）；蓝光445（±2nm）;

控制方式：DMX512 单灯控制

参考尺寸：L1000*W37*H72mm（±5%）
	1台


注：
①▲样品要求如下：须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证，并以适当的方式写明招标项目名称、投标人的名称、品牌、等级、产地等信息。样品将作为评标依据之一。

②未中标人提供的样品，中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人提供的样品，由采购人按照招规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。中标供应商履行合同时，提供的产品应与投标时提供的样品一致，否则采购方有权单方面停止采购，并追究相关损失责任。

③投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

③本项目采购人将对到货设备进行严格验收，中标后供货时，每批灯具到场时中标人应随附合格证，灯具经采购单位、中标人、监理（如有）共同见证随机取样送至采购人指定的有资质的省级以上检验机构进行检测。供应商投标文件偏离表中未注明偏离，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的或检测不合格的，按验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚或要求更换直至产品检测合格。对抽样送检所发生的合理消耗以及检验费、到货及安装、退货等所造成的损失均由中标人承担自行承担，供应商须慎重投标。
④投标样品必须完整配套，确保与外部市电连接（即插入市电插座）后即可亮灯，否则相应的评分不得分。样品须在投标截止时间前递交，样品上须注明“供应商全称”及“项目名称”。采用现场递交方式。

3▲其他要求：

①供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、安装等，本项目涉及的辅材、装修材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用包干方式进行发包，供应商自行承担报价风险。

②投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报有关部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

③供应商投标文件中须提供检测报告等相关证明资料给予佐证，中标后须提供产品合格证、产品说明等相关证明资料。

三、商务条款

1、质保期

1.1、▲灯具等设备质保期自验收合格之日起5年（设备技术参数中有明确的除外）。

免费运营维护服务及免费售后服务期为3年（自安装完成并验收合格交付使用之日起）。
1.2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修，或情况严重程度予以更换。

1.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、 完工期

签订合同后60日历天内完工并验收合格。如果超过投标工期，每日按照罚金10000元计算，限额为签约合同价的3%；

3、付款方式：

（1）在合同签订后7日内中标人向采购人提交中标价的5％作为履约保证金，采购人支付中标人合同总价的30%作为预付款；

（2） 全部货物供货到指定地点且验收合格后7个工作日内，采购人支付中标人合同总价的30%；

（3）中标人完成合同全部设备安装调试工作并通过验收后，采购人支付至合同总价的70%；

（4）自安装完成并验收合格交付使用之日起，第一年免费运营维护服务期结束后支付至合同总价的80%；第二年免费运营维护服务期结束后支付至合同总价的90%；第三年免费运营维护服务期结束后支付合同总价的98.5%，并一次性无息退还履约保证金；

（5）剩余合同总价的1.5%在灯具等设备质保期满（即设备完成安装之日起5年）无存在未处理完的质量问题或纠纷，一次性无息退还质量保证金；

（6）若在合同履约期内有发生违约条款，则上述所有支付均在扣除相应处罚金额后予以支付。
4、违约条款

（1）在免费运营维护期内，要求中标人24小时电话响应技术咨询，并且在接到采购人维修要求电话后，现场驻点保障人员必须15分钟内到达，技术人员必须2个自然日内到达现场维修，逾期未到达的扣除1万元/每日的处罚；

（2） 服务期间每个季度内发生一次设备或系统故障，扣除1万元/每次的处罚； 

（3）服务期间每个季度内设备发生小故障需在2个自然日内完成修复，对未在2个自然日内完成修复或未向采购人报备，扣除1万元/每次的处罚。

（4）未按招标要求或投标时承诺按时播放片源或影像等，扣除5万元/每次的处罚；

（5）未能保障标段内设施的正常运行，设施范围内的卫生清洁，按照采购人要求支持配合采购人各项活动保障任务，及时开启关闭抢修养护管理的设施，每次每例扣1000元；         

（6）未能按照要求每月进行一次对设备的检查，灯具的清洁，每季度对所有设备的大检修和维护保养工作的，每次每例扣5000元；               

（7）未能安排具有有专业的、现场即可实时处置的保障人员并做好驻点场所要求，每次扣1万。
5、交货地点：按采购人指定地点交货。
6、 随机资料：

每个产品附中文用户使用手册1份，维保卡。

7、 培训

1）供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

2）供应商应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。

3) 旨在提供更好的其他方式培训。

8、 安装调试

1)安装地点：按采购单位要求。

2)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3)安装过程中发生的费用由供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收； 

3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修或产品更换；

6.售后服务的措施及承诺。
以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、▲本项目采用总价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、▲本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

7、知识产权

7.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

7.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

7.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

7.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

▲供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

9、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

11、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
▲13、本项目采购最高限价为 905 万元人民币。本项目采取总价包干，某些（个）供应商投标报价超出采购最高限价的，则拒绝接受其投标报价，投标按无效投标处理。

12、本次招标采用资格后审，供应商需至指定地点购领招标文件。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2021年  月   日 中午09：30到指定账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
13、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

14、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第十二条规定条件的投标人，其投标做无效投标处理。

15、为保证投标人顺利投标，投标人须在投标截止前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如投标人未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

16、投标文件递交方式：

（1）邮寄方式：投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。

邮寄接受截止时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2021年  月  日上午10:30分-下午16:30分，2021年   月  日09:30前。投标人须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。邮寄地址：平阳县鳌江镇园林东路388号玉河小区B2幢2单元201室 王女士收 联系电话：13567716938（本号码仅做收件使用，项目咨询请拨打0577-63639288）
投标人澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至490302676@qq.com或者通过传真的方式发送至0577-63639288。供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

（2）采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公共资源交易中心的投标人员（原则上只允许一名投标人代表进入），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口接收，送至收标处。

符合上述要求的投标人员进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。

因疫情原因，倡导投标人员不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各投标人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系投标人员。投标人员应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料三部分组成，分别密封。其中商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二）；

2）投标产品数量、价格表（附件二（二））

3）随机备品备件及专用工具清单（附件五）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件六）

4）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））；

3）投标供应商资质证明文件（见附件四）；

4）供应商营业执照（复印件加盖有效公章）；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

5）评分办法中要求的供应商服务质量体系认证证书等相关资质证书、获奖证书、资信证书等（复印件加盖公章，如有则提供）；

6）投标人样品的检测报告（复印件加盖有效公章）；
7）2018年1月1日以来供应商承担过的类似业绩（附件七）

8）▲实施方案（附件八，自行编制）
9）进场机具、设备、耗材明细表（附件九（一）（二））；

10）项目负责人员配置情况（附件九（三）（四）（五））；

11）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。
12）供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件十）；
13）诚信投标承诺书、拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书、技术资信评分项索引表；
14）根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，供应商认为需要提供的其它文件和资料。

2.3资格审核资料（单独包装密封并内附清单一览表，格式自拟）：

1）投标供应商有效的《营业执照》，投标供应商有效《税务登记证》；（或多证合一的营业执照原件） ；

2）法定代表人授权书原件；
3）本次采购活动所涉及到的其他资格审核部分；
3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为完成所有工作的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4供应商报价包含完成上述范围工作任务所发生的一切费用（包括但不限于采购货物、产品的材料费、安装调试、运输装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、技术方案设计、施工设计（包括施工图纸设计）、竣工测试、维护更新、售后服务、税费、施工配合费等所有预见和不可预见的费用），本项目实行总价包干。

投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

    5.投标

   5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

 6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给采购代理机构处。6.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。
8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件分开装订，另与资格审核资料均分别密封)。  

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料单独密封。所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件。
有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；
六、开标和评标
1.1、开启资格审核资料投标文件

按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料”及“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料投标文件”及商务报价部分投标文件。

有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：
1）未提供供应商有效的《营业执照》或有效《税务登记证》；（或多证合一的营业执照）；

2）未按规定提供投标保证金的；

3）未提供法定代表人授权委托书；

4）截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理；

1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
2.5、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；
   （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4、评标原则

     评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

    4、签订合同

4.1、中标人领取中标通知书后30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商领取中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、提供合同金额5%的履约保证金至采购人指定账户。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司

开户账号：801000120190034329

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。  

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） 属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  

        以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人同一人的情形。 

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                
日期：                   　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、投标人投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
三、信贷政策

   为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。

	平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点
	经办人
	联系方式

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	13566172980

	中国工商银行股份有限公司平阳支行
	融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	郑经理
	13486725858

	平阳农商银行
	政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。
	黄经理
	151687202970577-63670620

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。

政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。
	林经理
	13106110022

	宁波银行
	1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资；

2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。

3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。

4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。
	卢经理
	15757115622

0577-63118853

	浙商银行温州平阳支行
	浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。
	杨经理
	15825661789

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	钟经理

周经理

张经理
	13958936978

13600673553

13676535697



	温州银行股份有限公司平阳支行
	门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年
	朱经理

陈经理

钟经理
	1370663867015868005988

13868571615


平阳县政府采购信用融资意向银行选择表

（平阳县供应商填写）

	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	平阳县政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	

	中国工商银行股份有限公司平阳支行 
	

	平阳农商银行
	

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	

	宁波银行
	

	浙商银行温州平阳支行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	

	温州银行股份有限公司平阳支行
	


注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。
2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。
第五部分     合同格式（仅供参考）
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


合同金额：        （大写：）
上述金额包含完成本项目工作任务范围内所发生的一切费用（包括但不限于采购货物、产品的材料费、安装调试、运输装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、技术方案设计、施工设计（包括施工图纸设计）、竣工测试、维护更新、售后服务、税费、施工配合费等所有预见和不可预见的费用），本项目实行总价包干。
第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

签订合同后60日历天内完工并验收合格。如果超过投标工期，每日按照罚金10000元计算，限额为签约合同价的3%；

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

供货时，采购人可随机抽查灯具进行检测及对照投标承诺品牌参数进行对照验收，若不合格则不予验收通过，并除以罚款，每次5万。检测费用由中标人支付。
第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。灯具等设备质保期自验收合格之日起5年（设备技术参数中有明确的除外）。免费运营维护服务及免费售后服务期为3年（自安装完成并验收合格交付使用之日起）。
第九条：货款的支付

（1）在合同签订后7日内中标人向采购人提交中标价的5％作为履约保证金，采购人支付中标人合同总价的30%作为预付款；

（2） 全部货物供货到指定地点且验收合格后7个工作日内，采购人支付中标人合同总价的30%；

（3）中标人完成合同全部设备安装调试工作并通过验收后，采购人支付至合同总价的70%；

（4）自安装完成并验收合格交付使用之日起，第一年免费运营维护服务期结束后支付至合同总价的80%；第二年免费运营维护服务期结束后支付至合同总价的90%；第三年免费运营维护服务期结束后支付合同总价的98.5%，并一次性无息退还履约保证金；

（5）剩余合同总价的1.5%在灯具等设备质保期满（即设备完成安装之日起5年）无存在未处理完的质量问题或纠纷，一次性无息退还质量保证金；

（6）若在合同履约期内有发生违约条款，则上述所有支付均在扣除相应处罚金额后予以支付。
第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：违约责任

13.1  发包人的违约责任

当发生下列情况时：

(1)发包人未能按时提供真实、准确、齐全的项目基础资料和现场障碍资料；

(2)发包人未能按9条有关约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；

(3)发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。

发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。

16.1.2  承包人的违约责任

承包人违约的其他情形： 

安全、文明施工未达到温州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的； 

开工前承包人提供的项目团队成员须经发包人审核同意。项目负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约；工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目负责人，视作承包人违约。

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 

安全、文明施工未达到温州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的，每次支付发包人违约金5000至10000元，直至付至安全文明施工履约保证金的25%。发生两起以上一般事故，发包人扣除安全文明施工履约保证金的25%；发生较大事故，发包人扣除安全文明施工履约保证金的50%；发生重大事故或两起以上较大安全事故，发包人扣除全部安全文明施工履约保证金。

开工前承包人提供的项目团队成员须经发包人审核同意。项目负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约，发包人没收履约保证金。

工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目负责人，视作承包人违约，发包人没收履约保证金。

当发生下列情况时，承包人支付发包人违约金________元并承担赔偿责任：

(1)承包人未能按规定对其提供的工程物资进行检验的约定和本条第（5）款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；

(2)承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；    

(3)承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；

(4)承包人未能履行合同约定的其它责任和义务。

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。

（5）承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。(2)承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知发包人。 (3)承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。(4)承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责； (5)承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
（6）在免费运营维护期内，要求中标人24小时电话响应技术咨询，并且在接到采购人维修要求电话后，现场驻点保障人员必须15分钟内到达，技术人员必须2个自然日内到达现场维修，逾期未到达的扣除1万元/每日的处罚；

（7） 服务期间每个季度内发生一次设备或系统故障，扣除1万元/每次的处罚； 

（8）服务期间每个季度内设备发生小故障需在2个自然日内完成修复，对未在2个自然日内完成修复或未向采购人报备，扣除1万元/每次的处罚。

（9）未按招标要求或投标时承诺按时播放片源或影像等，扣除5万元/每次的处罚；

（10）未能保障标段内设施的正常运行，设施范围内的卫生清洁，按照采购人要求支持配合采购人各项活动保障任务，及时开启关闭抢修养护管理的设施，每次每例扣1000元；         

（11）未能按照要求每月进行一次对设备的检查，灯具的清洁，每季度对所有设备的大检修和维护保养工作的，每次每例扣5000元；               

（12）未能安排具有有专业的、现场即可实时处置的保障人员并做好驻点场所要求，每次扣1万。
第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各贰份，代理机构执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：
第六部分    附件—投标文件格式

附件一
                         投  标  函

平阳县横阳市政园林建设有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：
投标文件正本一份，副本四份；
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
附件二     

开标一览表
供应商名称：                  招标编号：            报价单位：人民币元

	项目名称
	投标报价

	平阳县鸣山村节点亮化项目
	小写：         
	

	
	大写：        
	


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：
日期：
附件二（二）

投标产品数量、价格表

（价格单位：元人民币）

	
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


  说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：
附件二（三）

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格放技术资信标中） 
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述

附件三

（一）商 务 偏 离 表

	 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
注：不填写此表，视全部响应招标文件

（二）技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
注：不填写此表，视全部响应招标文件
附件四

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书
平阳县横阳市政园林建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

 授权代表：   （签字或签章）   性别 ：      
职务：      年龄：       
详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

                    供应商：                                      （盖章）
法定代表人：                                  （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	授权代表身份证复印件或影印件




（二）供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额分别为：                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
授权代表人签字或签章                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）
（三）供应商资格要求中要求的资格证书及其他资格证书

附件五

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

附件六
产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
附件七

2018年1月1日以来供应商承担过的类似业绩
（自行编制）

附件八    实施方案（格式自拟）
附件九

             （一）进场机具、设备明细表

	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌/产地
	已使用

年限
	核定载重量（kg）
	数量（台）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


项目名称：                                                      招标编号：

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日
（二）耗材配备明细表

	序号
	耗材名称
	规格型号
	品牌/产地
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目名称：                                          招标编号：

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的消耗材料清单。

2、本表所列耗材价格应计入投标总价。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：
日    期：    年   月   日
（三）项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号： 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	资格

证书
	现任职务
	从事服务简历、年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

投标供应商名称（盖章）：                   
法定代表人或授权代表（签字）：
日    期：    年   月   日
（四）项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


投标供应商名称（盖章）：

                                          法定代表人或授权代表（签字）：

                                          日    期：    年   月   日
（五）岗位员工配置计划表

	岗位
	人数
	现 场 承 担 工 作
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。
投标供应商名称（盖章）：

                                          法定代表人或授权代表（签字）：

                                          日    期：    年   月   

附件十 供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法及不良行为记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法及不良行为记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
技术资信评分项索引表（放置投标文件首页）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定投标人，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标投标人，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核资料、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标投标人投标资格进行审核，资格审核未通过的投标人做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核资料及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各投标人的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的投标人做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格投标人的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐投标人名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的投标人为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“投标人须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以有效投标供应商的有效投标最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算

公式为:商务报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信业绩综合评分 70分

	序号
	评审内容
	评分细则
	分值

	1
	投供应商情况

（5分）
	1、供应商具有有效期内的质量管理体系获得ISO9001认证，得1分；

2、供应商具有有效期内的环境管理体系获得ISO14001认证，得1分；

3、供应商具有有效期内的职业健康管理体系获得ISO45001认证，得1分；

4、供应商具有建设部颁发的建市〔2014〕159号《建筑业企业资质标准》要求的城市道路照明工程专业二级及以上资质，得2分。
（注：以上所有证书须提供复印件加盖投标单位公章，不提供不得分）
	0-5分

	2
	供应商类似业绩

（8分）
	根据投标人2018年1月1日起承担过已完工的类似项目业绩进行评审，每提供一个业绩得2分，本项最高8分。

（注：日期以合同签订时间为准，须同时提供中标通知书、施工合同和竣工验收单和复印件加盖公章，不提供不得分。）
	0-8分

	3
	施工组织设计方案（8分）
	1.施工部署、现场平面布置及管理、劳动力安排计划、材料供应计划、施工机械进出场和施工机械使用计划（完全满足项目需求：1.6-3分；基本满足项目需求：0-1.5分。）；

2.施工进度计划和工期保证措施、施工方案和施工方法（完全满足项目需求：1.6-3分；基本满足项目需求：0-1.5分。）；

3.工程施工的特点和难点及质量保证措施，安全生产、文明施工、环境保护保证措施、交通组织措施、雨季天气的施工保证措施（完全满足项目需求：1.1-2分；基本满足项目需求：0-1分。）；
	0-8分

	4
	服务团队

（6分）
	1.拟派项目负责人具有二级注册建造师资格，得1分；具有一级注册建造师资格得2分；

2.拟派技术负责人具有电气（或机电安装）专业中级及以上技术职称，得1分；
3.拟派项目团队中每具有一名高空作业证或电工证特种人员得0.5分，本项最高得3分。
（注：提供投入的人员相关证书及投标截止前连续近6个月中任一个月的社保证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。）
	0-6分

	5
	效果图深化设计

（9分）
	投标供应商依据项目现场实际情况，自行提供设计方案（含效果图）与施工图，施工图须与效果图相对应，由专家打分：

效果图与施工图相匹配且完全满足项目需求：7-9分；

效果图与施工图大部分匹配且基本满足项目需求：4-6分；

效果图与施工图相对匹配，个别满足项目需求：0-3分。
	0-9分

	6
	样 品 投 光 效 果（8分）
	根据投标供应商所提供灯具样品的现场试灯效果综合情况由专家打分：

1)完全满足项目需求：效果精美且可以现场演示得（1.平台远程控制，远程节目下发，远程灯具写地址编码，手机客户端演示）：6-8分；

2)基本满足项目需求：大部分效果精美且可以现场演示得（手机客户端演示）：3-5分；

3)少量满足项目需求或无法现场演示：0-2分。
	0-8分

	7
	产品性能及证书报告

（16分）
	1.每提供一款通过144小时及以上时间盐雾试验得0.5分,本项最高2分；

2.每提供一款全部通过安规检测（包含但不限于①耐久性试验和热试验检测；②防尘、防固体异物和防水检测；③绝缘电阻和电气强度检测；④热试验的温度测量等相关检测。）得1分，本项最高得4分；

3.每提供一款通过完全满足技术要求（依据产品技术规格书中①总光通量②灯具效能③最大光强④半峰发散角）得1分，本项最高得4分；

4.所投LED洗墙灯同系列产品和所投LED投光灯同系列产品按国标相关标准（1000小时法）寿命检测，上述两种每种满足寿命50000小时及以上得1分，本项最高得2分。

5.所投LED灯具所具备(20W洗墙灯、26W洗墙灯、52W投光灯)每一款具备3C认证证书，得1分，最高3分；每一款具备CQC认证证书，得0.5分，最高1分；CQC证书和3C证书不同时得分，不具备不得分。
注：上述均需提供相关证明材料。需提供国家认可有资质的检测机构提供有效期内（含可识别二维码的检测报告扫描件）加盖投标单位公章，不提供不得分。
	0-16分

	8
	动画演示（7分）


	根据投标人提供的多媒体动画演示效果，须体现文明古村安静雅致的特色及各种互动及亮化效果的情况。根据设计新颖性，艺术效果逼真优美程度，讲解思路清晰程度，表达准确性。解说词、内容丰富性，艺术感染力，配乐符合情节发展和场景和情绪等方面内容进行评审。演示动画需根据现场实景建模制作。

其中：设计思路清晰、架构明确、特点及项目重要节点演示到位完全满足采购需求的得5-7分，基本满足采购需求的得3-4分，个别满足采购需求的得0-2分。
注：须提供演示U盘并与技术资信标一起密封，不提供不得分。演示时长不超过10分钟。
	0-7分

	9
	售后服务（3分）
	在满足招标文件质保期最低要求基础上，供应商每承诺多提供1年的质保期，得1.5分，本项最高可得3分。
	0-3分

	
	总分
	
	70分


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）
	 


平阳县鸣山村节点亮化项目商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县鸣山村节点亮化项目技术资信部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县鸣山村节点亮化项目资格审核资料投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章
	


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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