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第一章  总 论

1.1项目概况


项目名称：平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目

建设单位：平阳县卫生健康局
建设地点：位于平阳县域昆阳、水头、海西、南雁、腾蛟、麻步、怀溪、萧江、万全等9个乡镇。

建设内容：水头镇卫生院迁扩建工程、万全镇卫生院迁扩建工程、腾蛟中心卫生院迁扩建工程、麻步中心卫生院迁扩建工程、海西镇卫生院迁扩建工程、南雁镇卫生院迁扩建工程、怀溪镇卫生院迁扩建工程、昆阳镇卫生院迁扩建工程、萧江中心卫生院迁扩建工程、平阳县第二人民医院公共卫生楼建设工程，共计10个建设项目。

总 投 资：35426万元

资金筹措：由财政资金和债券资金共同解决，财政资金和债券资金在总投资中的占比分别为32%和68%。

建 设 期：三年

建设管理：统一立项、分批施工、逐个竣工验收。

1.2建设单位简介

平阳县卫生健康局是县政府工作部门，担负着全县八十余万人民的身心健康，工作涉及千家万户，是民生的重要组成部分。县卫健局始终坚持“以人为本”，统筹发展的理念，紧紧围绕保护全县人民群众的健康作出贡献，切实履行当好全县人民保健医生的承诺。

平阳县卫生健康局内设办公室、人事组织科、规划信息与财务审计科、法规科、体制改革科、疾病预防控制与职业健康科、医政科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康促进与评价科等职能科室。

平阳县卫生健康系统现有公益类医疗事业单位 37家，其中直属单位 10家（县卫生监督所、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院等，县级医 院 3 家（县人民医院、县第二人民医院、县中医院），基层医疗卫生机 构 24 家。

1.3编制依据及参考资料

（1）《平阳县医疗卫生基础建设项目三年行动计划（2018—2020年）》（平政办〔2018〕175号）

（2）《平阳县基层医疗卫生机构标准化建设项目三年行动计划实施细则》；

（3）《平阳县“十三五”规划》；

（4）《平阳县卫生计生事业发展“十三五”规划》；

（5）《平阳县2020年重点建设项目计划表》（平重建办〔2020〕2号）；

（6）《浙江省突发公共卫生事件应急预案》（浙江省人民政府令第164号）；
（7）《浙江省基层医疗卫生机构建设标准和管理规范》（浙卫发〔2017〕104号）；

（8）现行其他的建设法规、规范、建设单位提供的其他相关资料。

1.4主要技术经济指标

本项目主要包括水头镇卫生院迁扩建工程、万全镇卫生院迁扩建工程等10建设工程，总用地面积约113717平方米（折合170.57亩）；总建筑面积84876平方米，设置病床604张，项目总投资35426万元；详见表1-1。

表1-1  主要技术经济指标表
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  建筑占地面积
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机动车停车位 个

864

4
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5

床位数 位

604

6

总投资 万元

35426


1.5主要结论及建议

1.5.1主要结论

（1）本项目是推进基层医疗卫生补短板，促进公共卫生服务均等化的需要；是健全疾病预防控制体系，提升突发公共卫生事件应急反应能力的需要；是是构建分级诊疗体系，优化医疗资源配置的需要；。因此；是提升基层医疗机构卫生诊疗水平，适应日益增长的基层医疗服务需求的需要。因此，本项目建设必要性充分且迫切。

（2）项目选址位于平阳县域昆阳、水头、海西、南雁、腾蛟、麻步、怀溪、萧江、万全等9个乡镇。

（3）本项目主要包括水头镇卫生院迁扩建工程、万全镇卫生院迁扩建工程等10个建设工程，总用地面积约113717平方米；总建筑面积84876平方米，设置病床604张。
（4）建设单位若严格遵守“三同时”管理规定，切实保证本报告提出的各项环保措施的落实，可将各环境污染因子控制在排放标准范围内，项目对周围环境将不会产生明显的不良影响。因此，从环境保护的角度而言，项目建设是可行的。建议在工程建设中尽量使用生态型、环保型建筑材料，施工单位尽量将土石方挖填施工安排在少雨期等。

（5）本项目总投资35426万元中，其中通过财政统筹安排资金11426万元，约占总投资的32%；通过发行债券方式募集资金24000万元，约占总投资的68%。
（6）本项目拟于2020年发行12000万元，2021年发行12000万元，债券发行期为10年，到期后一次性还本。本项目专项债券还本付息来源为门诊收入、住院收入以及财政补助，有稳定的现金流入。经计算，在本次债券存续期内，本项目可用于偿还发债本息的项目收益为44002万元，是债券存续期内还本付息总额1.31倍（44002/33600）。因此，本次债券按期偿付具有一定的资金保障。

（7）本项目有利于完善当地的医疗基础设施；有利于提升城镇形象和品位，本项目社会效益十分显著，且当地政府以及主管部门、当地群众对项目非常支持。

1.5.2主要建议

鉴于本项目建设必要性充分、建设规模和方案基本合理、具有一定的盈利能力和债务偿还能力，尤其是社会效益特别显著，建议上级有关部门及金融机构对本项目予以重视与支持。

第二章  项目背景与建设必要性

2.1平阳县经济社会概况

[image: image1.emf]平阳县地处浙江省东南沿海，陆域地处北纬27 °21ˊ-27 °46ˊ和东经120°24′-121°08′之间，陆地面积1051.17平方公里，与苍南县、龙港市共有海域37200平方公里。与瑞安市、文成县、泰顺县、苍南县、龙港市接壤，县城距温州市区50千米。全县辖昆阳镇、鳌江镇、水头镇、萧江镇、万全镇、麻步镇、腾蛟镇、山门镇、顺溪镇、南雁镇、海西镇、凤卧镇、怀溪镇、南麂镇、闹村乡和青街畲族乡16个乡级行政区。2018年末，全县常住人口为80.27万人，比上年增加0.79万人；城镇化率为57.7%。
2018年全县紧紧围绕实现“富民强县”目标，深入实施工业强县、服务业兴县“两大战略”，打出了一系列改革发展“组合拳”，形成了赶超发展态势，全县有20项主要经济指标位居前三，创成国家级外贸转型升级基地，入选国家级绿色发展示范县，成功夺得治水“大禹鼎”，实现省级平安县“十三连创”。据初步核算，2018年全县生产总值（GDP）460.17亿元，比上年增长9.2%。按常住人口计算，人均地区生产总值57611元（按年平均汇率折算8706美元），增长8.0%。国民经济三次产业结构为3.7︰38.9︰57.4，第三产业比重比上年提高0.6个百分点。全年实现财政总收入和一般公共预算收入为58.90亿元和39.56亿元，分别增长24.6%和32.8%。全年全县城镇常住居民人均可支配收入47021元，比上年增长3.6%，扣除价格因素增长6.1%；农村常住居民人均可支配收入22730元，比上年增长9.7%，扣除价格因素增长4.2%。
“十三五”期间，平阳县以“八八战略”为总纲，以“干在实处永无止境，走在前列要谋新篇”为新使命，以发展为第一要务，以提高发展质量和效益为中心，认真贯彻落实市委“五化战略”，紧紧围绕市委建设“三个城市”的决策部署，深入实施工业强县、服务业兴县“两大战略”，联动推进产业转型、城市转型、社会转型，努力打造现代产业之城、滨海品质之城、平安阳光之城，高水平全面建成小康社会。
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图2-1  2011-2018年平阳县生产总值及增长
2.2建设项目的提出
为全面贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议的讲话精神，紧扣省委“两确保三争取”的目标和“两手都要硬、两战都要赢”的要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在确保疫情防控到位的前提下，平政办发布《平阳县基层医疗卫生机构标准化建设项目三年行动计划实施细则》。《细则》内容将按照《浙江省基层医疗卫生机构建设标准和管理规范》的要求，通过优化整合现有卫生健康资源，编制基层卫生院标准化建设实施计划，分批启动、分步实施，力争通过三年时间的持续投入，使全县基层医疗卫生机构标准化率达到省、市规定标准。积极建设和促进公共基层卫生医疗机构标准化及防疫体系建设，支持打好疫情防控狙击战，恢复生产生活秩序，为疫情防控提供有力的医疗物质保障，为民生保障和社会稳定提供有力支撑。乡镇级卫生院医疗工作关系着千家万户的健康安全，也关系着社会的和谐和稳定。

近年来，各项卫生法律、法规、规章及卫生规范标准的实施应用，体现了国家对卫生医疗领域要求不断充实完善。当前民生工程面临绝好的建设发展机遇，国家和地方政府非常重视民生工程的发展和提高。随着平阳经济和社会快速的发展，平阳县委、县政府一直以来就把民生工程建设的需求作为现代化建设的一个非常重要的内容。随着平阳经济和社会快速的发展，平阳县委、县政府一直以来就把卫生医疗事业的发展和全民公共卫生的需求作为现代化建设的一个非常重要的内容。根据《平阳县人民政府办公室关于印发平阳县卫生计生事业发展“十三五”规划的通知》（平政办〔2016〕255号）和《浙江省基层医疗卫生机构建设标准和管理规范》（浙卫发〔2017〕104号）精神，建立健全平阳县公共卫生体系，切实保障人民身体健康和生命安全，推动经济社会发展，构建社会主义和谐社会，平阳县公共卫生基层医疗机构的标准化已是十分迫切与必要的。近年来，平阳县基础设施网络趋向优化，城乡面貌发生重大变化，城市化建设步伐不断加快。

根据平阳县“十三五”规划纲要统一部署实施和平阳县域不同区域发展特点，按照以建设温州大都市区南部副中心城市为目标，坚持以“一轴一带四片”为重点的总体发展思路，确定网络发展的城镇发展思路。其核心为突出中心、适度均衡、网络发展，整个县域城镇空间结构以昆鳌为中心，以水头为西部发展极，形成“双群、多轴、多级城镇”的发展框架。加快构建昆鳌城市框架，促进鳌江城市与周边地区的联动发展，有力地增强昆鳌中心城市作为平阳县社会经济中心的发展，使之逐步发展成为温州市经济发展的次中心。平阳县公共卫生基层医疗机构标准化项目建设是对平阳构建和谐社会，提升城市竞争力，加强医疗发展改革工作建设，具有重大的社会和政治意义。

2.3建设必要性分析

（1）是推进基层医疗卫生补短板，促进公共卫生服务均等化的需要
基本公共卫生服务均等化是指全体城乡居民，无论其性别、年龄、种族、居住地、职业、收入，都能平等的获得基本公共卫生服务。基本公共卫生服务均等化可从两个角度理解：从保障公民健康权益的角度看，意味着人人享有服务的权利是相同的；从服务的内容看，是根据居民的健康需要和政府的财政承受能力确定的，既有面向人群的公共卫生服务，如统一建立居民健康档案，进行健康教育等；也有面向个体的公共卫生服务，比如疫苗接种、妇幼保健、老年保健等是针对特定年龄和性别的人群，艾滋病的“四免一关怀”、结核病、血吸虫病的防治等是针对患该种疾病的患者群，预防氟中毒等地方病的项目则是针对疾病流行地区的人群，这些都是基本公共卫生服务。

基层卫生服务的需要很大，基层人群的卫生需要主要依赖于县、乡镇、村级卫生机构。平阳县基层卫生院目前存在以下短板和不足：医疗专项经费保障不足，基层卫生院的财政补偿相对不足, 疾控机构建设经费也不够，基层卫生监督机构建设水平还未达到国家标准。这些短板在很大程度上影响了医疗卫生工作人员的工作积极性。基层卫生院的临床一线卫技人员专业职称水平普遍偏低，昆阳、鳌江和水头等乡镇卫生院业务用房严重不足（床位缺口总计高达241张），农村卫生工作仍相对较薄弱，不能满足基层医疗卫生工作需求。同时中西医发展不平衡，中医药人员（含中西医结合人员）偏少，仅占西医临床人员的22.61%，中医经费投入也相对不足。上述问题的存在不利于公共卫生服务均等化的进行。拟建项目将围绕健全县、乡镇、村三级医疗卫生服务体系建设，坚持立足当前、考虑长远的原则，力争通过持续投入，填平补齐平阳县医疗卫生机构硬件上的短板，使全县医疗卫生基础设施水平和就医环境得到明显改善，有效促进“十三五”医疗卫生发展主要指标接近或达到全市平均水平。通过本项目的实施，有效解决城乡卫生资源分布不均等问题，以促进公共卫生服务均等化建设。

（2）是健全疾病预防控制体系，提升突发公共卫生事件应急反应能力的需要

平阳县卫生院建设按照国家、省、市规定的镇乡卫生院标准建设。项目符合平阳县委、县政府关于平阳县卫生发展规划和发展全民公共卫生的要求，有利于医疗卫生资源整体能力和竞争实力的提高。同时，响应《浙江省突发公共卫生事件应急预案》（浙江省人民政府令第164号）要求，建设防疫体系项目，完善突发公共卫生事件报告体系，现场流行病学调查处理（包括对有关人员采取医学观察、隔离措施，采集病人和环境标本，环境和物品的卫生学处理等），开展现场快速检测和实验室检测，加强疾病和健康监测，开展健康教育。该项目的实施，能促进平阳县公共卫生应急指挥、监测预警、信息报告、现场处置、紧急救援、后勤保障等建设达到全国先进水平，为百姓提供更好的医疗卫生机构，不断增强人民体质，提高平阳医疗卫生水平，体现政府真正为切实保障人民身体健康和生命安全，推动经济社会发展，构建社会主义和谐社会而努力。

（3）是构建分级诊疗体系，优化医疗资源配置的需要

分级诊疗制度内涵即基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动。总的原则是以人为本、群众自愿、统筹城乡、创新机制。围绕建立分级诊疗制度，2015年9月国务院办公厅发布了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，为指导各地推进分级诊疗制度建设，围绕总体要求、以强基层为重点完善分级诊疗服务体系、建立健全分级诊疗保障机制、组织实施等四方面提出了意见。强化公共卫生基层医疗机构便是分级诊疗中的重要一环，这要求公共卫生基层医疗机构提升和改造硬件设施，并加强卫生技术软实力，以适应基层群众医疗卫生的需要，以缓解三甲中心医院的压力，达到分级诊疗的目的。
近年来，平阳县的医疗卫生事业发展和提升不断加快，并且取得了很大成就。但是，群众对医疗卫生服务需求日益增长与医疗卫生事业投入不足、卫生设施滞后及不足的矛盾进一步凸显，都迫切需要加强卫生人才、科技、信息等要素建设，破解体制机制问题，有效提升卫生软实力。这些矛盾和问题的存在制约了公共卫生基层医疗机构标准化事业的健康发展，这也是平阳县“十三五”期间卫生计生发展中需要关注和逐步加以解决的问题。

要改变这种矛盾，就需要政府花大气力制定发展医疗卫生事业的规划和计划，增加医疗卫生和全民公共卫生的投入。结合平阳县实际情况，重点推进乡镇卫生院标准化建设和防疫体系建设，完善基层卫生院这一中枢网络的建设，为更好地推进医共体建设和分级诊疗工作提供基础保障。平阳县政府始终坚持 “以人为本”，统筹发展的理念，紧紧围绕保护全县人民群众的健康作出贡献。本项目实施后可以优化平阳县基层医疗机构的资源配置，是加快实施“卫生强县”的需要，也是构建分级诊疗体系需要。

（4）是提升基层医疗机构卫生诊疗水平，适应日益增长的基层医疗服务需求的需要

“十三五”时期，平阳县人口老龄化程度进一步提高，疾病谱转型速度加快，疾病负担不断加重。同时随着两孩政策的实行，老年人健康保健和妇幼保健的需求日益增长，给卫生服务总量、结构、方式都带来很大影响。随着城市化进程、城乡居住县建设加速推进，居民生活水平的提高和工作压力的增大，居民的生活方式发生了很大的改变，疾病谱变化明显，高血压、糖尿病、心脑血管疾病、恶性肿瘤等慢性非传染性疾病及精神疾病、新发不明原因疾病发病呈上升趋势。从SARS到新型肺炎冠状病毒疫情的爆发，老百姓越来越追求健康文明生活方式，这导致人们对医疗卫生和保健的需求急剧增加。同时由于医疗保障水平的提高，群众就医习惯已发生明显改变，对医疗卫生工作的要求越来越高，迫切需要健全的医疗卫生服务体系。目前平阳县公共卫生基层医疗机构还存在病床、病床面积等缺口，还未达到机构标准化（根据浙卫（2017）104号）建设的标准，现有的基层医疗机构和设备难以应对人民日益增长的卫生医疗的需要，因此急需提升基层医疗机构卫生诊疗水平。本项目是平阳县卫生发展规划中的重大建设项目，对提高平阳县乡镇卫生院医疗技术水平、加快平阳县卫生事业的发展、满足基层公共卫生的需求起到了积极推进作用。同时按照国家、省、市卫生院的建设标准，坚持以人民群众为中心的发展理念，立足“保基本、强基层、建机制”的原则，以全面落实“健康平阳”战略为引领，提高基层机构卫生诊疗水平，抓重点、补短板、强弱项，进一步加大投入，强化责任，着力构建与平阳县社会经济发展水平相适应、与城乡居民健康需求相匹配，功能完整、布局合理、层次分明、县域协调、分工协作的整合型医疗卫生服务体系。

第三章  项目选址与建设条件

3.1选址原则

（1）选址地点要求所在的区域符合城市总体规划，环境功能区划和其他相关的规划要求。

（2）考虑医院各科室尤其是具有传染病的诊室的总平面布置，防止病毒和病原体对人群的传染影响。

（3）疗养院性质的医疗机构选址应远离喧嚣的环境，环境空气区域属于一类区。

3.2项目选址

3.2.1水头镇卫生院迁扩建工程

水头镇卫生院迁扩建工程位于原平阳县第二人民医院院区（水头镇东川中路183号），总用地面积约19000平方米（折合28.5亩）具体区位如下图3-1所示。
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图3-1  水头镇卫生院迁扩建工程选址示意图

3.2.2万全镇卫生院迁扩建工程

万全镇卫生院迁建工程选址位于平阳县万全镇中心区地块控规中的A-05地块，具体位于规划一号路与经三路的交叉口，地块北面紧靠一号路，西面紧靠经三路，地块西南面为温瑞塘河，总用地面积约10000平方米（折合15亩），具体区位如图3-2所示。

[image: image5.png]



图3-2  万全镇卫生院迁建工程选址示意图

3.2.3腾蛟中心卫生院迁扩建工程

腾蛟中心卫生院迁扩建工程选址于腾蛟镇碧源村，地块紧靠腾龙路，位于碧源卫生计生室北面约80米处，总用地面积约10000平方米（折合15亩）。具体区位如图3-3所示。
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图3-3  腾蛟中心卫生院迁扩建工程选址示意图

3.2.4麻步中心卫生院迁扩建工程

麻步中心卫生院迁扩建工程选址于萧江镇麻步江南片控制性详细规划中的E-05地块，具体位于规划经八路与纬四路交叉口，总用地面积约13516平方米（折合20.3亩）。具体区位如图3-5所示。
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图3-4  麻步中心卫生院迁扩建工程选址示意图

3.2.5海西镇卫生院迁扩建工程

海西镇卫生院迁扩建工程选址于北厂综合楼西南面的海西镇生态住宅区B-53-2地块，地块南面毗邻平海大道，东面为河道，总用地面积约9155平方米（折合13.7亩）。具体区位如图3-5所示。
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图3-5   海西镇卫生院迁扩建工程选址示意图

3.2.6南雁镇卫生院迁扩建工程

南雁镇卫生院迁建工程选址位于南雁镇镇中路与雁东路交叉口处，地块总用地面积约6322平方米（折合9.5亩），具体位置如下图3-6所示。
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图3-6  南雁镇卫生院迁建工程选址示意图
3.2.7怀溪镇卫生院迁扩建工程

怀溪镇卫生院选址于怀溪镇晓坑村新垟大桥西北面，总用地面积约7032平方米（折合10.6亩），具体区位如图3-7所示。
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图3-7  怀溪镇卫生院迁建工程选址示意图

3.2.8昆阳镇卫生院迁建工程（含县急救中心、县血站）
昆阳卫生院改建工程选址于原平阳县人民医院院区门急诊与内科综合住院楼，具体位于平阳县昆阳镇雅河路128号，总用地面积约14000平方米（折合21亩）。具体位置如下图3-8所示。
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图3-8  昆阳镇卫生院迁建工程选址示意图
3.2.9萧江中心卫生院迁扩建工程

萧江中心卫生院改建工程选址于萧江镇四大屋地段控制性详细规划中世纪大道以南的E-05地块，地块西北面紧靠康宁路，南面为萧江塘河，总用地面积约19347平方米（折合29.0亩），具体区位如图3-9所示。
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图3-9  萧江中心卫生院改建工程选址示意图

3.2.10平阳县第二人民医院公共卫生楼
平阳县第二人民医院公共卫生楼工程选址位于水头镇环城北路与57省道交叉口,地块东面毗邻57省道，南面毗邻环城北路，西北面为水官河，总用地面积5345平方米（折合8.02亩），具体区位如图3-1-1所示；
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图3-10  平阳县第二人民医院公共卫生楼建设工程选址示意图

3.3自然条件

3.3.1气候降雨

平阳县属亚热带海洋性季风气候区，全年气候温暖湿润，雨量充沛，四季分明。据温州气象站资料统计，气象主要要素如下：

（1）气温

年平均气温17.9℃

极端最高气温为39.3℃

极端最低气温为-4.5℃

年平均最高气温21.9℃

年平均最低气温14.8℃

（2）降水

年平均降水量1698.2mm

年最大降水量2414.1mm

年最小降水量1025.7mm

日最大降水量247.7mm

年平均降水天数176.8天

年平均蒸发量1310.5mm

降雨集中在春、夏季，4-6月为梅雨期，降水量占全年的36-44%，为该地区主要汛期；其次为8-9月台风期，雨量大、强度大，降水量占全年的20-28%。

年平均相对湿度81%

（3）风况

全年主导风向夏季为东南风，冬季为西北风，夏秋之间受台风侵袭，登陆时瞬间风力为8-12级，平均风速21m/s，定时最大风速36m/s。

3.3.2水文特征

平阳县境，北属飞云江水系，主要有平瑞塘河；西南均属鳌江水系。鳌江由西向东横贯全境，注入东海，而平鳌及萧麻塘河又注入鳌江，与沿海潮汐构成了水文的主要基础。全县拥有河道总长550千米，水域面积1866平方千米。境内多高山，平均海拔600米以上，地势落差较大，水能资源丰富。项目用地区域内属于飞云江水系。地质属于浙闽太平洋沿海基底隆起带，以火山形成地貌为主，地势西高东低，海岸线蜿蜒曲折，属海洋性季风气候区，光照充足，雨水丰沛，物产丰富。
3.3.3地形地貌

平阳县以火山形成地貌为主，其次为沉积地貌，故类型复杂，有中山（1000米以上）、低山（500－1000米）、丘陵（500米以下）、谷地、平原、江河、滩涂、岛礁。南雁荡山脉和鳌江水系贯穿全境，地势西高东低，西部四周高中间低。

沿海由于海岸长期下沉，造成众多岛屿与喇叭形海岸，海岸线蜿蜒曲折，属里亚斯型沉降式海岸。

3.3.4工程地质

工程还没有进行工程勘探，参考周边类似工程，地基土自上而下可以划分7个工程地质层：①粉质粘土、②淤泥、③淤泥质粘土、④砂砾、⑤卵石、⑥粉质粘土、⑦卵石。

①粉质粘土：灰黄色，可塑状，中压缩性，略具水平层理，富含铁锰质结核或斑点：顶部0.3m为耕植土，含大量植物根系。全场分布，直接出露地表，厚度2.20～2.70m。

②淤泥：青灰色，流塑状，高灵敏度，高压缩性，含少量贝壳碎片及半炭化植物碎屑，局部夹微薄层状粉细砂，偶呈团块状，由上往下土性渐好。根据固结强度和埋藏深度差异，可划分为二个亚层，即②-1淤泥和②-2淤泥。下一亚层较上一亚层稍硬，亚层间无明显界限，呈渐变接触。

-1淤泥，土体最软，顶部为硬壳层过渡带。全场分布，顶板埋深2.20～2.70m，厚度12.40～12.90m。

-2淤泥，土性较上伏层稍好。全场分布，顶板埋深15.00～15.10m，厚度14.40～15.50m。

③淤泥质粘土：浅灰色，局部灰褐色，软塑状，高压缩性，含少量贝壳碎片及半炭化植物碎屑，局部夹薄层状粉细砂，偶呈团块状，含量＜10%。全场分布，顶板埋深29.50～30.50m，厚度1.00～3.30m。

④砂砾：浅灰色，稍密状，土体不均匀砾石占15.00～20.00%，粒径0.5～2.0cm，呈次棱角状，砂占60～70%，其余为粘性土。分布横阳支江河南岸，顶板埋深30.50～32.10m，厚度1.10～2.60m。

⑤卵石：灰色，稍密～中密状，土体不均匀，由卵石、砾石、砂及粘性土组成：卵石粒径一般2～4cm，大者12cm以上，含量50～60%，砾石占15.00～20.00%，砂占20～25%，以中粗砂为主，粘性土含量10～15%。卵砾石磨圆度一般，呈次棱角状～次圆状，成分为火山凝灰岩，全场分布，顶板埋深32.6～33.2m，厚度6.60～7.70m。

⑥粉质粘土：浅灰色，软可塑状，高压缩性，偶见少量粉细砂及贝壳碎片。全场分布，顶板埋深39.8～40.50m，厚度0.80～1.30m。

⑦卵石：灰色，中密状，土体不均匀，由卵石、砾石、砂及粘性土组成：卵石粒径一般2～4cm，大者12cm以上，含量50～60%，砾石占20.00～25.00%，砂占15～20%，以中粗砂为主，其余为粘性土；卵砾石磨圆度一般，呈次棱角状～次圆状，成分为火山凝灰岩，具微风化。全场分布，顶板埋深41.10～41.30m，厚度8.50～9.20m。

3.4外部条件

本工程的水、电、通讯等外部市政配套工程条件具备，城市给排水、供电、通讯、市政道路均可与外部配套工程相衔接。
3.4.1交通

平阳县对外交通主要有104国道、甬台温高速、温福铁路；本项目的对外交通是通过城镇道路网，交通非常方便。

3.4.2给水

本项目用水可由城镇给水管网接入。

3.4.3排水

本项目排水就近接入市政污水管道系统，处理达标后排放；雨水通过雨水管收集后就近排入河道。

3.4.4电力

用电来源为华东电网。本工程电路可就近接入。

3.4.5通信

从平阳县电信局通信缆线接入。

第四章  建设内容与规模 

4.1建设内容

本项目建设内容包含水头镇卫生院迁扩建工程、万全镇卫生院迁扩建工程、腾蛟中心卫生院迁扩建工程、麻步中心卫生院迁扩建工程、海西镇卫生院迁扩建工程、南雁镇卫生院迁扩建工程、怀溪镇卫生院迁扩建工程、昆阳镇卫生院改建工程、萧江中心卫生院迁扩建工程、平阳县第二人民医院公共卫生楼建设工程，共计10个建设项目。

表4-1  项目建设规模一览表
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4.2建设规模

4.2.1水头镇卫生院迁扩建工程

水头镇卫生院迁扩建工程总用地面积约19000平方米（折合28.5亩），其中其中门诊医技楼建筑面积6800平方米，住院楼建筑面积6700平方米，附属用房建筑面积970平方米；设置床位134张，具体建设规模见表4-2

表4-2  水头镇卫生院迁扩建工程建设规模
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4.2.2万全镇卫生院迁扩建工程

万全镇卫生院迁扩建工程总用地面积约10000平方米（折合15亩）；总建筑面积10527平方米，其中门诊医技楼建筑面积4554平方米，住院楼建筑面积4950平方米，附属用房建筑面积1023平方米；设置床位63张，具体建设规模见表4-3。

表4-3  万全镇卫生院迁扩建工程建设规模
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续表4-3  万全镇卫生院迁扩建工程建设规模
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4.2.3腾蛟中心卫生院迁扩建工程

腾蛟中心卫生院迁扩建工程总用地面积约10000平方米（折合15亩）；总建筑面积6215平方米，其中门诊医技楼建筑面积2800平方米，住院楼建筑面积2650平方米，附属用房建筑面积765平方米；设置床位53张，具体建设规模见表4-4。

表4-4  腾蛟中心卫生院迁扩建工程建设规模
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4.2.4麻步中心卫生院迁扩建工程

麻步中心卫生院迁扩建工程总用地面积约13516平方米（折合20.3亩）；总建筑面积5775平方米，其中门诊医技楼建筑面积2870平方米，住院楼建筑面积2250平方米，附属用房建筑面积665平方米；设置床位数45张，具体建设规模见表4-5。

表4-5  麻步中心卫生院迁扩建工程建设规模
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4.2.5海西镇卫生院迁扩建工程

海西镇卫生院迁扩建工程总用地面积约9155平方米（折合13.7亩）；总建筑面积7705平方米，其中门诊医技楼建筑面积4650平方米，住院楼建筑面积1900平方米，附属用房建筑面积1155平方米；设置床位数21张，具体建设规模见表4-6。

表4-6  海西镇卫生院迁扩建工程建设规模
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4.2.6南雁镇卫生院迁扩建工程

南雁镇卫生院迁扩建工程总用地面积约6600平方米（折合9.9亩）；总建筑面积3485平方米，其中门诊医技楼建筑面积1600平方米，住院楼建筑面积1350平方米，附属用房建筑面积535平方米；设置床位27张，具体建设规模见表4-7。

表4-7  南雁镇卫生院迁扩建工程建设规模
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续表4-7  南雁镇卫生院迁扩建工程建设规模
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4.2.7怀溪镇卫生院迁扩建工程

怀溪镇卫生院迁扩建工程总用地面积约7032平方米（折合10.6亩）；总建筑面积3532平方米，其中门诊医技楼建筑面积1650平方米，住院楼建筑面积1500平方米，附属用房建筑面积500平方米；设置床位30张，具体建设规模见表4-8。

表4-8  怀溪镇卫生院迁扩建工程建设规模
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4.2.8昆阳镇卫生院迁扩建工程（含县急救中心、县血站）
昆阳镇卫生院改建工程是原平阳县人民医院的基础上改造提升，总用地面积约14000平方米（折合21亩）；总建筑面积16049平方米，其中改造建筑面积14175平方米，包括县血站1400平方米、县急救中心2500平方米；改造后设置床位135张，具体建设规模见表4-9。

表4-9  昆阳镇卫生院迁扩建工程建设规模
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4.2.9萧江中心卫生院迁扩建工程

萧江中心卫生院迁扩建工程总用地面积约19347平方米（折合29.0亩）；总建筑面积12000平方米，其中门诊医技楼建筑面积5720平方米，住院楼建筑面积5280平方米，附属用房建筑面积1000平方米；设置床位96张，具体建设规模见表4-10。

表4-10  萧江中心卫生院迁扩建工程建设规模
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4.2.10平阳县第二人民医院公共卫生楼建设工程
平阳县第二人民医院公共卫生楼建设工程总用地面积约5345平方米（折合8.02亩）；总建筑面积5000平方米，其中门诊医技楼建筑面积2500平方米，住院楼建筑面积1500平方米，附属用房建筑面积1000平方米；设置床位30张，具体建设规模见表4-10。

表4-10  平阳县第二人民医院公共卫生楼建设工程建设规模
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续表4-10  平阳县第二人民医院公共卫生楼建设工程建设规模
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 工程建设方案
5.1建设思路
（1）以人为本、以病人为中心，充分体现现代服务理念；符合安全、卫生、节能环保和使用功能等方面的基本要求。

（2）在满足社区卫生服务中心的功能要求的基础上，创造出优雅舒适的医疗环境和人与自然和谐共处的生态环境，体现医技与情感平衡的“绿色社区卫生服务中心”理念。

（3）社区卫生服务中心的建筑装修和环境设计，应有利于患者生理、心理健康，体现简洁、温馨的行业特点及当地的人文特点。

（4）贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的原则，建筑造型新颖美观，明快大方，突出医疗建筑风格，成为城市建筑的一景。

5.2功能定位
乡镇卫生院和社区卫生服务中心负责提供基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区的公共卫生管理和计划生育技术服务工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

乡镇卫生院分为中心卫生院和一般卫生院，中心卫生院除具备一般卫生院的功能以外，还应开展普通常见手术，具备住院服务功能，着重强化医疗服务能力并承担对周边区域内一般乡镇卫生院的技术指导工作。
5.3总平面布局
乡镇卫生院（社区卫生服务中心）的总平面布局，根据功能、流程、管理、卫生等方面要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计。

功能分区合理，布局紧凑，流程科学，洁污分流，避免交叉感染。公共卫生区域宜相对独立，预防接种门诊、儿童保健门诊、孕产保健门诊和计划生育技术服务门诊相对集中。住院、手术、功能检查等用房处于相对安静的位置。病房、诊疗室等主要医疗用房应有适宜的朝向，有良好的自然通风。满足无障碍要求，三层及以上设电梯。乡镇卫生院（社区卫生服务中心）出入口不少于两处。

5.4结构设计

5.4.1自然条件

基本风压：1.2KN/m2(50年重现期)、场地粗糙度为B类。

基本雪压：0.35KN/m2(50年重现期)

有关结构设计参数：

结构设计使用年限：50年

建筑结构的安全等级：二级

结构重要性系数：1.0

5.4.2荷载取值

外墙荷载：5.0KN/ m2；

内墙（240mm）：3.0KN/ m2；

内墙（120mm）：2.0KN/m；

其它非特殊部位均按规范取值。    

5.4.3结构形式

结构采用钢筋混凝土框架结构，考虑该地块属软土地基，采用机械钻孔灌注桩基础。

各层楼盖均采用现浇钢筋混凝土梁板结构。

5.4.5材料

（1）钢筋：采用HPB235、HRB335、HRB400级。

（2）混凝土：基础及主体结构均采用C35~C25级。屋面采用微膨胀混凝土浇筑。

（3）墙体：各建筑单体±0.000以上外墙、管井、厨房、卫生间隔墙均采用KP1MU10多孔砖（孔洞率≥25％），容重不大于13.0kN/m2，M5.0混合砂浆砌筑。施工质量控制等级B级。其余内部隔墙，采用B05A3.5蒸压砂加气砼砌块，专用粘结剂砌筑。±0.000以下采用MU15蒸压灰砂砖，M10水泥砂浆砌筑。

5.5院区改造提升
5.5.1外墙装修

外墙面参照主要采用金属氟碳漆，局部沿用釉面砖。

5.5.2室内装修

（1）门诊用房、医疗科技用房、办公用房

门诊用房、医疗科技用房、办公用房等用房地面采用抛光砖、墙面刷乳胶漆（特殊实验室则采用瓷砖墙裙）、吊平顶采用轻钢龙骨石膏板刷乳胶漆。大会议室、休息室地面地毯铺设、墙面木饰面造型，吊顶石膏板造型。

（2）住院楼

病房楼地面采用同质透芯pvc、墙面刷乳胶漆、吊平顶采用轻钢龙骨石膏板刷乳胶漆。

（3）公共卫生间

公共卫生间、残卫地面采用防滑砖铺贴，墙面采用墙面瓷砖,吊平顶采用轻钢龙骨防水石膏板刷乳胶漆。

（4）机房

多媒体室、机房地面静电地板铺设,墙面刷乳胶漆,吊平顶采用轻钢龙骨石膏板刷乳胶漆。
5.6公用配套工程

（1）给水系统

本项目主要考虑生活给水、消防给水等。

生活用水：水源由当地市政给水管网供给水源：市政给水管网供水，管径DN150mm，在校内形成环状，以确保供水安全。给水方式：1-3层采用市政管网直接供水。

（2）排水系统

排水采用分流制系统，污、废雨水分系统排出，食堂废水经隔油池后，排入废水管内。生活污水经化粪池后与废水汇合一起排入市政污水管网。

屋面的雨水经雨水斗及管道至地面明沟，汇集至雨水窨井；地面的雨水径流至雨水收集口，经校园内雨水管道排至周围河流。

（3）消防系统

①消火栓用水量

室外25升/稍，室内15升/稍，火灾延续时间2小时。

②消火栓系统

——室外消火栓布置：室外消火栓间距不超过120m，保护半径不超过150m，每个消火栓出水量不小于15L/S。

——室内消火栓布置：每幢楼层均设室内消火栓，消火栓间距不大于50m，上下设环状网，设闸阀，屋顶消防水箱9m3，屋顶上设试验用消火栓一只。

（4）供电系统

负荷等级：学校管理用等计算机系统电源、防盗信号电源、主要通道事故照明电源均为二级负荷，其余为三级负荷。

供电系统：本工程2路10KV电源一用一备，10KV电源设两段母线，分别供二台变压器，每台变压器设一段低压母线，之间设联络开关，变压器分列运行；

负荷估算：用电负荷按单位建筑面积指标法估算，地上初步按60W/m2，地下初步按20W/m2。

线路敷设：本工程配电干线均沿校园内的电缆沟或直埋地敷设，楼内配电支线均用BV线穿电线管或PVC管沿墙，在现浇板内暗敷。

（5）照明设计

本工程照明设计分为一般照明设计，事故照明和疏散照明设计。

本项目主要区域的照明光源和灯具采用高效节能型LED灯。室外照明灯具采用控光性能合理，光效高，配光特性稳，定反射或透射系数高的节能灯具。

本工程在人员密集场所（楼梯口、通道等）设置事故照明和疏散指示照明设计。

（6）防雷及接地

本设计保护接地采用TN—C—S系统。本设计各个单体基础部分做总等电位联接。所有设备外壳、配电箱(柜)均与PE线可靠连接。10KV进线采用电缆进线，并且在进线柜内设避雷器以防电波侵入。在屋面设置避雷带防雷，突出屋面的金属建筑物和金属构筑物与避雷带连接，防雷引下线利用柱内主筋做引下线，接地极采用基础接地极，电阻小于1欧姆。
第六章  环境保护与水土保持

6.1环境保护

6.1.1环境影响分析

（1）施工期环境影响分析

根据该项目的工程特点，施工期的环境影响主要来自施工场地的噪声、扬尘、废水等几个方面。

——声环境影响分析。施工期噪声源主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲击声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

——施工期扬尘分析。在整个施工期，土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、露天堆放、装卸等作业都会产生扬尘，如遇大风干燥天气，施工扬尘将更为严重。

——水环境影响分析。施工期的废水主要为施工人员生活污水及施工过程中产生的地下渗水、泥浆、地面设备冲洗水等。生活污水若不加处理就地排放，会给附近水体造成污染。施工过程中产生的地下渗水、泥浆、地面设备冲洗水等浓度较高的废水。

——固体废弃物。施工过程产生的固废主要为建筑废弃物和生活垃圾。建筑废弃物若不妥善处理可能造成二次污染。施工期的生活垃圾也要定点收集，由环卫部门有偿清理外运，做到垃圾日产日清，不得随意倾倒。

（2）营运期环境影响分析

——水环境影响分析。本项目所排放废水主要是生活污水，污水水质相对明确。污水处理达三级排放标准后，排入市政污水管网，接至污水处理厂。

——大气环境影响分析。项目废气主要为汽车尾气排放。

——噪声影响评价。项目主要噪声来源于空调室外机运行所产生的噪声，项目在将来安装空调室外机时注意合理分布，就不会对周边环境产生大的影响。汽车进出车库的时间不固定性，尤其在晚上及半夜，车辆进出车库时所产生的噪声对周围声环境有一定影响。

——固废影响分析。生活垃圾中以有机物垃圾居多，如不对生活垃圾进行统一收集处理，会滋生害虫、昆虫、啮齿动物和其他觅食动物可能传播疾病，对人体造成危害。

6.1.2环境影响防治措施

（1）施工期防治措施

——施工作业场管理。开展文明施工作业场的建设工作，加强作业场管理。施工现场一律实行封闭式施工，周围应设置稳固安全的砖砌围墙。施工现场一切建筑材料和设施分类堆放，保证施工现场道路畅通，场容整洁。禁止无遮拦措施的开放施工，施工现场出入口必须设置洗车设施。驶出工地的机动车辆必须在工地内冲洗干净才能上路行驶。废浆、渣土、余泥、散体物料运输，必须采用封闭式运输工具到有关部门指定的地点排放，严禁外泄污染城市道路和环境。

——扬尘控制措施。控制施工期扬尘的主要采用有洒水抑尘、限制车速、保持施工场地的清洁、避免大风天气作业等措施。在运输、装卸沙土或建材时，采取相应措施减少扬尘的发生。在干燥及有风季节，增加清扫道路的次数和道路施工场地撒水的次数。要采取有效措施，在使用散装水泥作业的各个阶段防止扬尘。

——噪声控制措施。施工过程中尽可能选用机械噪声较低的设备，必须使用的高噪声设备。

——废水控制措施。严禁将各类生活废水任意排放，在施工点要设置化粪池，生活污水（包括冲洗水）必须进入化粪池进行处理，含油废水须经隔油处理后排放。

——固废控制措施。生活垃圾集中收集，送城市环卫部门处理；建筑垃圾尽量回收在利用，剩余部分与生活垃圾一起送环卫部门处理。

（2）营运期防治措施

——水污染防治措施。室内实行清污分流，室外实行雨污分流。污水管道按最大排放量设计，以免污水超负荷溢出污染环境；各股污水经处理达到标准后排入市政污水管道。

——大气污染防治措施。加强机动车尾气达标管理，对机动车排气管理要采取定期年检与随机抽检相结合，对排气超标车辆要按国家规定淘汰或强制安装尾气净化装置。

——固体废弃物污染的防治措施。本项目投入使用后，固体废弃物种类简单，主要是生活垃圾。因此作好生活垃圾的收集，防止运输过程的散落，即可防止固体废弃物对环境的影响；垃圾及时清理外运，尽量减少臭气和垃圾外溢。

——噪声污染的防治措施。利用自然通风和排气扇或通风机进行通风满足室内空气品质的要求。所有通风空调设备均采用低噪声设备，并作消声处理，达到噪声控制作的要求。

6.1.3环境影响分析结论

综上分析，本项目周围不存在大的环境污染源，在施工过程中以及投入使用后要产生废水、噪声、一定量的废气和固体废弃物，只要采用严格的科学管理和环保治理手段，可基本控制环境污染，对环境影响不大。因此，在全面落实上述各项环境影响防治措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持之以恒加强管理，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

6.2水土保持

6.2.1水土流失预测

在建设期，工程有基础填筑、开挖等大规模土石方挖填施工活动，同时施工过程中需设立临时施工场地和辅助生产设施，占用堆压土地，这些施工活动将损坏原土地的自然地形地貌和地表植被，损坏水土保持设施并产生松散、导致水土流失的物源——采挖的土石方，而造成水土流失，且建设期土壤侵蚀强度高于工程建设之前。

在运行期，工程将采取工程、植物等水土保持防治措施，恢复损坏的水保设施，治理导致水土流失的物源，从而使运行期的水土流失得到有效控制。

6.2.2水土保持措施

工程水土流失防治区域包括工程建设区和直接影响区，其中直接影响区主要是土石方的运输和人为活动对线路植被的损坏；水土保持方案的实施遵循与主体工程“三同时”的原则。本项目水保措施主要如下：

（1）工程施工中剥离的表土、地下室及基础开挖中产生的土方采取临时防护。

（2）工程建成后，应进行绿化、布设草皮花坛、绿篱和点缀观赏树种，达到美化景观，涵养水土的目的。

（3）如工程房屋建筑施工时，有多余的土方需外运，则必须运到指定的建筑垃圾消纳场，严禁乱堆乱弃。

（4）土石方开挖、加填应避免雨季施工。

（5）对于施工临时设施，占用的主要为永久工程征地区，因此后期不存在复垦问题，施工结束后首先拆除临时建筑物，清除建筑垃圾，做好清场扫尾工作。

第七章  项目进度安排、管理与运营 

7.1项目实施进度安排

根据项目的规模标准，同时结合设计，前期审批及施工等各因素综合考虑，建议业主协调好各方关系，做好前期准备工作。为加快进度，一些过程宜交叉进行。本项目建设期为三年，具体进度安排如下：

2020年02月~2020年03月      项目可行性研究；

2020年04月~2020年06月      方案设计、施工图设计；

2020年07月~2020年08月      工程招投标

2020年09月~2022年11月      工程施工

2022年12月~2023年01月      竣工验收

7.2项目建设管理

在工程建设过程中，有关实施管理意见如下：

（1）本项目由平阳县卫生健康局负责组织实施，并抽调熟悉业务和懂技术的工作人员参与项目设计和有关部门的联系、沟通、办理有关申报手续。

（2）项目实施阶段的工程设计、施工、工程监理等工作均通过招投标选择信誉好、技术过硬的建筑施工队伍和工程监理单位，同时选派好责任心强、技术精、坚持原则的甲方代表，详见表7-1。

（3）项目施工阶段，建议采取施工监理制，加强建设期的质量管理，尽力降低建设投资，积极采用新材料、新工艺、新技术。

（4）随时掌握施工进度和资金使用。实行电脑化网络管理和信息反馈处理，及时解决施工中的问题和资金的调度。

表7-1  项目招标基本情况表

	项目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用

招标方式
	备

注

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	
	

	勘察
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	设计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	土建工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	安装工程及设备
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	监理
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	重要材料
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	
	
	


第八章  投资估算与资金筹措

8.1投资估算

8.1.1编制依据

（1）按国家发展和改革委员会建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究报告研究指南》中规定的有关投资估算编制方法进行；

（2）《浙江省建设工程计价规则》（2010）；

（3）《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；

（4） 温州市建设工程造价管理处发布的《价格信息》（9月）；

（5） 计投资[1999]1340号及浙计经基[1999]1465号文件；

（6）温州市建设局温建（1999）276号文件新计价依据精神；

（7） 类似工程概、预算价格及相关技术经济指标价格。

8.1.2估算说明

（1）项目建设管理费和其他费采用差额分档累进制费率计取；
（2）工程监理费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；

（3）勘察设计费参照《浙江省工程建设其他费用定额》计取；

（4）可行性研究费根据计价格〔1999〕1283号文件和浙价房〔1999〕411号文件有关规定按照差额分档累进制计算；

（5）环境影响评价费根据计价格〔2002〕125号文件有关规定计算；

（6）场地准备及临时设施费按工程费用的0.８%计取；

（7）工程保险费按工程费用的0.４0%计取；

（8）基本预备费按工程费用和其他费用的5%计取；

（9）涨价预备费，依据计投资[1999]1340号及浙计经基[1999]1465号文件执行，暂不计入；

（10）债券利率按照年利率4%考虑。

8.1.3估算结果

经估算，本项目总投资约为35426万元；项目总投资构成见表8-1所示，具体分项估算结果详见附表1。
表8-1  项目投资构成表

[image: image28.emf]工程建设费

用

工程建设

其他费用

土地

费用

预备费 合计

1

水头镇卫生院迁扩建工程

2813 2256 278 0 127 2661 152

2

万全镇卫生院迁扩建工程

5370 3661 426 750 242 5079 291

3

腾蛟中心卫生院迁扩建工程

3404 2330 286 450 153 3220 185

4

麻步中心卫生院迁扩建工程

3392 2181 266 608 153 3208 184

5

海西镇卫生院迁扩建工程

3953 2686 325 549 178 3739 214

6

南雁镇卫生院迁扩建工程

2048 1371 189 284 92 1937 111

7

怀溪镇卫生院迁扩建工程

1953 1269 173 316 88 1847 106

8

昆阳镇卫生院迁扩建工程（含县血站、县

急救中心）

2032 1618 212 0 92 1922 110

9

萧江中心卫生院迁扩建工程

6599 4287 496 1161 297 6241 358

10

平阳县第二人民医院公共卫生楼建设工程

3862 2741 336 401 174 3653 209

11 合计

35426 24401 2989 4520 1596 33506 1920

建设投资（万元）

序

号

名称

项目投

资（万

元）

建设期利

息（万

元）


8.2资金筹措

项目建设资金由财政资金和债券资金共同解决。本项目总投资35426万元中，其中通过财政统筹安排资金11426万元，约占总投资的32%；通过发行债券方式募集资金24000万元，约占总投资的68%。

在建设期第一年发行债券12000万元，期限为10年；建设期第二年发行债券12000万元，期限为10年。项目投资计划与资金筹措如表8-2所示。

表8-2投资计划及资金筹措表
[image: image29.emf]年份

项目

1

投资使用

16993 14123 4311 35426 100%

1.1

建设投资

16753 13403 3351 33506 95%

1.2

建设期利息

240 720 960 1920 5%

2

资金筹措

16993 14123 4311 35426 100%

2.1

财政拨款

4993 2123 4311 11426 32%

2.2

债券资金

12000 12000 24000 68%

2.3

本年结余

序号

2020 2021 2022

合计 比例


第九章  债券偿还分析
9.1营业收入测算

本项目包括平阳县第二人民医院公共卫生楼以及9个基层卫生院建设工程。由于平阳县第二人民医院区内的其他项目已经发行专项债，因此平阳县第二人民医院的收入不纳入本项目中。本项目测算9个基层卫生院的营业收入，主要包括门诊收入和住院收入。

9.1.1门诊收入

（1）卫生院门诊情况

本项目包括9个卫生院项目，其2017年~2019年的服务人口、门诊量和门诊收入如表9-1所示。从门诊量来看，2017年~2019年的年均增长率为6.57%；从人均门诊费用来看，从2017年的90.67元/人次增加到2019年的117.49元/人次，年均增长率为13.8%。

表9-1  2017~2019年9个卫生院门诊量及收入情况

[image: image30.emf]门诊量

（人次

)

门诊收入

（万元）

门诊量

（人次

)

门诊收入

（万元）

门诊量

（人次

)

门诊收入

（万元）

万全镇卫生院

63865 2061 129228 1128 118543 1381 148599 1794

腾蛟中心卫生院

54158 3335 62143 824 68984 980 82113 1222

昆阳镇卫生院

137698 3750 213276 1574 201818 2067 217070 2571

麻步中心院

46236 3180 112145 1394 140655 1644 137253 1851

海西镇卫生院

21821 1352 26356 236 32863 359 38626 447

南雁镇卫生院

27711 1536 17455 139 17602 189 18713 239

怀溪镇卫生院

30077 2500 22426 252 26767 278 28177 311

水头镇卫生院

136450 2068 119547 976 139812 1381 156065 1787

萧江卫生院

69888 5190 250208 2116 249404 3425 255472 2491

合计

587904 24972 952784 8639 996448 11704 1082088 12713

服务人口 单位

现有医疗

用房面积

2017 2018 2019


（2）门诊量预测

本项目卫生院的标准化工程，将根据《省卫生计生委等 7 部门关于印发浙江省基层医疗卫生机构建设标准和管理规范的通知》（浙卫【2017】104号）的要求建设，其硬件设施将得到极大的增强，原先9个卫生院的建筑面积为24972平方米，项目建成后建筑面积达到84876平方米，是原先的3.5倍，原先因为卫生院规模小、条件差，群众不得不去综合医院诊疗，随着卫生院条件的改善，大部分的群众基本的就医要求将在卫生院得以满足，因此，门诊量在现有的基础上将会有大幅的提升。按照2017~2019的年均增长率为6.57%，本报告保守按照当期的增长率测算（随着卫生院条件和规模的扩大，增长率应比原来的增长率高），则项目运营期第一年（建设期3年）的门诊人数为1309679人次。

另据调查，上述9个卫生院的服务人口为587904人，根据2018年国家卫生事业统计公报，居民到医疗卫生机构平均就诊6.0次，其中基层医疗卫生机构占53.1％，按照此口径测算，则本项目9个卫生院服务范围内的人口到基层医疗卫生机构为1869535人次，由于卫生院相比村级卫生室具有可以享受医保的优势，目前大部分的群众到乡镇卫生院诊疗的意愿较强，按照3/4人到乡镇卫生院诊疗，则本项目9个卫生院服务范围内的人口到卫生院诊疗的人数为1402151人次。

综上所述，本项目运营期第一年、第二年也按照之前的增长率6.57%考虑，从第三年开始，由于按照增长率测算的人数大于1402151人次，均按照1402151人次考虑。

（3）人均门诊费用

从历史数据来看，2017年到2019年的年均增长率为13.8%。本项

目建设后由于各种硬件设施的增强，群众可获得诊疗服务增多，人均门诊收入水平也应会增长。本报告保守按照10%的增长率考虑，则运营期第一年约为156元/人次，运营期内不再增长，均按照156元/人次考虑。

（4）门诊收入

根据上述门诊量、人均门诊费用等指标，本项目年门诊收入为21874万元，运营期内门诊收入为195319万元。

9.1.2住院收入

本项目建成后具有床位604张，当前9个卫生院的床位为264张，当前的年住院收入为1474万元，每床位日均收入为153元。随着卫生院医疗水平的提升，住院床位日均收入按照180元考虑，则年住院收入为3968万元。运营期内住院收入为35715万元。

9.1.3营业收入合计

综上所述，本项目正常年份年收入合计25842万元，运营期内收入合计为231034万元。

表9-2  运营期内9个卫生院收入一览表

[image: image31.emf]序号 项目 单位 合计

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1

门诊收入 万元

195319 20431 21773 21874 21874 21874 21874 21874 21874 21874

1.1

年门诊量 人次

12520461 1309679 1395725 14021511402151 1402151 1402151 1402151 1402151 1402151

1.2

平均门诊消费

元

/

人次

156 156 156 156 156 156 156 156 156

2

住院收入 万元

35715 3968 3968 3968 3968 3968 3968 3968 3968 3968

2.1

床位数 床

604 604 604 604 604 604 604 604 604

2.2

每床日均收入

元

/

床

180 180 180 180 180 180 180 180 180

3

收入合计 万元

231034 24399 25742 25842 25842 25842 25842 25842 25842 25842


9.2经营成本估算
卫生院的经营成本为人员工资、药品（耗材）费用、硬件设施维护费用、卫生院其他运营成本。

（1）人员工资

9个卫生院目前人员编制为657人，2019年人员工资费用为8161万元。本项目建成后，按照《省卫生计生委等7部门关于印发浙江省基层医疗卫生机构建设标准和管理规范的通知》（浙卫【2017】104号）的要求，需要扩编人数至727人。按照当前每人对应的工资费用推算，则项目建成后人员工资费用为9031万元。因此，运营期内人工费用为81275万元。

（2）药品（耗材）费用

按照经验数据考虑，门诊收入中药品（耗材）费用的占比约为70%，住院收入中药品（耗材）费用的占比约50%。因此，运营内药品（耗材）费用为154581万元。

（3）硬件设施维护费用

硬件设施维护费用按照折旧费用的15%计算，则年硬件设施维护费用为157万元。

（4）卫生院其他运营成本

卫生院其他运营成本包括水电费、办公经费、差旅费等等，2019年9个卫生院这部分的运营成本为5000万元。这部分的运营成本主要跟卫生院的人员编制有关，本报告按照项目建成前后的人员比例（727/657）推算，并另考虑10%的增长，则年卫生院其他运营成本为6086万元。

（5）财政补助（可折抵经营成本）

考虑到基层卫生院的公益性，每年财政会有一定比例的补助，补助主要分为两部分：一是对人员运营的补助，二是对服务人口的补助。由于本项目的服务人口保持稳定，因此这一块的补助不会要太大变化，2019年，9大卫生院的补助收入约为10827万元，其中人员运营补助7887万元、服务人口公共卫生补助2940万元。本报告对公共卫生补助保持不变，人员运营补助按照项目建成前后的人员比例推算，则年可获得财政补助为11667万元。财政补助收入部分折抵卫生院的运营成本。

（6）折抵后经营成本

综上所述，9大卫生院的经营成本为人员工资、药品（耗材）费用、硬件设施维护费用、卫生院其他运营成本之和，再扣除财政补助资金，则年经营成本为20901万元。 

表9-3  运营期内9个卫生院经营成本一览表

[image: image32.emf]序号 项目 单位 合计

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

一 经营成本 万元

292038 31559 32498 32569 32569 32569 32569 32569 32569 32569

1

工资 万元

81275 9031 9031 9031 9031 9031 9031 9031 9031 9031

2

药品 万元

154581 16286 17225 17296 17296 17296 17296 17296 17296 17296

3

维护费用 万元

1409 157 157 157 157 157 157 157 157 157

4

其他运行费用 万元

54774 6086 6086 6086 6086 6086 6086 6086 6086 6086

二 财政补助折抵成本 万元

105006 11667 11667 11667 11667 11667 11667 11667 11667 11667

1

人员运营补贴 万元

78551 8728 8728 8728 8728 8728 8728 8728 8728 8728

2

公共卫生 万元

26456 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940

三 折抵后的经营成本 万元

187032 19891 20831 20901 20901 20901 20901 20901 20901 20901


9.3还本付息分析

本项目计划发行债券金额为24000万元，期限为10年期，2020年发行12000万元、2021年发行12000万元。本项目债券发行利率为4.0%，每半年付息一次，到期一次性偿还本金，则到债券还款期限需要还本付息33600万元。债券还本付息情况如下表9-4所示。

表9-4  债券还本付息情况表

[image: image33.emf]年度

期初债券

本金余额

本期债券

新增本金

本期债券

偿还本金

期末债券

本金余额

债券发行

利率

当年付息

合计

当年还本

付息合计

2020 12000 12000 4.00% 240 240

2021 12000 12000 24000 4.00% 720 720

2022 24000 24000 4.00% 960 960

2023 24000 24000 4.00% 960 960

2024 24000 24000 4.00% 960 960

2025 24000 24000 4.00% 960 960

2026 24000 24000 4.00% 960 960

2027 24000 24000 4.00% 960 960

2028 24000 24000 4.00% 960 960

2029 24000 24000 4.00% 960 960

2030 24000 12000 12000 4.00% 720 12720

2031 12000 12000 0 4.00% 240 12240

合计

9600 33600


9.4清偿能力分析

根据本项目收入测算结果，债券存续期间可用于偿还发债本息的项目收益为44002万元，债券到期本息总计33600万元。债券存续期内现金流入与本息支付情况如下表9-5所示。项目收益对融资本息的覆盖倍数为1.31；因此，项目偿债能力较强。

表9-5  债券存续期内还本付息一览表
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目

1

营业收入

231034

24399 25742 25842 25842 25842 25842 25842 25842 25842

2

增值税金及附加

3

经营成本

187032

0 0 0 19891 20831 20901 20901 20901 20901 20901 20901 20901

4

营业净收入

44002

4508 4910 4941 4941 4941 4941 4941 4941 4941

5

债券利息

9600

240 720 960 960 960 960 960 960 960 960 720 240

6

债券本金

24000

12000 12000

7

债券本息

33600

240 720 960 960 960 960 960 960 960 960 12720 12240

2027 2028 2029 2030 2031

序号

合计

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026


第十章  社会评价

10.1社会评价作用与范围

本项目工程的社会评价旨在预测拟建项目的建设以及建成后投入使用的社会影响与社会效益，分析项目所在地区的社会环境对项目的适应性和可接受程度。本章节主要研究内容的范围包括项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析等。

10.2社会影响分析

本项目建成后，门诊的临床和医技科室配备较齐全，病房设施齐全且环境较为舒适，就可以显著地提高收治病员的能力，满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，对改善平阳医疗服务水平，合理布局当地卫生资源具有十分重要的意义。

本项目主要社会影响详见表10-1。
表10-1  项目社会影响分析表

	序号
	社会因素
	影响程度
	可能出现后果

	1
	对居民生活水平
	有影响
	此次项目建设为提高了区域的医疗卫生条件，改善医疗环境，满足了社会群众对医疗卫生的需求，对于居民生活质量提高具有一定的意义。

	2
	就   业
	有影响
	在施工过程中可产生一定的就业量，工程完成后，服务中心需要扩充医疗人员以及后勤人员，因此运营后将产生一定量的就业岗位。

	3
	对地区基础设施、社会服务等影响
	影响较小
	提供医疗卫生服务设施以及配套基础设施，提高了区域医疗卫生服务水平。

	4
	对弱势群体
	影响较小
	影响不大。

	5
	对不同利益相关者
	影响较小
	项目不涉及到拆迁，而且鉴于项目建设的必要性，当地政府以及主管部门、当地群众对项目非常支持。


10.3互适性分析

社会适应性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。

（1）与本项目相关的不同利益群体对项目的建设持积极态度。由于本项目建设有利于平阳县乡医疗卫生事业的发展，解决“看病难，看病贵”的问题，因此当地政府及人民群众对此项目的建设非常支持。

（2）本项目的建设符合当地的社会环境。在项目建设运营期间，当地交通、电力、通信、供水等基础设施条件，钢材、水泥等物料供应方面，粮食、蔬菜、肉类等生活供应方面，都能给予一定的保障。

（3）现项目所在区的技术、生产状况能适应本项目的建设和发展。

[image: image35.emf]附表1-1

一 建设投资

2661

94.6%

（一） 工程费用

万元

2256

80.2%

1

建筑工程费 万元

1447

1.1

  改造地上建筑

m² 14470 1000 1447

2

设备购置费 万元

200

2.1

  基础医疗设备 万元

200

3

总图工程

589

3.1

  室外道路及广场

m² 9400 320 301

3.2

  绿化景观

m² 5600 300 168

3.3

  室外水电设施

m² 15000 80 120

4

水保工程新增投资 万元

20

（二） 工程建设其他费

278

9.9%

1 土地费用 0 0

2

建设管理费

130

2.1

项目建设管理费

2492

万元

42

2.2

工程监理费

2256

万元

59

2.3

建设管理其他费

2256

万元

29

3

勘察设计费

95

3.1      设计费 2256

万元

73

3.2      勘察费 2256

万元

1.0% 23

4

可行性研究费

2256

万元

2.0% 6

5

环境影响评价费

2256

万元

6

6

水土保持方案报告编制费

2256

万元

6

7

节能评估费

2256

万元

6

8

场地准备及临时设施费

2256

万元

0.8% 18

9

工程保险费

2256

万元

0.40% 9

10

劳动安全与卫生评价费

2256

万元

0.05% 2

（三） 预备费

127

4.5%

1

基本预备费

2534

万元

5% 127

2

涨价预备费

0% 0

二 建设期利息

152

5.4%

三 总投资

2813

100%

比例

合    计

单价(元)

或费率

数量或计

费基础

单位 工程或费用名称

序 号

水头镇卫生院迁扩建工程投资估算表

   单位：万元

[image: image36.emf]附表1-2

一 建设投资

5079

94.6%

（一） 工程费用

万元

3661

68.2%

1

建筑工程费 万元

1895

1.1

  地上建筑

m² 10527 1800 1895

2

安装工程费

305

2.1    

给排水及消防

m² 10527 100 105

2.2    

电气工程

m² 10527 110 116

2.3    

弱电工程

m² 10527 80 84

3

二次装修

m² 10527 700 737

4

设备购置费 万元

275

4.1

  变配电 万元

25

4.2

  消防水泵房配套 万元

50

4.3

  基础医疗设备 万元

200

5

总图工程

409

5.1

  场地平整

m² 10000 50 50

5.2

  室外道路及广场

m² 4967 320 159

5.2

  绿化景观

m² 4554 300 137

5.3

  室外水电设施

m² 7967 80 64

6

水保工程新增投资 万元

40

（二） 工程建设其他费

1176

21.9%

1 土地费用 15 50万/亩 750

2

建设管理费

202

2.1

项目建设管理费

4022

万元

65

2.2

工程监理费

3661

万元

92

2.3

建设管理其他费

3661

万元

44

3

勘察设计费

151

3.1      设计费 3661

万元

115

3.2      勘察费 3661

万元

1.0% 37

4

可行性研究费

3661

万元

2.0% 6

5

环境影响评价费

3661

万元

6

6

水土保持方案报告编制费

3661

万元

6

7

节能评估费

3661

万元

8

8

场地准备及临时设施费

3661

万元

0.8% 29

9

工程保险费

3661

万元

0.40% 15

10

劳动安全与卫生评价费

3661

万元

0.05% 2

（三） 预备费

242

4.5%

1

基本预备费

4837

万元

5% 242

2

涨价预备费

0% 0

二 建设期利息

291

5.4%

三 总投资

5370

100%

比例

合    计

单价(元)

或费率

数量或计

费基础

单位 工程或费用名称

序 号

万全镇卫生院迁扩建工程投资估算表

   单位：万元

[image: image37.emf]附表1-3

一 建设投资

3219

94.6%

（一） 工程费用

万元

2330

68.4%

1

建筑工程费 万元

1119

1.1

  地上建筑

m² 6215 1800 1119

2

安装工程费

180

2.1    

给排水及消防

m² 6215 100 62

2.2    

电气工程

m² 6215 110 68

2.3    

弱电工程

m² 6215 80 50

3

二次装修

m² 6215 700 435

4

设备购置费 万元

200

4.1

  变配电 万元

20

4.2

  消防水泵房配套 万元

30

4.3

  基础医疗设备 万元

150

5

总图工程

366

5.1

  场地平整

m² 10000 60 60

5.2

  室外道路及广场

m² 4800 320 154

5.2

  绿化景观

m² 3000 300 90

5.3

  室外水电设施

m² 7800 80 62

6

水保工程新增投资 万元

30

（二） 工程建设其他费

736

21.6%

1 土地费用 15 30万/亩 450

2

建设管理费

135

2.1

项目建设管理费

2573

万元

44

2.2

工程监理费

2330

万元

62

2.3

建设管理其他费

2330

万元

30

3

勘察设计费

100

3.1      设计费 2330

万元

77

3.2      勘察费 2330

万元

1.0% 23

4

可行性研究费

2330

万元

2.0% 5

5

环境影响评价费

2330

万元

6

6

水土保持方案报告编制费

2330

万元

6

7

节能评估费

2330

万元

5

8

场地准备及临时设施费

2330

万元

0.8% 19

9

工程保险费

2330

万元

0.40% 9

10

劳动安全与卫生评价费

2330

万元

0.05% 1

（三） 预备费

153

4.5%

1

基本预备费

3066

万元

5% 153

2

涨价预备费

0% 0

二 建设期利息

185

5.4%

三 总投资

3404

100%

比例

合    计

单价(元)

或费率

数量或计

费基础

单位 工程或费用名称

序 号

腾蛟中心卫生院迁扩建工程投资估算表

   单位：万元

[image: image38.emf]附表1-4

一 建设投资

3208

94.6%

（一） 工程费用

万元

2181

64.3%

1

建筑工程费 万元

1040

1.1

  地上建筑

m² 5775 1800 1040

2

安装工程费

162

2.1    

给排水及消防

m² 5775 100 58

2.2    

电气工程

m² 5775 100 58

2.3    

弱电工程

m² 5775 80 46

3

二次装修

m² 5775 500 289

4

设备购置费 万元

150

4.1

  变配电 万元

20

4.2

  消防水泵房配套 万元

30

4.3

  基础医疗设备 万元

100

5

总图工程

511

5.1

  场地平整

m² 13516 50 68

5.2

  室外道路及广场

m² 8516 320 273

5.2

  绿化景观

m² 3000 300 90

5.3

  室外水电设施

m² 11516 70 81

6

水保工程新增投资 万元

30

（二） 工程建设其他费

874

25.8%

1 土地费用 20 30万/亩 608

2

建设管理费

128

2.1

项目建设管理费

2406

万元

41

2.2

工程监理费

2181

万元

58

2.3

建设管理其他费

2181

万元

28

3

勘察设计费

95

3.1      设计费 2181

万元

73

3.2      勘察费 2181

万元

1.0% 22

4

可行性研究费

2181

万元

2.0% 4

5

环境影响评价费

2181

万元

4

6

水土保持方案报告编制费

2181

万元

4

7

节能评估费

2181

万元

5

8

场地准备及临时设施费

2181

万元

0.8% 17

9

工程保险费

2181

万元

0.40% 9

10

劳动安全与卫生评价费

2181

万元

0.05% 1

（三） 预备费

153

4.5%

1

基本预备费

3055

万元

5% 153

2

涨价预备费

0% 0

二 建设期利息

184

5.4%

三 总投资

3392

100%

比例

合    计

单价(元)

或费率

数量或计

费基础

单位 工程或费用名称

序 号

麻步中心卫生院迁扩建工程投资估算表

   单位：万元

[image: image39.emf]附表1-5

一 建设投资

3739

94.6%

（一） 工程费用

万元

2686

67.9%

1

建筑工程费 万元

1387

1.1

  地上建筑

m² 7705 1800 1387

2

安装工程费

239

2.1    

给排水及消防

m² 7705 100 77

2.2    

电气工程

m² 7705 110 85

2.3    

弱电工程

m² 7705 100 77

3

二次装修

m² 7705 700 539

4

设备购置费 万元

150

4.1

  变配电 万元

20

4.2

  消防水泵房配套 万元

30

4.3

  基础医疗设备 万元

100

5

总图工程

328

5.1

  场地平整

m² 9155 60 55

5.2

  室外道路及广场

m² 3655 320 117

5.2

  绿化景观

m² 3000 300 90

5.3

  室外水电设施

m² 6655 100 67

6

水保工程新增投资 万元

42

（二） 工程建设其他费

875

22.1%

1 土地费用

亩

14 40万/亩 549

2

建设管理费

154

2.1

项目建设管理费

2962

万元

49

2.2

工程监理费

2686

万元

71

2.3

建设管理其他费

2686

万元

34

3

勘察设计费

115

3.1      设计费 2686

万元

90

3.2      勘察费 2686

万元

1.0% 26

4

可行性研究费

2686

万元

2.0% 6

5

环境影响评价费

2686

万元

6

6

水土保持方案报告编制费

2686

万元

5

7

节能评估费

2686

万元

6

8

场地准备及临时设施费

2686

万元

0.8% 21

9

工程保险费

2686

万元

0.40% 11

10

劳动安全与卫生评价费

2686

万元

0.05% 1

（三） 预备费

178

4.5%

1

基本预备费

3561

万元

5% 178

2

涨价预备费

0% 0

二 建设期利息

214

5.4%

三 总投资

3953

100%

比例

合    计

单价(元)

或费率

数量或计

费基础

单位 工程或费用名称

序 号

海西镇卫生院迁扩建工程投资估算表

   单位：万元

[image: image40.emf]附表1-6

一 建设投资

1937

94.6%

（一） 工程费用

万元

1371

67.0%

1

建筑工程费 万元

627

1.1

  地上建筑

m² 3485 1800 627

2

安装工程费

101

2.1    

给排水及消防

m² 3485 100 35

2.2    

电气工程

m² 3485 110 38

2.3    

弱电工程

m² 3485 80 28

3

二次装修

m² 3485 700 244

4

设备购置费 万元

130

4.1

  变配电 万元

10

4.2

  消防水泵房配套 万元

20

4.3

  基础医疗设备 万元

100

5

总图工程

249

5.1

  场地平整

m² 6322 80 51

5.2

  室外道路及广场

m² 2822 320 90

5.2

  绿化景观

m² 2000 300 60

5.3

  室外水电设施

m² 4822 100 48

6

水保工程新增投资 万元

20

（二） 工程建设其他费

474

23.1%

1 土地费用 9 30万/亩 284

2

建设管理费

86

2.1

项目建设管理费

1533

万元

28

2.2

工程监理费

1371

万元

39

2.3

建设管理其他费

1371

万元

19

3

勘察设计费

63

3.1      设计费 1371

万元

49

3.2      勘察费 1371

万元

1.0% 14

4

可行性研究费

1371

万元

2.0% 6

5

环境影响评价费

1371

万元

5

6

水土保持方案报告编制费

1371

万元

5

7

节能评估费

1371

万元

6

8

场地准备及临时设施费

1371

万元

0.8% 11

9

工程保险费

1371

万元

0.40% 5

10

劳动安全与卫生评价费

1371

万元

0.05% 1

（三） 预备费

92

4.5%

1

基本预备费

1845

万元

5% 92

2

涨价预备费

0% 0

二 建设期利息

111

5.4%

三 总投资

2048

100%

比例

合    计

单价(元)

或费率

数量或计

费基础

单位 工程或费用名称

序 号

南雁镇卫生院迁扩建工程投资估算表

   单位：万元

[image: image41.emf]附表1-7

一 建设投资

1847

94.6%

（一） 工程费用

万元

1269

65.0%

1

建筑工程费 万元

657

1.1

  地上建筑

m² 3650 1800 657

2

安装工程费

102

2.1    

给排水及消防

m² 3650 100 37

2.2    

电气工程

m² 3650 100 37

2.3    

弱电工程

m² 3650 80 29

3

二次装修

m² 3650 350 128

4

设备购置费 万元

110

4.1

  变配电 万元

10

4.2

  消防水泵房配套 万元

20

4.3

  基础医疗设备 万元

80

5

总图工程

252

5.1

  场地平整

m² 7032 60 42

5.2

  室外道路及广场

m² 3532 300 106

5.2

  绿化景观

m² 2000 300 60

5.3

  室外水电设施

m² 5532 80 44

6

水保工程新增投资 万元

20

（二） 工程建设其他费

490

25.1%

1 土地费用 11 30万/亩 316

2

建设管理费

72

2.1

项目建设管理费

1418

万元

25

2.2

工程监理费

1269

万元

29

2.3

建设管理其他费

1269

万元

18

3

勘察设计费

64

3.1      设计费 1269

万元

52

3.2      勘察费 1269

万元

1.0% 13

4

可行性研究费

1269

万元

2.0% 4

5

环境影响评价费

1269

万元

5

6

水土保持方案报告编制费

1269

万元

5

7

节能评估费

1269

万元

6

8

场地准备及临时设施费

1269

万元

0.8% 10

9

工程保险费

1269

万元

0.40% 5

10

劳动安全与卫生评价费

1269

万元

0.05% 1

（三） 预备费

88

4.5%

1

基本预备费

1759

万元

5% 88

2

涨价预备费

0% 0

二 建设期利息

106

5.4%

三 总投资

1953

100%

比例

合    计

单价(元)

或费率

数量或计

费基础

单位 工程或费用名称

序 号

怀溪镇卫生院迁扩建工程投资估算表

   单位：万元

[image: image42.emf]附表1-8

一 建设投资

1922

94.6%

（一） 工程费用

万元

1618

79.6%

1

建筑工程费 万元

963

1.1

  改造地上建筑

m² 16049 600 963

2

安装工程费

385

2.1    

给排水及消防

m² 16049 70 112

2.2    

电气工程

m² 16049 100 160

2.3    

弱电工程

m² 16049 70 112

4

设备购置费 万元

250

4.2

  消防水泵房配套 万元

50

4.3

  基础医疗设备 万元

200

6

水保工程新增投资 万元

20

（二） 工程建设其他费

212

10.4%

1 土地费用 0 60万/亩 0

2

建设管理费

99

2.1

项目建设管理费

1798

万元

32

2.2

工程监理费

1618

万元

45

2.3

建设管理其他费

1618

万元

22

3

勘察设计费

72

3.1      设计费 1618

万元

56

3.2      勘察费 1618

万元

1.0% 16

4

可行性研究费

1618

万元

2.0% 4

5

环境影响评价费

1618

万元

6

6

水土保持方案报告编制费

1618

万元

6

7

节能评估费

1618

万元

6

8

场地准备及临时设施费

1618

万元

0.8% 13

9

工程保险费

1618

万元

0.40% 6

10

劳动安全与卫生评价费

1618

万元

0.05% 1

（三） 预备费

92

4.5%

1

基本预备费

1830

万元

5% 92

2

涨价预备费

0% 0

二 建设期利息

110

5.4%

三 总投资

2032

100%

比例

合    计

单价(元)

或费率

数量或计

费基础

单位 工程或费用名称

序 号

昆阳镇卫生院迁扩建工程投资估算表

   单位：万元

[image: image43.emf]附表1-9

一 建设投资

6241

94.6%

（一） 工程费用

万元

4287

65.0%

1

建筑工程费 万元

2160

1.1

  地上建筑

m² 12000 1800 2160

2

安装工程费

348

2.1    

给排水及消防

m² 12000 100 120

2.2    

电气工程

m² 12000 110 132

2.3    

弱电工程

m² 12000 80 96

3

二次装修

m² 12000 550 660

4

设备购置费 万元

380

4.1

  变配电 万元

50

4.2

  消防水泵房配套 万元

30

4.3

  基础医疗设备 万元

300

5

总图工程

719

5.1

  场地平整

m² 19347 60 116

5.2

  室外道路及广场

m² 9347 320 299

5.2

  绿化景观

m² 6000 300 180

5.3

  室外水电设施

m² 15347 80 124

6

水保工程新增投资 万元

20

（二） 工程建设其他费

1657

25.1%

1 土地费用 29 40万/亩 1161

2

建设管理费

232

2.1

项目建设管理费

4708

万元

76

2.2

工程监理费

4287

万元

106

2.3

建设管理其他费

4287

万元

51

3

勘察设计费

180

3.1      设计费 4287

万元

137

3.2      勘察费 4287

万元

1.0% 43

4

可行性研究费

4287

万元

2.0% 10

5

环境影响评价费

4287

万元

8

6

水土保持方案报告编制费

4287

万元

8

7

节能评估费

4287

万元

4

8

场地准备及临时设施费

4287

万元

0.8% 34

9

工程保险费

4287

万元

0.40% 17

10

劳动安全与卫生评价费

4287

万元

0.05% 2

（三） 预备费

297

4.5%

1

基本预备费

5944

万元

5% 297

2

涨价预备费

0% 0

二 建设期利息

358

5.4%

三

6599

100%

比例

合    计

单价(元)

或费率

数量或计

费基础

单位 工程或费用名称

序 号

萧江镇卫生院迁扩建工程投资估算表

   单位：万元

[image: image44.emf]附表1-10

一 建设投资

3653

94.6%

（一） 工程费用

万元

2741

71.0%

1

建筑工程费 万元

1150

1.1

  地上建筑

m² 5000 2300 1150

2

安装工程费

185

2.1    

给排水及消防

m² 5000 120 60

2.2    

电气工程

m² 5000 150 75

2.3    

弱电工程

m² 5000 100 50

3

二次装修

m² 5000 1000 500

4

设备购置费 万元

730

4.1

  变配电 万元

100

4.2

  消防水泵房配套 万元

30

4.3

  基础医疗设备 万元

600

5

总图工程

162

5.1

  场地平整

m² 5345 60 32

5.2

  室外道路及广场

m² 1745 300 52

5.2

  绿化景观

m² 1600 320 51

5.3

  室外水电设施

m² 3345 80 27

6

水保工程新增投资 万元

14

（二） 工程建设其他费

737

19.1%

1 土地费用 8 50万/亩 401

2

建设管理费

156

2.1

项目建设管理费

3027

万元

50

2.2

工程监理费

2741

万元

72

2.3

建设管理其他费

2741

万元

34

3

勘察设计费

124

3.1      设计费 2741

万元

96

3.2      勘察费 2741

万元

1.0% 27

4

可行性研究费

2741

万元

2.0% 4

5

环境影响评价费

2741

万元

6

6

水土保持方案报告编制费

2741

万元

6

7

节能评估费

2741

万元

6

8

场地准备及临时设施费

2741

万元

0.8% 22

9

工程保险费

2741

万元

0.40% 11

10

劳动安全与卫生评价费

2741

万元

0.05% 1

（三） 预备费

174

4.5%

1

基本预备费

3479

万元

5% 174

2

涨价预备费

0% 0

二 建设期利息

209

5.4%

三

3862

100%

比例

合    计

单价(元)

或费率

数量或计

费基础

单位 工程或费用名称

序 号

平阳县第二人民医院公共卫生楼建设工程投资估算表

   单位：万元



