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附表：[1]总投资估算表；

总 论
项目概况
项目名称：平阳县万全镇万锦公路沿线绿化工程
项目性质：整治提升
建设单位：平阳县万全镇人民政府
项目位置：北起横塘村入口（与瑞安交界），向南过金宕后向东至104国道，全长约4.8公里，道路宽32米。项目总用地面积约86231.03平方米（折合约129.3亩）。

改造内容：包括五个交叉口，六个主村口节点以及五类重要典型段的改造提升。
改造规模：村入口改造提升6779.39平方米，交叉口提升工程2964.63平方米，沿线绿化提升工程76487.01平方米。
项目总投资：4116.9万元。
资金筹措：由万全镇人民政府财政统筹。
建设期：7个月

编制依据

（1）《平阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
（2）《平阳县域总体规划（2006-2020年）》；
（3）《浙江省小城市培育试点三年行动计划（2017-2019年）》；
（4）《浙江省小城镇环境综合整治行动实施方案》；
（5）《温州市小城镇环境综合整治行动实施方案》；
（6）《平阳县万全镇万锦公路沿线绿化、村入口提升设计》；

（7）现行有关法规、规范及业主提供的其他有关资料。

工程主要经济技术指标 

表1-1  工程主要技术经济指标
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主要结论
(1) 平阳县万全镇万锦公路沿线绿化工程的建设是提升万锦公路道路品质、加快推进城市有机更新、提升平阳北大门城市形象和品位的需要；也是实施小城镇环境综合整治、高水平做好城市精细化管理、改善城乡环境的需要。因此，本项目建设必要性充分且十分必要。

(2) 本次万全镇万锦公路沿线绿化、村入口提升工程北起横塘村入口（与瑞安交界），向南过金宕后向东至104国道，全长约4.8公里，道路宽32米。
(3) 本项目涉及改造用地面积约86231.03平方米，其中村入口改造提升用地面积6779.39平方米，交叉口提升工程用地面积2964.63平方米，沿线绿化提升工程用地面积76487.01平方米，改造总长度4.8公里。

 (4) 经估算，本项目总投资约为4116.9万元，建设资金由万全镇人民政府财政统筹。

(5) 工程在建设施工过程以及营运过程中，不可避免会对周边的环境产生一定的影响，在建设及未来使用过程中会产生一定的噪声、废水、废气污染物和固体废弃物，但如果采用严格的科学管理和环保治理措施，切实做到“三同时”，从环保角度来看该建设项目对环境影响较小，建设具有可行性。

主要建议
鉴于本项目建设必要性理由充分、建设条件符合有关规划和标准，建设资金筹措方案较为可行，社会效益显著，且各项建设条件都已经具备。希望上级有关部门给予大力的支持，以使工程早日开工建设。

本项目在施工过程中会对沿线居民产生一定的影响，建议建设方在施工期间做好安全防范措施，同时做好错时施工，最大可能降低对周边小区与居民的影响。

项目建设背景及必要性

区域经济发展状况

平阳县地处浙江省东南沿海，陆域地处北纬27 °21ˊ-27 °46ˊ和东经120°24′-121°08′之间，陆地面积1051.17平方公里，与苍南县共有海域37200平方公里。与瑞安市、文成县、泰顺县、苍南县接壤，县城距温州市区50千米。全县辖昆阳镇、鳌江镇、水头镇、萧江镇、万全镇、麻步镇、腾蛟镇、山门镇、顺溪镇、南雁镇、海西镇、凤卧镇、怀溪镇、南麂镇、闹村乡和青街畲族乡16个乡级行政区。根据第七次人口普查数据显示，全县户籍总户数24.36万户，户籍总人口88.30万人。

平阳县地处温州市南翼区域经济的中心，首批沿海经济开放县，设有海关、商检、口岸等涉外机构。“十三五”期间，平阳城乡融合发展稳步提升，全力推进城市品质提升、乡村振兴和群众增收，城乡面貌焕然一新。抓住历史机遇，以“拆、建、美”为抓手，提升城市品质，中心城区“棚户连片”的旧貌已一去不复返。同时，乘势而上，谋划实施376个总投资超1000亿元的“大建大美”项目，全面拉开“一轴一带四片”城市发展大框架，特别是与中国金茂集团合作的总投资150亿元的鳌江北岸片区综合开发项目，将打造成为鳌江流域的新地标，全面提升城市品质。据统计，2020年全县生产总值534.51亿元，按可比价格计算（下同）,比上年增长2.1%，经济总量居全市第5位。其中，第一产业增加值20.59亿元，增长2.7%；第二产业增加值247.74亿元，增长3.4%；第三产业增加值266.18亿元，增长1.0%；国民经济三次产业结构为3.9︰46.3︰49.8。按照我国地区生产总值统一核算和数据发布制度规定，地区生产总值核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经最终核实，2019年，全县生产总值现价总量为509.82亿元，按可比价格计算，比上年增长8.8%，三次产业增加值结构为3.7∶46.5∶49.9。

“十四五”期间，平阳县将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省市和县委决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持深化改革开放，坚持系统观念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚定扛起忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的政治使命，主动服务和融入新发展格局，深入实施“工业强县”“服务业兴县”，全力落实“五大战略目标”，聚力打造“三区两中心”，全面建设温州大都市区副中心。

项目建设背景

万锦公路是平阳县“十三五”期间构建“三横六纵”东部交通网，加快打造平阳交通枢纽的一个重要项目,也是浙江省重点建设工程项目。工程南起平阳县万全镇万达路与飞鳌大道交叉口（其中利用万达路1.2公里），北至瑞安市锦湖路，其中平阳段约为6.3公里，采用双向六车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，总投资5.91亿元。工程于2017年4月开工建设，历时三年多，于2020年9月26日，平阳万全至瑞安锦湖公路工程（平阳段）顺利通过交工验收。

作为平阳县东部的一条重要主干道和“大动脉”，万锦公路连接平阳东部两条主干道：104国道和飞鳌大道，穿越两条高速公路：G15沈海高速和温州绕城高速西南线，连接瑞安火车站和瑞安江南大道及飞云江五桥。未来预计还会连接正在建设中的104西过境平阳段公路。万锦公路项目的投入使用，对进一步完善区域干线公路网络，缓解104国道平阳至瑞安段的拥堵，加强瑞安和平阳之间的经济社会联系，发挥着重要作用。万锦公路是平阳县展示城市北大门形象的重要窗口，对于加快建设飞云江南岸中心城市建设、补齐城市建设短板等具有重要意义。然而，至交付以来，万锦公路沿线由于景观处理手法单一，景观效果一般，沿线建筑整体风貌不协调，影响了整体的城市风貌。因此，加快万锦公路平阳段沿线绿化和村入口提升改造显得十分必要和迫切。为此，特启动万全镇万锦公路沿线绿化、村入口提升工程。

项目建设必要性分析

（1）是提升万锦公路道路品质、加快推进城市有机更新、提升平阳北大门城市形象和品位的需要
一直以来，万全镇建成区规划无序、违建体量惊人，各类管线私拉乱接，沿街店面占道经营，小摊小贩随处设点，环卫工人管理不到位，村民生活习惯差。多年积弊造成了脏乱差的环境，不仅给老百姓生活带来了诸多不便和隐患，更是和经济快速发展格格不入。为了彻底改变这一现状，近年来，万全镇全面推进省级卫生城镇、小城镇环境综合整治“双创”工作，大力推进环境革命，通过强化规划引领、治理改造危旧房、整治环境卫生、整治城镇秩序、整治镇容镇貌，以整治脏、乱、差为工作重点，以建设万全“产城融合”示范区为目标，提高城镇卫生整体管理质量和服务水平，进一步增强广大群众的卫生意识和素质，努力打造生态宜居的新万全，助力建设万全“产城融合”示范区。

万锦公路作为联系瑞安和平阳的一条主要交通干到，是平阳县展示城市北大门形象的重要窗口，然而，万锦公路沿线现状景观环境不但难以发挥展示万全镇城市风采窗口作用、而且一定程度上影响了城市形象、拉低了城市品位，必须使之重新发展和繁荣。本项目对万锦公路存在的绿化品种单一、道路侧石陈旧、绿化景观小品缺乏等诸多问题进行有针对性的有机综合更新提升，实现梳理道路脉络、打造和谐道路景观、使万锦公路重新焕发生机和活力。因此，本项目是提升万锦公路道路品质、加快推进城市有机更新、展示城市形象和品位的需要。

（2）是实施小城镇环境综合整治、高水平做好城市精细化管理、改善城乡环境的需要
小城镇环环境综合整治不仅是全面改善小城镇环境，而且是顺应人民对美好生活的新期待，让小城镇更加宜居、更有特色、更富活力。当前万全镇正进入了由城镇向“小城市”转型升级的快速发展通道，城市建设更加注重精细化管理。城市让生活更美好，围绕努力打造平阳向北对接温州大都市区桥头堡的奋斗目标，万全镇提出了以品质化为建设目标、高标准打造城市亮点区块，其中加快推进城市有机更新便是主要抓手。万锦公路虽然刚交付不久，但前期在绿化投入、景观打造和入口节点提升等方面几乎没有相应投入，其建设标准和管理难以适应当前日新月异的交通发展和城市化进程，不但难以发挥展示平阳北大门的风采窗口作用、而且一定程度上影响了城市形象、拉低了城市品位。本项目对万锦公路存在的建筑立面杂乱、绿化景观小品缺乏等诸多问题进行有针对性的有机综合更新提升，实现梳理道路脉络、打造和谐道路景观、使万锦公路重新焕发生机和活力。因此，本项目是继续推进小城市培育、提升城市形象和品位、改善城乡人居环境的需要。

综上所述，本项目建设是提升万锦公路道路品质、加快推进城市有机更新、提升平阳北大门城市形象和品位的需要；也是实施小城镇环境综合整治、高水平做好城市精细化管理、改善城乡环境的需要。因此，本项目建设必要性充分且十分必要。

线路方案与建设条件

线路概况

工程位置

本次万全镇万锦公路沿线绿化工程北起横塘村入口（与瑞安交界），向南过金宕后向东至104国道，全长约4.8公里，道路宽32米。项目总用地面积约86231.03平方米（折合约129.3亩），其中村入口改造提升用地面积6779.39平方米，交叉口提升工程用地面积2964.63平方米，沿线绿化提升工程用地面积76487.01平方米。
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图3-1  工程位置示意图
道路现状及存在问题
道路现状存在问题如下：

（1）重要节点、重要交叉口景观处理手法单一，景观效果不明显。

（2）沿线村落出入口分布多、范围广，缺少景观处理。

（3）全线经过大片农田区域，自然田园景色优美，城市化的绿化处理会造成特色丧失。

（4）部分路段已有基础绿化设计，但整体景观效果一般，缺少彩化树种。

（5）沿线的建筑风格、颜色等形式多样，整体风貌不协调。
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图3-2  沿线现状图

建设条件

气象水文

（1）气候

平阳地处浙江省东南沿海，属于中亚热带海洋性季风气候区。宋赵玑在《壁记》一文已有扼要陈述：“温之为州、浙东极处，冬无祁寒、夏无盛暑，而平又居于郡之南界，与闽密迩。故其气候恒燠，春夏之间多雨，地颇卑湿，夏则多风，冬则少霜雪，草木经冬不甚黄落，时有开花发芽者”。总的气候特征是：夏冬长、春秋短，四季分明；无严寒酷暑，春秋宜人；全年光照充足，雨水丰沛，温暖湿润。主要灾害性天气有台风、洪涝、干旱、大风、龙卷风、冰雹等。

（2）降水

全年的降水量主要集中在春、夏两季（3－9月）。年平均降水日数176 天，年平均降雨量为1701.2mm，日最大降雨量为330.2mm。

春雨期（3－4月）暖湿气团势力加强，冷空气势力减弱，冷暖气团相持于华南上空形成静止锋，受其影响，多阴雨天气，平均雨日37 天，雨量287 毫米，占全年的17%。

梅雨期（5－6 月）南方暖湿气流加强北推，锋面移至长江中下游流域，县境不但雨量多，而且降水强度也较大，雨量420 毫米，为全年的25%，雨日39 天。5 月份的平均雨日达20 天，为全年各月之冠。

台风雷雨期（7－9 月）受台风影响，雨量多，雨势猛，西部山区因地形作用，雷阵雨也较多。7－9月总雨量达630毫米，全年的38%，为雨量最多的季节，雨日43天。秋冬少雨期（10－12月），因受极地干冷空气团控制，雨量较少，且地域分布均匀，总雨量只有290－360 毫米。

（3）水文

平阳县境，北属飞云江水系，主要有平瑞塘河；西南均属鳌江水系。鳌江由西向东横贯全境，注入东海，而平鳌及萧麻塘河又注入鳌江，与沿海潮汐构成了水文的主要基础。

地貌地质

（1）地形地貌

平阳县以火山形成地貌为主，其次为沉积地貌，故类型复杂，有中山（1000 米以上）、低山（500－1000 米）、丘陵（500米以下）、谷地、平原、江河、滩涂、岛礁。南雁荡山脉和鳌江水系贯穿全境，地势西高东低，西部四周高中间低。

沿海由于海岸长期下沉，造成众多岛屿与喇叭形海岸，海岸线蜿蜒曲折，属里亚斯型沉降式海岸。

（2）工程地质

本场地属于浅海相沉积平原地貌类型，地形平坦。场地内未发现有暗塘等影响工程稳定性的不利埋藏物及不良地质作用，场地浅部地基土中无液化土层存在。场地的稳定性较好，适宜本工程建设。

根据《平阳县鳌江园林路西延线1～3 号桥涵岩土工程勘察报告》知，工程所在区域浅层覆盖大面积淤泥软土，属典型软土地质。

地震设防

根据地震区划分带，本地区属东南沿海二级地震区，地震强度和频率较弱，远场地震波及影响是本地区的主要震害特征之一，接近三级地震区。核定本地区地震烈度为6度区域。

按《公路工程技术标准》JTJ001-97规范要求，对于地震烈度为6度的地区，除有特别规定外，不进行专门的抗震设计。

改造内容与规模
改造内容
针对万锦公路沿线现状存在的一系列问题，本着“生态、实用、安全”以及突出道路特质、突出沿线亮点的原则，对道路沿线进行改造提升，具体改造内容如下：

表4-1  项目改造内容一览表
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改造规模
本项目涉及改造用地面积约86231.03平方米,改造总长度4.8公里。其中村入口改造提升6779.39平方米，交叉口提升工程2964.63平方米，沿线绿化提升工程76487.01平方米，具体规模见表4-2所示。

表4-2  项目改造规模一览表
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改造方案
项目概况

本项目景观体系包括：五个交叉口，六个主村口节点，五类重要典型段。
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图5-1  改造范围示意图

交叉口改造工程

平面布设

沿线设计5个重要交叉口。分别为北入城口、镇前街交叉口、三都王交叉口、金宕交叉口、冯宅交叉口。
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图5-2 交叉口平面布设示意图

北城入口

（1）改造思路

该处作为平阳和瑞安交界处，整体景观效果较差，现状花坛缺少绿化与标识。本项目对北城入口现状荒地进行整体绿化提升，以展现植物景观的层次性和季相性为主，通过丰富的绿化景观，提升交界口的标识性。搭配多年生草花地被，种植通过造型罗汉松与标识的搭配，侧面烘托展现当地特色文化。
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图5-3 北城入口现状图
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图5-4 北城入口改造效果图
（2）植物意向

特色树种：造型罗汉松、海桐球

特色灌木与地被：黄金菊、比利时杜鹃、小兔

子狼尾草、红花继木、水果兰
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图5-5 北城入口植物意向图

（3）标志标牌

设计采用了白鹭、木头、青石砖来营造一种原生态的感觉，同时结合了房屋、屏风等人文色彩。
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图5-6 北城入口标识牌意向图

镇前街交叉口

（1）改造思路

该处作为主要交通交叉口，无景观效果，地形高差大，缺少指引性标识。本次设计增加背景林及大片多年生草本植物，点缀花镜，提升交叉口景观效果。本次设计公园的绿化种植思路“强上木、重地被、弱中层”。增加背景林及大片多年生草本植物，点缀花镜，整体形成丰富而有韵味的林冠线、林缘线。
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图5-7 镇前街交叉口现状图
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图5-8 镇前街交叉口改造效果图

（2）植物意向

基调乔木：银杏、香樟

特色树种：红枫、木槿

特色灌木：矮蒲苇、南天竹、黄金菊、萼距花、玉簪等
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图5-9 镇前街交叉口植物意向图

三都王交叉口

（1）改造思路

三都王交叉口高压线塔暴露，底部需做遮蔽处理；临时项目部，外侧广告牌影响景观效果。本工程拆除项目部广告牌，增加背景林及大片多年生草本植物，点缀花镜，提升交叉口景观效果，并对高压线塔底部做一定遮蔽。

本次设计转角绿化以组团式为主，绿化层次丰富， 品种多样，注重乔木层高低搭配以及灌木、地被层色彩搭配。
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图5-10 三都王交叉口现状图
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图5-11 三都王交叉口改造效果示意图

（2）植物意向

特色树种：碧桃

基调乔木：银杏、香樟、黄山栾树、金桂

特色灌木：春鹃、黄金菊、红叶石楠、银姬小蜡等
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图5-12 三都王交叉口植物意向图

金宕交叉口

（1）改造思路

该交叉口地块现状周边多为农田，景观效果较差，道路沿线行道树形态、长势不佳，且缺少金宕村指示标志。本次设计对现状荒地进行整体绿化提升，以展现植物景观的层次性和季相性为主，通过丰富的绿化景观，提升交界口的标识性。本次设计对现状荒地进行整体绿化提升，以展现植物景观的层次性和季相性为主，通过丰富的绿化景观，提升交界口的标识性。
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图5-13 金宕交叉口现状图
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图5-14 金宕交叉口改造效果图

（2）植物意向

特色树种：早樱、红枫

基调乔木：香樟、金桂

特色灌木：萼距花、矮蒲苇、丰花月季、金

叶石菖蒲等
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图5-15 金宕交叉口植物意向图

冯宅交叉口

该处岔口绿地内缺乏景观处理，缺少入村标识，需补充绿化，强化道路两侧景观带。本次设计对现状荒地进行整体绿化提升，以展现植物景观的层次性和季相性为主，增加入村标识，提升交界口的标识性。交叉口两侧绿化结合现场植物提升设计，中层增加春季彩化植物，高层穿插色叶乔木，整体营造“四季有景、三季有花”的景观效果。
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图5-16  冯宅交叉口现状图
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图5-17  冯宅交叉口改造效果图

（2）植物意向

特色树种：早樱、红枫、鸡爪槭

基调乔木：香樟、黄山栾树

特色灌木：金叶石菖蒲、小兔子狼尾草、紫娇花、春鹃等
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图5-18 冯宅交叉口植物意向图

（3）标识标牌

设计采用了本土石材、木头、青石砖来营造一种原生态的感觉，同时结合了房屋、木格栅等人文色彩。
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图5-19冯宅交叉口标识标牌意向图

 村入口节点提升工程

总体概况

本次村口节点设计共六处。分别为横塘村入口、三都王入口、林庄入口、

西庄入口、金宕村入口、冯宅入口。具体位置见下图所示。
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图5-20 村入口节点改造提升平面图

横塘村入口

（1）改造思路

该入口作为平阳和瑞安交界处，整体景观效果较差，现状花坛缺少绿化。本次设计对现状荒地进行整体绿化提升，以展现植物景观的层次性和季相性为主，通过丰富的绿化景观，提升交界口的标识性。本次设计对现状荒地进行整体绿化提升, 多层次的观赏花草组合形成视觉盛宴，提升区域的整体绿化品质，提升交界口的标识性，起到引导作用。
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图5-21 横塘村村入口节点现状图
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图5-22 横塘村村入口节点改造效果图

（2）植物意向

特色树种：黄山栾树、深山含笑

花境组合：狼尾草、玉簪、比利时杜鹃、金叶石菖蒲、小兔子狼尾草、紫叶小檗等
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图5-23 横塘村村入口植物意向图

三都王入口

（1）节点1改造思路

节点1沿线建筑立面老旧，村入口用地闲置，缺乏景观效果与村民使用功能，缺少入村口标识。本次设计保留现有房屋，增加村口标识小品，将废弃用地改为村口公园，整合场地，功能分区，公园中心以健身场地为主，植物设计上木选择色叶乔木银杏，下木则以多年生植物为主，体现平阳诗画田园的特色。
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图5-24三都王入口节点1现状图
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图5-25 三都王入口节点1效果图

（2）节点2改造思路

节点2存在老旧房屋，墙面老化，周边用地闲置，缺少景观处理，方案增加村口标识小品，将废弃用地改为村口公园，增加使用村民功能，体现平阳诗画田园的特色。结合海绵城市理念，设置雨水花园，以多年生草本植物及水生植物为主，打造持续的可循环的生态微生境。
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图5-26 三都王入口节点2现状图
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图5-27 三都王入口节点2效果图

（3）植物意向

节点1：

基调树种：银杏

特色树种：黄山栾树、红梅、红枫、金桂

特色灌木：萼距花、矮蒲苇、比利时杜鹃、金叶石菖蒲等

节点2：

基调乔木：香樟

特色树种：金桂

特色地被及水生植物：大吴风草、萱草、紫娇花、常绿鸢尾
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图5-28 三都王入口节点1植物意向图
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图5-29 三都王入口节点2植物意向图

村庄村入口

（1）改造思路

该处沿线绿化景观单一，村口建筑形象较差，土地废弃，缺少入村口标识。本次设计增加对景的村口标识，通过局部堆坡造景，以绿植结合景石标识的形式，突显村出入口的特色。村口建筑立面进行彩绘提升。本次设计增加对景的村口标识，通过局部堆坡造景，以绿植结合景石标识的形式，突显村出入口的特色。村口建筑立面进行彩绘提升。
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图5-30 村庄村入口节点现状图
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图5-31 村庄村入口节点改造效果图

（2）植物意向

基调树种：榉树

特色树种：碧桃、香樟等

特色灌木：萼距花、矮蒲苇、蓝花鼠尾草、金叶石菖蒲等
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图5-32 村庄村入口节点植物意向图

西庄村入口

（1）改造思路

此入口村口建筑形象较差，村口用地闲置，缺乏标识设施，缺少绿化景观。本次设计增加村口标识，利用村口废弃地打造村口景观群落，对村口建筑立面进行彩绘提升，突显村出入口的特色。下木则以多年生植物组成花境搭配景墙景观，打造入口迎宾形象。
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图5-33 西庄村入口节点现状图
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图5-34西庄村入口节点改造效果图

（2）植物意向

基调树种：银杏

特色树种：香樟、榉树、红梅、红梅、金桂

特色灌木：萼距花、矮蒲苇、比利时杜鹃、金叶石菖蒲等

[image: image42.png]



图5-35西庄村入口节点植物配置图

金宕村入口

（1）改造思路

该处绿化杂乱，需梳理提升，村口建筑形象较差。本次设计对建筑外立面进行粉白墙绘处理，对街角绿化区域进行补充与提升，结合已有入口标识，强化村出入口形象。
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图5-36金宕村入口节点现状图

[image: image44.png]%
&
¥
3
“
+
ﬂ





图5-37金宕村入口节点改造效果图

（2）植物意向

基调树种：榉树

特色树种：美人梅、红梅、金桂

特色灌木：春鹃、海桐球、海桐、红花继木、茶梅等
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图5-38金宕村入口节点植物配置图

（3）标识标牌
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图5-39金宕村入口标识标牌意向图

冯宅村入口

（1）改造思路

此处现状已有门廊、村入口标识，引导性明显。绿地内景观缺失，与入口景观构筑风格背离。绿地内景观缺失，与入口景观构筑风格背离。本次设计对村入口两侧绿地内景观绿化进行补充与提升，结合已有入口标识，强化村出入口形象。

本次设计采用上木+ 下木的种植形式，上层搭配水杉，下次多层次的观赏花草形成视觉盛宴，透显沿河景观。
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图5-40 冯宅村入口现状图
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图5-41冯宅村入口改造效果图

（2）植物意向

基调乔木：水杉

特色树种：香樟、紫荆

特色地被：鸢尾、狼尾草、鼠尾草、紫娇花等
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图5-42冯宅村入口植物配置意向

重要典型段设计
平面布设

沿线设计5 种典型段。如图所示。
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图5-43典型段平面布设

三都王至横塘段
（1）改造思路

此段绿化无特色，黄土裸露，无绿化。该段绿化属于重要迎宾段，设计以律动、层次为主题，两侧灌木曲线走向，切合律动，以香樟作为基调树种，点缀种植开花乔木，重视层次感及律动性，中分带造型罗汉松+ 三角梅柱+ 女贞三种形式序列变化，整体利用多层次植物搭配，曲线的律动、层次的律动，在多重律感下打造平阳韵律景观风光段。
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图5-44三都王至横塘段现状图
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图5-45三都王至横塘段改造效果图

（2）植物意向

基调乔木：香樟

特色树种：造型罗汉松、三角梅柱、女贞树、碧桃

特色灌木：金森女贞、红花继木、紫娇花、丰花月季、

蓝花鼠尾草、芒草、二月兰、小兔子狼尾草等
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图5-46三都王至横塘段植物意向图

金宕交叉口至三都王段

（1）改造思路

此段绿化配置凌乱，维养不到位，护坡杂草丛生。该段绿化临近农田一侧护坡用花坡曲线处理，以色彩、尺度为主题，银杏沿线种植，基调树种以色叶树种为主，利用色相上的变化形成植物的视觉冲击，大尺度的地被分割形式，形成种植尺度的冲击力，中分带乔木+ 灌木形式间隔变化处理，序列简洁，整体形成丰富而有韵味的林冠线、林缘线。
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图5-47  金宕交叉口至三都王段现状图
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图5-48金宕交叉口至三都王段改造效果图

（2）植物意向

基调乔木：红果冬青

特色树种：银杏、造型茶梅、红叶石楠、榉树、金桂

特色灌木：南天竹、丰花月季、紫娇花、蓝花鼠尾草、芒草等
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图5-49金宕交叉口至三都王段植物意向图

普门禅寺至金宕交叉口段

（1）改造思路

此段中分带植物苗品、长势不佳，道路边坡缺少植物背景。该段以记忆、绿意为主题，两侧以乡土树种常绿树种为基调树种，承载地方记忆，如樟树，起郁闭遮挡，绿树成荫的效果，点缀美人梅，体现冬季景象，中分带注重植物形态变化，下层规则种植，不易疲劳，整体林荫叠翠的景观效果。
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图5-50  普门禅寺至金宕交叉口段现状图
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图5-51普门禅寺至金宕交叉口段改造效果图

（2）植物意向

基调乔木：香樟

特色树种：金桂、黄山栾树、美人梅

特色灌木：蓝花鼠尾草、矮蒲苇、比利时杜鹃、

银姬小蜡等
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图5-52普门禅寺至金宕交叉口段植物意向图

冯宅至普门禅寺段

（1）改造思路

此段绿化杂乱，中分带绿化单一，无效果，边坡黄土裸露。该段以生态、野趣为主题，基调树种以高层色叶树种搭配常绿树种为主，下层采用多年生芒草类型植物搭配，结合自然滨水环境，整体展现杉林野趣景象。
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图5-53  冯宅至普门禅寺段现状图
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图5-54冯宅至普门禅寺段改造效果图

（2）植物意向

基调树种：水杉、香樟

特色树种：女贞树、红枫、红叶石楠柱等

特色灌木及地被：春鹃、矮蒲苇、蓝花鼠尾草、金边阔叶麦冬等
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图5-55冯宅至普门禅寺段植物意向图

工业区段

（1）改造思路

此段沿线绿化配置不齐，维养不到位，围墙破旧，效果不佳。本次设计对现有绿化进行提升，增加多层次的景观苗木，后侧绿篱隔断，形成绿色隔断，前面做组团式绿化处理，曲线空间布置，优化路侧防护带。
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图5-56  工业区段现状图

[image: image64.png]



图5-57工业区段改造效果图

（2）植物意向

特色树种：紫玉兰、红枫、早樱

特色地被：春鹃、黄金菊、龟甲冬青、蓝花鼠尾草等
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图5-58工业区段植物意向图

公交港湾设计

平面布设
沿线设置10 处公交港湾，如图所示：
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图5-59港湾式公交位置示意图

改造思路

现状多数公交站台无站台，本次设计增加公交站台，满足乘客候车休息之用。
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图5-60公交站台现状
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图5-61公交站台改造效果图

环境保护与水土保持

环境保护

环境评价标准

（1）水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（2）大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

（3）声环境参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准和4a类区标准，2类区标准为昼间60dB，夜间50dB；4a类区标准为昼间70dB，夜间55dB。

（4）废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-2002）中的一级标准。

（5）施工期施工作业噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）。

环境影响分析

（1）施工期环境影响分析

——大气环境影响。在整个施工阶段，如平整土地、打桩、挖土、铺浇路面、材料运输、装卸和搅拌等过程都存在着扬尘污染，久旱无雨时更严重。施工工地的扬尘主要是汽车行驶扬尘、地面料场的风吹扬尘及施工作业扬尘(混凝土搅拌、水泥装卸和加料)等。汽车行驶引起的扬尘约占场地扬尘总量的50%以上。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4～5次)，可以使空气中降尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。建筑材料堆放场地的风吹扬尘的影响范围一般在100m以内。
——施工噪声。在建设期，各种作业机械和运输车辆产生施工噪声，对环境产生一定影响。在施工现场，随着工程进展程度，采用不同的机械设备。如在场地开挖、平整等采用挖掘机、推土机、平土机和大吨位的装载汽车等；在路面工程中有搅拌机、压路机、摊铺机、切缝机等。由于这些施工多在露天作业，大部分机械又经常移动，不能采用较正规的隔声措施，再加上施工噪声具有突发性、撞击性的特点，容易引起人们的烦恼。一般施工场地都有多台机械同时作业，它们的噪声将产生叠加；据类比实测，一般施工场地作业噪声50m处为70dB，150m处为60.5dB，通常情况之下，施工噪声是可以达标的；但在村居居民较集中的地方，夜间应禁止施工作业。
——水环境影响。①基础施工对水体影响最大的潜在污染物是桩基泥，出渣若随意排放将造成施工下游河道的淤塞及水质降低，因此必须严格按照有关规定，将桩基泥抽入道路两侧的临时泥浆固化池，沉淀固化后用卡车将泥浆土运至指定的临时堆渣场，以便最大限度地减少泥渣对河流水质及防洪的不利影响。②施工营地生活污水如果直接排放，对附近河道会产生一定的污染，因此对施工人员较为集中的施工营地应设临时厕所，使粪污水收集后及时由环卫部门清运。③工期由于建筑材料的堆放、管理不当，特别易冲失的物质如黄沙、土方等采用露天堆放，遇暴雨时将被冲刷进入水体。因此，必须对堆场采取防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟、沉淀池，防止施工物质的流失，减少对附近河道水体的影响。
——固体废弃物。本工程建设期产生的固体废物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、房屋拆迁建筑垃圾和施工过程产生的废方。①施工人员产生的生活垃圾量应加以收集，统一送垃圾焚烧厂进行焚烧处理。加强对施工人员的环保意识教育，杜绝生活垃圾到处乱扔，避免造成二次污染。②土石方若处置不当，遇到降水则会污染水体，造成大量水土流失。从而对农田、植被、水利工程及附近河道产生潜在危害。尤其是在梅雨和台风等雨量较大的季节。对弃方应及时处理，并在条件许可时以植被覆盖，从而减少对生态环境的影响。

——土石方运输。工程建设中产生大量弃土，另需外购石料回填，土石方运输量大。在运输过程中应采用封闭式车辆装运或加帆布覆盖，严禁超载运输，避免土石方途中散落，保持路面干净，以免影响城市道路景观，并可以减少运输过程中堆积土石料产生的扬尘。运输车辆应注意维护，避免车辆不正常运行给沿途带来噪声影响。车辆在运输过程中，会给沿途带来一定的交通扬尘，车辆应及时清洗，以减少扬尘的产生。建设过程需要大量的运输车辆，这将增加沿途道路的交通压力，应合理安排运输时间，避开交通高峰期，以免造成沿途交通拥堵。
（2）运营期环境影响分析

——对空气环境影响。营运期对大气环境的的主要影响是汽车尾气中的排放物，预测因子取NO2、CO、THC。与104国道相比，营运期的CO和THC地面小时浓度增量均低于国家二级标准限值，对道路两侧大气环境影响不大。
——对声环境影响。通过对沿线未拆迁临路第一排建筑安装隔声窗、对规划中敏感点的合理布局和安装隔声窗、采取设置绿化隔离带、交通管理、路面优化等措施后，本项目营运近、远期沿线环境敏感点受到交通噪声影响较小。
——对水环境影响。本工程营运期无经常性污水来源，主要水污染源指路桥表面径流。道路建成营运后，随着交通量逐年增多，沉落在路面上的机动车尾气排放物、车辆油类以及散在路面上其它有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降水径流进入水体，对水体的水质将会产生一定的影响。根据国内对路面径流浓度的测试结果，降雨初期到形成路面径流的30 min内，水中的悬浮物和石油类浓度较高；半个小时后，其浓度随着降雨历时延长而较快下降，降雨历时40～60 min分钟后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平。
污染防治措施
（1）施工期污染防治措施

——噪声污染防治。为了更好的减少施工期噪声的影响，须采取的防治措施如下：①在夜间22：00到次日6：00停止强噪声机械施工作业；②建筑材料运输、装卸过程中，车辆经过居民集中区附近时车速要降至20km/h，禁鸣笛；③施工设备必须采用先进合理施工机械，属低噪声设备，并定期保养、维护，合理选择施工方法、施工场界，在施工过程中，减少对周围环境的影响程度。
——废气污染防治。①在道路两侧植树，建立绿化带。②在施工时，路基应及时分层压实，并注意洒水降尘。③运送散装含尘物料的车辆，尽可能用蓬布遮盖，对运输砂石料的车辆应限制超载，以免沿途洒漏，减少粉尘污染环境。粉状原材料如水泥、石灰等应罐装、袋装，禁止散装运输，堆放应有蓬布遮盖。④在进出砂石料场的主要运输道路及施工现场应配备洒水车，定期定时洒水，可有效地吸附装卸、运输砂石料产生的扬尘，运输线路避开居民密集区和学校。⑤施工场址周围设置沙土围栏，用土工布固定，并在其设截土、沙沟，工程完成后回填；⑥风积沙路段在有大风出现时，要停止施工作业。
——水环境污染防治。①施工营地设化粪池、垃圾坑，并及时清运。施工结束及时清埋。②建材堆放应有防雨水冲刷措施。含有害物质的建材如沥青、粉煤灰、水泥、化学品等不能堆放在河渠等水体附近，并设土工布围栏。③施工机械的机修油污集中处理，带油污的固体废弃物不得随地乱扔，应集中清理。④施工废水不得排入农田或水体，必要时在施工场地设小型蒸发池，施工结束后清理覆土掩埋。⑤施工结束后，施工废料、垃圾等不得弃于施工场地，禁止倾倒在水体附近，及时清运至规定地点或按规定处理。
——固体废弃物污染防治。①固体废弃物包括钻渣泥浆、建筑垃圾，钻渣泥浆经过沉淀渗滤去除废水后充分利用，不能利用方量与建筑垃圾一同外运集中处置。③施工期生活垃圾主要来自施工人员驻地，本工程一方面可充分利用项目所在地附近的环卫垃圾处理设施，另一方面应根据实际情况适当增加保洁容器和保洁人员（特别在施工高峰期）
（2）运营期污染防治措施

——噪声污染防治。①加强道路两侧绿化带的管理，保持绿化带的隔声降噪效果。②在居民区附近路段设置减速、禁鸣标志。③加强道路的维修养护，保证路面的平整度，以减少汽车在行驶过程中产生的振动和噪音。④大吨位货车由于载重量较大，禁止在居民区附近道路通行，应绕道行驶。⑤道路外侧与住宅建筑之间应设置一定距离的绿化带。⑥加强道路检查，淘汰不合格的车辆，降低车辆的辐射声级；加强交通管理，避免堵塞，减少刹车、起动的次数，从而降低由起动、刹车引起的噪声。⑦沿线两侧规划的居住地块的建筑应距离道路红线20m以外，并种植高大绿化带以防止交通噪声影响，第一排建筑安装隔声窗。
——环境空气污染防治。①加强交通管理，抽查汽车尾气排放合格证，禁止尾气超标车辆上路行驶。②通过改进汽车性能、安装汽车尾气净化器等方法来减少污染物的绝对排放量。③装运含尘物料的汽车应使用蓬布盖住货物，严格控制物料洒落。④加强道路两侧绿化带管理，在两侧栽种可以吸附汽车尾气中污染物的乔木、灌木等树种及草坪，以控制废气向周围环境扩散。树木的吸附能力一般情况下常绿阔叶林大于落叶林大于针叶林。
——水污染防治。运营期路面上由于汽车尾气、粉尘和漏油等，路面径流中含有石油类、COD等水环境污染物，如进入附近水体会对水环境造成污染，因此必须加强防范，其具体措施包括：①禁止在河边冲洗车辆。②定期检查车辆以防漏油事件发生等，防止对水体水质的污染。
——固体废弃物污染防治。生活垃圾经由拾荒族和环卫工人分类收集可利用的部分后，并入临近的城市垃圾处理系统，由环卫部门及时运往垃圾填埋场。
环境影响评价结论

本项目在建设、营运过程要产生一定的污染物；经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。本项目在建设和投入营运期间，应取有效可行的污染防治措施，在认真落实本报告书中有关措施和建议的前提下，本项目对周边环境的影响是可以承受的。

因此，本项目的建设从环保角度考虑是可行的。

水土保持

水土流失量预测

（1）施工期水土流失

在施工期，施工裸露面在降雨溅击和地表径流的作用下，裸露面水土流失强度均较项目建设前有大幅提高，流失强度等级从强度到剧烈流失不等，极易产生水土流失。本项目水土流失重点范围为主线路基区和临时设施区等。

（2）运营期水土流失

在道路建成投入运行以后，道路沿线的水土流失量较小。只是在道路运营初期，各项措施尤其是绿化措施还没有充分发挥作用，会产生一定的水土流失。由于道路建设，将原来的用地等浇注为水泥路面，故道路面层的实施大大降低了项目区内的水土流失量。

水土流失危害分析与评价

本项目处于水网密布的鳌江冲击平原，线路施工过程中，路面改造形成大面积的裸露边坡，易造成大范围的水土流失，其可能造成的水土流失危害主要有以下方面。

（1）对路基稳定性造成危害

路面改造需进行大量的土石方开挖、回填，破坏原有的树木植被等。填方路段尽管由矿碴、土石经碾压填筑而成，但路基仍为松散物质。同时开挖后形成无植被保护的土石表面，经雨水冲刷后，极易引起水土流失，诱发自然灾害，影响路基和工程运行的安全。

（2）增加河网泥沙淤积，影响行洪排水

本工程所处区域水网密布，在施工过程中，路面开挖的土石方和桥梁钻孔灌注桩泥浆在堆放期间以及桥梁建造期间，因无水土保持措施，会产生一定的水土流失，尤其在台风暴雨季节，水土流失相对较大，将导致河网泥沙淤积。若开挖的土石方不及时运往填方路段或临时堆渣场，则在降雨期间，有可能导致土石方滑塌，淤积河道，影响行洪排水，并造成新的水土流失。

（3）破坏景观、影响水质

道路改造以及所引起的水土流失，破坏了地表植被和其生存的自然条件，降低了本地区的植被覆盖率，影响了道路沿线景观；同时在雨季，随着砂石、泥土流失，土壤中的营养元素也流入河流，使道路影响区内河流浑浊度上升，污染物增加，水质下降。

水土流失防治措施

水土流失防治采用分区防治方案，主要分为主线路基区、桥梁区、临时设施区，分区防治措施如下：

表6-1  水土流失防治措施一览表

	分区
	序号
	项目
	措施工程量名称

	主

线

路

基

区


	1
	临时

排水

措施
	排水沟
	土方开挖

	
	
	
	
	砖砌体

	
	
	
	
	砂浆

	
	
	
	沉沙池
	土方开挖

	
	
	
	
	砖砌体

	
	
	
	
	砂浆

	
	
	
	排水管
	排水管

	
	2
	土方

堆场
	排水沟
	土方开挖

	
	
	
	
	砖砌体

	
	
	
	
	砂浆

	
	
	
	草包围挡
	填土草包

	
	
	
	
	拆除草包

	
	
	
	
	土工布

	
	
	
	表面绿化
	狗牙根草籽

	
	3
	土石

方周

转场
	排水沟
	土方开挖

	
	
	
	
	砖砌体

	
	
	
	
	砂浆

	
	
	
	草包围挡
	填土草包

	
	
	
	
	拆除草包

	
	
	
	
	土工布

	
	4
	施工拦挡
	彩钢板围栏
	彩钢板围栏

	
	5
	临时遮盖
	彩条布
	彩条布

	桥

梁

区
	1
	泥浆周转池
	排水沟
	土方开挖

	
	
	
	
	砖砌体

	
	
	
	
	砂浆

	
	
	
	草包围挡
	填土草包

	
	
	
	
	拆除草包

	
	
	
	
	土工布

	
	2
	拦挡措施
	彩钢板围栏
	彩钢板围栏

	
	3
	临时遮盖
	彩条布
	彩条布

	
	4
	抽水设备
	潜水泵
	潜水泵

	临时设施区
	1
	临时设施区
	排水沟
	土方开挖

	
	
	
	
	砖砌体

	
	
	
	
	砂浆

	
	
	
	围墙
	砖砌体

	
	
	
	
	砂浆

	
	2
	复垦
	复垦
	复垦


水土流失防治结论

鉴于本方案采取的防治措施实施后，将有效的控制水土流失，减轻施工对工程区及周边地区环境的影响，使工程区土壤侵蚀强度最终恢复到项目区容许值。

因此，从水土保持角度分析，水土保持对工程建设没有限制性因素，在采取一定水土流失防治措施情况下，工程建设是可行的。

项目实施进度与建设管理
项目实施进度
根据项目的规模，同时结合设计、审批及施工等因素综合考虑，本项目预计建设期为7个月；进度具体安排如下：

2021年05月~2021年06月     项目立项及可行性研究
2021年05月~2021年07月     方案设计、施工图设计
2021年07月~2021年08月     工程招投标
2021年08月~2021年11月  
   工程施工
2021年11月~2021年12月      竣工验收
项目建设管理
在项目前期及动工兴建过程中，要严格依照项目法人制，通过设计监理、施工监理和设备及重要材料招投标等部门和手段，加强对项目的施工进度、投资和质量的控制，实现有关的合同管理、信息管理及全面的组织协调，达到最优的投资和最好的工程质量，并获得良好的经济效益和社会效益。
(1)项目前期工作由万全镇人民政府负责。
(2)组织强有力地工程现场指挥班子，明确分工，各司其责，会同专业工程监理机构，对工程实施全过程管理，严格管理全工程监理制度，形成承包单位自检、监理单位监理、质监部门监督的质量保证体系，及时解决施工中的问题，确保工程质量。
(3)认真做好工程招投标工作，确保工程质量，确保安全施工是工程管理的主要任务。建设单位应严格执行《中华人民共和国招标投标法》，依法公开招标，并在可行性研究阶段向发展和改革委员会申报核准项目招标内容。具体招标内容安排建议如表9-1。

表9-1  项目招标基本情况表

	项目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用
招标
方式
	备
注

	
	全部
招标
	部分
招标
	自行
招标
	委托
招标
	公开
招标
	邀请
招标
	
	

	设计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	施工
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	监理
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	重要材料
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	
	
	


投资估算与资金筹措
投资估算
编制依据
（1）按国家发展和改革委员会建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究报告研究指南》中规定的有关投资估算编制方法进行。

（2）《浙江省建筑工程概算定额》（2010）；

（3）《浙江省工程建设其他费用定额》（2018）；

（4）温州市定额站发布的《价格信息》；

（5）计投资[1999]1340号及浙计经基[1999]1465号文件；

（6）浙江省计价（2018版）新计价依据精神；
（7）类似工程概、预算价格及相关技术经济指标价格。

估算说明

本项目投资估算根据类似工程的造价指标，结合温州市现行材料、人工价格和本项目实际情况进行调整。

(1) 工程采用单价指标进行估算；

(2) 项目建设管理费根据财建[2016]504号文件标准计；建设管理其他费采用差额分档累进制计算；

(3) 工程监理费按照发改价格[2007]670号计取；

(4)可行性研究费按实际发生费用计取；
(5)环境影响评价费编制费采用差额分档累进制计算,水土保持方案参照环境影响评价费用计取；
(6) 勘察设计费按原国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）；

(7) 场地准备及临时设施费按工程费用的0.8%计算；

(8) 工程保险费按工程费用的0.22%计取；

(9) 基本预备费按工程和其他费用的5%计取；

(10) 涨价预备费，依据计投资[1999]1340号及浙计经基[1999]1465号文件执行，暂按零计算。

估算结果

经估算，本项目总投资约为4116.9万元。详见附表1。
表10-1  总投资构成表

[image: image69.emf]一 建设投资

4116.9

1

工程费用

3585.9

2

工程建设其他费用

335.0

3

预备费

196.0

二 建设期利息

0.0

三 项目总投资

4116.9

详见附表
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金额（万元） 序号 费用名称 备注

 

资金筹措
本项目建设资金由万全镇人民政府财政统筹。

社会评价

社会评价作用与范围

本项目的社会评价旨在预测拟建项目的建设以及建成后投入使用的社会影响与社会效益，分析项目所在地区的社会环境对项目的适应性和可接受程度。本章节主要研究内容的范围包括项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析等。

社会影响分析

本工程属于市政基础设施工程，项目建议有利于提高城市形象和品位、有利于推进万全镇小城镇环境综合整治，对交通治堵、方便群众出行、提升城市形象等都有积极的促进作用，因此本项目社会影响以正面的社会效益为主。

表11-1  项目社会影响分析表

	序号
	社会因素
	影响程度
	可能出现后果

	1
	对居民生活水平

及生活质量影响
	较大影响（改
善生活环境）
	促进万锦公路沿线城市亮点区域打造，有利于沿线居民的出行，提高生活水平

	2
	居民就业
	加大影响
	提升万锦公路沿线商业氛围和业态提升，

增加就业岗位

	3
	对地区基础设施、

社会服务等影响
	大
	提升万锦公路通行能力，繁荣万锦公路沿线商业氛围，进一步增强社会服务能力。

	4
	对弱势群体
	无
	无

	5
	对不同利益相关者
	无
	本项目不涉及到征地拆迁，都持支持态度


社会适应性分析

社会适应性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。

（1）由于本项目属于景观改造提升工程，对于优化道路沿线形象和品位等都有极大的促进作用；因此，当地政府及人民群众对此项目的建设非常支持。

（2）本项目的建设符合当地的社会环境。在项目建设运营期间，当地交通、电力、通信、供水等基础设施条件都能给予一定的保障。

（3）目前国内的道路、桥梁技术设计以及建设能力足够保障本项目的建设和发展。
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一 建设投资

4116.9 100.0%

(

一

)

工程费用

3585.9 87.1%

1

村入口提升工程

m

2

459.8

1.1

横塘村入口

m

2

52.3

1.1.1

花镜组团

m

2

156 1500 23.4

1.1.2

村道绿化

m

2

578 500 28.9

1.2

三都王入口

167.3

1.2.1

入口标识牌 组

1 60000 6.0

1.2.2

景观亭廊 座

1 150000 15.0

1.2.3

墙面粉白、彩绘

m

2

800 100 8.0

1.2.4

村口广场

m

2

825 600 49.5

1.2.5

绿化

m

2

1775 500 88.8

1.3

林庄入口

47.7

1.3.1

入口景墙 组

1 120000 12.0

1.3.2

墙面粉白、彩绘

m

2

800 100 8.0

1.3.3

绿化

m

2

553 500 27.7

1.4

西庄入口

119.1

1.4.1

入口景墙 组

1 120000 12.0

1.4.2

墙面粉白、彩绘

m

2

2200 100 22.0

1.4.3

绿化

m

2

1701 500 85.1

1.5

金宕村入口

33.9

1.5.1

入口标识牌 组

1 60000 6.0

1.5.2

墙面粉白、彩绘

m

2

800 100 8.0

1.5.3

绿化

m

2

398 500 19.9

1.6

冯宅入口

39.6

1.6.1

绿化

m

2

792 500 39.6

2

交叉口提升工程

192.5

2.1

北入城口

25.4

2.1.1

入口标识牌 组

1 60000 6.0

2.1.2

绿化

m

2

388 500 19.4

2.2

镇前街交叉口

m

2

430 600 25.8

2.3

三都王交叉口

m

2

398 600 23.9

2.4

金宕交叉口

38.7

2.4.1

入口景墙 组

2 90000 18.0

2.4.2

绿化

m

2

413 500 20.7

2.5

冯宅交叉口

m

2

78.7

2.5.1

入口景墙 组

1 120000 12.0

2.5.2

绿化

m

2

1335 500 66.7
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3

沿线绿化提升工程

2933.7

3.1

道路红线内

1924.5

3.1.1

中分带

m

2

9477 350 331.7

3.1.2

边坡等红线内绿化

m

2

45509 350 1592.8

3.2

道路红线外

979.2

3.2.1

路缘石

m 332 350 11.6

3.2.2

两侧各3m宽绿化

m

2

21501 450 967.5

3.3

公交车站台 个

10 30000 30.0

(

二

)

工程建设其他费用

335.0 8.1%

1

建设管理费

169.8

1.1

项目建设管理费 万元

3586 1.9% 67.0

1.2

建设管理其他费 万元

3586 1.5% 52.1

1.3

工程监理费 万元

3586 1.4% 50.7

2

可行性研究费 万元

3586 0.1% 4.7

3

勘察设计费 万元

118.6

3.1

工程勘察费 万元

3586 0.4% 15.5

3.3

工程设计费 万元

3586 2.9% 103.2

4

环境影响评价费 万元

3586 0.1% 2.4

5

水土保持方案编制费 万元

3586 0.1% 2.4

6

水土保持补偿费

m

2

6779 0.8 0.5

7

场地准备及临时设施费 万元

3586 0.80% 28.7

8

工程保险费 万元

3586 0.22% 7.9

(

三

)

预备费

196.0 4.8%

1

基本预备费 万元

3921 5% 196.0 4.8%

2

涨价预备费

0%/年 0.0

二 建设期贷款利息

0.0%

三 项目总投资

4116.9

100.0%
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