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（一）项目选址与建设条件
1、本项目平阳县万全镇中心区A40、A42、A43地块，总用地面积22710平方米，折合约34.06亩。具体位置如下图所示。
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（2） 项目建设内容
1、本项目总用地面积22710平方米，折合约34.06亩，总建筑面积2000平方米，生态停车场3000平方米，绿化景观工程15000平方米等，具体规模见下表。
[bookmark: _Hlk76629832]表4-8  万全镇万全公园工程（一期）建设规模一览表
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2、万全公园二期工程
本项目总用地面积 22160 平方米，折合约 33.2 亩，总建筑面积约4455 平方米，水体景观 411 平方米。具体规模见下表。
	
万全镇万全公园二期工程建设规模一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	总用地面积
	m2
	22160
	折合约33.2亩

	1.1
	 建筑占地面积
	m2
	4454
	

	1.2
	 景观绿化面积
	m2
	8723
	

	1.3
	 道路广场面积
	m2
	7000
	

	1.4
	 生态停车场
	m2
	236
	停车位12个，充电桩2个

	2
	总建筑面积
	m2
	4455
	

	2.1
	 公共厕所
	m2
	150
	

	2.2
	 配套游憩用房
	m2
	4305
	

	3
	音乐喷泉
	项
	1
	

	4
	驳坎
	m
	300
	

	5
	桥梁
	m
	60
	

	6
	水体景观
	m2
	411
	





（3） 工程建设方案
1、设计范围
总设计面积为22710平方米,西南侧设计河岸线长为300m，设计宽度为12m。工程内容包括亲水广场，文化景墙，树池坐凳，景观廊架，健身绿道，景观游步道，植物景观及路灯。
2、总体布局
根据功能划分，本项目主要分为文化展示区、文化传承区、滨水休闲区等三个功能分区。
（1）文化展示区
文化展示区以隐为主要手法，通过营造植物群落，起到遮蔽建筑、融合环境的效果。使该区域与周边融合为一个整体。
文化展示区滨河绿地狭窄，不利于营造绿化遮蔽周边建筑。由此对河道进行合理填挖，拓宽滨河绿地空间。优化场地布局。
营造绿化林地，通过高大植物对场地建筑进行遮蔽，协调现状建筑与周边环境。
（2）文化传承区
文化传承区结合场地牌坊文物，将“湿地文化”进行延展，营造“湿地文化”教育区，传承弘扬中国传统湿地文化。
“湿地文化”通过书法的融入，结合牌坊文物，强化景点文化核心，强调“湿地文化”的传承。拆除原有围墙，让文物遗迹融入人们的生活，让人们接受“湿地文化”的洗礼。
（3）滨水活动休闲区
滨水活动休闲区结合水系，将场地与周边地块进行串联。同时通过桥梁，串联场地内部的文化展示区和文化传承区。同时利用区域内发达的河道水系设施水上运动球、水上三轮车等娱乐项目供游客游玩。
3、交通组织
在沿街道路上布置出入口，满足不同方向的游人，并相应配置必要的公用、服务与管理设施。结合植草砖等材料，设置生态停车场，满足周边停车需求。滨水游览流线更具亲水性，给市民带来更丰富的滨水游赏体验。
4、绿化方案
种植要体现总体布局功能要求，同时重视生态效益，充分发挥亚热带植物造景的特色，确定绿化基调植被。根据形成景观的要求确立合适的植物种类，既要有各个区域的特色，又要和整个地区的氛围相协调，达到林成荫、树成群、草成坪、花成片的优美景观和物种多样性的要求，做到四季常绿，季季有花，景观随季节不同而有鲜明的季节特征。同时可利用色叶树及花灌木，形成大面积的色块效果，采用乔木、花卉、草地、绿篱等，形成多层次的景观效果，并结合图案设计，使绿化充满情趣，成为景观的一道亮丽风景线。
强调疏林、密林的运用，建立散植、片植、点植以及观赏树木和景观多样性、整体性兼容得种植框架，精心选择适合本地区气候和地面条件的植被。同时，在大面积草坪上点缀带形花卉、绿篱或单植树形漂亮的树种，形成重点突出、层次丰富的绿化景观。
树种选择原则上要以温州地区生长良好且易于管理的树种为宜，整体以常绿树种为主，部分种植落叶树，通过控制其生长速度、花期、落叶期，使环境在时间和空间上更显多样性。5、园路铺装
绿地的园路及广场主要采用高压透水砖，并搭配各色花岗岩及水洗石等其它材质，使道路看起来既清爽整洁，又不失变化。对于广场及入口特色铺装则采用了花岗岩材质，除了对各个区域进行界定外，也在变化中代表着空间场所的变化，丰富空间的景观。
6、景观小品
结合景观主题和功能需要设置应有的小品。主要考虑小品的整体性和便于实施，景观小品的设计力求在造型、体量、色彩和材料上均与公园总体环境的立意和绿地效果协调，同时突出优异的品质。景观构筑物和小品利用自然材料、人工材料相结合，追求形体的流畅和简洁，突出材料的“自然美”和质感。
在不阻碍交通的前提下，可适当设置别有情趣的坐凳、雕塑和小品。道路两旁应设置与本案风格相协调的现代化简洁大方标识标牌，在充分发挥其功能的同时也强化主题，为整个公园景观设计增色了不少。

（4） 设计依据
《公园设计规范》(GB51192-2016)；
 《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)； 
《钢结构设计规范》(GB50017-2003)； 
《混凝土设计规范》(GB50010-2010)；
 《砌体结构计规范》(GB50010-2011)；
 《民用建设设计通则》(GB50352-2005)； 
《民用设计防火规范》(GB50016-2014)； 
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)； 
《建筑结构载荷规范》(GB50009-2012)； 
《木结构设计标准》(GB50005-2017)；


（5） 工程建设原则
（1） 功能性原则：项目的建设应能满足人们休闲、娱乐的需求，同时考虑人们对开放空间的需要。 
（2） 人性化原则：景观环境设计要考虑人际交往和感情沟通的需要，合理布局交往空 间的场地，作为“以人为本”的景观环境设计。不仅有足够的绿地空间， 还要有游憩活动设施，作为群众性文化、娱乐、休息的场所，参加各种 有益身心的活动，充分体现亲和力和人性化。
（3） 布局简洁明快：绿化景观平面布局不宜复杂，应当使用简洁的几何图形。明确的几 何图形要素之间具有严格制约关系，最能引起人的美感；同时对于整体 效果、远距离及运动过程中的观赏效果形成十分有利，具有较强的时代 感。 
（4）绿化体现地方风格：严格选择主调树种，考虑主调树种，除注意其色彩美和形态美外， 更多地要注意其风韵美，使其姿态与周围的环境气氛相协调，并实现公 园内四季常绿。
（5）可达性原则：本方案应重点考虑交通的便捷性，做好公园内交通线的设计。 
（6）硬质景观与软质景观兼顾：硬质景观与软质景观要按互补的原则进行处理，硬质景观突出点题入境，象征与装饰等表意作用；软质景观则突出情趣、和谐、舒畅、自 然等特点。

（6） 建、构筑物建设方案
停车场、跨溪坝体、桥廊等的建设既能给游人提供方便也能完善景 观带的基础设施，不仅以景观工程增添现代化时尚元素,还能提升景观的价值品位。
1、绿化工程
本项目的景观设计主要结合景观总体规划，使得景观的规划布局、 园林植物景观设计与总体规划、建筑布局造型风格及环境要求相协调。 并配置具有当地气候生态特色的园林植物，形成绿化特色。
2、铺装工程
景观绿化、道路硬化及铺装不但能够将不同景观有机的联系起来， 同时作为重要的景观带组成要素，也可成为观赏焦点。景观绿化入口位 于埭头村。道路布局与地形、绿化、建筑物、铺装场地及其他设施相结 合，形成完整的风景构图。
3、给排水工程
用水量：项目用水主要来源为生活用水和绿化洒水等，根据《建筑 给排水设计规范》中相关规定，地面用水指标 6L/m2/d。室外排水系统： 室外排水系统采用雨污分流。污水由污水管网接出，经化粪池处理后， 再由污水主干管接入就近市政污水管网。
景观绿地率比较大，地块地势较平坦，对于绿地雨水采用顺地形自 然放坡排放，依据《公园设计规范》要求，采用坡度为 3%~5%地下设 排水沟排放雨水。同时，景观绿化硬质铺装面产生雨水原则上主要就近 排入附近河道或市政雨水管网，同时加入海绵城市 系统进行消化。通过将防、排、渗、蓄、滞、处理等措施有效融合， 减少景观绿化内因不透水范围的增加所导致的在短时局部强降雨出现 下而引起的地面径流汇集速度增快、流量加大等带来的影响，极大限度 的减轻河道景观防洪排涝的压力，有利于提高河道景观及周边区域水资源利用率。
雨水系统：就近排入河道。
4、照明工程
本项目室外配电箱的进线电源采用集中供电的方式，总电源配电接 已敷设至项目所在区域的市政供电线路。 平阳县万全镇共同富裕项目（二期） 可行性研究报告 58 光源及灯具：照明光源采用光色好、光效高、寿命长的 LED 节能 光源。灯具制造均应满足相关国家灯具标准(GB7000)，广场照明灯具主 要包括景观灯柱、投光灯、草坪灯及 LED 灯带。 照明线路敷设：照明供电为 AC380V/220V 供电，照明灯具均使用 单相电源供电，单相不平衡负荷应不得大于 15%。、
5、弱电工程
监控系统包括监控系统，同时配合摄像机、隐蔽式紧急报警按键及 控制主机联动成为-套保安系统，同时进行主动人防；各个子系统间能实 现系统集成，系统发生报警时，能够联动监控系统，使工作人员能及时 地观察到现场的图像信息，并能自动录制联动的摄像机图像，以便事后 进行分析；在主要出入口、通道等场所设置双鉴防盜探测器；专用电源 统一供给摄像机、监视器及其它安防设备所需的电源。
6、材料要求 
（1）所有材料均有出厂合格证。 
（2） 装饰品品种、色彩、质地、规格应符合设计要求。石质材料要求强度均匀、抗压强度大于 30MPC,卵石要求细滑、耐磨、表面清洁。 
（3） 钢筋、水泥砂、石等主要材料试验，合格后方能用于施工。
（4） 所有铁件均防锈漆两道；所有木件防腐脱脂处理，外涂专用户外木材油漆。 （5）土方密实度：路面以下 80cm 之内，密实度≥93%。 5.2.3.10 
7、施工要求 
（1）施工单位严格按图纸施工，施工放线定位全部完成确认无误 后方可进行施工。 （2）施工顺序为：先基础、后侧石、最后铺装。道路基础要求稳 定，平面线要求光滑流畅。 （3）按产品施工工艺要求施工，注意与相邻道路、铺装的衔接。（4）监理单位要严格报关，确保设计意向图的实现。 （5）做好隐蔽验收，检测等工作，作为对施工质量进行控制。
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image3.emf
序号 指标名称 单位 数量 备注

1

 总用地面积

m

2

22710 折合34.06亩 

2   道路及广场工程

m

2

2710

3   生态停车场

m

2

3000 约150个停车位，充电桩21个

4   游憩用房

m

2

2000

5   绿化景观工程

m

2

15000


