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	一、工程概况：本工程为道路、给排水、路灯、桥梁等工程，工程位于平阳县鳌江镇。
二、工程招标和分包范围

1. 工程招标范围：道路、给排水、路灯、桥梁等工程。
2. 分包范围：详见招标文件
三、清单编制依据

1. 施工图；

2. 招标文件；

3、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

4、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

5、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

6、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

7、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；

8、浙建建【2018】61号文、温住建发【2018】299号文、建建发【2019】92号文、温住建发【2016】87号文件等发布执行的有关工程造价的省市文件；
9、其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等；
四、本工程采用2021年2月份《平阳县建材价格信息》；缺少可参考同期《温州市工程造价信息》综合版及《浙江省工程造价信息》综合版，或市场询价计入
五、其他有关说明：

六、其他有关说明：

（一）编制说明
1、行道树不计入本标范围内。

2、 道路土方工程量按设计提供工程量计入，以后按实结算。
3、 二号桥土方开挖、土方回填、土方外运工程量为暂定量，以后按实际结算

4、临时道路拆除工程量为暂定量

5、交通智能化工程量为暂定量，以后按实结算
6、给水管道中DN300钢管暂按壁厚8mm计入，防腐按内防腐按两底两面，外防腐按两底三面做法。

7、DN200以下阀门按Z45T-10闸阀计入，DN300的阀门按SD341X-10Q法兰伸缩蝶阀计入

8、台背回填已在道路软基处理考虑。

9、河道回填采用优质原土回填。

10、预制方桩暂按C30计入。

11、污水范围w-1至W12为本次施工范围内。

12、河道护岸所有工程量为暂定量，以后按实结算。（挡土墙高度按4.7m计入，长度为278m）

13、道路80cm塘渣同垫层结构为1:1放坡计算。

14、原先污水检查井抬升按50cm计算，工程量为暂定量，以后按实结算

15、80KVA箱变基础做法要求根据电力局要求做法，各投标单位自行考虑以后不做调整
16、本工程混凝土按商品混凝土计算，泵送与非泵送商品混凝土各投标单位自行考虑以后不做调整。
七、材料品牌表
1
球墨铸铁管
新兴、永通、穆松桥



