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投标保证金办理注意事项
●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。
●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 郑先生
●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。
●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。
●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。
平阳县公共资源交易中心
浙江名进建设项目管理有限公司关于平阳县智慧健康站建设项目的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2022年 10 月 19 日

项目概况
平阳县智慧健康站建设项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2022年 11 月 11 日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG221019082
项目名称：平阳县智慧健康站建设项目
预算金额（元）：13500000
最高限价（元）：13500000
采购需求：

标项名称: 平阳县智慧健康站建设项目 

数量: 不限   

预算金额（元）:13500000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县智慧健康站建设项目，具体详见招标文件 

备注： 

合同履约期限：标项1，详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，投标供应商或投标联合体供应商需具有相应医疗器械经营许可资格。

三、获取招标文件

时间：2022年 10 月 19 日至2022年 11 月 11 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
售价（元）：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年 11 月 11 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2022年 11 月 11 日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、投标保证金：

保证金金额：130000元（大写：壹拾叁万元整）
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年 11 月 11 日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）
    从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：376681444484  

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285010604  

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行

银行账号：33001627127059988888-1582  

七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

 3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县国资发展有限公司

联 系 人：章女士

联系电话：0577-58100161
联系传真：0577-58100161
地    址：平阳县昆阳镇兴良路
2、采购代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

联系人：周女士

联系电话：0577-63639288

传真：0577-63639288

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县国资发展有限公司综合办公室
联 系 人：杨先生

监督投诉电话：0577-58100016
传    真：0577-58100016
地    址：平阳县昆阳镇兴良路
投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江名进建设项目管理有限公司对平阳县智慧健康站建设项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。
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2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱：490302676@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。
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第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县国资发展有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县智慧健康站建设项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明
1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质货物。

2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商货物能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的货物完全按照本招标文件要求。

3、本次招标采购设备为医疗设备，供应商应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。

4、技术要求及标准的执行

所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到招标人认可，投标方应使选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、指导安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。

二、项目概述

为切实保障群众基本医疗健康需求，破解全市基层医疗卫生服务能力相对薄弱问题，推动构建高质量医疗卫生健康体系建设，助力我市卫生健康领域共同富裕，现就平阳县智慧健康站建设项目进行公开招标。

三、采购内容及要求
（一）本次项目工作内容如下（包括但不限于）：

1、提供完整成套的设备及软件系统；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、并通过验收；

3、完成软件系统安装调试、检验、测试工作，并通过验收；

4、完成对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、形象设计与装饰装修服务；

6、售后服务的措施，后续运行及维护等工作承诺。

（二）项目具体建设内容

1、本项目为在平阳县域范围内建设智慧健康站，数量为50个健康站，站点参考清单如下，具体站点以招标人实际提供的为准。

	序号
	乡镇名称
	项目名称
	具体地址
	对标档次       （A档、B档、C档）
	装修
	门禁
	单柜发药机
	多功能健康服务一体机
	健康E站预检问诊结算一体机
	门口标识标牌

	1
	鳌江镇
	平阳县鳌江镇务垟村办事处卫生室卫生室
	平阳县鳌江镇务垟办事处务垟村
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	2
	鳌江镇
	平阳县鳌江镇塘川村卫生室
	平阳县鳌江镇塘中路157号-159号
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	3
	鳌江镇
	平阳县鳌江镇下厂村北向路卫生室
	平阳县鳌江镇下厂村北向路30号
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	4
	鳌江镇
	平阳县鳌江镇新城村卫生室
	鳌江镇墨城办事处东山村
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	5
	鳌江镇
	平阳县鳌江镇东鳌村卫生室
	平阳县鳌江镇润丰锦苑3-1、3-2、3-10、3-11
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	鳌江镇
	平阳县鳌江镇江口村卫生室
	平阳县鳌江镇庆春街15-21号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	鳌江镇
	平阳县鳌江镇凤里村卫生室
	鳌江镇梅溪社区凤里村梅里588号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	鳌江镇
	平阳县鳌江镇钱仓卫生院
	平阳县鳌江镇钱仓邮电路10号
	B档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	鳌江镇
	平阳县鳌江镇梅溪卫生院
	平阳县鳌江镇梅溪文卫路
	B档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	鳌江镇
	平阳县鳌江镇梅源卫生院
	平阳县鳌江镇梅源村公园路
	A档
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	11
	凤卧镇
	平阳县凤卧镇凤林村卫生室
	平阳县凤卧镇凤林村凤林路80号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	海西镇
	平阳县海西镇海湾村卫生室
	海西镇西湾头沙岙
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	怀溪镇
	平阳县怀溪镇卫生院
	怀溪镇金源村龙山路77号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	昆阳镇
	平阳县昆阳镇城西卫生室
	昆阳镇西直街81-85号
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	15
	昆阳镇
	平阳县昆阳镇城南卫生室
	昆阳镇坡南后街38号
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	16
	昆阳镇
	平阳县昆阳镇城北卫生室
	昆阳镇临区三大辽52号
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	17
	昆阳镇
	平阳县昆阳镇上林垟村卫生室
	昆阳镇上林垟村养老驿站
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	昆阳镇
	平阳县昆阳镇石塘村占下卫生室
	昆阳镇石塘占下村
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	昆阳镇
	平阳县昆阳镇东兴村卫生室
	昆阳镇东兴村
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	20
	昆阳镇
	平阳县昆阳镇郭庄村卫生室
	昆阳镇郭庄老人协会一楼
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	21
	昆阳镇
	平阳县昆阳镇新城卫生室
	昆阳镇泰和家园店面房45号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	22
	昆阳镇
	平阳县昆阳镇溪坑店村卫生室
	平阳县昆阳镇溪坑店路菜场边溪坑店路17号
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	23
	昆阳镇
	平阳县昆阳镇凤湖社区
	昆阳镇体育馆路144号隔壁
	C档
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	麻步镇
	平阳县麻步镇鳌峰卫生室
	平阳县麻步镇万安街42号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	25
	麻步镇
	平阳县麻步镇塘北卫生室
	平阳县麻步镇塘北显桥村
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	26
	麻步镇
	平阳县麻步镇振兴村卫生室
	平阳县麻步镇塘北社区服务中心东侧第一、二间
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	27
	麻步镇
	平阳县麻步镇渔塘卫生室
	麻步镇渔塘社区渔塘东路200号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	28
	南雁镇
	平阳县南雁镇矾岩卫生室
	南雁镇雁顺北路28号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	29
	山门镇
	平阳县山门镇屿边村卫生室
	平阳县山门镇屿边村村办公楼
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	30
	水头镇
	平阳县水头镇占江村平雁东路卫生室
	水头镇占江村平雁东路119号
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	31
	水头镇
	平阳县水头镇小南村清河卫生室
	水头镇清河村办公楼一、二楼
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	32
	水头镇
	平阳县水头镇溪心村望雁中路卫生室
	水头镇望雁中路76号
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	33
	水头镇
	平阳县水头腾龙社区
	水头镇环城北路180号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	34
	水头镇
	平阳县水头镇南湖卫生院
	平阳县水头镇南湖湖滨村
	B档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	35
	水头镇
	平阳县水头镇鹤溪卫生院
	平阳县水头镇鹤翔中路167号
	B档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	36
	腾蛟镇
	平阳县腾蛟镇腾带村亭子路卫生室
	腾蛟镇亭子路78号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	37
	腾蛟镇
	平阳县腾蛟镇凤巢卫生院
	平阳县腾蛟镇凤巢凤溪路50号
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	38
	腾蛟镇
	平阳县腾蛟镇霞山村办公楼
	腾蛟镇凤翔南路382.384号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	39
	万全镇
	平阳县万全镇倪垟卫生室
	平阳县万全镇倪垟村倪垟路2-1号
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	40
	万全镇
	平阳县万全镇麻车卫生室
	平阳县万全镇麻车村办公楼一楼
	C档
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	41
	万全镇
	平阳县万全镇周垟村卫生室
	平阳县万全镇周垟村
	C档
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	万全镇
	平阳县万全镇榆垟卫生院
	万全镇榆垟中镇村长春南路1号
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	43
	万全镇
	平阳县万全镇金阳村卫生室
	平阳县万全镇金阳村浦前张允海家
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	44
	万全镇
	平阳县万全镇湖岭卫生室
	万全镇瑶山村（湖岭小学旁）
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	45
	万全镇
	平阳县万全镇四都村卫生室
	平阳县万全镇四都村民活动中心
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	46
	萧江镇
	平阳县萧江镇后林村卫生室
	平阳县萧江镇后林新村
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	47
	萧江镇
	平阳县萧江镇夏姑桥村卫生室
	平阳县萧江镇夏桥村106号
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	48
	萧江镇
	平阳县萧江镇桃源村卫生室
	平阳县萧江镇桃源新村
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	49
	萧江镇
	平阳县萧江镇华山村卫生室
	萧江镇华山村办公楼
	C档
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	50
	顺溪镇
	平阳县顺溪镇维新卫生院
	平阳县顺溪镇维新余思坑村
	C档
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	
	
	合计
	46
	46
	25
	47
	48
	48


糖尿病慢病管理试点
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	要求

	1
	血糖试纸
	片
	75000
	包含5G智能血糖仪300台

	2
	系统接口
	套
	1
	对接温州市电子健康档案、公卫随访、医院HIS及平阳县院外血糖数据管理平台等各类相关系统


2、项目总体要求说明如下：

①功能集成要求：一体化智慧健康站须实现诊前预检、预约挂号、视频问诊、复诊开药、医保结算、自动发药、健康问卷、健康查询、健康宣教、报告打印、综合监管等服务功能。                                                                                                                                                         

②模块集成要求：单套一体化智慧健康站由智能门禁系统、视频问诊系统、自助预检系统、自助结算服务系统、健康宣教系统、自动发药机六大系统模块组成，所有模块要高度集成到智慧健康站内部并能一体化协调服务，实现与医生HIS处置平台数据对接，实现患者读卡后(配置可选)自动挂号、自动连线医生、医生接诊后提醒结算、自动打印取药单、提醒取药服务的自动一体化接诊服务功能。

③ 通过5G血糖仪，将患者居家时段的连续血糖测量数据，通过标准化的接口，在医疗机构内部的信息系统中实现无缝集成。全县的医疗机构在诊疗过程中，无需登入第三方平台，即可直接调阅患者居家时段连续的血糖数据、波动曲线等。结合患者随访系统，推进“互联网+公共卫生”服务，实现动态监管患者血糖数据，丰富糖尿病健康管理手段。
3、项目采购清单如下：

（以下所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）
	序号
	产品名称
	采购要求
	数量
	单位
	备注

	1
	多功能健康服务一体机         
	详见技术要求
	47
	套
	 (核心产品)

	2
	健康E站预检问诊结算一体机   
	详见技术要求
	48
	套
	 (核心产品)

	3
	全自动眼底相机
	详见技术要求
	25
	套
	

	4
	智能单柜发药机              
	详见技术要求
	25
	套
	 (核心产品)

	5
	跨院协同处置平台            
	详见技术要求
	1
	套
	 (核心产品)

	6
	健康宣教监控屏          
	详见技术要求
	59
	套
	

	7
	智慧健康站监控管理系统 
	详见技术要求
	1
	套
	

	8
	便民服务终端
	详见技术要求
	1
	套
	

	9
	形象设计与装修装饰服务
	详见技术要求
	48
	套
	

	10
	居家血糖管理试纸及系统对接
	详见技术要求
	1
	批
	


4、具体技术要求：
	智慧健康站项目技术需求规范

	编 号
	技术需求
	说 明

	(一)
	总体技术说明
	

	1.
	功能要求：智慧健康站须实现诊前预检、自动挂号、视频问诊、复诊开药、医保结算、自动发药、健康问卷、健康查询、健康宣教、报告打印、综合监管等服务功能；便民服务终端须实现个人参保证明(附电子印章)、基本养老历年参保证明(附电子印章)、不动产权属证明(附电子印章)、信用证明查询(附电子印章)、养老待遇发放证明(附电子印章)等服务功能
	

	2.
	软件集成：智慧健康站由智能门禁、视频问诊、预检服务、处方管理、结算服务、自动发药机六大系统模块融合组成，所有模块要求高度集成到智慧健康站内部并能一体化协同服务，实现与医生HIS处置平台数据对接，实现患者身份识别后自动挂号、自动视频连线医生、跨院处方、自助辅助结算、自动发药的慢病患者一体化就诊服务
	

	(二)
	配置明细与技术需求
	

	1
	多功能健康服务一体机
	

	1.1
	总体说明
	

	1.1.1
	自助服务：实现本地大市医疗机构的门诊预约、挂号管理、检查预约等就诊服务，健康档案、健康画像查询，信息查询、健康宣教、签约服务等公卫服务，同时支持问卷管理、体脂肪检测、营养评估和膳食指导
	

	1.1.2
	营养评估与膳食指导：通过调查居民基本信息、饮食习惯、运动习惯等生活方式信息，采集体脂肪成分、血压、血糖信息等体征数据，利用AI智能评估系统，分析居民的健康状况、膳食结构、疾病情况等，给出膳食指导、运动指导、就医建议等，生成健康指导报告
	

	1.2
	自助服务功能
	

	1.2.1
	基层卫生院的挂号、预约、缴费、开单、报告打印、信息查询等功能
	

	1.2.2
	区域居民电子健康档案互通查询
	

	1.2.3
	承建方需满足目标功能建设要求，建立或接入运行监管体系，并承担相应的接口费用
	

	1.2.4
	结算服务：支持身份证、就诊卡、社保卡、医保电子凭证识别，支持医保结算、自费结算，支持支付宝、微信自费结算
	

	1.2.5
	自助查询：支持人脸识别、就诊卡、身份证、社保卡在自助设备上实现身份登录服务、健康档案查询服务
	

	1.2.6
	报告打印：同时打印A4和A5化验单、报告单、病历、流水清单
	

	1.2.7
	后台服务：条码扫描、远程维护升级、自动开关机、灯光板提示、声音提示
	

	1.3
	营养评估与膳食指导
	

	1.3.1
	登陆服务：系统统支持社保卡、身份证、医保电子凭证、微信、手机号多种登陆方式，全方位满足医疗机构及居民需求。支持自动采集居民基础信息，并对居民信息进行加密处理，保护居民隐私
	

	1.3.2
	基本信息调查：对居民进行基本信息调查，包括签约状况、怀孕状况、个人疾病、家族病史、体力活动水平、健康生活方式调查等，同时支持调阅居民健康档案已有信息，并支持同步更新居民健康档案信息
	

	1.3.3
	体脂肪检测
	

	1.3.3.1
	 采用高精度人体成分检测仪器及身高体重仪，对居民人体脂肪成分进行检测，包括机体骨骼肌含量、脂肪含量、水分含量、腰臀脂肪比例等
	

	1.3.3.2
	借助AI智能诊断系统，对机体各成分比例、体型、基础代谢率、骨骼肌指数等进行全面评估，并给出合理建议
	

	1.3.3.3
	系统支持外接血压计、血糖仪、运动机能检测仪等，并可对检查数据进行综合管理与分析
	

	1.3.4
	膳食指导
	

	1.3.4.1
	通过24小时膳食回顾法，对居民进行膳食调查。膳食指导分为居民版和医生版两个界面，居民版支持居民自主选择一天内摄入食物的种类及分量，并参照各年龄段对应膳食指南，评估提示各类食物摄入量情况。医生版支持居民在医生指导下，根据一天内摄入食物，选择食物对应原材料分量。
	

	1.3.4.2
	在选择食物/食材过程中，系统根据居民所选食物/食材显示相应食物/食材介绍，包括食物/食材健康标签(红灯食物、黄灯食物、绿灯食物)、食物/食材营养素标签(高GI、低GL、低脂肪、高膳食纤维等)、食物/食材营养素含量(每单位食物对应能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物含量等)及食物/食材食疗功效介绍，让居民在进行膳食调查的同时，达到膳食指导与营养科普的作用
	

	1.3.4.3
	居民完成膳食调查后，AI智能诊断系统可对其进行全面的膳食分析，包括三大供能营养素摄入情况、维生素矿物质摄入情况、食物种类摄入情况，三餐供能比是否合适等，并通过分析居民在饮食中存在的问题，提供相应的饮食建议及膳食指导。
	

	1.3.5
	疾病筛查
	

	1.3.5.1
	疾病筛查包括营养不良风险评估、健康生活方式调查、糖尿病风险筛查，以量表的形式，对居民的疾病发生风险进行评估。其中营养不良风险筛查采用权威的社区居民营养风险筛查工具MNA-SF量表，健康生活方式调查采用《公共营养师》 教材中的健康调查量表，糖尿病筛查严格按照 《中国2型糖尿病防治指南》 中的筛查流程，保证筛查结果准确可靠。
	

	1.3.5.2
	医生端：居民在采集端完成营养状况评估后，其评估报告将自动上传至社区医生诊断系统，社区医生可根据报告内容对AI诊断结果及评估建议进行审核，亦可对就诊居民进行深入的健康指导。对于病情较为严重的患者，社区医生可将患者档案转至专家诊疗系统，并引导居民至上级营养门诊进行诊疗。
	

	1.3.5.3
	专家端：对于状况较为严重的患者，社区医生可将其转诊至专家诊疗系统，即上级医院。专家诊疗系统除可查看居民营养评估报告，修改诊疗建议外，还可直接对居民进行信息调查、疾病筛查、膳食回顾等评估。专家端开设有完备的食谱编制系统，医生可根据患者的需求进行个性化的食谱编制。每次编制的食谱均可收录至医生个人食谱库，医生可对个人食谱库、食物库、食材库进行个性化的编辑与管理。
	

	1.3.5.4
	个人服务端：个人服务端以微信公众平台、浙里办等为媒介，支持居民进行个人信息完善、疾病状况调查、体力活动水平调查、健康生活方式调查、膳食调查、疾病风险筛查、动态指标监测等，并支持个人服务端与医生端、专家端的信息同步。医生审核后的营养评估报告及定制食谱等信息，可同步至个人服务端，居民可随时查看个人报告及健康状况。
	

	1.3.6
	人工智能辅助
	

	1.3.6.1
	Ai辅助要求：体成分检测与营养评估系统依托智能化AI系统，可实现AI智能诊断与评估建议、个性化信息推送、区域化规则维护、个性化报告编辑、针对性统计分析及自主学习功能
	

	1.3.6.2
	AI智能诊断与评估建议：通过采集端、医生端、专家端及个人端搜集居民健康信息后，AI系统可对其进行详细的数据分析，并给出相应的评估结果及个性化健康建议与指导
	

	1.3.6.3
	个性化信息推送：AI系统可将评估结果按照风险级别分别以微信、短信等方式发送至居民和家人手机，便于居民及时了解自身健康状况，并及时就医
	

	1.3.6.4
	区域化规则维护：系统支持有相关权限用户对部分诊断规则、诊疗意见、基本数据库等，根据地区不同情况进行修改，以适应不同地区居民需求，便于不同地区医生对居民进行区域化健康管理
	

	1.3.6.5
	AI系统支持有相关权限用户对营养评估报告的格式、内容、色彩等在一定范围内进行修改，以满足不同机构及居民对报告的需求
	

	1.3.6.6
	针对性统计分析：AI系统可定期或根据需求按照区域、机构、医生、疾病/风险因素生成相应统计分析报告，并发送至不同权限的用户，便于用户及时了解系统使用情况、设备运行情况、居民体检情况等，并可协助相关领导进行绩效评估与统筹管理
	

	1.3.6.7
	自主学习功能：AI系统可在使用过程中，根据AI智能诊断结果与医生审核结果之间的差异，进行自主学习及自我完善，以不断提升AI智能辅助评估结果的智能化和个性化
	

	1.3.7
	报告管理
	

	1.3.7.1
	★体成分检测与营养评估系统可根据需求生成四种不同报告类型，分别为营养评估报告、膳食指导报告、体成分检测报告、综合评估报告。投标时出具的真实案例报告证明
	

	1.3.7.2
	营养评估系统综合报告内容包括基本信息汇总、风险因素提醒、健康状况分析与评估、健康指导、危害分析，其中健康状况分析与评估包括人体成分分析、生活方式分析、膳食结构分析、营养不良风险评估、糖尿病风险评估五个部分。健康指导包括生活方式建议、饮食建议、运动建议三个部分。
	

	1.3.8
	软件版权要求：提供营养评估与膳食指导系统软件著作权证书(出具加盖公章的复印件)
	

	1.4
	主机配置要求
	

	1.4.1
	CPU：≥Intel I5
	

	1.4.2
	内存：≥4GB 
	

	1.4.3
	硬盘：固态硬盘≥128G
	

	1.5
	硬件配置要求
	

	1.5.1
	配置体脂肪成分检测仪
	

	1.5.1.1
	人体阻抗范围：200-1000Ω
	

	1.5.1.2
	测量方法：生物电阻抗法
	

	1.5.1.3
	测试项目：体重、体脂率、BMI、内脏脂肪、肌肉率等
	

	1.5.1.4
	可与主服务器自动交互数据，自动获取年龄、性别等必要的指标参与测评，无需手动输入任何信息。体型结论具有：消瘦、标准、隐藏性肥胖、肌肉型肥胖/健壮、肥胖
	

	1.5.1.5
	示值稳定性：人体的脂肪率、肌肉率、内脏脂肪等，其测量稳定性不低于95%
	

	1.5.1.6
	误差值：对同一阻抗进行测量，变异系数(CV)不大于2%
	

	1.5.1.7
	体重测量范围：5kg-150kg
	

	1.5.1.8
	体重分度值：0.1kg
	

	1.5.2
	打印机：配置激光打印机1台、热敏打印机1台
	

	1.5.3
	身份识别装置：社保卡阅读器、身份证阅读器、二维码阅读器
	

	1.5.4
	触摸显示屏
	

	1.5.4.1
	显示类型：配置≥30寸液晶模组，配置电容触摸操作功能
	

	1.5.4.2
	分辨率：≥1920*1080，宽高比16:9
	

	
	
	

	2
	健康E站预检问诊结算一体机
	

	2.1
	总体需求
	

	2.1.1
	总体要求：健康E站预检问诊结算一体机可实现诊前预检、自动挂号、视频问诊、处方查看、医保结算、健康问卷、报告打印等服务功能
	

	2.1.2
	软件集成：健康E站管理系统应采用WinForm架构方式开发，集成以下功能服务模块：身份识别、人脸识别、诊前预检、问卷管理、中医体质辨识、心理测评、视力测评、视频问诊、挂号服务、结算服务、处方管理、宣教管理，所有软件模块要高度集成到智慧健康站内部并能一体化协调服务，实现与医生HIS处置平台数据对接，实现患者读卡后(配置可选)自动挂号、自动视频连线医生、医生跨院处置
	

	2.1.3
	硬件集成：健康E站应集成热成像人脸识别测温仪、身份证识别装置、身高体重测量仪、全自动血压计、多功能血糖仪、血氧仪、蓝牙腰围尺、体脂肪成分仪等硬件，各硬件可自动识别并独立工作，数据自动采集到健康E站终端管理软件后自动上传到HIS和健康档案系统
	

	2.2
	主机配置要求
	

	2.2.1
	屏幕显示：健康宣教屏≥18寸，支持电容触控；问诊主操作屏：≥21寸，支持电容触控
	

	2.2.2
	身份识别：支持二代居民身份证、社保卡、医保电子凭证，支持大陆及港澳台证件识别
	

	2.2.3
	工控一体机：低功耗Inter I5 CPU，频率≥1.6GB、内存：≥4GB、硬盘：≥128GB，扩展端口：DICOM端口、2个USB接口、RJ45接口、RS232接口
	

	2.2.4
	设计与材料：整体流线设计、外观优美大方，符合人体工程学设计，全ABS工程塑料模块化设计
	

	2.3
	热成像人脸识别测温仪
	

	2.3.1
	人脸验证准确率：≥99%
	

	2.3.2
	面部识别距离：0.5m-1.5m
	

	2.3.3
	显示屏：7英寸；屏幕比例16：9；分辨率600*1024
	

	2.3.4
	通讯方式：10/100/1000Mbps自适应网口
	

	2.3.5
	物理接口：(双向26/34)、USB*2
	

	2.3.6
	★传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计，出具公安系统权威检测报告
	

	2.3.7
	视场角：50°×37.2°
	

	2.3.8
	帧频：25fps
	

	2.3.9
	测温范围：30℃-45℃
	

	2.3.10
	测温精度：±0.5℃(无黑体)，±0.3℃(黑体)
	

	2.4
	全自动血压计
	

	2.4.1
	用途：主要用于人体上臂血压筛查、评估、分级管理、汇总分析
	

	2.4.2
	工作原理：示波法
	

	2.4.3
	系统组成方式：血压主机、袖带、托手板、血压网络工作站软件
	

	2.4.4
	软件接入要求：有成熟的应用案例，支持HIS或体检系统接入，提供具有自主知识产权的配套专用管理软件，出具加盖公章的血压网络工作站《软件著作权证书》(出具加盖公章的复印件)
	

	2.4.5
	★通讯接口：提供RS232或USB标准接口，支持通过工作站软件控制，自动启动测量，提供血压计制造商有关通讯功能的技术说明、软件应用界面截图和真实案例证明
	

	2.4.6
	资质要求：出具医疗器械产品相关资质证书
	

	2.4.7
	测量内容：收缩压、舒张压、平均压、脉搏
	

	2.4.8
	血压测量范围：收缩压：60～260mmHg
	

	2.4.9
	重复性论证：要求设备质量稳定并具有良好的重复性，通过国际权威临床学术机构双A验证，须出具相应证明文件
	

	2.4.10
	脉搏数測定范围：40～180bpm
	

	2.4.11
	压力显示范围：0,10～300mmHg
	

	2.4.12
	★节能装置：内置红外人体感应装置，自动感应人体启动关闭休眠功能，须在投标文件中提供本地区真实案例的产品图片和制造商加盖公章的技术说明文档
	

	2.4.13
	★安全装置：内置过压三级保护装置，以确保身体不适时自动快速卸压，须在投标文件中提供本地区真实案例的产品图片和制造商加盖公章的技术说明
	

	2.4.14
	耐久性：10万回(耐用年数≥6年)
	

	2.4.15
	袖带：纳米材料抗菌布设计
	

	2.5
	身高体重测量仪
	

	2.5.1
	用途：主要用于人体身高、体重、BMI数据测量、筛选、记录和分类管理
	

	2.5.2
	系统工作原理：通过电子秤重、超声感应测量身高(拒绝机械或手工拉杆接触式测量)
	

	2.5.3
	测量控制：自动感应、软件控制、遥控操作三种模式
	

	2.5.4
	软件功能：身高、体重、BMI、腰围、臀围等数据自动切换、自动识别、自动上传至健康档案
	

	2.5.5
	测量身高范围：900-2000mm，±1mm
	

	2.5.6
	测量体重范围：10-200Kg，±0.1Kg
	

	2.5.7
	通讯端口：RS232，19200bps
	

	2.6
	电子腰围尺
	

	2.6.1
	测量范围：6-150cm
	

	2.6.2
	测量精度：±1mm
	

	2.6.3
	能切换测量结果：满足腰围、臀围、腰臀比的测量需求
	

	2.6.4
	数据传输：主机内置蓝牙通讯模块，自动与主机进行数据传递
	

	2.7
	血氧仪
	

	2.7.1
	测量范围：50%～100%
	

	2.7.2
	测量精度：在70%～100%范围内，测量误差±3%
	

	2.7.3
	脉率测量范围：30bpm-250bpm，测量误差±3bpm
	

	2.7.4
	测量方式：指夹式
	

	2.7.5
	数据传输：通过USB有线自动进行数据传递
	

	2.7.6
	出具相应医疗器械产品资质证书
	

	2.8
	多功能血糖仪
	

	2.8.1
	测试项目：新鲜的毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖、胆固醇、尿酸含量；新鲜尿液中尿糖含量，可在一台仪器上进行测试
	

	2.8.2
	测试原理： 生物传感器电极法
	

	2.8.3
	测试样本用血量：血液样本≤0.5ul，尿液样本≤30ul
	

	2.8.4
	测试速度：血糖、尿酸测试≤5s，胆固醇测试≤15s，尿糖测试≤10s；
	

	2.8.5
	测试范围：血糖：1.1-33.3mmol/L
	

	2.8.6
	胆固醇：2.58-10.34mmol/L
	

	2.8.7
	尿酸：90-1190µmol/L
	

	2.8.8
	尿糖：0-111mmol/L
	

	2.8.9
	测试红细胞压积范围：20-60%
	

	2.8.10
	记忆容量：460组及以上检测结果(血糖360组；尿酸50组；总胆固醇50组)
	

	2.8.11
	检测时间：26秒以内总胆固醇快速结果
	

	2.8.12
	通讯要求：支持蓝牙数据传输
	

	2.8.13
	出具相应医疗器械产品资质证书
	

	2.9
	快速心电检测仪
	

	2.9.1
	总体要求：本项目主要用于慢患者群心电图自测初筛，要求简单便捷，不建议选用多导联设备
	

	2.9.2
	检测通道数：1 个(心电信号)
	

	2.9.3
	测量电极：3 个一体化金属电极，或由3 个心电电极片经由选配的导联线接到导联线接口上
	

	2.9.4
	测量部位：所测心电信号可为标准I 导联(右手与左手之间)，或胸导联(右手和胸部靠近心脏的部位之间)，或II 导联(右手与左腿之间)
	

	2.9.5
	出具相应医疗器械产品资质证书
	

	2.10
	高清网络摄像头
	

	2.10.1
	分辨率：≥1920*1080P
	

	2.10.2
	镜头焦距：3.9mm
	

	2.10.3
	对焦模式：自动对焦
	

	2.10.4
	视场角度：65°±5°
	

	2.10.5
	调试焦距：20cm-200cm
	

	2.10.6
	补光功能：内置LED光源
	

	2.10.7
	图像控制：自动 多/对比度/色调/饱和清晰度/伽玛/白平衡/逆光对比/曝光控制)
	

	2.11
	麦克风
	

	2.11.1
	拾音模式：全向拾音
	

	2.11.2
	拾音器有效距离：≦3米
	

	2.11.3
	灵 敏 度：-32db±2db
	

	2.11.4
	频率响应：20~20KHZ
	

	2.11.5
	输出阻抗：≦3.2KΩ
	

	2.11.6
	信噪比：大于 58db
	

	2.12
	有源音箱
	

	2.12.1
	信噪比：大于等于 80db
	

	2.12.2
	频率效应：130Hz-18KHz
	

	2.12.3
	失真度：≤0.1%
	

	2.12.4
	供电方式：USB供电或适配器供电
	

	2.13
	连续血糖监测子系统(限A/B档各配置1套)
	

	2.13.1
	软件功能要求
	

	2.13.1.1
	总体要求：连续血糖监测系统软件用于在管糖尿病人群精细化管理，支持在管患者连续血糖数据的传输、存储、显示、管理。连续血糖管理系统通过连续血糖监测软件厂家提供的通讯接口及通讯的协议，实时采集连续血糖监测系统的提供的电流值及温度等，实现对采集信号的处理，并转换成血糖值，同时提供对血糖数据的的实时显示、统计、存储和报告查看与输出，并可对异常血糖值提供报警信息，并记录全部报警内容。
	

	2.13.1.2
	患者管理：用于新建患者管理、在管患者信息查询、当前患者数据查询
	

	2.13.1.3
	数据采集：接收与连续血糖监测系统相连的蓝牙盒子中的电流等基础数据，并将其转化为血糖数据并进行显示
	

	2.13.1.4
	事件记录：可记录指血、饮食、运动、睡眠、药物以及身体状态等事件
	

	2.13.1.5
	异常数据报警：支持自定义上下限血糖数据预警范围，系统自动对高于上限和低于下限血糖数据进行报警提醒，系统可自动记录全部报警内容
	

	2.13.1.6
	血糖回顾功能：数据统计，可查看根据已获取的患者血糖数据所生成的血糖回顾信息，包括每日血糖情况、多日血糖情况、AGP多天回顾总结及各类报告分析等信息，出具相应软件界面截图证明
	

	2.13.1.7
	适用范围：产品适用于连续或定期测量18周岁及以上的成人皮下组织间液中的葡萄糖浓度
	

	2.13.1.8
	数据校准：葡萄糖传感器，不需要用户进行校准，使用时间最长达14天；
	

	2.13.1.9
	实时动态葡萄糖监测软件：在管患者血糖数据的实时血糖水平、血糖趋势、血糖波动及血糖的时间百分率等特征数据；支持实时统计、查询和编辑保存动态血糖报告；可记录指血、饮食、运动、睡眠、药物以及身体状态等事件；
	

	2.13.1.10
	软件版权：出具血糖网络工作站软件著作权证书(出具加盖公章的复印件)
	

	2.13.2
	硬件技术要求
	

	2.13.2.1
	传感器平均绝对相对误差(MARD值)：8.83%
	

	2.13.2.2
	Consensus共识误差栅格分析A+B区：99.9%
	

	2.13.2.3
	传感器数值更新频次：5分钟/个，288个/24小时
	

	2.13.2.4
	校准方式：无需指尖血校准
	

	2.13.2.5
	★佩戴位置：腹部或上臂背侧
	

	2.13.2.6
	传感器血糖浓度探测范围：2.2mmol/L~25.0mmol/L
	

	2.13.2.7
	传感器尺寸：33.5mm×20.0mm×5.3mm
	

	2.13.2.8
	传感器电源：DC3.0V(配置一节锂电池)
	

	2.13.2.9
	传感器使用寿命：≥14天
	

	2.13.2.10
	★结构与组成：产品由传感器套装、读取器套装及持续葡萄糖监测系统软件组成；其中传感器套装包括传感器组件包(含传感电极组件和导引针)和敷贴器；读取器套装包含读取器、AC/DC适配器和充电线；能出具国家认可检的测机构的检测报告或产品证书
	

	2.13.2.11
	传感器组件包及敷贴器的货架寿命：≥12个月
	

	2.13.2.12
	传感器内存：可存储长达14天的数据
	

	2.13.2.13
	操作温度：5℃-40℃
	

	2.13.2.14
	传感器组件包及敷贴器的储存温度：4℃-25℃
	

	2.13.2.15
	操作和储存的相对湿度：10%-90%
	

	2.13.2.16
	传感器的防水等级：IPX8(可承受浸入水下1米长达1小时)
	

	2.13.2.17
	操作和储存的大气压：70kPa-106kPa
	

	2.13.2.18
	传感器组件包及敷贴器的运输温度：4℃-25℃
	

	2.13.2.19
	传感器组件包及敷贴器的运输相对湿度：10%~90%
	

	2.13.2.20
	传感器组件包灭菌方式：电子束灭菌
	

	2.13.2.21
	发射器发射频带：2400MHz-2483.5MHz 发射器调制类型 GFSK(高斯频移键控)调制
	

	2.13.2.22
	发射器有效辐射功率：-6dBm
	

	2.13.2.23
	★资质要求：出具三类动态血糖仪医疗器械产品资质证书(加盖公章的复印件)
	

	
	
	

	2.14
	健康E站管理软件
	

	2.14.1
	功能与用途：对接个体征检查设备，获取体征检查数据，实现问诊开药、视频问诊、预约挂号、健康查询、健康检测、健康宣教、报告打印、自费结算、医保结算、综合监管等功能
	

	2.14.2
	软件要求：极强的兼容性和扩展性，支持二次开发
	

	2.14.3
	身份识别功能：支持身份证、社保卡、医保电子凭证等实施身份识别
	

	2.14.4
	档案管理功能：提供个人基本档案信息的增、删、改、查，具有建档提醒功能
	

	2.14.5
	健康评估功能：提供中医体质辨识功能、老年评估、心理评估，打印健康指导报告等
	

	2.14.6
	远程问诊功能：自动/手动拨号，实现远程问诊，查看当前接诊医生信息，同步上传预检信息，供医生调阅查询，辅助HIS在线咨询、远程处方
	

	2.14.7
	预约挂号功能：支持与预约挂号系统对接，实现专家号源预约挂号
	

	2.14.8
	打印管理功能：支持打印结算单、处方单、用药指导单、检查报告、自助评估报告等
	

	2.14.9
	身高体重称量工作站：软件具备实时称量功能，同步实时显示身高、体重、BMI值、测量结果是否正常提示；支持蓝牙腰围、臀围数据自动传输
	

	2.14.10
	全自动血压工作站：左右手臂数据可选设置；自动显示收缩压、舒张压，脉搏，测量结果自动判断
	

	2.14.11
	多功能血糖工作站：受检者资料自动输入、血糖数据同步或分步传输，测量结果自动判断
	

	2.14.12
	其他体征工作站：可通过有线或者蓝牙传输数据，实现血氧饱和度、胆固醇、尿酸、尿糖、体温、脂肪率、肌肉率、内脏脂肪等级等体征数据采集；实现中医体质识别、心理评估、视力检测自助评估，同步生成评估报告
	

	2.14.13
	软件版权：出具健康E站管理系统软件著作权证书(出具加盖公章的复印件)
	

	2.14.14
	★接口要求：健康E站管理软件产生的业务数据应与温州市健康档案对接，产生的开发与实施费用由中标供应商承担；投标前应自行与平台商进技术沟通和技术测试，出具健康档案接入测试报告，以证明供应商产品在中标后有能力完成健康接口开发和接口实施工作
	

	2.14.15
	数据库说明：开放式设计，加密存储；符合卫生部关于 健康档案基本架构与数据标准 ；支持本地数据同步，支持预置条件远程数据同步；为本地信息化系统、HIS、PACS、Internet信息查询提供接口或技术支持；全面支持本地EHR系统接入功能； 所提供的数据格式支持网上传输，并提供开放式数据接口
	

	2.15
	中医体质辨识子系统
	

	2.15.1
	用途：按照中医理论体系进行人群体质辨识，并给出生活干预方案
	

	2.15.2
	原理：参考国家临床判断标准，通过问诊方式进行体质分型
	

	2.15.3
	体质分类标准：平和质(A型)、气虚质(B型)、阳虚质(C型)、阴虚质(D型)、痰湿质(E型)、湿热质(F型)、血瘀质(G型)、气郁质(H型)、特禀质(I型)
	

	2.15.4
	网络功能：网络版工作方式，自评结果自动更新到公卫健康档案
	

	2.15.5
	 报告格式：提供不少于五种报告格式，支持远程报告打印
	

	2.15.6
	 软件界面：友好的人机界面，操作方式快捷
	

	2.15.7
	工作方式：支持医生、受检者两种操作方式，可自助操作
	

	2.15.8
	用户界面：界面友好，支持图文提醒和语音引导
	

	2.15.9
	版权要求：出具中医体质辨识系统软件著作权证书(出具加盖公章的复印件)
	

	2.16
	心理测评工作站子系统
	

	2.16.1
	用途：用于心理状态测试与评估
	

	2.16.2
	适用范围：量表国家常模或标准的临床心理测量评分方法，对精神卫生、临床心理、成人及儿童均可适用
	

	2.16.3
	全新的视窗操作：支持多点触控操作，能针对不同分辩率进行自动调整，界面清晰流畅，人机对话，按钮点击，操作简单，弹出式键盘、鼠标双向可变性操作功能。不会跳题，特别适合无电脑操作经验者进行测验
	

	2.16.4
	多媒体真人发音：部分常用量表，如MMPI，SCL90等，采用可开关的语音生成技术，可增加对题意的理解及测评的客观性
	

	2.16.5
	报告输出多样性：生成的自动报告和剖面图，以WORD文本样式显示，可直接进行文字输入、编辑修改重新排版等，同时为用户提供了文本、带剖面图及彩色等多种打印格式选择
	

	2.16.6
	独特的诊断功能：点击独特设计的自动诊断按钮后，电脑可对测验数据进行分析判断，生成相对应的文字参考诊断报告(可修改)，大大提高了出报告的速度
	

	2.16.7
	数据管理及统计：测验数据将以DBF数据库的格式进行贮存，除可对测验数据进行查询、搜索及打印等功能外，本系统专门设计了数据的统计功能，用户可选择不同的性别、年龄、文化程度等因素对数据进行分类检索，贮存及基本的统计计算，可生成相应的结果及分析图表
	

	2.16.8
	软件版权：出具心理测试网络工作站软件权著作权证书(出具加盖公章的复印件)
	

	2.17
	视力测评子系统
	

	2.17.1
	用途：主要用于视力早期检查与评估
	

	2.17.2
	检测项目：对比度视力检查、色盲症检查
	

	2.17.3
	视标显示方式： E字标、C字标
	

	2.17.4
	检测人员的技术要求：无特定要求，产品智能化、手动遥控操作
	

	2.17.5
	检测环境要求：无限制
	

	2.17.6
	检测距离：设定标准检测距离点，用地贴方式标识
	

	2.17.7
	功能应用：视力检测、色肓筛查、眼病早期预警
	

	2.17.8
	版权要求：出具电子视力网络工作站软件著作权证书(出具加盖公章的复印件)
	

	2.18
	人脸识别子系统
	

	2.18.1
	系统功能：通过人脸测温仪实现人脸建档、人脸比对、人脸识别
	

	2.18.2
	设备支持外接USB身份证模块，实现人证比对功能
	

	2.18.3
	设备支持对人员身份信息及体温数据统一上传至平台软件，同时支持上传设备网络离线期间产生的事件数据
	

	2.18.4
	本地人脸库容：50万张，支持JPG、JPEG图片格式
	

	2.18.5
	本地人脸库存储容量：500万张，100000事件记录
	

	2.18.6
	识别模式：支持本地识别、网络在线识别两种工作模式
	

	2.18.7
	软件版权：出具人脸识别管理系统软件著作权证书(出具加盖公章的复印件) 
	

	2.19
	视频问诊服务
	

	2.19.1
	主动呼叫功能：居民端通过健康E站一键呼叫值班医生，实现在线咨询和轻问诊服务
	

	2.19.2
	被动呼叫功能：专家/医生可以通过医生端，选择患者进行呼叫问诊
	

	2.19.3
	医生推荐/选择功能：平台自动推荐医生供居民选择；居民也可以根据自身诉求选择科室、选择医生在线问诊
	

	2.19.4
	信息推送功能：在线问诊后，可以进行医嘱推送、检查数据推送、处方信息推送、满意度调查与评价等
	

	2.19.5
	多方会诊功能：用于多学科专家在线会诊，可实现医共体内部社区医院之间、社区医院与总院之间、总院与协作医院之间由一方发起的在线会诊功能。
	

	2.20
	挂号管理服务
	

	2.20.1
	系统功能：居民身份证识别后，可配置自动挂号
	

	2.20.2
	用户识别：居民可通过刷身份证、社保卡、医保电子凭证实现自动识别并登录系统
	

	2.20.3
	信息修改：居民可对当前登录的基本信息进行修改和完善
	

	2.20.4
	医院查询：支持居民查询当前用户选择地区的医院列表
	

	2.20.5
	科室查询：支持查询当前用户所在医院的科室列表
	

	2.20.6
	排班查询：查询科室或者医生的排班情况，优先按照医生排序，列表显示医生姓名、排班日期、门诊类别，剩余号源数量，点击医生姓名连接到医生介绍、点击医生后面的预约按钮进行查号源的操作
	

	2.20.7
	执行预约：提交用户选择的号源信息进行预约
	

	2.20.8
	预约记录：可以查询到用户历次的预约记录，包含预约医院、医院科室、预约医生、预约时间等信息
	

	2.20.9
	预约明细：可以查询到某次预约的详细信息，包括预约医院、医院科室、预约医生、预约时间、预约序号等信息
	

	2.21
	医保结算服务
	

	2.21.1
	系统功能：用于患者通过医保结算、移动支付方式完成自助缴费结算，结算完成自动打印结算单
	

	2.21.2
	热敏打印：居民完成结算后系统自动打印结算单，尺寸不少于80mm，显示取药二维码
	

	2.21.3
	结算提醒：结算完成后，结算终端须给出简明文字、语音提醒，提醒信息应支持短信息推送
	

	2.21.4
	费用结算：本次投标产品须支持本地区医保支付、自费结算，医保结算后的自费部份，须支持微信或支付宝扫码支付，须在投标文件中出示温州区域内医保和自费真实结算单证明，支付中屏幕显示及语音同步给出清晰、简明的操作提醒
	

	2.21.5
	★适老化要求：结算单须符合适老化应用，要求采用80mm热敏打印、内容简单明了、字体清晰、字号适度放大，结算单二维码支持发药机快捷扫码取药，供应商应在投标文件中出示本地区真实结算单案例图片证明(案例图片应附有刻度尺的实测照片)
	

	2.21.6
	医保接口：供应商接入的身份识别、挂号服务、结算管理等与医保相关的接口服务，须符合最新版智慧医保管理规范，并承诺在质保周期内无条件提供升级服务
	

	2.21.7
	★接口要求：中标后，健康E站预检问诊结算一体机所需的业务交互及产生的业务数据应与基层医疗机构HIS系统实现无缝对接，产生的开发与实施费用由中标供应商承担；投标前应自行与本地平台商进行技术沟通和技术测试，出具基层HIS系统的接入测试报告，以证明供应商中标后有能力完成相应接口开发和实施工作
	

	2.21.8
	财务管理：所涉及的医保结算、处方管理、药品管理等财务数据须符合当地医院管理规范、管理要求，结算数据须并入属地医院财务报表，不接受独立核算或另立帐户核算等可能增加属地医院工作负担的财务管理方式
	

	2.21.9
	集成要求：结算服务功能须集成在患者问诊操作界面，能实现诊前预检，自动挂号、默认自动拨号、处方后自助结算的连续化服务
	

	
	
	

	3
	全自动眼底相机 
	

	3.1
	眼底筛查管理软件要求 
	

	3.1.1
	总体功能需求：用于门诊检查、 批量体检、移动检查等场景下对眼底图像的采集，采集后的眼底眼表照片通过采集工作站软件自动上传到眼底影像诊断系统，通过人工智能辅助诊断初筛后的重点病例提醒上级专家二次人工审核诊断，诊断结果报告实时共享给社区医生及医共体其他医生
	

	3.1.2
	★版本要求：同时提供移动端及电脑端两个版本，其中移动端软件版本支持移动采集、门诊采集，电脑端支持门诊采集、批量体检采集
	

	3.1.3
	支持查询到居民电子健康档案，并登记和补充具体的体检相关信息。并且支持体温、血压、血糖、血脂等检测项目采集
	

	3.1.4
	账户管理：至少分为四种，管理员账户、会诊专家账户、诊断医生账户、普通账户。管理员账户有最高权限。会诊专家和诊断医生账户可以对自动筛查后的诊断结果进行报告编辑。诊断医生账户可按照姓名、身份证号查询上传眼底照片列表并处理，并将处理结果反馈至对应的普通账户。诊断医生可根据自动筛查的结果出具诊断报告，反馈 断建议到健康档案。普通账户支持新建居民档案，上传眼底照片，打印报告权限 
	

	3.1.5
	能够实现病例临床、体检、随访等数据整合、跟踪、分析、结果导出等功能
	

	3.1.6
	数据中心的异常数据监测分析： 按糖网筛查结果分类管理，支持 SQL 语句动态管理；按疾病分级程度对异常数据监测信息进行查询，包括异常数据的总体情况及明细信息；支持短信提醒功能
	

	3.1.7
	支持中心端人员查看各接入端当前或历史的各业务数据上传数据量
	

	3.1.8
	支持接入端人员查看本机构各业务数据(包括但不限于门诊业务数据、体检业务数据、公共卫生数据)上传数据量
	

	3.1.9
	接口服务，提供接口并免费于与用户其他接口连接
	

	3.1.10
	眼病 AI初筛诊断服务服务
	

	3.1.11
	采集端上传眼底照片后，支持自动筛查、自动诊断、自动出具报告 
	

	3.1.12
	AI系统自动对眼底照片进行处理，在报告中标出微动脉血管瘤、出血点、渗出点、软渗出、硬渗出，投标文件中出具相应病例报告证明
	

	3.1.13
	视盘、视杯、黄斑完全自动定位、分割、量化，眼底血管动静脉完全自动分割、标注、测量，病变严重程度的计算机自动分级
	

	3.1.14
	眼底采集的病例，自动配准、跟 踪分析，保证系统的可用性
	

	3.1.15
	可根据病变严重程度和图像采集质量由计算机系统自动分级，方便培训与科研服务，投标文件中出具软件操作截图证明以及AI诊断系统产品医疗器械注册证
	

	3.1.16
	区域糖网接口要求：系统应和本地糖网筛查系统对接，实现数据互联互通，可接收原来系统及眼底相机采集的数据并纳入现有系统实现 AI初筛和人工审核诊断
	

	3.1.17
	支持相机接入功能
	

	3.1.17.1
	支持市场上主流眼底相机接入，列出不少于三个品牌，并说明应用案例 
	

	3.1.17.2
	硬件接入标准接口支持：DICOM、USB、RS232 
	

	3.1.17.3
	数据接入标准：姓名、性别、 年龄、身份证号、检查单位、检查号、慢病风险因素、采集时间、相机型号、相机序列号、原始图片、检查医生、备注信息
	

	3.1.17.4
	设备管理：支持已接入相机管理、活跃度管理、使用效果评价
	

	3.1.18
	AI辅助诊断接口服务
	

	3.1.18.1
	接口输出服务：标注图片、AI 诊断结论、诊断状态、诊断建议、 转诊建议、报告展示 
	

	3.1.18.2
	诊断病种范围：眼底病变、眼表病变筛查
	

	3.1.19
	个人端接口服务
	

	3.1.19.1
	支持本人报告个人微信端查阅
	

	3.1.19.2
	亲友筛查报告查阅
	

	3.1.19.3
	历史复查报告比对与查阅
	

	3.1.20
	展示中心应用
	

	3.1.20.1
	支持电脑端界面展示
	

	3.1.20.2
	展示内容：总筛查量、异常占比、接入机构筛查量、历史工作量等
	

	3.1.21
	版权要求：出具眼底筛查系统软件著作权证书(出具加盖公章的复印件)
	

	3.2
	眼底相机硬件要求
	

	3.2.1
	眼底相机功能要求
	

	3.2.1.1
	★支持全自动左右寻眼、自动拍照检测
	

	3.2.1.2
	全程语音导航，无须人员辅助完成检测
	

	3.2.1.3
	★对焦模式：全自动,自动切换左右眼、自动寻找瞳孔
	

	3.2.1.4
	拍照模式：自动
	

	3.2.1.5
	采集模式：免散瞳彩照
	

	3.2.1.6
	闪光强度：自适应无级可调 
	

	3.2.1.7
	采集模块：内置专业高清摄像头
	

	3.2.1.8
	曝光模式：自动
	

	3.2.1.9
	支持成年人(含老人)自主检测，无需他人支持
	

	3.2.1.10
	★须提供眼底AI报告(含糖尿病性视网膜病变分析，近视类、黄斑类等其他眼底病变定量分析)
	

	3.2.1.11
	★提供产品医疗器械注册证及检测报告
	

	3.2.2
	眼底相机技术要求
	

	3.2.2.1
	视场角≥30度
	

	3.2.2.2
	眼底像分辨率≥800万像素
	

	3.2.2.3
	照相瞳孔直径2.8 mm或以上
	

	3.2.2.4
	患者屈光度校正范围：-15D~+15D
	

	3.2.2.5
	最小瞳孔直径≤3.5mm
	

	3.2.2.6
	屈光度调节范围 -15D~+15D
	

	3.2.2.7
	眼底照明方式：红外 LED
	

	3.2.2.8
	闪光方式：自然白光 LED
	

	3.2.2.9
	分辨率视场中心处≥80 lp/mm
	

	3.2.2.10
	分辨率视场中部处≥60 lp/mm
	

	3.2.2.11
	分辨率视场边缘处≥40 lp/mm
	

	3.2.2.12
	近红外光谱范围770nm~930nm
	

	3.2.2.13
	白光 LED 光谱范围380nm~800nm
	

	3.3
	★3年内软件升级、Ai报告免费初筛服务
	

	
	
	

	4
	单柜智能发药机 
	

	4.1
	功能要求：系统实现身份识别后自动与HIS处方系统通信，查询已结算处方，并在屏幕上显示药品信息，自动启动发药流程；药品备齐后通过传送装置自动传送至取药口，提醒患者取走药品和用药指导单。全程语音、图文和声光提醒，并生成事件记录存储备查，发药成功后自动与HIS数据交换并同步更新库存记录
	

	4.2
	身份识别：多种方式身份识别，支持身份证、社保卡、电子取药码等方式，支持包括医保凭证等二维码识别，也支持手工输入取药码识别取药
	

	4.3
	药品查询：支持前端直接查询目前药柜通道药品信息，包含药品名称、规格、库存等
	

	4.4
	用药指导单：支持用药指导单打印，用药指导单体现患者信息、处方编号、药品名称、规格、数量、用法、用量、设备管理单位名称、设备ID、发药时间等信息，出具真实案例用药指导单照片证明
	

	4.5
	★热敏打印机：热敏打印须响应适老化要求，配置80mm热敏打印机，要求字体清晰、字号适度放大，供应商应在投标文件中出示本地区真实用药指导单案例图片证明(案例图片为附有刻度尺的实测照片)
	

	
	★适老化要求：结算单须符合适老化应用，要求采用80mm热敏打印、内容简单明了、字体清晰、字号适度放大，结算单二维码支持发药机快捷扫码取药，供应商应在投标文件中出示本地区真实结算单案例图片证明(案例图片为附有刻度尺的实测照片)
	

	4.6
	储药容量
	

	4.6.1
	品种容量：不受药品外包装尺寸限制，配置售储药通道≥60个，支持同数量品种管理
	

	4.6.2
	数量范围：依据药品包装尺寸大小，储药数量范围600-800盒
	

	4.7
	回收装置
	

	4.7.1
	★硬件配置：发药机内置回收装置，支持发药机终端软件和发药机管理平台软件整合管理，提供回收装置技术资料证明
	

	4.7.2
	★效期管理：通过管理平台，自动对储药通道内的药品进行效期监控，对到期药品自动回收，并在平台上提醒责任医生维护管理，提供相应管理平台提醒的软件截图证明
	

	4.7.3
	★流转管理：系统支持血糖仪等可穿戴设备计授权借用、回收管理，支持扫码自动回收，成功回收提醒工作人员维护管理
	

	4.7.4
	事件记录管理：上药管理、储药管理、发药管理、回收药品或其他可穿戴设备时，事件过程和事件由系统全程记录，并可实现本地和远程存储，方便回放与查阅
	

	4.8
	处方服务
	

	4.8.1
	与本地HIS处方系统对接，获取HIS处方信息，完成自动发药
	

	4.8.2
	实现处方信息前端查询以及历史处方信息查询
	

	4.9
	状态监控
	

	4.9.1
	通讯接口：支持RS232、USB、DICOM等标准接口
	

	4.9.2
	数据接口：支持开关机状态、温度、湿度、库存品种、库存数量、运行记录、事件记录等数据实时上传
	

	4.10
	交互方式
	

	4.10.1
	图文提醒：发药过程中屏幕自动显示身份信息、处方信息、药品种类、药品数量、发药状态等多重信息
	

	4.10.2
	语音提醒：发药系统全程语音提醒，支持处方信息、发药状态、完成取药等信息提醒
	

	4.10.3
	打印提醒：发药记录、库存状态、系统状态，可通过热敏打印机打印留存
	

	4.10.4
	★灯光提醒：为响应适老化要求，出药口设置不同灯光装置，用于出药或回收提醒，须在投标文件中出具同一角度不同颜色效果照片及技术资料证明，以便验收核实
	

	4.11
	上药管理
	

	4.11.1
	便捷上药：支持少量药品本地手动上药操作、药品信息维护，出入库查询与统计
	

	4.11.2
	批量上药：支持平台线上批量上药设置，线下人工核对并投放药品，支持拍照记录并打印核对
	

	4.11.3
	线下上药：通过内置扫码器或移动扫码设备自动识别待上架药品，系统识别药品后自动提醒药品所需上架的通道，确认上架后自动更新后台库存
	

	4.12
	储药管理
	

	4.12.1
	储药通道：系统支持平推式、滑道式、弹簧式、履带式、滑道式，可依据当前药品种类和实物自定义组合储药通道
	

	4.12.2
	空调系统：支持恒温恒湿管理，可按照药品存储要求设定温/湿度
	

	4.12.3
	环境控制：温度范围10-20℃，湿度范围35-75%
	

	4.12.4
	远程监控：内置温/湿度传感器，具备24小时自动监测功能、温/湿度异常报警与预警推送功能，数据自动与智慧健康站监控管理平台信息对接，实时监控、实时预警，并与市监控平台共享数据
	

	4.13
	发药管理
	

	4.13.1
	出药方式：储药通道内药品自动下落、通道光检自动检测、升降传送装置二次检测，出药口自动开关门
	

	4.13.2
	药品传送：传送带自动收集传送，升降机自动同步到取药口
	

	4.13.3
	取药方式：处方核对无误后，取药口自动打开并声光提醒取药，药品取出后取药口自动关闭
	

	4.13.4
	★取药位置：符合适老化要求，取药口距离地面≥70cm，方便老年人随手取药，拒绝弯腰或蹲下方式的底部取药，出具真实案例产品实测照片证明
	

	4.13.5
	处方展示：支持取药过程中，屏幕前端展示处方信息、用法用量
	

	4.13.6
	出药留证：支持24小时远程监控，通过管理后台实现对上发药所有事件记录回放，实现上发药过程可查询、可追溯；每张处方发药完成后取药口打开前自动拍照留证，并将拍照留存影像同步至后台，每张处方发药后均可自动获取当时出药照片记录
	

	4.14
	配置：内置社保卡x1、二代身份证x1、二维码阅读器x1、热敏打印机x1、除湿设备x1、空调系统x1、储药通道≥60、药品传送装置x1、工控主机x1、药柜x1、回收装置x1
	

	4.15
	操作系统：Android 6.0系统优先，配置Windows的需提供相应版本许可证明
	

	4.16
	外观尺寸参考：约1600*950*1900mm(长*宽*高)
	

	4.17
	药柜功率：待机≤50W，最大功率≤1000W
	

	4.18
	辅助配置底部配置福马轮，方便移动
	

	4.19
	知识产权要求：供应商提供的产品应制造商自主研发产品，不得与其他厂商有软件、外观、专利等知识产权方面的纠纷，出具加盖制造商公章的影像数字化网络工作站软件著作权证书。
	

	4.20
	★发药机接口：中标后，智能发药柜所需的业务交互及产生的所有业务数据应与平阳县医共体数据中心、基层医疗机构HIS系统、院外血糖数据平台实现无缝对接，产生的第三方费用由中标供应商承担
	

	
	
	

	5
	跨院协同处置平台
	

	5.1
	医生门诊工作站子系统
	

	5.1.1
	基础管理
	

	5.1.1.1
	机构列表管理
	

	5.1.1.1.1
	需支持对入驻机构进行管理，包含机构主体新增、删除、查询、机构信息维护、机构服务启停、机构子系统配置、机构入驻类型配置、机构入驻模式配置的综合管理功能
	

	5.1.1.2
	科室信息管理
	

	5.1.1.2.1
	需支持对机构的科室资源进行增删改查、一键导入
	

	5.1.1.2.2
	需支持对具体科室进行科室服务配置、科室医生关联的综合管理功能
	

	5.1.1.3
	医生管理
	

	5.1.1.3.1
	需支持对医生账户进行科室服务配置、机构关联的综合管理功能
	

	5.1.1.3.2
	需支持对医生账号进行增删改查
	

	5.1.1.4
	角色权限配置
	

	5.1.1.4.1
	需支持角色对应的服务权限进行配置综合管理
	

	5.1.2
	门诊排班
	

	5.1.2.1
	机构服务社区设置
	

	5.1.2.1.1
	需支持对入驻的机构服务的社区进行新增、编辑、删除等综合管理
	

	5.1.2.1.2
	需支持对启用/禁用状态的设置
	

	5.1.2.2
	排班管理
	

	5.1.2.2.1
	需支持医生值班科室、值班时令、服务社区的关联
	

	5.1.2.2.2
	需支持根据医生信息关联科室、服务社区
	

	5.1.2.2.3
	需支持医生班次信息的新增、编辑和删除
	

	5.1.2.2.4
	需支持单个或批量新增排班信息，支持新增、编辑、删除、查询、发布排班信息，支持单个或多个医生停诊操作，支持编辑排班信息中的服务信息、专家费用等信息
	

	5.1.2.2.5
	需支持编辑号源信息，支持加号、停号、设置号源是否可以备预约、设置可被预约途径、编辑就诊时间等操作
	

	5.1.2.2.6
	需支持预约途径的增加、删除和编辑
	

	5.1.2.2.7
	需支持现有排班信息导出为排班模板，支持新增、编辑、删除排班模板，支持将排班模板导入排班
	

	5.2
	处置站业务子系统
	

	5.2.1
	登录/注销
	

	5.2.1.1
	需支持账户的登录/退出功能。
	

	5.2.2
	账户状态管理
	

	5.2.2.1
	默认登录是展示状态为在线，医生可根据自己的实际情况切换状态(在线/离开)
	

	5.2.3
	患者列表
	

	5.2.3.1
	需支持展示服务的社区微诊室内挂号成功的患者信息列表
	

	5.2.3.2
	需支持医生筛选/选中患者信息，执行查看患者的健康信息/接诊/退诊等操作
	

	5.2.4
	消息提醒
	

	5.2.4.1
	需支持新增患者时，提醒新增待诊信息并自动更新待诊患者列表
	

	5.2.5
	体征信息
	

	5.2.5.1
	需支持展示当前接诊患者最近一次的体征信息
	

	5.2.5.2
	需支持展示患者各项指标的历史体征变化趋势
	

	5.2.6
	健康画像
	

	5.2.6.1
	★需支持展示患者的历史诊断信息、过敏史信息、目前存在的风险健康因素、可能会增加的疾病风险等健康数据
	

	5.2.7
	门诊病历书写
	

	5.2.7.1
	需支持医生书写过程中实时自动保存病历书
	

	5.2.7.2
	需支持医生筛选/选中诊断信息
	

	5.2.7.3
	需支持医生根据医生输入的信息进行匹配诊断信息
	

	5.2.8
	在线开单
	

	5.2.8.1
	需支持医生开具一张/多张处方单
	

	5.2.8.2
	需支持每张处方单可以包含一种/多种药品信息
	

	5.2.8.3
	需支持医生筛选/选择每张处方针对的处方诊断
	

	5.2.8.4
	需支持展示患者所属社区药品库的药品字典供医生选择
	

	5.2.8.5
	需支持根据医生输入的信息进行查询匹配药品信息
	

	5.2.9
	历史处方
	

	5.2.9.1
	需支持微诊室以及医院开具的处方历史记录
	

	5.2.9.2
	需支持根据处方类型和时间筛选历史处方
	

	5.2.9.3
	需支持查看处方详情
	

	5.2.10
	接诊
	

	5.2.10.1
	★需支持进入远程问诊界面，整合书写病历、在线开单、查看历史处方等功能，出具相应软件操作截图
	

	5.2.11
	诊毕
	

	5.2.11.1
	需支持一键生成诊疗单，可快捷接诊下一位患者
	

	5.2.12
	退诊
	

	5.2.12.1
	需支持展示退诊原因字典库中,医生可选择一个/多个原因，也可以手动输入退诊原因
	

	5.2.13
	智能引导
	

	5.2.13.1
	★需支持医生第一次使用平台时或非法操作时，智能引导使用系统，出具相应软件操作截图
	

	5.3
	平板电脑硬件要求
	

	5.3.1
	屏幕尺寸：10.4英寸
	

	5.3.2
	屏幕分辨率：2000x1200
	

	5.3.3
	操作系统：Android  6.0及以上
	

	5.3.4
	系统内存：≥6G
	

	5.3.5
	存储容量：≥128G
	

	5.3.6
	存储扩展：支持Micro SD(TF)卡，最大支持512GB
	

	5.3.7
	摄像头：前置：800万像素，后置：1300万像素
	

	5.3.8
	WiFi功能：支持802.11ax无线协议
	

	5.3.9
	蓝牙功能：支持，蓝牙5.1模块
	

	5.3.10
	电池类型：聚合物锂电池，7250毫安
	

	5.3.11
	外观规格参考：外观约245×150×8mm(长*宽*高)；重量：≤600g
	

	5.3.12
	配置数量：配置25套，用于服务全区所有智慧健康站
	

	5.4
	★接口对接：中标后，跨院协同处置系统所需的业务交互及产生的所有业务数据应与温州市健康档案、基层医疗机构HIS系统实现无缝对接，产生的第三方费用由中标供应商承担
	

	5.5
	医生接诊子系统
	

	5.5.1
	软件功能
	

	5.5.1.1
	呼叫管理：专家/医生可以通过医生端，选择在线患者进行呼叫问诊
	

	5.5.1.2
	诊断管理：调用患者检查结果与报告，录入患者诊断信息、维护病历诊断模板
	

	5.5.1.3
	医嘱管理
	

	5.5.1.3.1
	药品医嘱：用于开立药品医嘱、维护药品医嘱模板、推送/撤回药品医嘱
	

	5.5.1.3.2
	检查医嘱：用于开立检查医嘱、维护检查医嘱模板、推送/撤回检查医嘱
	

	5.5.1.4
	★黑名单管理：名单内人员不可发起远程问诊
	

	5.5.1.5
	数据管理：查阅患者基本信息、检查检验数据以及相关评估诊断报告
	

	5.5.1.6
	统计报表：可以多维度统计远程问诊人次数与接诊人次数
	

	5.5.1.7
	多方会诊功能：用于多学科专家在线会诊，可实现医共体内部社区医院之间、社区医院与总院之间、总院与协作医院之间由一方发起的在线会诊功能。
	

	5.5.1.8
	健康教育与远程教学功能：实现由注册医生用户端发起的非特定对象视频直播服务，其它授权端可在许可下链接接收健康教育或宣教服务等音视频服务；也可由注册医生用户发起针对特定人群开放的直播或录播，实现特定对象的视频直播/录播教学服务
	

	5.5.2
	视频接诊硬件要求
	

	5.5.2.1
	高清网络摄像头(配置25套)
	

	5.5.2.1.1
	摄像头像素：≥1500万
	

	5.5.2.1.2
	视像解像度(分辨率)：≥1920*1080
	

	5.5.2.1.3
	最大帧数：≥30FPS
	

	5.5.2.1.4
	对焦模式：自动对焦
	

	5.5.2.1.5
	数码变焦：≥4倍
	

	5.5.2.1.6
	曝光控制：自动
	

	5.5.2.2
	麦克风(配置25套)
	

	5.5.2.2.1
	拾音模式：全向拾音
	

	5.5.2.2.2
	拾音方向：360°
	

	5.5.2.2.3
	灵 敏 度：-42db±3db
	

	5.5.2.2.4
	频率响应：100~10000HZ
	

	5.5.2.2.5
	输出阻抗：2.2KΩ
	

	5.5.2.2.6
	工作电压：2.0V~10V.DC
	

	5.5.2.3
	有源音箱(配置25套)
	

	5.5.2.3.1
	信噪比：大于等于 80db
	

	5.5.2.3.2
	频率效应：130Hz-18KHz
	

	5.5.2.3.3
	失真度：≤0.1%
	

	5.5.2.3.4
	供电方式：USB供电或适配器供电
	

	5.6
	云视频服务
	

	5.6.1
	云架构
	

	5.6.1.1
	云视频服务采用全虚拟化部署方式，实现主备，及分布式集群式媒体资源池架构，支持异地多活，支持大规模接入、无限弹性扩展，保证系统高可靠性
	

	5.6.1.2
	具有国内自主知识产权，国内核心技术，国内研发生产
	

	5.6.2
	云技术
	

	5.6.2.1
	支持H.264 HP SVC，H.265 SVC编解码协议
	

	5.6.2.2
	支持自动探测接入设备处理能力及网络带宽条件，自动调整实际通信带宽
	

	5.6.2.3
	★支持网络丢包率30%的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒；并提供权威机构检测报告以证明
	

	5.6.2.4
	在网络丢包率50%的情况下，声音清楚连贯；丢包率80%时，语义依然可理解；能提供权威机构针对以上丢包率环境下的检测报告
	

	5.6.3
	云服务
	

	5.6.3.1
	支持硬件终端、PC软终端(Windows/Mac)、个人移动设备(IOS/安卓)注册接入服务
	

	5.6.3.2
	支持最高1080P60终端接入能力，并向下兼容180P、360P、720P等分辨率
	

	5.6.3.3
	支持企业通讯录服务，支持多级架构通讯录推送
	

	5.6.3.4
	支持媒体录制服务，支持会议录制、内容分享录制，云端存储，支持录制权限管理
	

	5.6.3.5
	支持版本更新服务，接入终端设备自动接收版本更新
	

	5.6.3.6
	支持多种会议模式，支持互动讨论模式，适合小规模的自由发言的讨论会；支持主席管控模式，适合大规模集中管理的会议
	

	5.6.3.7
	支持双流功能，达到双路1080P活动视频效果，其中主辅视频均可达到1080 P效果
	

	5.6.3.8
	支持通过视频线缆、网络和无线方式发送双流，共享PC桌面、Office、PDF、图片、视频等文件
	

	5.6.3.9
	支持电子白板协作功能，实现多方白板互动
	

	5.6.4
	云管控
	

	5.6.4.1
	支持组织架构及通讯录管理
	

	5.6.4.2
	支持会议管控功能，如预约会议、群组会议、锁定会议、签到、点名等
	

	5.6.5
	云维护
	

	5.6.5.1
	支持按终端号或序列号批量添加终端设备
	

	5.6.5.2
	提供统计报表：报表内容包含Log日志，会议信息统计、设备状态统计
	

	5.6.5.3
	支持企业管理功能，如企业通讯录管理、 群组管理、设备配置管理、设备状态监控与报警、会议记录查询等后台管理功能
	

	5.6.6
	云安全
	

	5.6.6.1
	通过了公安部三级等保评测，保障物理与环境安全、 主机安全、网络安全、 虚拟化安全、接口安全
	

	5.6.6.2
	采用端到端的虚拟隧道加密技术，支持内外网加密穿透
	

	5.6.6.3
	信令通道支持SSL加密，媒体传输支持512位AES加密算法
	

	5.7
	服务范围
	

	5.7.1
	当前系统支持平阳县辖区所有智慧健康站系统接入服务，数量≥50家
	

	5.7.2
	支持未来智慧健康站的扩展管理，软件免费升级支持数量不小于100家
	

	5.7.3
	医生接诊端登录数量，可扩展数量不少于50个登录点，视频问诊硬件可由用户自由采购  
	

	
	
	

	6
	健康宣教屏
	

	6.1
	硬件技术要求
	

	6.1.1
	屏幕尺寸：≥65英寸
	

	6.1.2
	分辨率：4K(3840*2160)
	

	6.1.3
	刷新率：60Hz
	

	6.1.4
	可视角度：178/178度
	

	6.1.5
	色彩数：广色域：支持NTSC 85%
	

	6.1.6
	图像技术：HDR
	

	6.1.7
	支持MEMC运动补偿
	

	6.1.8
	RAM：4GB；ROM：64GB
	

	6.1.9
	网络功能：有线/WiFi2.4GHz/5GHz
	

	6.1.10
	设备接口：3xHDMI；1×网络接口；2×USB接口
	

	6.1.11
	电源性能：220V/50-60Hz；产品功耗：550W；待机功耗：≤0.5W
	

	6.2
	软件功能要求
	

	6.2.1
	总体要求：用于健康宣教、健康站信息展示、视频操作引导，支持个人身份扫描识别、自动轮播、群体宣教、个性化宣教，支持全区智慧健康站总览介绍、值班医生介绍、辖区概况、当前健康站功能与服务介绍,展示当前健康站发药机状态、药品目录、库存数量等
	

	6.2.2
	健康宣教：健康宣教功能应用基于智慧健康站监控管理平台的宣教服务开发，支持宣教素材标准化管理、统一下发管理，支持群体宣教、个体宣教效果统计评价
	

	6.2.3
	轮播管理：无人干预时系统自动展示全区健康站概况、当前健康站状态、智慧健康站使用引导、主题宣教视频展播
	

	6.2.4
	辖区概况：辖区常住人口、人口年龄分布、区域分布、疾病情况、慢病管理情况等基本卫生信息
	

	6.2.5
	健康站概况：显示全区智慧健康站建设数量、站点分布、医生值班情况、使用情况
	

	6.2.6
	当前站点概况：显示辖区人口、分群分布、疾病情况，健康站运行服务项目、累计访问量、本月使用频次、当前环境、药口库存等信息
	

	6.2.7
	交互操作：支持扫码身份识别，支持控制器点选操作
	

	6.2.8
	软件版权：出具健康宣教系统软件权著作权证书(出具加盖公章的复印件)
	

	6.2.9
	操作系统：Android 6.0及以上
	

	
	
	

	7
	智慧健康站监控管理系统
	

	7.1
	视频监控管理软件
	

	7.1.1
	高清录像功能：保存特定时间段内的本地视频监控录像资料，并能方便地查询、取证，为事后调查提供依据
	

	7.1.2
	历史数据查询：平台应可以快速查找站点并选择需要查看的参数类型进行查询，比如报警信息、历史监控视频等
	

	7.1.3
	远程视频监控：平台可远程连接各个站点的监控摄像头，采集各个监测点的实时视频画面并保存，通过实时监控和现场监控功能将现场状况以干净直观的方式呈现给用户
	

	7.1.4
	电子地图功能：电子地图功能可以直观展示站点位置，列表可快速查询站点。将鼠标移动到某站点上即可查看该点的名称，单击某一监测点可查看实时监测画面、监测点基本信息等
	

	7.1.5
	双向语音功能：支持双向语音功能，可用通过摄像头对居民进行语音提醒或者引导
	

	7.1.6
	本地部署模式：本地专网部署，配置不小于100T硬盘录像机，支持不少于1个月的监控录像存储
	

	7.2
	监管平台子系统
	

	7.2.1
	项目概况：在建项目、上线项目、在线/离线机器总览
	

	7.2.2
	流量概况：实现累计服务人次统计以及对本年/月/日的服务人次统计
	

	7.2.3
	★年度服务统计：可实现对本年度每个月份进行检查人次、问诊人次、取药人次的统计，并以柱状图形势进行展示
	

	7.2.4
	值班统计：统计累计值班人次，以及本年、本月、在线的值班医生人次
	

	7.2.5
	在线医生列表滚动显示：包含医生姓名、科室、单位名称
	

	7.2.6
	发药机列表：主要包含单位名称、系统ID、药柜状态(温湿度)、系统状态、当日流量、本年流量、累计流量、库存状态、责任人、更新时间
	

	7.2.7
	智慧健康站详情
	

	7.2.7.1
	★流量监控：展示该智慧健康站的累计/本年/当日流量统计，另外还包含对使用挂号、问诊、发药服务的总人数统计
	

	7.2.7.2
	门禁监控：实现对使用门禁的人次统计，分别展示累计和当月的开门人次，支持对使用实体卡片和使用电子卡进入门禁的人次分别统计
	

	7.2.7.3
	★发药监控：对站内发药机详情进行总览，包含主副柜环境(温湿度)、库存品类、库存药量
	

	7.2.7.4
	站内监控：支持点击放大监控画面，对微诊室情况进行实时监控，该模块支持按需展开或收起
	

	7.2.7.5
	站点概况：该模块展示站点建设概况，主要包含项目名称、项目地址、业主单位、建设单位、施工单位、站点ID、竣工日期、责任人、联系人、工程师等
	

	7.2.8
	监控大屏  (配置1套)
	

	7.2.8.1
	屏幕尺寸：≥75英寸
	

	7.2.8.2
	分辨率：4K(3840*2160)
	

	7.2.8.3
	刷新率：60Hz
	

	7.2.8.4
	可视角度：178/178度
	

	7.2.8.5
	色彩数：广色域：支持NTSC 85%
	

	7.2.8.6
	图像技术：HDR
	

	7.2.8.7
	支持MEMC运动补偿
	

	7.2.8.8
	RAM：4GB；ROM：64GB
	

	7.2.8.9
	网络功能：有线/WiFi2.4GHz/5GHz
	

	7.2.8.10
	设备接口：3xHDMI；1×网络接口；2×USB接口
	

	7.2.8.11
	电源性能：220V/50-60Hz；产品功耗：550W；待机功耗：≤0.5W
	

	7.2.8
	网络交换机
	

	7.2.8.1
	规格：桌面式交换机
	

	7.2.8.2
	端口数量：16口
	

	7.2.8.3
	云管理交换机：支持云管理
	

	7.2.8.4
	下行接口类型：以太网交换机
	

	7.2.8.5
	下行端口速率：千兆
	

	7.2.8.6
	适用网络：中大型网络
	

	7.2.8.7
	网管类型：网络远程管理
	

	7.2.8.8
	供电方式：可拓展电源
	

	7.2.8.9
	适用场景：接入交换机
	

	7.2.8.10
	网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.1q
	

	7.2.11
	健康宣教后台服务
	

	7.2.11.1
	总体说明：支持全区健康宣教管理，用于素材管理、素材发布、宣教效果统计
	

	7.2.11.2
	宣教素材：支持图片、文字、声音、动画、视频等多种形式的宣教内容
	

	7.2.11.3
	宣教管理：支持宣教素材发布、撤回、更新和删除，支持宣教素材使用量统计
	

	7.2.11.4
	宣教效果评价：支持按宣教内容、人群、场景等关键词统计评价
	

	7.2.11.5
	宣教项目管理：支持年度宣教计划、宣教活动管理、专项宣教效果评价
	

	7.2.11.6
	Web服务：开放WebSevice方式宣教接口发布，支持不少于200个并发接入服务
	

	7.2.11.7
	版权要求：出具健康宣教系统软件著作权证书(出具加盖公章的复印件)
	

	7.2.12
	家庭医生随访后台服务
	

	7.2.12.1
	接入本地公卫系统，支持高血压、糖尿病等随访档案数据同步
	

	7.2.12.2
	为值班医生接诊病人随访提醒服务
	

	7.2.11
	慢病管理后台服务
	

	7.2.11.1
	支持接诊病人慢病随访服务
	

	7.2.11.2
	支持家庭远程血压管理服务
	

	
	
	

	8
	便民服务终端 
	

	8.1
	总体要求：用于辖区居民常用证明资质现场查询和现场打印
	

	8.1.1
	身份识别：支持二代居民身份证识别、社保卡识别、银联卡识别
	

	8.1.2
	证明打印范围：居民可实现个人参保证明(附电子印章)、基本养老历年参保证明(附电子印章)、不动产权属证明(附电子印章)、信用证明查询(附电子印章)、养老待遇发放证明(附电子印章)
	

	8.1.3
	系统组成：便民服务终端硬件、便民服务端系统(用户端)软件、便民服务端系统(服务端)软件、便民服务端系统(管理端)软件四部份组成
	

	8.1.4
	版权要求：投标商分别出具便民服务终端系统(管控端)软件、便民服务终端系统(用户端)软件、便民服务终端系统(服务端)软件著作权证书(出具加盖公章的复印件)
	

	8.2
	主控模块(工控机)
	

	8.2.1
	支持Intel 4代CoreTM I3处理器(LGA1150)
	

	8.2.2
	采用Intel H81芯片组
	

	8.2.3
	提供6*COM, 10*USB(包括8个USB2.0,2个USB3.0)
	

	8.2.4
	提供1*VGA, 1*HDMI, 支持双屏异显
	

	8.2.5
	提供, 1*Mini-PCIe MSATA*1
	

	8.2.6
	128G ssd硬盘 4G DDR3-1333内存  
	

	8.2.7
	宽温区，工业主板，稳定性高。
	

	8.3
	电容触摸显示器
	

	8.3.1
	显示器尺寸21.5 英寸显示比例16：9
	

	8.3.2
	背光类型LED
	

	8.3.3
	像素大小0.248mm x 0.248mm
	

	8.3.4
	最佳分辨率1920 × 1080 @ 60 Hz
	

	8.3.5
	响应时间25 ms  颜色 16.7 million
	

	8.3.6
	亮度 液晶面板250 cd/m2
	

	8.3.7
	对比度(标准值) 1000：1
	

	8.3.8
	可视角度(CR>10)：水平178°(89°/89°)，垂直 178°(89°/89°)
	

	8.3.9
	触摸点数10，触摸反应时间≤10ms，单点触摸寿命≥5000万次，触摸线性度＜2%
	

	8.3.10
	显示屏带左右防窥探
	

	8.3.11
	★触摸屏透光率≥87%，表面硬度≥7H
	

	8.4
	密码键盘
	

	8.4.1
	支持DES、TDES和RSA加、解密算法、PIN加密、MAC运算
	

	8.4.2
	优质不锈钢拉丝面板
	

	8.4.3
	防尘、防水、防暴、防震、防钻、防撬
	

	8.4.4
	★通过：银联PIN输入认证，国密认证
	

	8.4.5
	停电敏感数据保存5年以上
	

	8.4.6
	加密算法支持社保、市民卡系统。
	

	8.5
	双目摄像头
	

	8.5.1
	分辨率 1920x1080 at 25fps(MJPG)*2
	

	8.5.2
	MJPG OR YUV2
	

	8.5.3
	850nm 红外灯板
	

	8.5.4
	★最低照度1Lux 超低照效果
	

	8.5.5
	视场角水平：95°，垂直：95°
	

	8.6
	银行卡读卡器
	

	8.6.1
	工作环境 温度 -10℃ ~ 50℃ 湿度 10% ~ 90% RH
	

	8.6.2
	境储环境 -20℃ ~ 70℃
	

	8.6.3
	支持PSAM卡
	

	8.6.4
	银联PBOC3.0 &EMV 认证
	

	8.7
	条形码/二维码阅读模块
	

	8.7.1
	视场：旋转360°、偏转±65°、倾斜±65°；
	

	8.7.2
	★有效识别所有常用一维和二维码，解码时间小于2秒
	

	8.7.3
	采用硬解码方式
	

	8.8
	社保卡市民卡阅读器
	

	8.8.1
	★支持社保，市民卡标准，银联PBOC3.0标准
	

	8.8.2
	内置PSAM卡槽2个
	

	8.8.3
	支持非接触式和接触式读卡
	

	8.9
	身份证阅读器
	

	8.9.1
	通讯方式：USB2.0
	

	8.9.2
	★标准认证：符合公安部认证，符合二代居民身份证鉴别仪通用技术要求，兼容ISO14443(TypeB)标准；工作频率：13.56MHz(fc)；
	

	8.9.3
	阅读时间：小于0.5s；平均无故障工作时间(MTBF)：大于5000小时。
	

	8.10
	凭条打印机
	

	8.10.1
	打印方式 行点热敏打印
	

	8.10.2
	打印速度mm/s max 170mm/s
	

	8.10.3
	缺纸检测，黑标检测
	

	8.10.4
	可以使用条形码打印命令打印条形码，条形码打印
	

	8.10.5
	可以沿水平方向(栅型条形码)打印，可打印标准
	

	8.10.6
	EAN13 条形码；
	

	8.10.7
	寿命：打印长度(km) 50
	

	8.11
	文档拍摄仪
	

	8.11.1
	YUY2/MJPG
	

	8.11.2
	A4/ 250mm
	

	8.11.3
	2592*1944  3fps   MJPG          
	

	8.11.4
	自动测光、自动白平衡
	

	8.11.5
	证件拍照不反光
	

	8.12
	音箱：双喇叭、低功耗、低噪
	

	8.13
	激光打印机
	

	8.13.1
	★进纸盒容量标配：500+250页(含500的进纸盒)
	

	8.13.2
	出纸盒容量标配：150页
	

	8.13.3
	分辨率：600*600dpi
	

	8.13.4
	打印速度：30ppm
	

	8.13.5
	首页打印时间小于8.5秒
	

	8.13.6
	★打印内存：≥256MB
	

	8.13.7
	★打印负荷：≥250000页
	

	8.13.8
	支持彩色打印，印章打印
	

	8.14
	指纹仪
	

	8.14.1
	算法认假率：≤ 0.001%
	

	8.14.2
	拒真率： ≤ 0.01% 
	

	8.14.3
	登录时间 ：≤ 1秒 
	

	8.14.4
	比对时间 ：<300mS(指纹仪内比对时间 )
	

	8.14.5
	搜索时间： ≤ 1秒(在指纹数量为 1000枚 时)
	

	8.14.6
	比对模式： 1:1或1:N比对 
	

	8.14.7
	指纹传感器： 按压式
	

	8.14.8
	传感器采集寿命 1,000,000次(100万次)
	

	8.14.9
	探测技术/探测位置 电容式/真皮层 
	

	8.14.10
	通讯接口： RS-232标准接口/USB标准接口 
	

	8.14.11
	功耗： 待机时小于 10mw，工作时，在非采集周期内小于 50mw，在采集周期内小于 150m
	

	8.14.12
	公安部认证
	

	8.15
	灯控系统
	

	8.15.1
	各个配件操作自助提示系统
	

	8.16
	UPS电源
	

	8.16.1
	额定容量500VA，输出电压220V±10%
	

	8.17
	距离感应器
	

	8.17.1
	大小：3cm
	

	8.17.2
	感应距离：30cm-100cm
	

	8.18
	机柜
	

	8.18.1
	全加强钢架立式机柜；机内模块全部采用拖拉式导轨维护
	

	8.18.2
	前后开门设计，方便维护机身整体防暴设计
	

	8.18.3
	金属机身；钢板选用优质冷轧钢板；机身坚固耐用，机身表面采用耐磨防腐喷粉工艺
	

	8.18.4
	按照UL291自助设备制造标准进行生产
	

	
	
	

	9
	形象设计与装修装饰服务 
	

	9.1
	装修工程
	

	9.1.1
	顶棚工程:

600*600矿棉板
	

	9.1.1.1
	T型轻钢龙骨
	

	9.1.1.2
	600x600mm矿棉板
	

	9.1.1.3
	龙骨、吊筋间距自行考虑
	

	9.1.2
	墙面工程:
	

	9.1.2.1
	木饰面防火饰面板
	

	9.1.2.1.1
	5mm厚纤维防火木饰面板

含造型增加费 详见图纸
	

	9.1.2.2
	木饰面防火饰面板基层
	

	9.1.2.2.1
	1.30X40杉木料基层
	

	9.1.2.2.2
	防火涂料二度
	

	9.1.2.2.3
	18mm厚细木工板


	

	9.1.2.2.4
	防火涂料二度
	

	9.1.2.3
	金属压条
	

	9.1.2.3.1
	T型铝合金压条及安装人工费
	

	9.1.2.4
	白色乳胶漆
	

	9.1.2.4.1
	原墙面铲除涂料面层
	

	9.1.2.4.2
	乳胶漆二遍
	

	9.1.2.5
	PVC踢脚线
	

	9.1.2.5.1
	75mm高PVC踢脚线
	

	9.1.2.6
	12mm厚钢化玻璃门
	

	9.1.2.6.1
	12mm厚钢化玻璃，包安装
	

	9.1.2.7
	黑钛金门收边
	

	9.1.2.7.1
	0.6mm厚黑哑不锈钢，包安装
	

	9.1.2.8
	黑钛金门收边基础
	

	9.1.2.8.1
	18厚防火木工板基层
	

	9.1.2.9
	门头广告牌铝塑板
	

	9.1.2.9.1
	4mm厚铝塑板，包安装
	

	9.1.2.10
	门头广告牌基础
	

	9.1.2.10.1
	40*40角钢
	

	9.1.2.10.2
	防火涂料二度
	

	9.1.2.10.3
	18mm厚细木工板
	

	9.1.2.10.4
	防火涂料二度
	

	9.1.3
	地面工程
	

	9.1.3.1
	600*600抛光砖
	

	9.1.3.1.1
	20mm厚1:3干硬性水泥砂浆
	

	9.1.3.1.2
	600x600抛光砖（20mm厚1:3水泥砂浆粘结层）
	

	9.1.4
	其他工程
	

	9.1.4.1
	标识标牌工程
	

	9.1.4.1.1
	材料及安装人工费
	

	9.1.4.2
	家具工程
	

	9.1.4.2.1
	金属3人沙发、部分区域配置茶几
	

	9.1.4.3
	软装工程
	

	9.1.4.3.1
	窗帘、导轨、包安装
	

	9.1.4.4
	灯具工程
	

	9.1.4.4.1
	600x600mm面板灯48W，包括开孔、安装
	

	9.1.4.5
	插座工程
	

	9.1.4.5.1
	双联二三极暗装开关（各联）、插座CL31710A防护等级IP55、钢制接线盒、包括人工安装
	

	9.1.4.6
	拆除工程
	

	9.1.4.6.1
	人工费
	

	9.1.4.7
	垃圾清运
	

	9.1.4.7.1
	材料及运输费
	

	9.1.4.8
	材料二次搬运
	

	9.1.4.8.1
	运输费
	

	9.1.4.9
	场地保护
	

	9.1.4.9.1
	地面薄膜保护
	

	9.1.4.10
	轻质隔墙砌体工程
	

	9.1.4.10.1
	轻质砖砌筑
	

	9.1.4.11
	抹灰工程
	

	9.1.4.11.1
	20厚1：1：4混合砂浆
	

	9.2
	安装工程
	

	9.2.1
	强电工程
	

	9.2.1.1
	包含电线、套管、独立配电箱、人工费
	

	9.2.2
	弱电工程
	

	9.2.2.1
	包含网线、套管、人工费
	

	9.2.3
	空调工程
	

	9.2.3.1
	成套1.5P壁挂空调
	

	9.2.4
	给排水工程
	

	9.2.4.1
	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN25，管道消毒、冲洗
	

	9.2.5
	智能门禁一体机(配置46套)
	

	9.2.5.1
	功能说明：支持社保卡、医保电子凭证、居民身份证识别，自动获取健康码状态，实现开门联动
	

	9.2.5.2
	一体化设计：门禁外观简洁、一体化设计，配置身份证阅读器、社保卡阅读器、二维码阅读器
	

	9.2.5.3
	场所码识别：支持本地场所码识别
	

	9.2.5.4
	疫情防控：支持核验温州防疫码、健康码、核酸、疫苗等信息
	

	9.2.5.5
	触摸屏技术要求
	

	9.2.5.5.1
	显示屏为≥7寸IPS，分辨率800*1280，典型亮度值300
	

	9.2.5.5.2
	触摸屏≥7寸电容触摸屏，G+G、5点触控、纯平式、分辨率800*1280
	

	9.2.5.6
	测温传感器
	

	9.2.5.6.1
	有效像素：32X32
	

	9.2.5.6.2
	测温距离：0.5米
	

	9.2.5.6.3
	测温精度：±0.3℃
	

	9.2.5.6.4
	测温耗时：≤0.5秒
	

	9.2.5.7
	主机配置
	

	9.2.5.7.1
	处理器：配置8核处理器 1.8GHZ
	

	9.2.5.7.2
	内存：≥2G
	

	9.2.5.7.3
	储存空间：≥16G
	

	9.2.5.7.4
	处理器：8核处理器 1.8GHZ
	

	9.2.5.7.5
	网络配置：支持WIFi，2.4GHz&5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
	

	9.2.5.7.6
	接口配置：DC电源接口、RJ45网线口、RS485接口、韦根接口、输出继电器接口、micro usb接口、SIM卡座
	

	9.2.6
	监控摄像机  (配置48套)
	

	9.2.6.2.1
	补光灯类型： 红外灯
	

	9.2.6.2.2
	补光距离： 最远可达30 m
	

	9.2.6.2.3
	波长范围： 850 nm
	

	9.2.6.2.4
	最大图像尺寸： 2688 × 1520(默认2560 × 1440)
	

	9.2.6.2.5
	视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264
	

	9.2.6.2.6
	网络存储： 支持NAS(NFS，SMB/CIFS均支持，最大256G)
	

	9.2.6.2.7
	音频：1个内置麦克风，支持双向语音通话
	

	9.2.6.2.8
	网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
	

	9.2.6.2.9
	供电方式： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	

	9.2.6.2.10
	电流及功耗： DC： 12 V，0.41 A，最大功耗：5 W
	

	9.2.6.2.11
	产品尺寸： Ø127.3 × 96.8 mm；设备重量： 300 g
	

	9.2.6.2.12
	防护： IP66
	

	9.2.7
	硬盘录像机
	

	9.2.7.3.1
	2U标准机架式
	

	9.2.7.3.2
	2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源
	

	9.2.7.3.3
	8盘位，最高支持10TB硬盘
	

	9.2.7.3.4
	2个千兆网口
	

	9.2.7.3.5
	2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
	

	9.2.7.3.6
	1个eSATA接口
	

	9.2.7.3.7
	支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘
	

	9.2.7.3.8
	报警IO：16进4出
	

	9.2.7.3.9
	输入带宽：320M，输出带宽：256M
	

	9.2.7.3.10
	开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M
	

	9.2.7.3.11
	32路H.264、H.265混合接入
	

	9.2.7.3.12
	最大支持16×1080P解码
	

	9.2.8
	便民服务包  
	

	9.2.8.1
	总体说明：配置便民工具，方便周边居民随手借用
	

	9.2.8.2
	轮椅：配置折叠式轮椅一台
	

	9.2.8.3
	老花镜：健康E站一体机上配置老花镜一副
	

	9.2.8.4
	针线包：配针线包5套
	

	9.2.8.5
	服务卡：服务宣传卡
	

	9.2.8.6
	服务引导宣传单：投标内容附上供应商对智慧健康站的服务内容和服务宣传
	

	9.2.8.7
	便民雨伞：依据场地大小，按需配置便民2-6把雨伞以备周边居民借用
	

	9.2.9
	标识标牌(配置48套)
	

	9.2.9.1
	统一LOGO设计参考要求如下，具体尺寸按采购人要求确定：

[image: image1.jpg]



	

	
	
	

	10
	居家血糖管理试纸及系统对接
	

	10.1
	5G血糖仪（300台）
	

	10.1.1
	技术类型：电化学生物传感技术

检测范围：0.6-33.3 mmol/L

检测用酶：葡萄糖脱氢酶（GDH-FAD）

检测需血量约0.8µL

检测时间约5秒

是否需要调码：免调码

样本红细胞压积比范围：20-70%

显示结果：血浆血糖值

显示单位：mmol/L

检测人群：贫血患者、孕妇、儿童和新生儿适用*

样本类型：新鲜全血（毛细血管血、静脉血、动脉血、新生儿血）*

内存容量：900个测试结果以及日期和时间

平均值：7天、14天、30天的平均值操作温度5°C-45°C

操作相对湿度：10%-90%

试纸条的储存温度：2°C-30°C

未开封试纸条的有效期24个月

已开封试纸条的有效期6个月

电源2粒3.0v锂电池（型号CR2032）

电池寿命12个月或者约1000次测试

数据接口Micro USB

蜂鸣提示功能：有

自动关机：最后一次操作后2分钟

自动退条功能：有

低血糖警报功能：有

血酮警报功能：有

闹铃提醒功能：可设置5个闹铃

测试结果标记：可标记餐前或餐后
★支持接入平阳县院外血糖数据管理平台
	

	10.2
	5G血糖仪配套试纸含一次性采血针（75000张）
	


（三）项目说明

▲投标供应商须承诺提供2年专网链路服务，费用包含于本次投标报价中。

投标供应商的投标文件应该真实、全面、完整，应提供完整的项目实施方案，详细阐述对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程），明确设备、材料的具体品牌、型号和数量，符合招标文件的要求，具体系统设计方案及技术方案。对于未明确的工作内容，要求各投标供应商根据现场情况、项目需求以及施工规范要求综合考虑。
原则上设备数量不得少于清单数量，投标供应商在报价时必须按照招标文件描述的功能要求进行完善设备材料清单，中标供应商有义务保证招标人该项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件辅料或服务导致无法满足招标人正常需求，中标供应商须自行补齐，所有费用均包含在本次投标报价中。

中标供应商供货时应向招标人提供设备使用说明书等必要的有关资料，产品须符合行业质量认证，具有出厂合格证明。本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商报价货物符合了工业品生产许可证，3C认证，环保货物认证等强制认证规定，但中标供应商须在招标人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做到货验收不能通过处理。

▲本项目供应商须完成所有智慧健康站的形象、宣教、引导设计制作和场地装饰装修服务，投标供应商根据设计方案、现场踏勘情况及项目实际需求特征自行计算工程量，所有费用均包含在本次投标报价中，要求各投标供应商根据自行现场踏勘情况、项目需求、施工规范要求及自身综合实力自行编制自主报价。最终装修设计方案经招标人审核确认后方可执行。
本项目现场状况中涉及颜色的项目或材料，最终由招标人确定采用的颜色，由此增加的费用要求各投标供应商在报价中综合考虑，不作调整。
本项目施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合国家和行业颁布的相关技术标准和规程规范规定的技术要求。
各项装修材料需选用符合国家相关规范要求材料产品，且满足有利于环境保护和人体健康的环保、防滑、防潮、防火阻燃型建筑材料。

健康站内的综合布线满足相关国家设计规范及施工要求，同时满足业主单位使用需求。
四、项目建设周期及地点

▲项目整体建设周期：合同签订后30日内完成全部建设内容，并经整体验收合格，投入正式运行。
建设地点：平阳县域范围内，具体招标人指定为准。

五、到货、安装调试与验收

设备硬件安装调试：

货物到达现场后，中标供应商必须派人员到现场与招标人一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使招标人满意为止。货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。
本项目安装地点分散，存在不可预计费用，需通过现场踏勘后考虑在最终报价内。中标供应商应根据场地实际情况，合理安排安装位置；为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标供应商在货物运抵安装现场前3天内，向招标人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被招标人确认就不得随意更改，否则中标供应商应承担相应责任。
货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。中标供应商需按招标人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。在安装过程中，如由于中标供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商须负责修理并赔偿全部损失。

设备安装就位、校准后，中标供应商应按事先被招标人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给招标人，但中标供应商应对测试的各种数据的真实性负责。

软件安装测试：要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。测试过程要用户单位组织相关人员同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

在安装、配置和测试、调试过程中,中标供应商应对最终用户技术人员所提出的技术问题,给予满意的答复。所有测试通过后，进行初验，初验通过后，进入试运行期。

项目验收：

验收标准

验收标准须符合中国有关的国家、地方、行业的标准。验收主要以招标文件定义、投标文件承诺、采购合同约定的所有硬件技术参数及系统功能要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、系统功能进行验收。
验收内容

初步验收

在合同设备、材料及系统安装调试完毕后3个工作日内，招标人启动初步验收。验收内容包括但不限于：

设备配置、数量；

功能及各项技术参数指标；

验收通过后，双方签署初验报告，业务符合上线要求，系统进入试运行阶段。

最终验收

如系统在试运行期间发生故障或暴露缺陷，中标供应商需进行修复，如在规定时间内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

项目在达到了全部规定要求，连续成功稳定试运行后，中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位或第三方检验单位检验合格，所有的技术资料和清单已向招标人提交的前提下，可以向招标人提出最终验收的申请。招标人组织验收小组按照验收标准进行最终验收，验收应在招标人及供应商双方参加下进行，按照相关技术需求及招标人的建设要求，整理提供项目完备的文档资料，双方签署验收证书，最终验收通过。若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，招标人保留向中标供应商索赔的权利。

装饰装修部分验收须符合招标人及相关主管部门要求，质量要求合格。

中标供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。调试及验收所需专用工具设施材料由中标供应商自备、自运到现场，完工后自费搬走。
文档要求

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
项目完结时中标供应商应提交的成果和整个项目过程电子文档，包括但不限于：系统详细设计；系统概要设计；需求分析报告；系统测试方案；安装维护手册；使用操作手册；培训资料；数据结构说明文档。
六、售后服务

1.▲免费质保期限：整体项目验收合格之日起提供至少三年免费质保服务（包含至少三年硬件设备的免费质保期，至少三年软件部分的免费运维服务）。中标供应商或厂商本身承诺的免费质保期限高于标书要求的则按照中标供应商或厂商承诺执行。服务内容包括但不限于系统整体维护、服务器维护、软件后维护、数据库维护、系统终端及设备维护等，切实保障设备及软件系统的正常运行，在质保期内所产生的相关费用由供应商承担，合同内的所有产品要求中标供应商提供上门服务（招标文件另有规定除外）。中标供应商在质保期内提供免费的维护工作，维保期满后软硬件出现故障供应商应积极配合，及时维修。
2.本项目智慧健康站建成后，须搭配完善的运营与维护服务体系。须在项目所在地组建服务团队，负责日常热线问题的解答与解决、软硬件定期的巡检与更新以及突发事件的支持与处理，具体要求如下：
本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务，提供电话支持、后台远程维护、在线升级。

▲本项目质保期限内须提供驻点服务，中标供应商须在项目所在地提供不少于5名常驻工程师，提供巡回和上门响应服务，系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，2小时内赶到现场，一般故障在4小时内排除，一般故障需要 4 小时内完成故障修复处理，严重故障需要在 18小时内完成故障修复处理，如涉及工控机更换、整机更换或重要零部件更换，需要在 48 小时内完成更换并恢复智慧健康站的正常运行。若未在1小时内响应的，招标人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标供应商承担。如在规定时间内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。未按上述规定时间完成，则扣以2000元/次的处罚。
常驻工程师须对各个智慧健康站进行定期巡检，保证设备及软件系统的正常运行，并做好巡检记录。做好跟踪服务，保障软硬件的功能稳定，数据正常采集与上传。
临床支持：供应商须派1名项目经理协助招标人完成服务项目、服务内容、服务标准、服务流程设计，并主导形成相应服务标准化文件用于项目运营支持。须在投标文件中说明。

驻点支持：供应商须提供不少于1名具有临床服务经验的技术人员提供驻点业务督导服务。须在投标文件中说明。
供应商须在项目所在地提供足量的备品备件，提供主机、易损件常备服务，更新或替换不超过24小时，备用机替换不超过48小时。

3.▲本项目装修部分保修期按相关规定执行，缺陷责任期二年（24个月）。

4.供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

七、培训要求

在合同签定后征得招标人同意后实施培训工作，并按招标人要求对使用人员和技术人员等不同岗位人员进行培训，以提供业务系统的正常运行和日常维护保证。
项目上线前，供应商应提供不少于2次集中培训，包括项目理论、服务项目、服务流程、服务标准的培训，直到医务人员操作熟悉为止，以确保项目顺利运行。
所有培训费用包括在投标总价内，不另行收费。
八、项目实施要求

本采购内容及要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，要求供应商在初步业务需求、技术要求和用户实际需求的基础上进一步进行调研开发，根据具体需求深化分析，提供符合本采购内容及要求和国家标准、行业标准的优质产品。用户需求在开发期和运行期，仍有可能不断完善，中标供应商应及时对接了解行业内最新文件规定，须承诺在采购需求和政策法规范围内，随着用户需求的变动随时做出响应，修改应用软件及产品，并不断进行完善。

▲本次项目涉及的系统接口在服务期内，中标后，中标供应商应做到与本项目相关接口无缝连接，保证系统正常运行，完成对接所需技术问题、费用问题由中标供应商自行解决，期间若外部接口标准发生变化，应免费予以调整。（须在投标文件中做出承诺）
须实现用户要求的与其他系统对接要求。系统接口必需免费提供，并根据用户需求免费做好技术对接（双向对接，包括接入和输出）工作，不得以任何理由收取费用或阻碍、拖延对接工作。
中标供应商所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。所提供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足建设单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。供应商应保证招标人在中华人民共和国合法使用供应商提供的设备或软件的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任。
知识产权：中标供应商必须确保本系统所使用的开发平台及相关软硬件等产品均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由中标供应商自行承担。本系统相关知识产权为招标人所有，中标供应商必须提供本系统源代码及全部相关文档；中标供应商须预留必要的二次开发接口，招标人有权在此基础上进行必要的二次开发和整合。招标人在今后的业务发展中，需要进行系统迁移，中标供应商应在服务期提供完善的技术支持。

中标供应商应根据招标人的需要，在规定的时间内保证质量完成项目建设。实施过程应严格执行相关的规范并保证项目实施安全。
九、商务要求
1.
付款方式

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）；履约保证金在货物安装调试并验收合格后无质量问题10个工作日内一次性无息退回质保金；
1.2 签订合同后7个工作日内，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；

注：①在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。
1.3全部建设内容完成，整体项目最终验收合格后，采购人向中标人支付至合同总价的98%（中标人须提供正式发票后予以支付）。

1.4 约定质保期满后且无质量问题及服务纠纷的10个工作日内，采购人一次性支付剩余合同金额。（中标人须提供正式发票后予以支付，扣除相应处罚金额后）
2.
报价方式

2.1本项目投标报价为交钥匙项目，实行固定总价报价，投标报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了货物及其附件的设计、采购、制造、系统集成、软件系统设计开发、接口费、检测、试验、保管、运输、保险、安装调试（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、税费（含进口关税、增值税等）、验收、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、站点形象设计费、装饰装修费、链路费、运维费、售后服务等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付招标人使用，招标人不再另行支付费用。如中标供应商的投标文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现招标文件中所涉及的功能要求，中标供应商需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

3.其他说明
3.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

第三部分 供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用总价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲7、本项目采购预算1350万元。某些（个）供应商投标报价超出采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在递交截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。

9、知识产权

9.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

9.2 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

9.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

9.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

12、本次招标，投标供应商必须对所投标项的全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
13、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
14、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
15、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
16、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
17、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
18、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
详见本招标文件公告“三、获取招标文件”内容

1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
4）投标截止前按规定缴纳保证金证明材料；
5）法定代表人授权书；
6）联合体协议书（若为联合体投标须提供）
上述资格条件审查材料2-6项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2)  开标一览表

3） 分项报价表
4） 随机备品备件、专用工具清单（如有）

5） 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）投标供应商情况声明
6）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
7）供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；
8）供应商自2019年01月01日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；
9）拟派项目团队
10）产品方案设计
11）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；
    12）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
13）产品零件、易损件、备品备件报价表（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））；

14）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格（格式自拟）（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））
15）项目介绍与产品演示（须另提供光盘或U盘，在投标截止时间前递交至招标代理机构处，逾期视为未提供）
16）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

17）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

18）安装调试方案：包括但不限于对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等（格式自拟）；
19）培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等（格式自拟）；
20）售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等（格式自拟）；
21）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；
22）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
23）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
    5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费）。由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司

开户账号：801000120190034329
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
7、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业 ，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。     

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于     行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于      行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：            　　　　　

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                  　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）
本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：           采购人    
乙方：________________________________（若联合体中标，需写明：联合体牵头单位）

    ________________________________（联合体成员一单位）

      ________________________________（联合体成员二单位）
签订日期：_______________

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及代理公司采购项目（项目编号：××）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

采购服务清单及合同价格

                                                             金额单位：人民币元

	序号
	产品名称
	品牌、型号规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	


合同总计（人民币）:               大写:                    
注：本项目投标报价为交钥匙项目，实行固定总价报价，中标价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了货物及其附件的设计、采购、制造、系统集成、软件系统设计开发、检测、试验、保管、运输、保险、安装调试（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、税费（含进口关税、增值税等）、验收、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、站点形象设计费、装饰装修费、链路费、运维费、售后服务等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付甲方使用，甲方不再另行支付费用。如乙方的投标文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现招标文件中所涉及的功能要求，乙方需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

项目建设周期及地点

项目建设周期：合同签订后30内完成全部建设内容，并经整体验收合格，投入正式运行。（每逾期一天扣以5000元）

项目地点：平阳县域范围内，具体甲方指定为准。
质量标准和要求

乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。

乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

知识产权

乙方必须确保本系统所使用的开发平台及相关软硬件等产品均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由乙方自行承担。本系统相关知识产权为甲方所有，乙方必须提供本系统源代码及全部相关文档；乙方须预留必要的二次开发接口，甲方有权在此基础上进行必要的二次开发和整合。甲方在今后的业务发展中，需要进行系统迁移，乙方应在服务期提供完善的技术支持。

权利瑕疵担保
乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

到货、安装调试与验收
设备硬件安装调试：

货物到达现场后，乙方必须派人员到现场与甲方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
本项目安装地点分散，存在不可预计费用，需通过现场踏勘后考虑在最终报价内。乙方应根据场地实际情况，合理安排安装位置；为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。
货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。

软件安装测试：要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。测试过程要用户单位组织相关人员同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

在安装、配置和测试、调试过程中,乙方应对最终用户技术人员所提出的技术问题,给予满意的答复。所有测试通过后，进行初验，初验通过后，进入试运行期。

项目验收：

验收标准

验收标准须符合中国有关的国家、地方、行业的标准。验收主要以招标文件定义、投标文件承诺、采购合同约定的所有硬件技术参数及系统功能要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、系统功能进行验收。
验收内容

初步验收

在合同设备、材料及系统安装调试完毕后3个工作日内，甲方启动初步验收。验收内容包括但不限于：

核对货物清单、数量、配置；

系统功能及各项技术参数指标；

验收通过后，双方签署初验报告，业务符合上线要求，系统进入试运行阶段。

最终验收

如设备在试运行期间发生故障或暴露缺陷，乙方需进行修复，如在规定时间内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

项目在达到了全部规定要求，连续成功稳定试运行后，乙方已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位或第三方检验单位检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交的前提下，可以向甲方提出最终验收的申请。甲方组织验收小组按照验收标准进行最终验收，验收应在甲方及乙方双方参加下进行，按照相关技术需求及甲方的建设要求，整理提供项目完备的文档资料，双方签署验收证书，最终验收通过。若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

装饰装修部分验收须符合招标人及相关主管部门要求，质量要求合格。

乙方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。调试及验收所需专用工具设施材料由乙方自备、自运到现场，完工后自费搬走。
售后服务

乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。
项目免费质保期限：整体项目验收合格之日起提供___年免费质保服务（包含___年硬件设备的免费质保期，___年软件部分的免费运维服务）。乙方或厂商本身承诺的免费质保期限高于标书要求的则按照乙方或厂商承诺执行。服务内容包括但不限于系统整体维护、服务器维护、软件后维护、数据库维护、系统终端及设备维护等，切实保障设备及软件系统的正常运行，在质保期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品要求乙方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。乙方在质保期内提供免费的维护工作，维保期满后软硬件出现故障乙方应积极配合，及时维修。 

本项目装修部分保修期按相关规定执行，缺陷责任期二年（24个月）。
本项目智慧健康站建成后，乙方须搭配完善的运营与维护服务体系。须在项目所在地组建服务团队，负责日常热线问题的解答与解决、软硬件定期的巡检与更新以及突发事件的支持与处理，具体要求如下：
本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务，提供电话支持、后台远程维护、在线升级。

▲本项目质保期限内须提供驻点服务，乙方须在项目所在地提供不少于5名常驻工程师，提供巡回和上门响应服务，系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，2小时内赶到现场，一般故障在4小时内排除，一般故障需要 4 小时内完成故障修复处理，严重故障需要在 18小时内完成故障修复处理，如涉及工控机更换、整机更换或重要零部件更换，需要在 48 小时内完成更换并恢复智慧健康站的正常运行。若未在1小时内响应的，甲方可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由乙方承担。如在规定时间内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。未按上述规定时间完成，则扣以2000元/次的处罚。
常驻工程师须对各个智慧健康站进行定期巡检，保证设备及软件系统的正常运行，并做好巡检记录。做好跟踪服务，保障软硬件的功能稳定，数据正常采集与上传。
临床支持：乙方须派1名项目经理协助甲方完成服务项目、服务内容、服务标准、服务流程设计，并主导形成相应服务标准化文件用于项目运营支持。

驻点支持：乙方须提供不少于1名具有临床服务经验的技术人员提供驻点业务督导服务。
乙方须在项目所在地提供足量的备品备件，提供主机、易损件常备服务，更新或替换不超过24小时，备用机替换不超过48小时。

履约担保

1.本项目在合同签订之后7个工作日内乙方向甲方支付合同总价的5%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）；履约保证金在货物安装调试并验收合格后无质量问题10个工作日内一次性无息退回质保金；
付款方式

1.签订合同后7个工作日内，乙方应向甲方提交预付款保函。甲方在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；

注：①在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。
2.全部建设内容完成，整体项目最终验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的98%（乙方须提供正式发票后予以支付）。

1.4 约定质保期满后且无质量问题及服务纠纷的10个工作日内，甲方一次性支付剩余合同金额。（乙方须提供正式发票后予以支付，扣除相应处罚金额后）

双方责任要求（未尽事宜，以双方约定为准）：

甲方责任

甲方提出项目具体建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利。 

甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

乙方责任

乙方必须根据项目招标文件中第三部分《采购内容及要求》细化项目建设需求，并按照投标文件中的规定进行项目建设和具体实施工作。

乙方根据招标文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的系统软件、硬件设备的数量及规格要求。

乙方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对工程项目进行验收。

乙方为甲方提供项目的所有软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训，并提供平台使用手册。

未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务。

文档要求
乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
项目完结时乙方应提交的成果和整个项目过程电子文档，包括但不限于：系统详细设计；系统概要设计；需求分析报告；系统测试方案；安装维护手册；使用操作手册；培训资料；数据结构说明文档。
补救措施和索赔

甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

在质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

履约延误

乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

除上述第2点情形外，因乙方原因，每阶段拖延一天工期，乙方须向甲方支付1000元/天，如阶段延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收乙方履约担保，由此产生的一切损失由乙方承担。

不可抗力

如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

争议的解决

本合同及其附件的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式：

（1）将该争议提交温州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在温州市进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向合同签署所在地有管辖权的人民法院起诉。

仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

违约责任

若乙方建设相关应用未能达到约定的建设目标，甲方有权要求乙方限期整改，如逾期未整改或整改不符合采购文件和本合同约定的，造成甲方损失的或不良影响的，甲方有权终止合同。

甲方在合同期未满就无故提出解除合同，则乙方有权收回投资购置的所有设备，并要求甲方支付一定数额的违约金，违约金的计算方式由双方协商决定。

甲方未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

若乙方在合同期内未能履行本合同相关的义务，且经甲方书面警告、敦促仍未切实履行的，甲方有权终止合同。

任何一方的违约行为造成本合同的终止，守约方有权要求违约方赔偿其因此造成的经济损失，违约责任不因本合同的终止而解除。

任何一方对另一方违约行为的宽限，均不应视为放弃对违约方的追究和索赔的权利，也不应视为对该等违约行为的认可。

因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权保留解除合同的权利，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

合同生效

如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

本合同经双方法定代表人（或企业负责人）或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

合同附件

招标文件与招标补充文件；

投标文件；

询标纪要和承诺书；

中标通知书。

本合同一式六份，甲乙双方各执二份，平阳县公共资源交易中心和代理机构各执一份。
甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                              签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县智慧健康站建设项目
投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
平阳县国资发展有限公司 ：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________
日期：________年____月____日
注：▲如为联合体投标，联合体各方均需提供。
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


注：▲如为联合体投标，联合体各方均需提供。

1.4投标截止前按规定缴纳保证金证明材料
投标截止前按规定缴纳保证金证明材料
	资格要求：投标截止前按规定缴纳保证金证明材料

证明材料：投标保证金汇款凭证




注：▲如为联合体投标，由牵头人提供保证金。
1.5法定代表人授权书
法定代表人授权书
平阳县国资发展有限公司 ：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


注：▲如为联合体投标，联合体各方均需提供。
1.6 联合体协议书
联合体协议书

   （招标人）：

   （联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体牵头人：（盖章）                 联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

时间：                                 时间：

注：若联合体投标的须提供本协议书（格式供参考）。

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县智慧健康站建设项目

投 标 文 件
（报价文件）
	项目编号：  

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   
开标一览表
项目名称：                                      招标编号： 
	项目名称
	投标总价（元）
	备注

	平阳县智慧健康站建设项目
	大写：

小写：    
	


说明：
1、▲开标一览表中投标报价包括货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，后期价格不做调整。

2、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其响应文件作无效标处理。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3分项报价表

分项报价表

项目名称：                                        招标项目编号：

价格单位：元人民币

	序号
	设备材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	制造商/产地/品牌
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总价：


说明：

1）本表投标总价应与“开标一览表”中投标总价相一致；
2）本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。本项目价格包括设备费及相关服务费，其中设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用，相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。

3）所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价。

4）本表中未列出但可能涉及的服务视为“免费”提供。

5）表格可扩展。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)
	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
2.5 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
填写说明：
1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；
2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；
3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；
4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 
5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于     行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于      行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：            　　　　　

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                  　　

监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县智慧健康站建设项目

投 标 文 件
（商务技术文件）
	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


注：▲如为联合体投标，联合体各方均需提供。
3.4投标函

                         投  标  函
平阳县国资发展有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
注：▲如为联合体投标，联合体各方均需提供。
3.5投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
注：▲如为联合体投标，联合体各方均需提供。

3.6响应表
（一）商 务 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
（二）技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.8 供应商自2019年01月1日以来类似业绩证明
供应商自2019年01月1日以来类似业绩证明
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.9 拟派项目团队
（一）项目负责人情况表

项目名称：                                         项目编号：

	1、一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	毕业学校
	
	专  业
	
	职  务
	

	职  称

（或资格）
	
	拟任何职
	
	参加工作

时间
	

	2、个人简历

	时  间
	专业工作经历

	
	

	
	

	3、负责类似项目业绩

	序号
	项  目  名  称
	该项目中任何职

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、本表应附相关证书、社保等证明。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。 

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

（二）项目组人员一览表

项目名称：                                        项目编号：
	姓名
	性别
	年龄
	学历/职称
	专业
	专业工作年限
	拟任何职
	是否常驻（填：是或否）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表应附所列项目组成员相关证书、社保等证明。

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

3.11 投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
招标编号：                       项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
3.13 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表
	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
3.23  质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
注：▲如为联合体投标，联合体各方均需提供。
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
注：▲如为联合体投标，联合体各方均需提供。
第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分
1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。
2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。
二、技术、服务、资信业绩综合评分70分

	序号
	评分项目
	评分细则
	分值（分）

	1
	产品认证（1分）
	所投产品或部件是否取得有效的国家确定的认证机构出具的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。其中：

1)所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；

2)所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；

注：须提供提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，不提供不得分。
	0-1分

	2
	类似业绩（3分）
	供应商（或联合体成员）提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类项目业绩的，每个得0.5分，最高得3分；

（注：须同时提供合同及验收单复印件加盖有效公章，不提供不得分。）
	0-3分

	3
	供应商情况（5分）
	供应商（或联合体成员）具有有效的信息安全管理体系认证证书，得1分(认证范围须含物联网设备的销售及运维、信息系统集成、计算机应用软件开发及运维等相关内容)；
供应商（或联合体成员）具有有效的信息技术服务管理体系认证证书，得1分(认证范围须含计算机应用软件开发和信息系统软硬件运维服务等相关内容)；

供应商（或联合体成员）具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分(认证范围须含计算机软件开发、云计算服务、大数据、物联网等相关内容)；

供应商（或联合体成员）具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书，得1分(认证范围须含计算机软件开发、云计算服务、大数据、物联网等相关内容)；

供应商（或联合体成员）具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证，得1分(认证范围须含计算机软件开发、云计算服务、大数据、物联网等相关内容)；

注：需提供加盖公章的有效认证证书扫描件，同时提供国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)网站的网页截图，否则不得分。
	0-5分

	4
	拟派项目团队（10分）
	1、拟派项目负责人（不得与其他负责人兼任）
拟派项目负责人同时具有智能化系统集成项目经理(高级)证书、弱电系统集成项目经理(高级)证书、IT服务项目经理证书、网络工程师、PMP证书得4分，只具有其中一种或以上得1分，没有不得分。

注：按人员可得最高得分计取。人员须提供相关证书和投标截止时间前社保部门出具的近3个月在投标单位的参保证明，扫描件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。(公司注册未满3个月的，须出具相关证明材料)
	0-4分

	
	
	2、拟派技术负责人（不得与其他负责人兼任）

拟派技术负责人同时具有网络规划设计师证书、网络工程师证书、传输与接入技术通信工程师证书得3分，只具有其中一种或以上得1分，没有不得分。

注：按人员可得最高得分计取。人员须提供相关证书和投标截止时间前社保部门出具的近3个月在投标单位的参保证明，扫描件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。(公司注册未满3个月的，须出具相关证明材料)
	0-3分

	
	
	3.拟派安全技术负责人（不得与其他负责人兼任）

拟派安全技术负责人同时具有中级信息安全工程师证书、高级信息系统项目管理师证书、CISSP (ISC)²证书（注册信息系统安全专家）的得3分，只具有其中一种或以上得1分，不提供不得分。

注：按人员可得最高得分计取。人员须提供相关证书和投标截止时间前社保部门出具的近3个月在投标单位的参保证明，扫描件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。(公司注册未满3个月的，须出具相关证明材料)
	0-3分

	
	
	4.拟派项目组其他成员（不得与负责人兼任）
①拟派项目组其他成员中具有中级及以上信息系统运维管理工程师证书，得1分；

②拟派项目组其他成员中具有中级及以上系统集成项目管理师证书，得1分；

③拟派项目组其他成员中具有中级及以上网络与信息安全工程师证书，得1分；

④拟派项目组其他成员中具有电子工程中级及以上工程师证书，得1分；

注：按人员可得最高得分计取。人员须提供相关证书和投标截止时间前社保部门出具的近3个月在投标单位的参保证明，扫描件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。(公司注册未满3个月的，须出具相关证明材料)
	0-4分

	5
	参数配置响应情况（30分）
	根据投标人提供的产品的参数与采购文件第二部分“采购内容及要求”中第三点“招标技术具体要求”中要求的参数的符合度情况打分。

本项满分30分，全部满足参数要求得满分；带“★”标记的条款，每不满足一项扣1分；参数要求中未带“★”标记的条款，每不满足一项扣0.5分；30分扣完为止.
	0-30分

	6
	项目介绍与产品演示（8分）


	本次采购设置演示环节，要求各供应商以实际案例真实应用视频形式呈现，评分根据投标供应商的方案介绍和视频演示情况评分，具体评判规则如下：

1、视频演示方案的总体设计、架构设计、硬件选型、软件功能设计、流程设计、服务设计、形象设计等综合打分，0-2分；

2、视频演示展示智慧医保插卡自动识别、自动挂号、自动视频连线并接通值班医生实现视频问诊，0-1分；

3、医保结算、自费结算，0-1分；
4、适老助老演示真实打印医保结算单、用药指导单，0-1分；
5、健康E站问诊结算一体机可以展示身份识别、连续三次诊室自动检测、心理测评、中医体质辨识、自动视频连线值班医生接诊服务，0-1分；

6、动态血糖配戴服务，0-1分；

7、便民服务终端证明打印服务、多功能自助服务一体机营养评估与膳食指导服务，0-1分。

(注：投标供应商或联合体成员需根据采购需求进行录屏演示，演示材料要以供应商真实场景拍摄，并附带案例情况介绍。时间不超过20分钟，建议格式为mp4,演示录像存储介质为光盘或U盘。在投标截止时间前送达至采购代理机构处，未提供演示文件或播放失败的本项不得分)
	0-8分

	7
	实施方案（3分）
	根据投标人提供的项目实施方案进行打分，0-3分。

其中：非常合理可行1.5-3分，部分合理可行0-1.5分。
	0-3分

	8
	交货时间（1分）
	根据投标人交货时间情况打分，每提早1天，加0.2分，最多得1分，以投标人提供的售后服务承诺书为准。
	0-1分

	9
	售后服务（5分）
	质保期：所投全部产品质保期全部在招标文件要求基础上每增加一年得1分，最高得2分。

注：以投标人提供的售后服务承诺书为准，格式自拟。
	0-2分

	
	
	根据供应商的售后能力进行评审，包括但不限于售后服务系统设置及具体措施，主要包括系统建设、网点布设、保障措施等方面，0-2分。
	0-2分

	
	
	备品备件：质保期外主要零配件供应优惠程度等情况，0-1分。
	0-1分


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。
    2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书
浙江名进建设项目管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县智慧健康站建设项目（采购编号：PYCG221019082）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：490302676@qq.com。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
