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平阳县昆阳镇乐丰村等20个村2021年高标准农田建设项目
编制说明

一、工程概况：

本项目建设内容主要包括土地平整工程，灌溉与排水工程，挡墙修筑工程，道 路工程。本项目新建0.4m宽灌排渠2070m；新建0. 5m宽灌排渠2680m；新建0. 6m宽灌 排渠1323m；修复0.6m宽灌排渠295m；新建3m高护堤180m；新建抽水泵房2座；新建 2.0m宽生产路105m；硬化2. 0m宽生产路291m；新建3.0m宽田间道180m；硬化3.0m宽田 间道2712m；硬化3. 5m宽田间道897m； 3. Om路拓宽至4. Om路428m：新建4.0m宽田间道 6505m；硬化4.0m宽田间道1303m；新建过路涵管道20m；新建下田坡道16座；标识牌 1座。

二、编制依据：

1、由业主提供的《平阳县昆阳镇乐丰村等20个村2021年高标准农田建设项目》图纸、概算书。

2、《浙江省土地整治项目预算定额标准》（浙财农[2016]1号）。

3、《浙江省国土资源厅关于调整土地整治项目预算计价规则的通知》（[2016]550号）

4、材料预算价：根据材料价格参照《平阳县建材价格信息》2022年1月份、市场价。
三、其他说明

1、灌排渠进出水口间距10m两边布置φ110pvc管。

2、3m宽扩宽至4米路面，新建路面按1米考虑计入。

3、水泵房水电安装包干价，结算不予调整。

4、0.6m灌排渠修复工程量暂定，结算按实调整。
5、本工程清单单价已考虑二次搬运，结算不予调整。                                                                                                                                                                                                                                               

6、下田坎部分长度尺寸为暂定，结算按实调整。

7、泵房内水泵型号暂定IS80-65-160A。

8、标识牌下配电箱设计要求暂不设配电。
9、施工便道铺设，施工单位根据实地勘察自行报价，结算不予调整。
10、土地翻耕、平整已考虑清除原有灌木及乔木，结算不予调整。

