清单编制说明
一、工程慨况：
[bookmark: _GoBack]本工程为平阳县昆阳镇垟山采石场废弃矿山生态环境修复工程（重）。
二、编制依据：
1、《平阳县垟山采石场废弃矿山生态环境修复方案》；
2、工程量清单计价按照国标《市政工程工程量计算规范》（GB50500-2013）；
3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
4、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；
5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；
6、浙建建[2018]61号文件、温住建发〔2019〕88号文件及有关造价政策文件、规范性文件等。
三、工程招标范围：
工程主要内容：坡面、土方削坡、石方削坡、宕底平整、挡墙、排水沟、围网、锚杆、养护系统及绿化等。
四、其他说明：
1、工程量为暂定工程量，结算按实际签证工程量调整；
2、绿化养护期按二年考虑计入；养护必须符合施工图要求，投标单位自行考虑报价，今后不再调整。
3、养护系统，由于设计深度不足，本清单暂只考虑管道及蓄水桶，其他项目暂不考虑。
4、本工程混凝土均按商品混凝土考虑，是否泵送由投标单位自行考虑并计入综合单价。
5、蓄水桶3m³，材质做法不详，暂按PE蓄水塔考虑；水桶出水阀门暂按PE阀门考虑、工程量暂定10个。
6、本工程削坡采用爆破施工，具体实施方案由施工单位负责组织编制。因爆破方案编制及专家论证产生的费用，投标单位在投标报价中自行考虑今后不再另行支付。
7、依据平政发【2020】58号批复文件精神：“临时占用林地、环境评估和民爆物品等审批由中标单位自行负责，相关单位应予支持”。投标单位在投标报价中自行考虑相关费用，今后不再另行支付。
8、在满足本工程需求的前提下，多余土石方起挖装车后由施工方自行处置，费用在“土石料处置费”中报价并向招标人缴纳。
9、为确保完成施工图中的所有工作任务，施工单位可基于施工图和自身经济技术条件，对技术措施进行必要补充，并在措施清单的“其他技术措施”项目中自行报价。本项费用包干，标后不再调整。
10、以下空白。
                         平阳县昆阳镇人民政府 
温州中源工程造价咨询有限公司
2020年03月03日
