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标底编制说明
受贵委托，我们对萧江镇毛家处村道路修护提升项目，工程量清单预算进行了编制。
一、编制内容及范围
本工程主要是路面结构进行加强，采用凿除断裂、破碎、严重露骨板块并清除8cm基槽，采用厚18cmC30水泥混凝土面层+厚8cm碎石调整层进行修复；新建沥青路面主要包括路灯、信号灯、拆除电杆等。
二、编制依据
1、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018 ）。
2、《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）。
3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)。
4、浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交〔2019〕116号。
5、浙江省交通厅造价管理站文件《关于进一步规范交通建设工程量清单预算第100章总则部份计列内容和标准的指导意见》（浙交造价﹝2014﹞2号）
6、财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》，根据相关规定，2019年4月1日起原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。
7、本项目工程量清单、施工设计图纸。
二、直接费计算依据
1、人工单价：浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交〔2019〕116号，人工费（含机械工）按127.66元/工日的标准计取。
2、主材料单价：采用2022年第12期浙江交通建设《质监与造价》价格信息中温州对应地区专辑为主，另外袋装水泥按同期《平阳建材价格信息》，两者均为除税信息价计入。
3、其它材料单价：因2022年第12期没有的材料，采用浙江交通建设《质监与造价》价格信息专辑2021年第四季度，平阳地区除税信息价”。
4、浙江交通建设《质监与造价》价格信息专辑，工程地方材料相应月份价格信息（平阳地区）”中未提供材料单价的采用实地调查的工料机单价。
三、其它直接费费率计取
依据浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交〔2019〕116号执行：
1、冬季施工增加费率：我省（浙江省）按准二区计算。
2、雨季施工增加费率：我省按雨量区Ⅱ区，雨季期（月数）分别按舟山市4个月，嘉兴、湖州市4.5个月，宁波、绍兴市6个月，其他市7个月计算。本工程为处于其它市（温州市）7个月计算范畴内。
3、本工程不计夜间施工、高原施工、风沙施工、沿海地区、辅助生产。
4、行车干扰费率：不计取。
5、施工辅助费率：按规定计取。
6、工地转移距离：按温州至项目上所在地中心位置60公里计取。
四、间接费费率计取（包括规费和企业管理费）
1、规费费率依据浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交〔2019〕116号执行：
规费费率表（％）
	规费名称
	养老保险费
	失业保险费
	医疗保险费
	住房公积金
	工伤保险费

	规费费率
	14
	0.5
	8
	8.5
	1.3



2、企业管理费费率：
（1）基本费用费率：按规定计取。
（2）综合里程（主副食运费补贴费率）：5KM。
（3）、职工探亲路费费率：按规定计取。
（4）、职工取暖补贴费率：按规定计取。
（5）、财务费用：按规定计取。
五、计划利润
依据浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交〔2019〕116号规定进行计取，即利率润为：7.42%。
六、税金费率
依据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》，根据相关规定，2019年4月1日起原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。
七、施工机械使用费
依据浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交〔2019〕116号执行。
八、计算说明
1、工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费、安全文明施工费）至第900章的合计金额，保险费率为3‰。第三方责任险的投保金额为100万元，保险费率暂定为 5‰，按一次计入工程量清单。第100章内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。
2、安全生产费用按工程量清单第100章至第900章合计金额（不含建筑工程一切险、第三方责任险的保险费及安全生产费）的2%，专款专用，其他招标文件中计费有矛盾按此处为准。
3、第100章其它内容，参照浙江省交通厅造价管理站文件《关于进一步规范交通建设工程量清单预算第100章总则部份计列内容和标准的指导意见》（浙交造价﹝2014﹞2）规定计取，并结合本工程实际。
3、施工环保费按工程量清单第200章至900章的合计金额计取费率按1.5‰计。  
4、临时供电设施、架设、维护与拆除，按10000元/项包干计取。
5、临时供水与排污设施，按5000元/项包干计取。
6、暂列金额的数量及拟用子目的说明：暂列金额（不含计日工总额）的数量为第100 章至900 章工程量清单合计的0%。
7、标底编制：根据18编规，企业管理费已经包含竣工文件编制费，因此第100章标底竣工文件不在计取，由施工单位报价时候自行考虑相应费用报价计入。
8、本项目所列清单子目均已包含完成该项子目所需必要措施费；具体解释对照《公路工程工程量清单计价规则》相应子目。
9、本工程全部考虑采用现拌砼计入，如需商品砼，自行统筹，不另行调价；
10、挡墙砌筑片块石料，局部考虑为利用原有石方，进行加工、破碎、解小、选材，施工原材料必须满足设计要求，不足片石料，由施工单位自行考虑外购，风险包干。同时相应加工及运输机械设备均匀通过材料摊入综合单价中不另计取。
11、本工程施工所有原材料由承包人结合实际情况综合考虑包含在综合单价中，包含原材料远距离运费、采保费等。
12、本工程结算按实际完成量结算。
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