关于平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程网上提问的答复

各投标单位：

对于平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程在网上疑问截止时间前收到疑问，现作以下答复：

提问一：1、技术标有纸张（采用A4还是A3）、字体要求吗？2、投标人保证金采用银行保函方式，保函怎么入交易平台？

回答：1、不作具体要求；2、按招标文件执行。
提问二：1.由于平阳县公共资源交易中心无电梯，楼梯抖又长，技术标份数过多，能否分箱分册密封包装，不然技术标太大，不好密封，不好搬运。 2.技术标评审里提供项目完整的BIM模型，是否只需演示视频，还是BIM模型原文件是否也需要放入U盘，或者BIM模型只需在文本里体现就行

回答：1、建议不要分箱分册密封，否则出现遗漏缺失情况的，后果由投标人自行负责；2、只需提供演示视频。

提问三：招标文件第8页2.1注明有提供招标控制价及明细，请问在哪里下载？

回答：招标控制价为60368.0156万元，请下载工程量清单。

提问四：招标文件空调末端设备、风冷热泵机组、新风机组、全热交换机等的推荐品牌为约克、麦克维尔、韦氏。其中约克和麦克维尔属于传统的美国四大品牌，但是韦氏只是专业从事手术室和现代化医院物流传输系统整体解决方案的专业公司，并不是空调设备的专业生产商，推荐此品牌肯定是不合理的；建议推荐将韦氏改为同是美国四大品牌之一的“特灵”，即推荐品牌为：约克、麦克维尔、特灵

回答：本工程招标文件中推荐的品牌非强制性要求的品牌，投标人可以选择优于或相当于的其他品牌，请按招标文件执行。

提问五：全变频多联式空调、预留空调的推荐品牌：三菱重工海尔、三菱电机、东芝、大金，其中三菱重工海尔与其他三个品牌的价位完全不在一个水平线上，三菱重工海尔的价格比国产一线品牌的价格都低，但是却跟几个最好的合资品牌放在一起作为推荐品牌，肯定是有人特意放的，明显有倾向性。建议删除三菱重工海尔这个推荐品牌。

回答：本工程招标文件中推荐的品牌非强制性要求的品牌，投标人可以选择优于或相当于的其他品牌，请按招标文件执行。

提问六：本工程不管是水系统空调还是多联机空调，推荐品牌基本都是合资品牌，而且水系统空调设计的还是四管制的系统，设计要求是很高的，同时相关水泵也都是要求合资品牌且是变频的水泵，但是空气能热泵机组的推荐品牌却是：美的、海尔、生能三个国产二、三线的品牌，完全与本项目的整体要求和档次不符。还有图纸设计的空气能热泵系统，三个推荐品牌也没有完全符合的产品可以对应，只能的打擦边球，勉强把热水系统做起来，但是肯定达不到设计原本的意图。建议把空气源热泵机组的推荐品牌调整为：瑞美、史密斯、恒热。

回答：本工程招标文件中推荐的品牌非强制性要求的品牌，投标人可以选择优于或相当于的其他品牌，请按招标文件执行。

提问七：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程于2022年5月30日发布招标公告，投标文件递交截止时间为2022年6月22日上午09:30，由于招标文件中要求的视频演示、讲解应用BIM技术，对本项目施工阶段整体内容进行施工模拟及仿真漫游并制作BIM演示动画（10分）这项制作需要的时间周期较长，请适当延迟投标文件递交截止时间！

回答：招标文件预公示时已经把全部图纸资料上传，请按招标文件中平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程招标时间安排表内的时间执行。

提问八：招标文件P113页中推荐的“空调末端设备、风冷热泵机组、新风机组、全热交换机等”写着是“约克、麦克维尔、韦氏或相当于、优于“，这个几个品牌不是一个档次的，空调行业稍微有常识都知道，最好的前三大空调品牌是：美国开利、美国约克、美国特灵，这里写着韦式和麦克维尔，很明显约克就是拿过去凑家数的，根本就不是同一个品牌，请各位领导认真审核，否则我将向市长热线反应真实情况

回答：本工程招标文件中推荐的品牌非强制性要求的品牌，投标人可以选择优于或相当于的其他品牌，请按招标文件执行。

提问九：请明确本工程开标时间，另外是否会延期开标

回答：请按招标文件中平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程招标时间安排表内的时间执行，开标时间为2022年6月22日09时30分，开标时间不延期。
提问十：招标文件中“项目部人员配备情况表”要求按照本工程规模施工班组须配置施工员不少于3人、安全员不少于3人、质量员不少于2人、技术负责人中级及以上职称。不按上述配置将视为不响应招标文件要求，作否决处理。请问拟派的施工员不少于3人、安全员不少于3人、质量员不少于2人是否都应具备中级及以上职称

回答：只需要技术负责人中级及以上职称。
提问十一：1、技术标编制采用A4或A3纸张未规定；2、资信、资格审查部分资料原件是否要求提供；3、投标人须知前附表10.6条特别说明第3点第（1）款投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。请问新进温建筑施工企业投标前要求先办理该保证金缴纳吗？还是待工程中标后再行缴纳。

回答：1、未规定，可自行选择；2、不需要；3、请按温政发〔2018〕3号文件《温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法》执行，缴纳工作须在办理合同备案后20个工作日内完成。

提问十二：招标文件“（二）资信标评审”中（2）施工员、安全员、质量员三个岗位中分别具有一个高级职称的得0.6分，三个岗位中仅两个岗位分别具有一个高级职称的得0.4分，三个岗位中仅一个岗位具有一个高级职称的得0.2分，满分0.6分。请问这里的施工员、安全员、质量员的高级职称专业是否需要是建筑工程类？
回答：提供与本工程专业相关的专业职称证书。

提问十三：1、因疫情反复不定，建议项目采用电子招标模式，仅演示模型视频U盘现场递交即可？ 2.投标文件要求一正六副，演示模型视频U盘是否仅提供一份直接放入技术标密封袋即可？ 3.U盘内除演示模型视频外，是否需要将商务标、资信标、技术标、资格审查资料等电子文本全部拷入？

回答：1、本次招标为纸质标；2、是；3、不需要。

提问十四：请问资信标当中的业绩查询可以省级四库一平台地址网站查询嘛？

回答：不可以，按招标文件执行。

提问十五：投标文件格式中已标价工程量清单部分报表格式与品茗胜算软件内报表格式有细微出入，该部分是否直接打印品茗胜算导出报表即可？（几乎每个表格上方中间都多了标段两个字）

回答：按招标文件提供的清单格式执行。

提问十六：1、招标文件提及技术标页数不超过300页，请问技术标采用A3或是A4页面编制？若为A4页面编制，则进度计划及平面布置图能否使用A3页面？并且，300页中是否包括目录、得分索引、封面、封底等？ 2、根据现场踏勘，目前桥梁工程施工单位正在施工，设置了板房及材料堆场，占用部分场地，请问待总包进场后，能否迁走？ 3、能否提供临水临电接驳点位置及容量？ 4、招标文件提及技术标需提供项目完整的BIM模型，包括主体工程、景观工程、幕墙工程及装修工程。该文件是否以文件夹形式在提交的U盘中提供或是以视频形式体现？ 5、招标文件要求的2个详细的重难点施工方案BIM模型是否在视频中体现。

回答：1、A3、A4都可以,不做强制性要求，页数要求中不包括封面、封底，2、由甲方协调处理；3、请投标人自行现场踏勘考虑，中标后提供；4、以视频形式体现；5、视频中体现。
提问十七：招标文件第20页，投标文件组成中已标价工程量清单（20）综合单价工料机分析表（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）. 问:是否理解为综合单价工料机分析表在投标阶段投标纸质文件内无需提供，电子版如何提供？是否拷入演示视频u盘内封入技术标内即可？还是需要单独提供一个u盘封入商务标内？请明确

回答：综合单价工料机分析表电子版本需单独提供一个光盘或U盘与商务标一起密封。
提问十八：1、企业技术负责人是否可做为项目负责人参与投标？ 2.项目负责人及其他配备人员社保交分公司是否予以认可

回答：1、可以；2、按招标文件执行。

提问十九：1、《3(版本3)2.14温州平阳县人民医院基坑_t3（最新版本）》中写明：出土口位置可根据土建单位施工现场屏幕布置图进行调整，请明确是否可以调整 2、现场东北侧大门处图纸标明不得开口，那实际是否可以开口； 3、场内苗木是否可以移栽？是否甲方自行处理还是移交我方处理？ 4、北侧B-4路预计通车时间？ 5、临电接口的变压器总容量是多少？临水管线接口位置和管径大小？ 6、场外是否额外可以提供临建场地租赁？ 7、《妇幼保健场地平整后标高2000 》图纸中的场地标高为相对标高还是绝对标高？ 8、西南侧泥浆池是否为桩基单位换填处理？ 9、能否提供相关医疗专业图纸（净化、纯水、物流、医气等）。 10、4#连廊需要在已建好的人民医院里施工，且要从人民医院后勤楼屋面穿越，为减少4#连廊的施工对人民医院正常运营的不利影响，是否可以将混凝土结构改成钢结构施工？ 11、需明确西南角、东南角桥梁施工是否再合同内，若在合同内是否可以提供相应图纸

回答：1、投标人先自行考虑施工组织设计方案，具体在施工图纸技术交底时进行确认；2、不可开口；3、由甲方自行处理；4、暂无法明确时间；5、请投标人自行现场踏勘考虑，中标后提供；6、由投标人自行考虑解决；7、黄海标高；8、由甲方自行处理；9、无法提供；10、按施工图执行；11、不在本次招标范围内。
提问二十：问1：因报价软件的不同，招标文件第97页“单位（专业）工程投标报价费用表”格式能否采用如下图所示格式，下图格式与招标文件格式实质性内容一致（图片见文档）。问2：招标文件P20页注明“综合单价工料机分析表（投标时仅提供电子版本，…）”，请问投标时商务标是需要提供电子版本吗？提供的商务标电子版本是以U盘形式还是其他形式存储，密封时是单独密封还是与正副本一起密封？若单独密封，封袋上是注明“商务标电子版本”吗？问3：招标文件给定的投标文件格式中，投标函和授权委托书要求填写的项目名称是否就是工程名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程，请明确。问4：招标文件中，投标人须知3.5条资格审查证明材料3.5.4施工班组成员数量、人员证书复制件与施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人员C类证书复制件。请问：施工班组成员数量、人员证书复制件是否就是指拟派项目管理人员的数量和拟派项目管理人员的证书复印件，请明确。

回答：1、按招标文件提供的清单格式执行；2、综合单价工料机分析表电子版本需单独提供一个光盘或U盘与商务标一起密封；3、是；4、是。

提问二十一：1、招标文件中前附表3.1投标文件组成跟89页文件组成有不同，以哪个为准？ 2、前附表10.1投标文件编制相关规定中1由投标人自行承诺需要编制吗？ 3、招标文件88页中已标工程量清单附件20后面提示投标时仅提供电子版本是指附件20还是整个已标价工程量清单？ 4、招标文件中120页施工员3人安全员2人质量员2人是否只需要提供其中各一人的高工证即可得分？ 5、招标文件118页和120页表格中提供的人员是否是一致的？

回答：1、后面的文件组成是前附表3.1的细化内容，请按照后面的文件组成要求的内容进行提供；2、若委托具有相应能力的工程造价咨询人编制的须提供相关承诺的资料；3、指附件20；4、是；5、是。

提问二十二：1、第三部分专用合同条款1.6.1中发包人向承包人提供图纸的数量：“提供图纸4套 ”，而专用合同条款13.2.2竣工验收程序中关于竣工验收程序的约定：“工程竣工验收后一个月内承包人向发包人提供完整标准的竣工图4套”，因现场工作面及施工管理备查均需各一套施工图，4套竣工图也是在施工图上增加设计变更及交底等内容而形成，则发包人提供4套施工图过少，请修改上述条款内容为：“提供图纸6套 ”，请回复。2、第三部分专用合同条款1.10.3 场内交通，关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：“投标人可自行踏勘现场，如现场施工条件（如道路、交通）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通的，所发生的相关费用计入报价。”进场道路开通应为发包人的义务，本工程报价按招标文件合同计价原则计算不能包含此进场道路开通的费用，请在此条中明确进场道路是否开通并满足施工条件，请回复。3、第二章投标人须知前附表7.4履约担保及工程款支付担保中“工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。”而第三部分专用合同条款2.5资金来源证明及支付担保：“发包人是否提供支付担保：/；发包人提供支付担保的形式：/。”前后内容不一致，请将专用合同条款2.5资金来源证明及支付担保中有关支付担保的内容按投标人须知前附表7.4中所述填写一致，请回复。4、第三部分专用合同条款3.1 承包人的一般义务承包人需要提交的竣工资料套数：“各 套。”，此处未填写具体的套数，而专用合同条款13.2.2竣工验收程序，关于竣工验收程序的约定：工程竣工验收后一个月内承包人向发包人提供完整标准的竣工图4套。两条内容不一致，请回复是否专用合同条款3.1竣工资料套数：填写为“4套”？5、第二章投标人须知3.2.3工程量清单计价方式：综合单价法，但第三部分专用合同条款12.1 合同价格形式中的“2总价包含的风险范围：除设计变更、工程联系单、材料、人工动态调整外，合同价格均不再调整。”，以及专用合同条款12.4.3 进度付款申请单的提交（5）总价合同进度付款申请单提交的约定中的内容均不应填写在总价合同条款处，本项目为清单计价工程，合同价格形式应为单价合同，请将上述两个条款里的内容移至单价合同的相应条款处而上述两条款处应填写为：“ / ”。6、第三部分专用合同条14.2 竣工结算审核中发包人审批竣工付款申请单的期限处未填写具体时间，请明确；另此条款中未约定结算审核时间，按因现行的财建【2004】369号文中工程竣工结算审查期限规定造价在5000万元以上的工程其结算完成时间为不超过60天，请招标人在此条款中增加“竣工结算审核完成时间为60天”，请回复。 7、第三部分专用合同条16.1.2 发包人违约的责任（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：“按通用条款12.4.4。”此处所述不妥，通用条款12.4.4中只约定了逾期支付工程进度款的违约金，而未包含工程完工后的尾款支付逾期时的违约金，按通用条款14.2.（2）中所述“逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金”，且上述两个条款中所述的“中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率”已不再适用，现阶段中国人民银行已不再发布贷款基准利率了。则请修改此条款为“因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：逾期支付的，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算支付违约金，逾期支付超过56天的按其双倍利率计算支付违约金”，请回复

回答：按招标文件执行。

提问二十三：1、本项目为纸质标书，在P88页投标文件格式中无封面，封面是否自拟，请明确？ 2、P5页，3.6须提供由社会保障部门出具的近6个月内任意一个月或以上本单位社保在保证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月。 问：社保缴纳单位为投标人设计分公司名称的社保证明是否可以。 3、P120页，主要人员简历表，此表是否只要填写项目负责人就行，其他人员是否无需填写，请明确？ 4、P121页，项目部人员配备情况，人员是否需要提供社保，请明确？ 5、P9页，3）近年财务状况表，后附：经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求：不要求 。 问：财务审计报告分为审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注。财务情况说明书是指审计报告还是指财务报表附注，请明确？ 6、外包封上，投标人应在标函封袋上清楚地分别标明“技术标”、“商务标”、“资信标”、“资格审查”字样。 问：在标函封袋上是否还可以标明工程名称、投标单位名称，请明确？

回答：1、封面自拟；2、按招标文件执行；3、只要填写项目负责人就行，其他人员无需填写；4、涉及得分项内容的人员需提供；5、财务报表附注；6、可以标明，但不做强制性要求。

提问二十四：1、招标文件中要求投标文件正本一份、副本六份，副本是否可以采用正本签字盖章后的复印件，请明确。 2、本项目的基坑围护图纸上，未发现降水井的设置，报价时是否需考虑？ 3、基坑围护图纸上，在北面贴近平鳌路，设置两个出土口，并不是设计总图的规划路口，是否可以开口。设置总图上除了三个设计的出口，是否可以设置其它开口。 4、本项目，建设单位是否提供生活区、办公区的搭建场地？ 5、甲方是否提供临电临水接驳点；请明确容量、大小。 6、招标文件要求技术标页数不超过300页，请问是否包含封面、目录、平面布置图、总进度计划等附件内容。 7、4#连廊部分在人民医院的院内进行施工。连廊所在的施工区域，是否可以封闭施工。 8、4#跨河连廊、连接现有医院的连廊，采用钢筋混凝土结构，施工周期长，成本高，对医院正常运营也有一定影响。是否可以改成钢结构连廊，以加快施工周期，减少对医院运营产生的影响； 9、本项目，土方开挖现场是否有堆土场地等其他条件，若外运运距大概多少？ 10、如果清单描述与项目特征描述不符，是否应按项目特征描述内容组价？如门卫室砌体工程中清单名称为实心砖墙，而项目特征描述的为保温砌块等。 11、4#连廊其他装饰工程中，清单编号Z010517003001外粘纤维复合材加固的特征描述中，新旧砼界面本次报价是否只需按描述的内容考虑界面剂及凿毛费用，加固不包括在内。 12、基坑设计说明（一）中，水泥搅拌桩的水泥掺量为15%，清单描述为20%，施工图中描述水泥掺量也是20%（空搅7.5%），是以清单描述和施工图为准吗？ 13、园林工程中下沉式庭院、内庭院、屋顶花园打开图纸无法显示尺寸，能否转化成PDF版本； 14、休息亭、围墙建筑图纸未提供

回答：1、可以；2、按清单及招标文件要求报价；3、投标人先自行考虑施工组织设计方案，具体在施工图纸技术交底时进行确认；4、由投标人自行考虑解决；5、请投标人自行现场踏勘考虑，中标后提供；6、页数要求不包括封面、封底；7、按相关规定执行；8、按施工图执行；9、由投标人自行考虑报价；10、该项按项目特征执行；11、根据项目特征结合施工图报价；12、详见联系单中设计回复及基坑设计变更；13、能，自行转化；14、原上传的图纸中已有提供，请自行核实。

提问二十五：1、项目的招标人是否按合同协议书中的“发包人（全称）：平阳县妇幼保健院（建设单位）、平阳县政府投资项目建设中心（代建单位）”填写？ 2、清单地下室基坑支护中，第11条清单工程量为74根，项目特征“2、桩顶标高-10.45m22根、-10.55m13根、-10.65m1根、-10.75m2根、-10.85m1根、-10.95m2根、-11.05m16根、-11.15m1根、-11.25m3根、-11.3m1根、-11.35m5根、-11.45m2根、-11.55m3根，自然地坪暂定-0.48m；”合计为72根，是否有误？ 3、招标文件P20商务标组成的（三）已标价工程量清单，（20）综合单价工料机分析表（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）。该电子版本如何提交？ 4、地下室建筑门窗工程，第59、60、62项，型号与洞口尺寸不符，以哪个为准？ 5、地下室建筑门窗工程，第85、92、93项特种门名称与型号不符，以哪个为准？

回答:1、是；2、以清单工程量为准；3、综合单价工料机分析表电子版本需单独提供一个光盘或U盘与商务标一起密封；4、按工程量清单执行；5、第85、92、93项中项目特征与人防图纸中门窗表备注的类型一致。

提问二十六：1、请明确是否需要提供近年财务状况表？2、请明确BIM演示模型视频存入U盘提交是否为一正六副，U盘是否需用信封密封，并注明正副本？ 3、本次投标文件递交是否需要携带企业CA锁进行现场签到？4、请问本次投标文件中要求拟派的项目管理机构成员是否需要在温州市公共资源交易网或平阳县政府门户网站公共资源交易网备案？5、请明确技术标是否可彩色打印？是否需连续编码且总页码控制在300页内，且超出部分评委可以不予评审？6、请明确本次投标文件封包封面、标书封面、密封条的样式是否由投标人自拟？若不是请提供模板。7、招标文件P22 资格审查证明资料3.5.1：需附投标人资质证书、安全许可证副本等材料，若上述资质、安全许可证书已颁发电子证书，是否可采用电子证书代替副本复印件？8、请问“项目管理机构组成表”其中养老保险部分是否填写身份证号码？若不是请明确填写内容。9、项目部人员配备情况表中的拟派人员是否均需填写主要人员简历表？10、招标文件P29企业类似业绩证明材料需提供全国建筑市场监管公共服务平台上项目备案截图证明，请明确上述项目备案截图证明为该业绩在全国建筑市场监管公共服务平台的哪一板块的信息截图？11、投标人须知中“3.1条中（一）商务标组成（三）已标价工程量清单（20）综合单价工料机分析表要求投标时仅提供电子版本” 请明确上述分析表单子版本，是否以U盘形式提供同商务标一起密封？有无正副本要求?12、请明确招标文件“第一章招标公告中第3条投标人资格要求3.7投标人及其拟排项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单“和“第三章投标人须知中第1.4条投标人资格要求1.4.4投标人不得有的情形之一”是否由招标人在开标时自行核验？13、项目拟派人员中，除项目经理之外的人员，是否需提供社保证明？14、招标文件P23-3.5.4施工班组成员是否指项目拟派管理人员？15、整个项目空调水系统中镀锌钢管、无缝钢管项目特征中包含多联机系统R410制冷剂，制冷剂管道应为铜管管材，对应清单项目特征是否删除含R410制冷液，请明确16、2/3#楼排风系统中镀锌风管项目特征中提及疫情时安装，费用计取时是否需考虑此因素，请明确17、2/3#楼排风系统中第27-48项是否为消声器而非静压箱，请明确18、2/3#楼空调通风系统中第78-83项项目特征描述为初效过滤G4，是否与组合式空调箱中的过滤段相同，是否为带过滤网的百叶风口，请明确？19、地下室土建清单第103项项目特征中顶板防水：1、上部的排(蓄)水层、过滤层、回填层、 道路、绿化按景观专业设计。请问此做法是否已计入景观工程量清单中，土建清单此条无需报？如景观绿化中未含，请明确做法？以供投标单位进行报价，请明确？20、因招标文件第88页中所标明的已标价工程量清单格式表头中都有附件1至附件20的字样，但提供的招标工程量清单格式与投标软件格式相同，表头均为表10.2.2-16等表示，故本次商务标已标价工程量清单格式是否可以按软件自动导出格式提供，请明确？21、请明确本工程施工出入口可以使用的开口位置；22、请明确本工程临水接驳口位置及管径；23、请明确本工程变压器位置及负荷；24、是否可利用项目东侧绿化用地作为项目部临时办公、生活区用地，在室外景观施工前移除；如不能，是否在场外提供临时用地作为项目部办公、生活用地。25、1、2#跨河桥是否包含在本次招标范围；26、1、2#跨河桥目前在进行桩基施工，占用部分本工程场地。该部分施工何时结束，场地何时可移交；27、4#连廊桩基图纸未找到，请补充；28、4#连廊为跨河的现浇钢筋混凝土结构，河中无法搭设支模架直接施工，是否可以在施工期间临时回填连廊部位河道，施工完成后恢复；29、4#连廊为跨河的现浇钢筋混凝土结构，河中无法搭设支模架直接施工，现浇结构是否改为钢结构以方便施工。

回答：1、是；2、视频演示文件提供一份即可，无需正副本；3、不需要携带CA锁；4、不需要备案；5、可以彩色打印，需要编码，而且页数不超过300页，否则评标委员会可以对超过部分不予评审；6、由投标人自拟；7、可以，须加盖投标人公章；8、不做强制性要求，建议填写起始至今的参保时间；9、仅须提供项目负责人的简历表；10、不强制性要求哪个板块，只要是该项目在全国建筑市场监管公共服务平台网页的整体截图即可；11、综合单价工料机分析表电子版本需单独提供一个光盘或U盘与商务标一起密封，无正副本要求；12、是；13、涉及得分项内容的人员需提供；14、是，包括施工员、安全员、质量员、技术负责人等；15、含R410制冷液；16、需考虑；17、暂按清单中的静压箱报价；18、按工程量清单报价；19、该项清单不需要考虑第1点报价，地下室建筑部分103条项目特征中第1点已列在室外附属园林景观部分34、35、36条清单中；20、按招标文件提供的清单格式执行；21、投标人先自行考虑施工组织设计方案，具体在施工图纸技术交底时进行确认；22、请投标人自行现场踏勘考虑，中标后提供；23、请投标人自行现场踏勘考虑，中标后提供；24、请投标人自行考虑解决；25、不在本次招标范围内；26、由甲方协调处理；27、原图纸已提供，请自行核实；28、按施工图纸执行；29、按施工图纸执行。

提问二十七：资信 1.企业类似业绩需提供的竣工验收证明材料，是否可以提供五方盖章竣工验收记录表、五方盖章的竣工验收报告、五方竣工验收证明书？建设行政主管部门出具的竣工验收证明（报告）有啥具体要求？该材料是否需要建设行政主管部门盖章？ 2.项目管理机构人员配备是否有要求？ 技术 1、技术标不超过300页，请问是否含封面目录页？ 2、请问技术标是用A3纸张还是A4纸张？ 3、技术标单面打印观看效果更好，请问是否可以采用单面打印？ 4、内外墙体材料结构说明与建筑说明有出入，以哪个为准。 5、缺少降排水图纸，请问是否可以提供。 6、请问基坑图中的1号桥和2号桥是否在施工范围内？ 7、室外附属景观CAD图纸用CAD快速看图都看不到标注，PDF又没全，是否可以天正导个T3版本的有标注的CAD图，或者可以提供完整PDF图纸？ 商务 1、招标文件专用合同条款11价格调整“（1）材料动态调整 ①基准价格以2022年3月《平阳县建材价格信息》为准，结算价的确定方式为A：钢材、商品砼分桩基工程、±0.000以下、±0.000以上至主体结顶三个阶段的《平阳县建材价格信息》算术平均价为准；” 请问：约定可调差范围内材料部分规格型号不在《平阳县建材价格信息》中，如《平阳县建材价格信息》中无细石混凝土价格，请明确此类材料基期价如何计取？ 2、招标文件专用合同条款“12.1合同价格形式”约定了总价合同的风险范围、风险费用的计算方法、风险范围以外合同价格的调整方法。 3、请明确本招标工程是固定单价合同还是固定总价合同，如为固定单价合同，请明确单价合同综合单价包含的风险范围、风险费用计算方法、风险范围以外合同价格的调整方法。 4、招标文件“附件18主要材料（设备）品牌要求选择一览表”中提到“投标人选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个（选择“或相当于、优于”的，应写明所选的生产厂或品牌）】”。 ①要求的材料品牌表且只能填一个的意思是只能选一种生产厂或品牌吗，可否多填写几个品牌，单一品牌后期进场施工有局限性。 ②请问如自行选择“或相当于、优于”的品牌，是否需提供相关证明或品牌资料？ 5、连接人民医院的跨河桥梁是否在本次的招标范围内？ 6、商务标清单报表是否有强制格式要求，其中组成的表格内容是否需要和招标文件后附报表内容完全一致，还是以软件内导出的格式为准？ 7.平阳妇保室外附属工程图审修改2022.2.16，请提供完整PDF或导个T3的图。 8.投标文件内，安全文明措施费是否需要高于或等于招标控制价中安全文明施工基本费 7530245 元，有无下限值，请明确。 9.投标文件内，“主要材料和工程设备一览表、主要机械台班一览表”填写的内容是否需要和招标文件内“主要材料和工程设备一览表、主要机械台班一览表”给的名称及类型一致？ 10.请明确一下各单位工程取费专业，如室外附属工程-围墙，取费专业是房屋与建筑还是市政工程？

回答：资信1、按招标文件要求执行，建设行政主管部门出具的竣工验收证明（报告）需建设行政主管部门盖章；2、按项目施工班组配置。技术1、不含封面封底；2、不做强制性要求，自行选择；3、建议采用双面打印；4、详见联系单中设计回复；5、自行考虑方案；6、不在本次招标范围内；7、请尝试用更高版本的CAD查看。商务1、平阳信息价中无参考价格的，可参考温州市信息价，温州市信息价无参考价格的，可参考浙江省信息价，浙江省信息价无参考价格的，可参考当地市场价；2与3、本工程为总价合同；4、按招标文件要求只能填一个，自行选择的品牌投标时无需提供相关证明或资料，中标后在材料进场前必须经招标人确认；5、不在招标范围内；6、按招标文件提供的清单格式执行；7、已提供CAD图纸；8、招标文件中已经提供安全文明施工费的下限值，请按招标文件执行；9、“主要材料和工程设备一览表、主要机械台班一览表”是填写投标人自行组价后主材、设备、台班的内容；10、根据招标文件中提供的规费、税金要求自行取费。

提问二十八：1、门窗尺寸描述，是否按洞口尺寸计入； 2、商务标安全文明施工费是否要和招标控制价安全文明施工费一致； 3、标化工地增加费是否按招标清单中金额计入。

回复：1、是；2、根据招标文件中已经提供安全文明施工费的下限值自行报价；3、自行报价。

提问二十九：1、请明确“第八章投标文件格式P120页（3）项目部人员配备情况中要求拟排人员附岗位证书复印件”项目负责人岗位证书是否为一级建造师师注册证书，技术负责人岗位证书是否为职称证书？ 2、根据招标文件要求拟派项目部人员中除安全员、质量员、施工员可提供岗位证书外，项目负责人及技术负责人岗位证书需提供那些资料。
回答：1、项目负责人岗位证书为一级建造师师注册证书，技术负责人为职称证书；2、项目负责人及技术负责人无需提供岗位证书。

提问三十：拟派安全员若提供注册安全工程师证书的是否可代替专职安全生产管理人员C类证书，并予以认可？

回答：不可代替，拟派班组中的安全员必须提供专职安全生产管理人员C类证书。

提问三十一：1、请问招标文件投标人须知前附表中2.1条中提及的招标控制价明细什么时候提供。2、请问是否可以提供软件版清单。3、招标公告中2.1条总建筑面积为96500平方米，图纸中建筑面积为95390平方米，请明确以哪个为准。4、招标文件第五章工程量清单中3.5.12中第2条中约定投标人不得采用总价让利或其他计价进行投标报价，填报综合单价不能低于暂定材料单价，否则作废标处理，但工程量清单中未见到材料暂定价，是否不涉及。.5、招标文件第八章投标文件格式要求中目录中已标价工程量清单附件4-附件20顺序是否可以如下图软件报表顺序、名称及格式为准。6、工程量清单中表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表和表10_2_2-32 主要机械台班一览表均为两个报表， 其中一个有内容一个为空表，有内容的报表中有些材料设备规格型号不明确，且顺序不一致，投标报价时是主要材料和工程设备一览表和主要机械台班一览表是否可以自主报价。7、投标文件页数较多，是否需要编制页码。8、招标文件第八章投标文件格式要求中附件20-综合单价工料机分析表（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本），请问电子版是否可以为光盘或U盘，电子版文件单独包封还是放到商务标投标文件中。9、16_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表第558项计量单位为台，数量为2，但图纸中有4台，2套，同理第559项图纸有一套2台，清单计量单位是否注明错误。10、16_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表第734项铜管，无规格型号。11、18_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表第1215项铜管，无规格型号。12、20_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表第194项铜管，无规格型号。13、19_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表第341项阀门，项目特征描述为螺纹阀门，未明确何种样式。14、地下室安装电气工程量清单第78、79项配电箱设备重复，系统图中只有两台。请确认具体工程量。15、技术标评分表里要求标书页数不超过300页，请问是否包含目录及封面、封底。

回答：1、招标控制价为60368.0156万元，投标人按工程量清单自行报价；2、无法提供；3、总建筑面积为96500平方米；4、不涉及；5、按招标文件提供的清单格式执行；6、“主要材料和工程设备一览表、主要机械台班一览表”是填写投标人自行组价后主材、设备、台班的内容；7、建议编制页码；8、综合单价工料机分析表电子版本需单独提供一个光盘或U盘与商务标一起密封；9、根据图纸，每台污水提升装置含水泵一用一备，按工程量清单执行；10-12、根据设计回复，多联机冷媒管型号由厂家深化设计，平面走向见空调水管平面图；13、样式为螺纹止回阀DN20；14、按工程量清单执行；15、不包括封面、封底。
提问三十二：该项推荐品牌中三菱重工海尔与大金、东芝、三菱电机不是同一档次品牌，三菱重工海尔与海尔基本差不多，基本与国产品牌同一档次，对其他品牌不公平，且价格没有可比性，建议删除三菱重工海尔品牌，改为日立、三菱电机、东芝、大金或相当于、优于

回答：本工程招标文件中推荐的品牌非强制性要求的品牌，投标人可以选择优于或相当于的其他品牌，请按招标文件执行。

   提问三十三：企业获奖情况国家优质奖与鲁班奖或詹天佑奖实质上为同一级别奖项，国家优质奖也应得1分

    回答：按招标文件执行。
建设单位：平阳县妇幼保健院

代建单位：平阳县政府投资项目建设中心

招标代理单位：浙江首信工程项目管理有限公司

2022年6月15日
·

