|  |
| --- |
| 平 阳 县  国有企业采购招标文件  **（线上电子招投标）**  **项目名称：2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目**  **招标编号：PYCG240801064**  **采 购 人：平阳县城市建设投资有限公司**  **联 系 人：黄先生**  **联系电话：13757881632**  **采购机构：浙江品信工程项目管理有限公司**  **联 系 人：吴女士**  **联系电话：0577-63682718（15669781333）**  **联系传真：0577-63682718**    **二○二四年八月** |

**浙江品信工程项目管理有限公司关于2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目的公开招标公告**

**（线上电子招投标）**

**公告日期：2024年08月01日**

**项目概况**

2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目招标项目的潜在投标供应商应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2024年08月22日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：PYCG240801064

项目名称：2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目

预算金额（元）：35812499.93

最高限价（元）：34290689.29

采购需求：详见招标文件

标项名称: 2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目

数量: 不限

预算金额（元）: 35812499.93

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：本项目采用折扣率报价，最高折扣率不得超过92%，因此项目合同金额不得超过**最高限价金额**\*92%=34290689.29\*92%=31547434.15元**。**

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取招标文件**

时间：2024年08月01日至2024年08月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2024年08月22日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

开标时间：2024年08月22日 09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

1. **公告期限:自本公告发布之日起5个工作日**
2. **投标保证金：无**

**七、其他补充事宜**

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

**八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：**

1、采购人：平阳县城市建设投资有限公司

采购人地址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口平阳城投

联 系 人：黄先生

联系电话：13757881632

2、采购代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇曙东路588号（高通大厦2号楼7楼701-702室）

联系人：吴女士

联系电话：0577-63682718（15669781333）

传真：0577-63682718

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县城市建设投资有限公司纪检监察室

联系人：张先生

监督投诉电话：0577-58105298

传真：/

地址:平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口平阳城投

**投 标 通 知 (邀 请) 书**

浙江品信工程项目管理有限公司对2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
|  | 项目名称 | 2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目 |
|  | 项目编号 | PYCG240801064 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 采购预算  （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县城市建设投资有限公司  采购人地址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口平阳城投  联 系 人：黄先生  联系电话：13757881632 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司  机构地址：平阳县鳌江镇曙东路588号（高通大厦2号楼7楼701-702室）  联 系 人：吴女士  联系电话：0577-63682718（15669781333）  传真：0577-63682718 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商  资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受  接受。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | **电子签章。**采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。  投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；  （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。  （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。  （2）“备份投标文件”：U盘注明“备份投标文件”，密封包装后，在投标截止时间前线下送达或以邮寄形式递交至浙江品信工程项目管理有限公司（平阳县鳌江镇曙东路588号（高通大厦2号楼7楼701-702室））吴女士 15669781333，若以邮寄形式送达的，运输过程中造成投标文件破损、密封不完整的，由供应商自行负责，代理机构及采购人均不对此承担任何责任）。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交：  a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。  b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。  （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：  a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（线下送达或邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；  b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；  c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。  （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。  （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要  □需要 |
|  | 履约保证金 | □不需要  需要 |
|  | 投标保证金 | ☑不需要，详见招标公告  需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司  机构地址：平阳县鳌江镇曙东路588号（高通大厦2号楼7楼701-702室）  联 系 人：吴女士  联系电话：15669781333 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县城市建设投资有限公司纪检监察室  联系人：张先生  监督投诉电话：0577-58105298  传真：/  地址:平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口平阳城投 |
|  | 投标截止时间 | 2024年08月22日 09:30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间  评审地点 | 开标时间：2024年08月22日 09:30正 (北京时间)  开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。 |
|  | 评审委员会的  组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购  扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；  2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。  3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；  4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。  2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江品信工程项目管理有限公司邮箱：976229703@qq.com；  3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn>）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。  2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | **▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。** |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分 项目简介

一、项目简介

浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县城市建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

1. 采购内容及要求

**一、总则**

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

**二、采购总内容：**

**1、项目概况：**2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目，总绿地养护面积约997597.93m2，养护地点以及范围:鳌江镇车站大道、鳌江镇疏港大道、鳌江镇胜利路、鳌江镇新河路、鳌江镇吉祥路、联华路、状元路、D18-6、白垟路、飞鳌大道中间绿化带及侧分带、平甫路（状元路-平海大道）行道树、东垟路、兴工路、万鳌路森林式道路景观示范带工程、东川路、纬二十路、平海大道、警察公园、铁凤村、介园、会文路延伸段（飞鳌大道-经八路）、经八路、凤凰路、文昌路、环城东路、G21地块、一环路、环形水上公园、平甫路（平海大道至环城东路）、会文路（飞鳌大道-104国道）、吉祥路、联华东路（飞鳌大道-经八路）、飞鳌大道与联华路西北角、飞鳌大道西侧（万联路-白垟路段）、青少年公园、飞鳌大道（西浦河-平海大道）两侧绿化、阅读公园、平甫路两侧滨水小公园、B30及B43地块、104国道两侧（九凰山隧道-安监局、平阳一中对面公园及104国道、昆鳌大道两侧（凤凰山隧道-车站大道）、萧江镇世纪大道及104国道、萧江高速左侧绿化带、萧江镇岱口至永乐路口厂区前面绿化、水头镇、山门镇、凤卧镇、57省道复线、水凤线、永宁路、凤凰路、平莆路、东川路、美丽平阳山海联动环境提升等（具体养护范围及内容详见采购清单），养护内容：乔木、灌木、草坪等养护。（具体各路段养护起止时间根据采购清单）

**2、采购清单**

**2.1、**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量  单位 | 数量 | 金 额 (元) | |
| 综合单价  （最高限价） | 合价 |
|  | 美丽平阳山海联动环境提升项目绿化 |  |  |  | 2289146.54 |
|  | 美丽平阳山海联动环境提升项目(凤卧镇) |  |  |  | 194590.37 |
|  | 水凤线凤卧镇入口（桥边） |  |  |  | 98451.03 |
| 1 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150以内-养护期2年-养护期2年 | 10株 | 0.2 | 541.87 | 108.37 |
| 2 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 4 | 85.80 | 343.20 |
| 3 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 52 | 105.29 | 5475.08 |
| 4 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 34 | 168.85 | 5740.90 |
| 5 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 19 | 191.37 | 3636.03 |
| 6 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 38 | 294.21 | 11179.98 |
| 7 | 枯树 | 株 | 1 | 54.50 | 54.50 |
| 8 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 2126.85 | 17.32 | 36837.04 |
| 9 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 1325.12 | 26.47 | 35075.93 |
|  | 水凤线凤卧镇入口（三角地） |  |  |  | 19931.04 |
| 10 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 10 | 54.16 | 541.60 |
| 11 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 9 | 105.29 | 947.61 |
| 12 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 11 | 168.85 | 1857.35 |
| 13 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 10 | 191.37 | 1913.70 |
| 14 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 1 | 398.94 | 398.94 |
| 15 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 212.28 | 17.32 | 3676.69 |
| 16 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 400.27 | 26.47 | 10595.15 |
|  | 水凤线防洪通道交叉口 |  |  |  | 43279.99 |
| 17 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 72 | 105.29 | 7580.88 |
| 18 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 24 | 168.85 | 4052.40 |
| 19 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 28 | 191.37 | 5358.36 |
| 20 | 枯树 | 株 | 1 | 54.50 | 54.50 |
| 21 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 593.25 | 17.32 | 10275.09 |
| 22 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 602.9 | 26.47 | 15958.76 |
|  | 水凤线红军桥至刘英大桥 |  |  |  | 32928.31 |
| 23 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 8 | 54.16 | 433.28 |
| 24 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 5 | 85.80 | 429.00 |
| 25 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 11 | 105.29 | 1158.19 |
| 26 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 3 | 168.85 | 506.55 |
| 27 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 33 | 191.37 | 6315.21 |
| 28 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 18 | 294.21 | 5295.78 |
| 29 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 1 | 398.94 | 398.94 |
| 30 | 枯树 | 株 | 1 | 54.50 | 54.50 |
| 31 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 246.24 | 17.32 | 4264.88 |
| 32 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 531.62 | 26.47 | 14071.98 |
|  | 美丽平阳山海联动环境提升项目(麻步镇） |  |  |  | 41966.14 |
|  | 57省道复线麻步镇入口 |  |  |  | 29376.16 |
| 33 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 22 | 54.16 | 1191.52 |
| 34 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 10 | 85.80 | 858.00 |
| 35 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 1 | 105.29 | 105.29 |
| 36 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 4 | 168.85 | 675.40 |
| 37 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 6 | 191.37 | 1148.22 |
| 38 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 8 | 294.21 | 2353.68 |
| 39 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 19 | 398.94 | 7579.86 |
| 40 | 枯树 | 株 | 2 | 54.50 | 109.00 |
| 41 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 275.15 | 17.32 | 4765.60 |
| 42 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 400.06 | 26.47 | 10589.59 |
|  | 麻步油菜地 |  |  |  | 12589.98 |
| 43 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 3 | 54.16 | 162.48 |
| 44 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 3 | 85.80 | 257.40 |
| 45 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 97 | 105.29 | 10213.13 |
| 46 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 4 | 168.85 | 675.40 |
| 47 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 3 | 294.21 | 882.63 |
| 48 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 1 | 398.94 | 398.94 |
|  | 美丽平阳山海联动环境提升项目(山门镇） |  |  |  | 248212.38 |
|  | 山门垟头村 |  |  |  | 51157.21 |
| 49 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 20 | 54.16 | 1083.20 |
| 50 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 11 | 85.80 | 943.80 |
| 51 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 45 | 105.29 | 4738.05 |
| 52 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 22 | 168.85 | 3714.70 |
| 53 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 4 | 294.21 | 1176.84 |
| 54 | 枯树 | 株 | 2 | 54.50 | 109.00 |
| 55 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 1396.11 | 17.32 | 24180.63 |
| 56 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 574.65 | 26.47 | 15210.99 |
|  | 山门隧道入口 |  |  |  | 164385.67 |
| 57 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 18 | 54.16 | 974.88 |
| 58 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 36 | 85.80 | 3088.80 |
| 59 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 112 | 105.29 | 11792.48 |
| 60 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 20 | 168.85 | 3377.00 |
| 61 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 30 | 191.37 | 5741.10 |
| 62 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 50 | 294.21 | 14710.50 |
| 63 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 4 | 398.94 | 1595.76 |
| 64 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 4525.09 | 17.32 | 78374.56 |
| 65 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 1689.86 | 26.47 | 44730.59 |
|  | 省委党校平阳分校 |  |  |  | 32669.50 |
| 66 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 4 | 54.16 | 216.64 |
| 67 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 2 | 85.80 | 171.60 |
| 68 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 50 | 105.29 | 5264.50 |
| 69 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 2 | 168.85 | 337.70 |
| 70 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 15 | 191.37 | 2870.55 |
| 71 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 2 | 294.21 | 588.42 |
| 72 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 891.93 | 17.32 | 15448.23 |
| 73 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 293.61 | 26.47 | 7771.86 |
|  | 美丽平阳山海联动环境提升项目(万全镇） |  |  |  | 168790.43 |
|  | 万全高速出入口 |  |  |  | 168790.43 |
| 74 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 29 | 54.16 | 1570.64 |
| 75 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 17 | 85.80 | 1458.60 |
| 76 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 50 | 105.29 | 5264.50 |
| 77 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 32 | 168.85 | 5403.20 |
| 78 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 3 | 191.37 | 574.11 |
| 79 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 28 | 294.21 | 8237.88 |
| 80 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 2 | 398.94 | 797.88 |
| 81 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 6238.56 | 17.32 | 108051.86 |
| 82 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 1414.12 | 26.47 | 37431.76 |
|  | 美丽平阳山海联动环境提升项目(萧江镇） |  |  |  | 1635587.22 |
|  | 萧江高速至57省道复线出入口(一) |  |  |  | 96346.18 |
| 83 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 3 | 54.16 | 162.48 |
| 84 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 1 | 85.80 | 85.80 |
| 85 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 29 | 105.29 | 3053.41 |
| 86 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 74 | 168.85 | 12494.90 |
| 87 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 34 | 191.37 | 6506.58 |
| 88 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 25 | 294.21 | 7355.25 |
| 89 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 4 | 398.94 | 1595.76 |
| 90 | 枯树 | 株 | 3 | 54.50 | 163.50 |
| 91 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 2047.19 | 17.32 | 35457.33 |
| 92 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 1113.38 | 26.47 | 29471.17 |
|  | 萧江高速至57省道复线出入口（二) |  |  |  | 43563.41 |
| 93 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 5 | 54.16 | 270.80 |
| 94 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 11 | 105.29 | 1158.19 |
| 95 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 6 | 168.85 | 1013.10 |
| 96 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 4 | 191.37 | 765.48 |
| 97 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 12 | 294.21 | 3530.52 |
| 98 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 11 | 398.94 | 4388.34 |
| 99 | 枯树 | 株 | 1 | 54.50 | 54.50 |
| 100 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 919.26 | 17.32 | 15921.58 |
| 101 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 621.87 | 26.47 | 16460.90 |
|  | 萧江高速出口 |  |  |  | 414700.95 |
| 102 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 34 | 54.16 | 1841.44 |
| 103 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 24 | 85.80 | 2059.20 |
| 104 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 184 | 105.29 | 19373.36 |
| 105 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 299 | 168.85 | 50486.15 |
| 106 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 154 | 191.37 | 29470.98 |
| 107 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 87 | 294.21 | 25596.27 |
| 108 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 12 | 398.94 | 4787.28 |
| 109 | 枯树 | 株 | 27 | 54.50 | 1471.50 |
| 110 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 7561.83 | 17.32 | 130970.90 |
| 111 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 5615.56 | 26.47 | 148643.87 |
|  | 萧龙线 |  |  |  | 1080976.68 |
| 112 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 51 | 54.16 | 2762.16 |
| 113 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 18 | 85.80 | 1544.40 |
| 114 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 575 | 105.29 | 60541.75 |
| 115 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 767 | 168.85 | 129507.95 |
| 116 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 406 | 191.37 | 77696.22 |
| 117 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 328 | 294.21 | 96500.88 |
| 118 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 15 | 398.94 | 5984.10 |
| 119 | 枯树 | 株 | 30 | 54.50 | 1635.00 |
| 120 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 24014.05 | 17.32 | 415923.35 |
| 121 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 10913.52 | 26.47 | 288880.87 |

**2.2、**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量  单位 | 数量 | 金 额 (元) | |
| 综合单价  （最高限价） | 合价 |
|  | 平阳县县管绿地全方位绿化 |  |  |  | 30801542.75 |
|  | 联华路（东垟路-存礼路） |  |  |  | 213463.38 |
| 1 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 99 | 54.16 | 5361.84 |
| 2 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 6 | 85.80 | 514.80 |
| 3 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 207 | 105.29 | 21795.03 |
| 4 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 179 | 168.85 | 30224.15 |
| 5 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 172 | 191.37 | 32915.64 |
| 6 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 11 | 294.21 | 3236.31 |
| 7 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 1174.96 | 17.32 | 20350.31 |
| 8 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 3742.55 | 26.47 | 99065.30 |
|  | 京都红墅湾旁滨水小公园 |  |  |  | 104201.83 |
| 9 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 37 | 54.16 | 2003.92 |
| 10 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 172 | 105.29 | 18109.88 |
| 11 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 27 | 168.85 | 4558.95 |
| 12 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 70 | 191.37 | 13395.90 |
| 13 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 1 | 294.21 | 294.21 |
| 14 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 2334.32 | 17.32 | 40430.42 |
| 15 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 959.9 | 26.47 | 25408.55 |
|  | 状元路（东垟路-飞鳌大道） |  |  |  | 39981.78 |
| 16 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 5 | 54.16 | 270.80 |
| 17 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 17 | 105.29 | 1789.93 |
| 18 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 115 | 191.37 | 22007.55 |
| 19 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 624.49 | 17.32 | 10816.17 |
| 20 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 192.57 | 26.47 | 5097.33 |
|  | 环形水上公园 |  |  |  | 248448.76 |
| 21 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 196 | 54.16 | 10615.36 |
| 22 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 232 | 105.29 | 24427.28 |
| 23 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 118 | 168.85 | 19924.30 |
| 24 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 215 | 191.37 | 41144.55 |
| 25 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 1 | 294.21 | 294.21 |
| 26 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 4255.17 | 17.32 | 73699.54 |
| 27 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 2959.71 | 26.47 | 78343.52 |
|  | D18-6地块（状元路东面） |  |  |  | 213851.55 |
| 28 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 97 | 105.29 | 10213.13 |
| 29 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 127 | 168.85 | 21443.95 |
| 30 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 55 | 191.37 | 10525.35 |
| 31 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 574 | 294.21 | 168876.54 |
| 32 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 7 | 398.94 | 2792.58 |
|  | 白垟路（介园-飞鳌大道） |  |  |  | 362541.38 |
| 33 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 104 | 54.16 | 5632.64 |
| 34 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 388 | 105.29 | 40852.52 |
| 35 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 261 | 168.85 | 44069.85 |
| 36 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 179 | 191.37 | 34255.23 |
| 37 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 18 | 294.21 | 5295.78 |
| 38 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 9338.25 | 17.32 | 161738.49 |
| 39 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 2670.83 | 26.47 | 70696.87 |
|  | 介园 |  |  |  | 207212.09 |
| 40 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 108 | 54.16 | 5849.28 |
| 41 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 447 | 105.29 | 47064.63 |
| 42 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 138 | 168.85 | 23301.30 |
| 43 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 41 | 191.37 | 7846.17 |
| 44 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 17 | 294.21 | 5001.57 |
| 45 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 4830.96 | 17.32 | 83672.23 |
| 46 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 1302.49 | 26.47 | 34476.91 |
|  | 平甫路（平海大道至环城东路） |  |  |  | 12678.39 |
| 47 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 70 | 105.29 | 7370.30 |
| 48 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 7 | 168.85 | 1181.95 |
| 49 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 1 | 191.37 | 191.37 |
| 50 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 148.65 | 26.47 | 3934.77 |
|  | 平甫路（状元路-平海大道） |  |  |  | 19785.51 |
| 51 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 106 | 105.29 | 11160.74 |
| 52 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 24 | 191.37 | 4592.88 |
| 53 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 6 | 294.21 | 1765.26 |
| 54 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 85.63 | 26.47 | 2266.63 |
|  | 平甫路（凤凰路-临区街） |  |  |  | 15118.23 |
| 55 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 79 | 191.37 | 15118.23 |
|  | 平甫路两侧滨水小公园 |  |  |  | 144650.17 |
| 56 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 72 | 54.16 | 3899.52 |
| 57 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 92 | 105.29 | 9686.68 |
| 58 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 144 | 168.85 | 24314.40 |
| 59 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 76 | 191.37 | 14544.12 |
| 60 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 25 | 294.21 | 7355.25 |
| 61 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 1999.85 | 17.32 | 34637.40 |
| 62 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 1896.97 | 26.47 | 50212.80 |
|  | 阅读公园 |  |  |  | 125800.99 |
| 63 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 36 | 85.80 | 3088.80 |
| 64 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 35 | 105.29 | 3685.15 |
| 65 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 170 | 168.85 | 28704.50 |
| 66 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 54 | 191.37 | 10333.98 |
| 67 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 8 | 294.21 | 2353.68 |
| 68 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 1144.81 | 17.32 | 19828.11 |
| 69 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 2183.86 | 26.47 | 57806.77 |
|  | 泽丰家园 |  |  |  | 8327.66 |
| 70 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 10 | 54.16 | 541.60 |
| 71 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 3 | 85.80 | 257.40 |
| 72 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 434.68 | 17.32 | 7528.66 |
|  | 泰和家园 |  |  |  | 18141.47 |
| 73 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 32 | 54.16 | 1733.12 |
| 74 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 22 | 168.85 | 3714.70 |
| 75 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 732.89 | 17.32 | 12693.65 |
|  | 青少年公园 |  |  |  | 205064.53 |
| 76 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 122 | 54.16 | 6607.52 |
| 77 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 3 | 85.80 | 257.40 |
| 78 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 162 | 105.29 | 17056.98 |
| 79 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 82 | 168.85 | 13845.70 |
| 80 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 84 | 191.37 | 16075.08 |
| 81 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 27 | 294.21 | 7943.67 |
| 82 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 5 | 398.94 | 1994.70 |
| 83 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 3587.15 | 17.32 | 62129.44 |
| 84 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 2990.33 | 26.47 | 79154.04 |
|  | 百悦广场 |  |  |  | 12231.53 |
| 85 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 2 | 85.80 | 171.60 |
| 86 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 1 | 294.21 | 294.21 |
| 87 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 5 | 398.94 | 1994.70 |
| 88 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 107.86 | 17.32 | 1868.14 |
| 89 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 298.56 | 26.47 | 7902.88 |
|  | 东垟路（联华路-状元路） |  |  |  | 16827.23 |
| 90 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 1 | 105.29 | 105.29 |
| 91 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 31 | 191.37 | 5932.47 |
| 92 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 7 | 294.21 | 2059.47 |
| 93 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 1 | 398.94 | 398.94 |
| 94 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 343.11 | 17.32 | 5942.67 |
| 95 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 90.23 | 26.47 | 2388.39 |
|  | 兴工路（吉祥路-兴良路） |  |  |  | 9793.30 |
| 96 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 58 | 168.85 | 9793.30 |
|  | 东川路（临区街-兴良路） |  |  |  | 57470.77 |
| 97 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 52 | 105.29 | 5475.08 |
| 98 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 113 | 168.85 | 19080.05 |
| 99 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 172 | 191.37 | 32915.64 |
|  | 纬二十路（白垟路-飞鳌大道） |  |  |  | 43517.15 |
| 100 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 10 | 54.16 | 541.60 |
| 101 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 164 | 105.29 | 17267.56 |
| 102 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 22 | 168.85 | 3714.70 |
| 103 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 6 | 191.37 | 1148.22 |
| 104 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 231.12 | 17.32 | 4003.00 |
| 105 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 636.27 | 26.47 | 16842.07 |
|  | 兴良路（兴工路-飞鳌大道） |  |  |  | 334344.41 |
| 106 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 135 | 54.16 | 7311.60 |
| 107 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 2 | 85.80 | 171.60 |
| 108 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 480 | 105.29 | 50539.20 |
| 109 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 97 | 168.85 | 16378.45 |
| 110 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 61 | 191.37 | 11673.57 |
| 111 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 180 | 294.21 | 52957.80 |
| 112 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 23 | 398.94 | 9175.62 |
| 113 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 8287.36 | 17.32 | 143537.08 |
| 114 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 1609.35 | 26.47 | 42599.49 |
|  | 平海大道（飞鳌大道-榆西村） |  |  |  | 2018384.41 |
| 115 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 457 | 54.16 | 24751.12 |
| 116 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 1535 | 105.29 | 161620.15 |
| 117 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 1571 | 168.85 | 265263.35 |
| 118 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 532 | 191.37 | 101808.84 |
| 119 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 463 | 294.21 | 136219.23 |
| 120 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 39981.91 | 17.32 | 692486.68 |
| 121 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 24036.08 | 26.47 | 636235.04 |
|  | 会文路（飞鳌大道-104国道） |  |  |  | 112029.87 |
| 122 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 146 | 54.16 | 7907.36 |
| 123 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 2 | 85.80 | 171.60 |
| 124 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 49 | 105.29 | 5159.21 |
| 125 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 159 | 168.85 | 26847.15 |
| 126 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 66 | 294.21 | 19417.86 |
| 127 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 1865.67 | 17.32 | 32313.40 |
| 128 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 763.63 | 26.47 | 20213.29 |
|  | 远东路（飞鳌大道-存礼路） |  |  |  | 75033.40 |
| 129 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 47 | 54.16 | 2545.52 |
| 130 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 2 | 85.80 | 171.60 |
| 131 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 13 | 105.29 | 1368.77 |
| 132 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 28 | 168.85 | 4727.80 |
| 133 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 31 | 191.37 | 5932.47 |
| 134 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 147 | 294.21 | 43248.87 |
| 135 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 507.57 | 17.32 | 8791.11 |
| 136 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 311.57 | 26.47 | 8247.26 |
|  | 存礼路（凤凰路-联华路） |  |  |  | 278381.68 |
| 137 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 203 | 54.16 | 10994.48 |
| 138 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 303 | 105.29 | 31902.87 |
| 139 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 496 | 168.85 | 83749.60 |
| 140 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 213 | 191.37 | 40761.81 |
| 141 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 14 | 294.21 | 4118.94 |
| 142 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 286.12 | 17.32 | 4955.60 |
| 143 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 3849.58 | 26.47 | 101898.38 |
|  | 凤凰路（104国道-存礼路） |  |  |  | 188232.39 |
| 144 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 188 | 54.16 | 10182.08 |
| 145 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 98 | 105.29 | 10318.42 |
| 146 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 320 | 168.85 | 54032.00 |
| 147 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 316 | 191.37 | 60472.92 |
| 148 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 25 | 294.21 | 7355.25 |
| 149 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 1732.97 | 26.47 | 45871.72 |
|  | 永宁路（东川路-存礼路） |  |  |  | 30568.52 |
| 150 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 10 | 105.29 | 1052.90 |
| 151 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 66 | 168.85 | 11144.10 |
| 152 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 96 | 191.37 | 18371.52 |
|  | 文昌路（会文路-兴良路） |  |  |  | 288646.40 |
| 153 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 48 | 54.16 | 2599.68 |
| 154 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 34 | 85.80 | 2917.20 |
| 155 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 15 | 105.29 | 1579.35 |
| 156 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 277 | 168.85 | 46771.45 |
| 157 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 460 | 191.37 | 88030.20 |
| 158 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 19 | 294.21 | 5589.99 |
| 159 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 3577.17 | 17.32 | 61956.58 |
| 160 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 2992.14 | 26.47 | 79201.95 |
|  | 环城东路（104国道-飞鳌大道） |  |  |  | 347191.06 |
| 161 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 35 | 54.16 | 1895.60 |
| 162 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 198 | 105.29 | 20847.42 |
| 163 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 131 | 168.85 | 22119.35 |
| 164 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 455 | 191.37 | 87073.35 |
| 165 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 91 | 294.21 | 26773.11 |
| 166 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 116 | 398.94 | 46277.04 |
| 167 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 5765.41 | 17.32 | 99856.90 |
| 168 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 1599.86 | 26.47 | 42348.29 |
| 169 | 吉祥路（104国道-文昌路） |  |  |  | 16060.65 |
| 170 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 5 | 105.29 | 526.45 |
| 171 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 92 | 168.85 | 15534.20 |
|  | 飞鳌大道中间绿化带及侧分带 |  |  |  | 832433.43 |
| 172 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 594 | 54.16 | 32171.04 |
| 173 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 14 | 85.80 | 1201.20 |
| 174 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 814 | 105.29 | 85706.06 |
| 175 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 520 | 168.85 | 87802.00 |
| 176 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 180 | 191.37 | 34446.60 |
| 177 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 130 | 294.21 | 38247.30 |
| 178 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 4686.76 | 17.32 | 81174.68 |
| 179 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 17819.59 | 26.47 | 471684.55 |
|  | 飞鳌大道（西浦河-平海大道）两侧绿化 |  |  |  | 1393192.87 |
| 180 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 230 | 54.16 | 12456.80 |
| 181 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 48 | 85.80 | 4118.40 |
| 182 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 1363 | 105.29 | 143510.27 |
| 183 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 656 | 168.85 | 110765.60 |
| 184 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 173 | 191.37 | 33107.01 |
| 185 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 73 | 294.21 | 21477.33 |
| 186 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 22795.5 | 17.32 | 394818.06 |
| 187 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 25422.72 | 26.47 | 672939.40 |
|  | 飞鳌大道西侧（万联路-白垟路段） |  |  |  | 108683.29 |
| 188 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 122 | 54.16 | 6607.52 |
| 189 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 178 | 105.29 | 18741.62 |
| 190 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 9 | 168.85 | 1519.65 |
| 191 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 77 | 191.37 | 14735.49 |
| 192 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 10 | 294.21 | 2942.10 |
| 193 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 914.26 | 17.32 | 15834.98 |
| 194 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 1824.78 | 26.47 | 48301.93 |
|  | （飞鳌大道与联华路西北角） |  |  |  | 33201.45 |
| 195 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 6 | 54.16 | 324.96 |
| 196 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 45 | 105.29 | 4738.05 |
| 197 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 1 | 191.37 | 191.37 |
| 198 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 2 | 294.21 | 588.42 |
| 199 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 419.03 | 17.32 | 7257.60 |
| 200 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 759.39 | 26.47 | 20101.05 |
|  | G21地块（飞鳌大道东面、白垟路-警察公园） |  |  |  | 150099.52 |
| 201 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 92 | 54.16 | 4982.72 |
| 202 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 199 | 105.29 | 20952.71 |
| 203 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 180 | 168.85 | 30393.00 |
| 204 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 43 | 191.37 | 8228.91 |
| 205 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 38 | 294.21 | 11179.98 |
| 206 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 11 | 398.94 | 4388.34 |
| 207 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 2529.04 | 17.32 | 43802.97 |
| 208 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 988.7 | 26.47 | 26170.89 |
|  | 万鳌路森林式道路景观示范带工程（飞鳌大道东面、平海大道-状元路） |  |  |  | 368172.50 |
| 209 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 179 | 54.16 | 9694.64 |
| 210 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 380 | 105.29 | 40010.20 |
| 211 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 177 | 168.85 | 29886.45 |
| 212 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 119 | 191.37 | 22773.03 |
| 213 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 24 | 294.21 | 7061.04 |
| 214 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 5220.32 | 17.32 | 90415.94 |
| 215 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 6359.32 | 26.47 | 168331.20 |
|  | 警察公园 |  |  |  | 292002.29 |
| 216 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 142 | 54.16 | 7690.72 |
| 217 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 94 | 105.29 | 9897.26 |
| 218 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 230 | 168.85 | 38835.50 |
| 219 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 155 | 191.37 | 29662.35 |
| 220 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 108 | 294.21 | 31774.68 |
| 221 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 5 | 398.94 | 1994.70 |
| 222 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 7095.15 | 17.32 | 122888.00 |
| 223 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 1860.94 | 26.47 | 49259.08 |
|  | 平阳县公安局西侧 |  |  |  | 1412.43 |
| 224 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 7 | 105.29 | 737.03 |
| 225 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 4 | 168.85 | 675.40 |
| 226 | 铁凤村（警察公园东面） |  |  |  | 214884.04 |
| 227 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 99 | 105.29 | 10423.71 |
| 228 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 58 | 168.85 | 9793.30 |
| 229 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 47 | 191.37 | 8994.39 |
| 230 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 486 | 294.21 | 142986.06 |
| 231 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 107 | 398.94 | 42686.58 |
|  | 车站大道（平阳站-疏港大道） |  |  |  | 3112269.59 |
| 232 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 801 | 54.16 | 43382.16 |
| 233 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 166 | 85.80 | 14242.80 |
| 234 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 1763 | 105.29 | 185626.27 |
| 235 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 2099 | 168.85 | 354416.15 |
| 236 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 1284 | 191.37 | 245719.08 |
| 237 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 607 | 294.21 | 178585.47 |
| 238 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 14 | 398.94 | 5585.16 |
| 239 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 44279.23 | 17.32 | 766916.26 |
| 240 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 49784.52 | 26.47 | 1317796.24 |
|  | 疏港大道（车站大道-G228国道） |  |  |  | 594036.33 |
| 241 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 160 | 54.16 | 8665.60 |
| 242 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 52 | 85.80 | 4461.60 |
| 243 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 424 | 105.29 | 44642.96 |
| 244 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 345 | 168.85 | 58253.25 |
| 245 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 140 | 191.37 | 26791.80 |
| 246 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 39 | 294.21 | 11474.19 |
| 247 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 3236.54 | 17.32 | 56056.87 |
| 248 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 14495.28 | 26.47 | 383690.06 |
|  | 胜利路(瓯南大桥-车站大道) |  |  |  | 359851.00 |
| 249 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 53 | 54.16 | 2870.48 |
| 250 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 31 | 85.80 | 2659.80 |
| 251 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 92 | 105.29 | 9686.68 |
| 252 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 158 | 168.85 | 26678.30 |
| 253 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 157 | 191.37 | 30045.09 |
| 254 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 115 | 294.21 | 33834.15 |
| 255 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 2 | 398.94 | 797.88 |
| 256 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 3902.47 | 17.32 | 67590.78 |
| 257 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 7015.03 | 26.47 | 185687.84 |
|  | 吉祥路（江滨路-志澄路） |  |  |  | 54483.38 |
| 258 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 10 | 105.29 | 1052.90 |
| 259 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 51 | 168.85 | 8611.35 |
| 260 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 82 | 191.37 | 15692.34 |
| 261 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 99 | 294.21 | 29126.79 |
|  | 新河路（平阳站-古鳌桥） |  |  |  | 266050.58 |
| 262 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 234 | 54.16 | 12673.44 |
| 263 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 24 | 85.80 | 2059.20 |
| 264 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 52 | 105.29 | 5475.08 |
| 265 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 60 | 168.85 | 10131.00 |
| 267 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 105 | 191.37 | 20093.85 |
| 268 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 453 | 294.21 | 133277.13 |
| 269 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 4438.5 | 17.32 | 76874.82 |
| 270 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 206.5 | 26.47 | 5466.06 |
|  | 萧江镇世纪大道及104国道、萧江高速左侧绿化带 |  |  |  | 2355615.56 |
| 271 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 334 | 54.16 | 18089.44 |
| 272 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 63 | 85.80 | 5405.40 |
| 273 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 1215 | 105.29 | 127927.35 |
| 274 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 1362 | 168.85 | 229973.70 |
| 275 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 987 | 191.37 | 188882.19 |
| 276 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 597 | 294.21 | 175643.37 |
| 277 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 24 | 398.94 | 9574.56 |
| 278 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 21609.98 | 17.32 | 374284.85 |
| 279 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 46310.34 | 26.47 | 1225834.70 |
|  | 萧江镇岱口至永乐路口厂区前面绿化 |  |  |  | 297314.60 |
| 280 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 24 | 54.16 | 1299.84 |
| 281 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 33 | 85.80 | 2831.40 |
| 282 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 121 | 105.29 | 12740.09 |
| 283 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 129 | 168.85 | 21781.65 |
| 284 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 40 | 191.37 | 7654.80 |
| 285 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 202 | 294.21 | 59430.42 |
| 286 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 4 | 398.94 | 1595.76 |
| 287 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 4680.66 | 17.32 | 81069.03 |
| 288 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 4114.53 | 26.47 | 108911.61 |
|  | 山门镇（占山线及梅下线） |  |  |  | 1107058.56 |
| 289 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 356 | 54.16 | 19280.96 |
| 290 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 46 | 85.80 | 3946.80 |
| 291 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 1398 | 105.29 | 147195.42 |
| 292 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 1151 | 168.85 | 194346.35 |
| 293 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 609 | 191.37 | 116544.33 |
| 294 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 841 | 294.21 | 247430.61 |
| 295 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 36 | 398.94 | 14361.84 |
| 296 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 3899.76 | 17.32 | 67543.84 |
| 297 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 11197.9 | 26.47 | 296408.41 |
|  | 凤卧镇(中共十一大会址-占山线) |  |  |  | 699418.37 |
| 298 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 625 | 54.16 | 33850.00 |
| 299 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 166 | 85.80 | 14242.80 |
| 300 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 886 | 105.29 | 93286.94 |
| 301 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 297 | 168.85 | 50148.45 |
| 302 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 154 | 191.37 | 29470.98 |
| 303 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 132 | 294.21 | 38835.72 |
| 304 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 6 | 398.94 | 2393.64 |
| 305 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 21333.93 | 17.32 | 369503.67 |
| 306 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 2557.09 | 26.47 | 67686.17 |
|  | 水头镇（占山线与环城东路交叉路口西面) |  |  |  | 244706.71 |
| 307 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 175 | 54.16 | 9478.00 |
| 308 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 26 | 85.80 | 2230.80 |
| 309 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 140 | 105.29 | 14740.60 |
| 310 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 110 | 168.85 | 18573.50 |
| 311 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 49 | 191.37 | 9377.13 |
| 312 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 39 | 294.21 | 11474.19 |
| 313 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 4 | 398.94 | 1595.76 |
| 314 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 5296.81 | 17.32 | 91740.75 |
| 315 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 3229.92 | 26.47 | 85495.98 |
|  | 水凤线 |  |  |  | 1902914.73 |
| 316 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 1151 | 54.16 | 62338.16 |
| 317 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 36 | 85.80 | 3088.80 |
| 318 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 3886 | 105.29 | 409156.94 |
| 319 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 845 | 168.85 | 142678.25 |
| 320 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 139 | 191.37 | 26600.43 |
| 321 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 5 | 294.21 | 1471.05 |
| 322 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 17 | 398.94 | 6781.98 |
| 323 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 62999.84 | 17.32 | 1091157.23 |
| 324 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 6031.05 | 26.47 | 159641.89 |
|  | 57复线 |  |  |  | 3613535.90 |
| 325 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 987 | 54.16 | 53455.92 |
| 326 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 191 | 85.80 | 16387.80 |
| 327 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 3774 | 105.29 | 397364.46 |
| 328 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 1448 | 168.85 | 244494.80 |
| 329 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 654 | 191.37 | 125155.98 |
| 330 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 160 | 294.21 | 47073.60 |
| 331 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 114 | 398.94 | 45479.16 |
| 332 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 101314.17 | 17.32 | 1754761.42 |
| 333 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 35110.04 | 26.47 | 929362.76 |
|  | 104 国道两侧（九凰山隧道-安监局、平阳一中对面公园及 104 国道） |  |  |  | 4554450.44 |
| 334 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 1448 | 54.16 | 78423.68 |
| 335 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 431 | 85.80 | 36979.80 |
| 336 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 3130 | 105.29 | 329557.70 |
| 337 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 1558 | 168.85 | 263068.30 |
| 338 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 1465 | 191.37 | 280357.05 |
| 339 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 1953 | 294.21 | 574592.13 |
| 340 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 66 | 398.94 | 26330.04 |
| 341 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 96960.81 | 17.32 | 1679361.23 |
| 342 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 48575.01 | 26.47 | 1285780.51 |
|  | 昆鳌大道两侧（凤凰山隧道-车站大道） |  |  |  | 2477774.69 |
| 343 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以内-养护期2年-养护期2年 | 株 | 1121 | 54.16 | 60713.36 |
| 344 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150 以上-养护期2年 | 株 | 173 | 85.80 | 14843.40 |
| 345 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10 以内-养护期2年 | 株 | 1855 | 105.29 | 195312.95 |
| 346 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）15 以内-养护期2年 | 株 | 862 | 168.85 | 145548.70 |
| 347 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20 以内-养护期2年 | 株 | 730 | 191.37 | 139700.10 |
| 348 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以内-养护期2年 | 株 | 1145 | 294.21 | 336870.45 |
| 349 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30 以上-养护期2年 | 株 | 92 | 398.94 | 36702.48 |
| 350 | 草坪养护 暖地型草坪满铺-养护期2年 | m2 | 39045.03 | 17.32 | 676259.92 |
| 351 | 灌木养护 片植灌木-养护期2年 | m2 | 32936.28 | 26.47 | 871823.33 |

**2.3、**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量  单位 | 数量 | 金 额 (元) | |
| 综合单价  （最高限价） | 合价 |
|  | 临时及不可遇见费用 |  |  |  | 1200000 |
|  | 临时应急草籽籽播费用 |  |  |  | 150000 |
| 1 | 草坪籽播费用根据实际发生按实结算，草坪籽播单价由第三方审价为准，项目单价根据清单综合单价按投标折扣率下浮后结算。该项费用为投标供应商承包的上限，实际费用如有超出由投标供应商自行承担。 | 项 | 1 | 150000.00 | 150000 |
|  | 临时应急补植费用 |  |  |  | 350000 |
| 2 | 采购服务期内苗木临时应急产生需增加补植的费用，根据实际发生按实结算，补植单价由第三方审价为准，项目单价根据清单综合单价按投标折扣率下浮后结算。该项费用为投标供应商承包的上限，实际费用如有超出由投标供应商自行承担。 | 项 | 1 | 350000.00 | 350000 |
|  | 不可抗力费用 |  |  |  | 350000 |
| 3 | 采购服务期内因不可抗力损坏造成的费用，根据实际发生按实结算，项目单价根据清单综合单价按投标折扣率下浮后结算。该费用上限按投标供应商报价计，实际费用如有超出由投标供应商自行承担。 | 项 | 1 | 350000.00 | 350000 |
|  | 零星项目修复费用 |  |  |  | 350000 |
| 4 | 采购服务期内因现场草坪灯、人行道铺砖以及其它零星项目造成的修复费用，根据实际发生按实结算，项目单价根据清单综合单价按投标折扣率下浮后结算。该费用上限按投标供应商报价计，实际费用如有超出由投标供应商自行承担。 | 项 | 1 | 350000.00 | 350000 |
|  |  |  |  |  |  |

**▲注：本项目预算金额为35812499.93元，本项目最高限价为34290689.29元，本项目采用折扣率报价，最高折扣率不得超过92%，项目合同金额不得超过34290689.29\*92%=31547434.15元，总价和综合单价折扣率须一致，超出最高折扣率以及不按规定报价的投标报价无效。**

**三、承包内容**

**1、服务要求、内容和范围：**

1.1、以安全管理、环境卫生、绿化养护为主要管理内容，在满足《平阳县园林绿化养护考核管理办法》为前提来开展工作，确保项目内容处于正常、有序的状态。

1.2、建立并完善各种管理制度和工作流程，明确分工及职责和工作质量标准，强化工作的计划性、可操作性和实效性，确保设备安全和维保质量，确保设备维运的及时性和准确性，确保环境舒适、有序。

1.3、按照管理内容编制检查表，每日进行检查，发现问题及时整改。对各工作岗位的服务质量随时进行抽查，发现问题，及时整改。定期向服务对象发放“服务意见征询书”，根据反馈意见进行统计，进行优化调整

1.4、建立各类应急预案（如消防、防汛、抗台等）并实施，培训相关人员达到相关要求。

1.5、自行按需要和《平阳县园林绿化养护考核管理办法》及绿化养护、补植等相关技术标准对服务人员进行培训，并接受采购人对服务人员的集中培训。

1.6、自觉接受采购人考核，并根据考核结果及时调整改进。

1.7、日常管理细则必须按采购人要求规定执行。

1.8、做好相关台账，提供日报（需包括每日人员及设备的出勤情况，车辆的行驶工作轨迹）、周报、月报、季报、年报。

1.9、项目内容和范围：2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目

**2、绿化养护服务**（绿化养护范围详见“采购清单 ”，统计表数量仅为参考，实际数量投标单位中标后可自行进行校对并校对结果上报采购人确认后，以最终校对结果做为移交清单，否则采购人可将以本统计表做为最终移交清单，校对过程中可能产生的费用需要包含在此次报价中）

**2.1 养护标准**

符合《中华人民共和国城市绿化条例》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《园林绿化技术规程》、《温州市园林绿化工程验收标准》（修订）。▲**根据《温州市绿地养护管理标准》1级绿地标准，本项目按绿化一级标准养护。**

（1）乔木:树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，设施完好。

（2）花灌木:适时开花，株形丰满，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致。修剪高度根据不同层次合理控制。

（3）地被草坪:外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，基本无杂草。

（4）花坛花带:轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。

（5）病虫害防治:绿化养护技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无明显虫害发生。

**2.2 质量技术要求**

2.2.1灌溉和排水

（1）排水：严格保持绿地排水通畅，大雨后及时排出局部积水，每株树都要避免雨后根部淹水，避免绿地积水；下暴雨后，要确保排水通畅。

（2）灌溉：根据土壤“墒情”及时灌溉，夏季浇水时间应在下午4点以后；水量适当，既要浇透不能只湿地皮不湿根，又不可水分过多，以防底土过湿而影响植物根系生长。第二天上午土壤湿度达到“耕性”状态时，立即松土，以切断上部毛细管，减少土表水蒸发。不得出现树木因缺水死亡的现象。

（3）根据季节适时浇水、排水。

2.2.2 中耕除草、挑草

1）树木根部附近土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季每月松土一次。在生长旺季，每月松土除草1-2次。中耕除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分湿润的时期进行。中耕除草以不影响根系生长为限。

2）人工挑草有利于地被植物的保护，防止杂草与地被争水争肥影响地被健康生长。

2.2.3 施肥

（1) 行道树要求每年施肥二次，绿地内各类树木要求一年施肥二次，肥料为复合肥或肥饼，施肥时需通知采购人，以采购人验收为准；改善土壤理化性状，保持土壤疏松。不出现因缺肥造成树木产生病害。(包工包料)

2.2.4病虫害防治

（1）对园林植物为害及普遍又严重的“五小、二病”加强防治。五小指：疥虫、蚜虫、粉虱、蓟马、叶螨；二病指：病毒病、线虫病、还应该对天牛以及其他病害进行防治。使用的农药必须符合国家规定，如高效低毒或生物农药等。

（2）综合防治，以防为主；病虫害危害控制在以不影响观赏效果的范围之内。其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过10%；刺吸式害虫危害的叶片，每株不超过15%；无蛀干性害虫的株数在5%以下。（需在人流量较少的时候进行施药）

（3）所有树木冬季必须刷白，及时防治病虫害。发现枯枝、死枝必须24小时处理完毕；对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在1周内补种完毕。

（4) 配备专职植保员，应每天检查病虫害发生情况，发现病虫害应在2天内治理完毕，并做好病虫害防治工作台账，要求树木常年无明显病虫害。

2.2.5修剪

（1）乔木类主要修除病虫害枝、扭伤枝、枯烂枝、徒长枝、过密枝以及基部萌芽。主梢明显的乔木应保护顶芽，孤植树应保留下枝，保持树冠丰满；

（2）灌木类修剪遵循“先上后下，先外后内，去弱留强，去老留新”的原则进行，修剪促使枝叶茂盛，分布匀称，高度合理；

（3）色块应及时整修，保持和达到设计要求。

（4）一年至少对树木保持三次以上大型修剪。树木要求无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、无死树木现象。

（5）草坪内草高不得超过8cm，常绿草高不得超过6cm，草种基本纯，无杂草，草坪覆盖率应大于95%，无孔秃现象。

（6）整形植物必须及时修剪保持形态，悬垂植物生长健壮，整体效果好。采用修剪等特殊手法，控制高度，植物高度不得影响交通视线。

2.2.6 剥芽

对白玉兰、梧桐、榕树、紫荆等树种在春季应及时剥去主干上根基部的萌蘖条。

2.2.7 防寒、防冻措施

寒流来临前应采取根基培土、主干和根颈包扎等措施（耐寒性差的树种主枝也要包扎），防寒工作宜在常规寒流来临前完成，如遇有大雪及时清除树冠积雪，但不要损伤树冠。

2.2.8 抗台风及紧急情况抢救措施

（1）高大乔木在台风来临前，应以预防为主的原则，对树木存在根浅、迎风、树冠大、树枝过密以及立地条件差等，要根据实际情况分别采取绑扎、加土、扶正、疏枝、加桩等几项综合措施。

（2）绑扎宜采用8号铅丝或绳索绑扎树干，绑扎点应衬垫橡皮，不得损伤树枝；另一端必须固定；不得多株串联起来再行固定，以免影响美观。

（3）加土：树穴内的土壤，出现低洼和积水现象时，必须在台风来临前加土，使根颈周围的土保持馒头状。对枝叶茂密、树冠庞大的树木经行疏稀修剪；

（4）如果在台风暴雨中树木倒伏，应先强行修剪疏冠，在土壤耕性状态时扶起重栽，重栽后必须采取有效的固定措施如用三角撑等。

（5）台风过后影响安全、畅通的树木要求在12小时内处理完毕，其余受损树木等应在三天内处理完毕。

2.2.9 环境卫生：

要求绿地整洁，草坪与树穴内无杂草，不得有石块、果壳、纸屑及其他垃圾，树木无张贴、无钉子、铁丝等破坏树木生长的东西。修剪留下的树枝及草末要求在当天必须清理完毕。

2.2.10 树木成活率

新栽树木成活率在97%以上；原有树木保存率在100%，无死株、无缺株（遇人力不可抗拒的自然灾害，并防范措施到位者除外）。由自身养护及防护措施不到位造成树木死亡率超过采购人标准，损失的费用由中标供应商承担（如补植，树木品种规格应一致，胸径误差≤2%）。如果非法侵占或砍伐树木，要及时向采购人汇报，由供应商配合甲方追查，补植由中标供应商负责。

**2.3 补植**

**由中标供应商养护不到位而造成的一切损失由中标供应商自行负责，必须无条件在2周内完成补植。**

2.4 及时向采购人反映

a、采购人对绿化情况进行登记管理，在绿化养护移交前，若发现垃圾死角、缺株、死株是采购人未进行登记管理的，需及时向采购人反映，在绿化养护移交前由采购人及时进行处理，处理完毕后，后续还出现类似问题，均需中标供应商负责。

b、对损坏绿化、侵占绿地的现象应及时予以制止，遇到严重的破坏树木行为应及时上报采购人及执法部门，并做好配合。

2.12 其他任务要求：

a .因工作需要，采购人临时向中标供应商提出种植、补植、移植乔、灌木的要求，中标供应商应全力配合，按照采购人提出标准及要求完成任务并保活，不得无故拖延**。**

**b.中标供应商应根据采购人要求在指定地段完成临时性的花卉摆放（经费由中标供应商向采购人另外清算，不列在养护经费之内）。**

**3、 管理及作业要求**

3.1 中标供应商应建立完善的管理制度及《质量考核奖惩规定》；并建立健全的管理制度及档案资料（包括对树种、数量、更换等情况及时记录入档）；

3.2 中标供应商必须信守承诺，认真落实具有相应技术的固定项目人员；

3.3 **中标供应商应认真落实具有相应技术的固定项目服务人员；每位上岗员工在上岗工作前，应接受过绿化技术普及培训，安全教育，包括道路交通安全教育，机械操作规程教育，消防教育等，明确每项养护工作的质量要求，并按规定操作；**

3.4 所有人员必须挂牌上岗，统一穿着醒目安全反光工作服，劳保鞋，规范佩戴安全帽，遵守养护规程；作业时间内应讲礼貌、文明用语、不能同行人发生语言上的争吵。严禁酒后、穿拖鞋、赤膊上班。

3.5作业人员作业时应将作业工具摆放在安全的位置不能妨碍车辆行驶和行人安全。

3.6公路沿线作业必须在来车方向摆放警示标志，作业人员应注意来往车辆，确保人身安全。

3.7对植物进行浇灌、喷施药物、肥料，应避免伤害行人。

3.8因管护作业及抢险产生的弃渣堆放要符合不影响车辆、行人安全通行和不影响市容的原则。

3.9加强管护责任片区内所有设施，如堡坎、护坡等、植物特别是高大乔木的巡视、巡查工作。及时发现、汇报、处置、跟踪安全隐患，杜绝安全事故发生。施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清，如割完草皮后及时将草屑清理干净；

3.10中标供应商应制定各类应急措施，如发生车损、土方倾倒、树木被台风吹倒等情况，在采购人要求的规定时间内赶到现场，拍照后汇报采购人，提交处置方案，经采购人同意后按照处置方案执行，立即处置现场，尽快恢复绿化面貌；

3.11 每天巡视项目服务路段，遇有树木倒伏等突发情况，及时赶到现场作业，尽快恢复绿化面貌；

3.12 各类农药按要求放置，并安排专业人员保管，专业人员使用；

3.13 机械设备的操作者，必须持有专业的上岗证书，不得违章操作；

3.14 制定安全生产奖罚制度，对违反制度的工作人员，根据情节轻重予以教育和处罚（行政罚款处理等）；

3.15 实行挂牌施工，标明施工范围、内容、开竣工日期、施工单位、项目经理、监督电话、牌子在遵守交通规则的前提下，置于施工范围明显处，以便监督；开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故；

3.16 绿化维护、养护及补植等所用耗材、材料装备设施；水、电的接入及费用；人员食宿、安全等均由中标供应商自行负责解决，包含在投标总价中；

3.17 在合同执行期内，投标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

3.18项目负责人到岗率应达100%，平常巡查管理由专业技工负责。

3.19 本项目不得转包、分包。

**四、本项目日常管理人员、机械设备配置要求**

**1、机械设备配置要求：5吨（含5吨）及以上的专用洒水车辆至少6辆，随车起重运输车至少2辆，普通货车至少4辆，高处作业升降平台车至少1辆，其它机械设备根据项目实际需求进行配置。园林机具必须按照要求正确使用，避免因操作不当引起意外事故的发生。车辆行驶过程中应当符合核定的载质量，严禁超载；同时，载物不得遗洒、飘散。**

**2、车辆管理：**

车辆停车要求包括选择适合停车的路段、‌确保车辆停放平稳、‌保持通风、‌遵守安全距离、‌以及遵守停车管理制度。‌

选择适合停车的路段：‌应选择允许停车的路段，‌避免在弯道、‌坡道、‌桥梁、‌隧道等路段停车。

确保车辆停放平稳：‌停车后，‌应拉好手制动，‌保证车辆停放平稳。

保持通风：‌车上人员需要休息时，‌不要将车窗紧闭，‌保持通风，‌更容易听到窗外声音。‌检查有无烟头等易引发着火的隐患。‌

遵守安全距离：‌停车时应与前方车辆保持足够安全距离，‌防止一旦后方车辆相撞，‌驾驶室受到挤压。‌最好采用2次停车的方法，‌与前车保持2个车位的距离，‌待后方车辆停下后再前行至合适位置。‌

遵守停车管理制度：‌货运车辆的停放应遵守相关的管理制度，‌如车辆停车场应当建设和完善停车场停车指引、‌标志、‌警示和监控系统，‌设有分布合理、‌布局科学的停车位，‌并设有适宜的管理办法、‌收费管理办法。‌

此外，还应注意不要将车停放在未有规定的停车场地点周围道路上，‌不得长时间停放在道路两侧，‌老旧小区、‌写字楼及其周围的道路两侧等人口密集区域，‌以及不得停放于禁止停车的区域。‌

3、中标供应商必须在合同签订前提供所有与投标承诺相符的技术人员的有效职称证及相关证书、证件原件供采购人审核，如果中标供应商不能提供，则采购人有权废除预中标供应商的中标资格。

4、所有人员除特殊说明的外，必须专职为本项目服务，不得兼职。中标后所有人员需要更换，须及时上报采购人，经采购人认可后方可更换。

**5、投标供应商须按照本项目绿化项目管理的特点，成立专业的项目组。确保职工70人及以上（包括项目负责人、管理人员、技术人员、与车辆相匹配的驾驶员等）。项目职工人员最低为70人，人员根据项目进展及养护面积变化情况增加相应人员（人员增加数量按养护面积比例增加）并满足项目实际需求，且男性职工年龄不得超过60周岁，女性职工年龄不得超过50周岁。所有人员必须参保意外险，在签订合同一个月内提供保险材料有关复印件。项目组各岗位人员人数构成则由投标人根据自身情况提出最优配置并保证人员到位率100%，如没达到上述要求采购人将在每月的考核中做出扣分处理。**

说明：

1、项目所需设备、车辆、工具、原材料等均由投标供应商提供投入使用，相关费用已包括在单价中。

**五、服务质量要求**

1、各投标供应商需本着对企业品牌的延伸，以社会效益为重的原则进行报价。

2、各投标供应商自行对现场、周边环境全面了解的情况下编制科学合理、切实可行的组织实施计划以及具体的保障措施、工作程序。

3、服务质量标准要求订立服务规程。投标供应商应制订具体的质量保证措施及质量保证和相关服务承诺。如因质量未达到目标，投标供应商应因此承担责任和经济赔偿。

4、服务区内垃圾用袋装收集，存放在指定地点。清卫、养护、补植及生活服务等的工作质量按国家卫生城市管理的有关标准严格验收。

5、投标供应商须按现代企业制度运行，发挥自身优势，以热心、爱心、专心、贴心的服务，为项目区后勤提供全方位、一体化的专业服务保障。确保项目区正常运转。

6、采购人有权在需要时对相关人员做集中调配并以调休、补休等方式进行补偿。此方式投标供应商必须认可。

7、投标供应商达不到采购人要求及投标供应商各项服务承诺，采购人有权要求其整改，直至扣款或终止合同。

8、投标供应商所有的工作除应按投标供应商的内部流程实施外还应接受采购人的检查。

9、投标供应商需制定消防、抗台、防汛、安全等紧急预案，并切实地培训到每个岗位人员。

10、绿化养护质量严格按照温州市市政园林局印发的《温州市绿地养护管理标准》1级绿地标准及相关规定执行。

11、▲本项目承包期内，中标供应商必须对承包区域内有死株现象发生的苗木及时进行补种。承包期满后，采购人对项目服务区域内所有苗木进行移交验收，苗木数量必须与本采购文件工程量清单与补种数量之和相一致，若少于采购文件工程量清单与补种数量之和，则在退还履约保证金之前必须进行补种，否则履约保证金不予退还。

**12、中标供应商合同结束时的乔灌木现状不能比合同开始进场时的现状差。如出现此类现象，在合同结束时要重新补植达到验收标准。**

**六、其他要求及说明**

**1. 投标报价**

1.1 本次招标实行固定综合单价方式承包，投标综合单价必须包括投标人在承包区域内提供绿化养护、补种、养护及所有设施维护的相关服务所需的一切劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维护、税费、保险、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

1.2 投标人认为为完成本采购文件规定的采购内容要求所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标综合单价中，今后不得以任何理由追加或调整。

1.3 ▲投入人员均须按相关规定缴纳意外保险。

1.4 ▲结合本项目具体情况，要求本次投标供应商员工基本工资最低不得低于平阳县本年度最低工资标准的110%（最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等）。

1.5 ▲节假日补贴最少按年度11天计取，要求按最低发放工资标准的三倍发放节假日补贴。

1.6 ▲高温补贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放，一线工人每人每月不低于300元人民币）按相关规定发放。

1.7▲特殊岗位津贴发放标准按10元/每人/每出勤日。

1.8▲投入本项目的所有人员在承包期内意外险由乙方一次性投保意外险（团体意外险）及第三责任险（三责险保额不低于200万），在签订合同前提供保险材料有关复印件和人员证书、证件。项目实施过程中可能所发生的劳务纠纷、交通事故、人员伤亡、安全生产事故、养护设备、财产、车辆等责任包括给第三方所造成的设施、设备的损失及费用均由中标供应商负全部责任，与采购人无关。

1.9 供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

1.10 供应商在项目实施过程自行承担一切安全生产责任及第三方责任安全责任，本项目采购人不承担任何相关安全责任。供应商报价时应综合考虑安全费用及风险。

1.11供应商为本项目所有人员及车辆应配置相应考勤手环或其它电子考勤设备（费用自理），并配备电子考勤管理系统，系统应具有查看实时位置、运动轨迹、考勤上下班及统计等功能。考勤内容纳入采购人对供应商考核。

2. 承包期限

▲**2.1 本次项目服务期为：自合同签订之日起两年或合同金额满止，合同一年一签，供应商投标报价时须综合考虑费用支出，充分考虑报价风险。**

1. **支付方式**

▲**3.1 在签订合同后15个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳一年项目合同金额的2%作为履约保证金（现金或保函），履约保证金合同期满且中标供应商考核合格后无息退还。**

▲**3.2付款方式：项目费用按实际完成的量，经双方签字确认后，并根据考核情况按季度（三个月）结算支付。每月考核，如考核验收不合格，按《平阳县园林绿化养护考核管理办法》从季度项目合同款中扣除。**

**▲3.3采购人对中标供应商进行不定期考核，采购人在对中标供应商进行不定期的抽查考核，且考核次数由采购人决定。根据项目内容及要求，总分100分；具体参照《平阳县园林绿化养护考核管理办法》的规定执行考核；供应商年度连续二个月考核得分低于85分或合计三个月考核得分低于85分时，采购人有权解除合同，不予支付该季度已完成的合同进度款，由供应商承担一切违约责任，且合同不予以续签，并上报监管部门。**

4. 其他要求及说明

1、在保证服务质量与最精简优化人员配备的前提下，实行费用综合单价包干。

2、采购人提供的各种设备、设施、工具，投标供应商应安全、规范使用。除正常使用折旧外，投标供应商应保证各设备、设施、工具的完好性，如有非正常损坏或遗失，投标供应商应照价赔偿。

3、所有人员的服装费用由投标供应商自行负责配备，分类统一着装，但样式需经采购人同意。

4、中标供应商必须节约用水、用电、用汽、用油，并严格按采购文件要求提供各种工作报表，如果未按要求提供工作报表一次，则扣罚当月合同进度服务费10%。

5、中标供应商必须对下属服务人员严格管理，如发现服务人员有赌博、滋事、扰乱治安、偷盗物资、拿一次性消耗品回家等情况，发现一次则扣罚当月合同进度服务费10%。

6、为确保本项目服务人员相对稳定和如实到位，中标供应商应按月提供服务人员实发工资册给采购人，经采购人核实确认后支付，如发现中标供应商服务人员不到位或因中标供应商主观原因而虚造工资的，一经查实，采购人有权拒付工资乃至终止服务合同。

7、为提高本项目绿化养护管理水平，学习园林绿化养护管理先进城市的成功经验，中标供应商在项目实施期间组织不少于一次的异地绿化养护管理学习与考察，人数不得少于12人。

8、本项目实施管理单位为平阳县综合行政执法局。

**七、现场条件**

1．▲此次招标所涉及的人员食宿和作业工具、服装等均由承包单位自行负责解决。此次招标所涉及的人员全部由中标供应商自行负责解决。

2．作业工具、车辆的临时停放由承包单位负责，并停放整齐划一。

**八、考核及处罚标准**

**详见采购合同《平阳县园林绿化养护考核管理办法》的“考核办法”（注：该办法如有调整按新办法执行）。**

**九、其他要求**

1、中标供应商在承包期内，未经采购单位的同意，不得变换项目负责人，如若不能兑现，视同违约处理。

2、员工劳动保障

（1）必须与员工签订书面劳动合同，招收人员在主管部门备案。

（2）执行《劳动法》、《劳动合同法》有关员工保障的其他规定，由劳动部门查实的，根据查实情况处罚。

3、若因供应商原因导致公共设施受到损坏的，由供应商复原，由此造成的损失均由供应商承担，采购人均有追责权利。

**第三部分 供应商须知**

一、说明

1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、**供应商须对全部内容进行投标。**

3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

**4、本项目采用包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。**

**5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。**

**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。**

**▲6、本项目预算金额为35812499.93元，本项目最高限价为34290689.29元，本项目采用折扣率报价，最高折扣率不得超过92%，总价和综合单价折扣率须一致，如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高折扣率的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。**

**7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。**

**8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。**

**9、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：**

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](D:\\平阳2019年\\平阳县卫生健康局平阳县基层医疗卫生机构财政补偿机制改革绩效考核信息系统\\www.creditchina.gov.cn))；“中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn/>）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

**10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。**

**11、**本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定**。**

**12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。**

**13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。**

**14、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）**

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可进行推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

**投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。**

**2.1资格文件组成**

**1）“资格文件”封面**

**2）供应商资格审查声明函**

3）**具有独立承担民事责任能力的证明材料：**营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

**上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。**

**2.2、报价文件组成**

1）“报价文件”封面

2) 开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

**2.3、商务技术文件组成**

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

8）供应商、人员类似业绩证明（按评标细则要求提供）；

9）产品参数、施工方案等；

10）针对本项目拟派人员名单

11）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

12）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

13）技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量，服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。**投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理**。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：**电子签章。**采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

**3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。**

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

**一）开标**

**1、开标形式**

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

**2、开标准备**

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

1. 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
2. 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
3. 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

**特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**

**4、投标供应商资格审查**

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

**二）评标**

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、**评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：**

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：**

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过最高限价，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

**5、可中止电子交易活动的情形**

**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。**

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费 134000 元，包含在投标报价中。招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行

开户名称：浙江品信工程项目管理有限公司

开户账号：201000173270170

第四部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）**本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审**。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

**（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）**

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**监狱企业声明函**

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为： 。

本公司为参加（ 项目名称 ） （项目编号： ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

**二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明**

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材

第五部分 合同格式

说明：如甲、乙、丙三方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

采购人（甲方）：采购人名称

中标供应商（乙方）：本次采购的中标供应商

项目实施单位（丙方）：平阳县综合行政执法局

为了加快我县园林绿化步伐，优化城市人居环境，不断提升我县文明程度和城市印象，确保绿化工程建设成果，经过招投标，确定了施工单位对平阳县县管区域绿化进行日常养护等工作。经双方协商，特订立合同:

服务范围: 2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目(详见采购文件中的采购清单及相关附件)

一、养护内容:

1、对养护范围内的树木、绿地的修剪、浇水、施肥及病虫害防治等。

要求做到:①乔木及时修剪、整理(合理控制技下高、高度、苗木今后长势趋向，弱、病、残、枯及过密枝条、花坛内卫生、树木上悬挂物及时清理等)；②草坪、灌木及造型植物及时整形修复:③及时清除萌蘖枝:④及时浇水，无萎蔫现象;⑤及时松土，春秋季施肥两次，肥料用量按每年苗木养护标准由甲方确认，保持树木茁壮成长:⑥及时喷洒农药，保证树木正常生长。

2、加强自然灾害的防治措施，并及时进行灾后抢救，将灾害影响降至最低限度。

1. 保持绿地卫生整洁，必须做到全日制养护，清理绿地内的垃圾、杂物和悬挂物等。

4、及时松土和季节性养护。秋冬季节交替期树木进行刷白。

5、 乔木修剪按甲方要求由乙方自行组织，自行负责。

二、投入人员及设备情况

1、投入人员清单

2、投入设备清单

1. 服务期限、金额及付款方式:

**1、自合同签订之日起两年或合同金额满止，合同一年一签，供应商投标报价时须综合考虑费用支出，充分考虑报价风险。**

1. 中标折扣率 %，**附折扣后综合单价清单明细。**
2. 本项目合同金额不超过 元

付款方式:按采购文件执行；

**3.1**▲ **在签订合同后15个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳一年项目合同金额的2%作为履约保证金（现金或保函），履约保证金合同期满且中标供应商考核合格后无息退还。**

**3.2**▲**付款方式：项目费用按实际完成的量，经双方签字确认后，并根据考核情况按季度（三个月）结算支付。每月考核，如考核验收不合格，按《平阳县园林绿化养护考核管理办法》从季度项目合同款中扣除。**

**3.3▲采购人对中标供应商进行不定期考核，采购人在对中标供应商进行不定期的抽查考核，且考核次数由采购人决定。根据项目内容及要求，总分100分；具体参照《平阳县园林绿化养护考核管理办法》的规定执行考核；供应商年度连续二个月考核得分低于85分或合计三个月考核得分低于85分时，采购人有权解除合同，不予支付该季度已完成的合同进度款，由供应商承担一切违约责任，且合同不予以续签，并上报监管部门。**

四、双方权责:

1、乙方必须严格遵守国家关于工程建设有关管理规定，不得把本土转包给其他施工企业，项目负责人不得变更，若变更须经业主同意。

2、甲方有权指导、监督、检查乙方养护工作，乙方必须服从甲方管理。

1. 甲方支持乙方从事正常的养护工作，尽可能为乙方的工作创造便利条件。
2. 乙方应自行解决有关物资、器材、设备、仓库、堆场等，全体人员须统一穿工作服上岗。
3. 乙方要努力提高管理水平，逐步提高科技含量、提高工人素质。
4. 乙方做好职工的安全生产意识教育，处理好劳动关系，如发生意外、人员伤亡事故，不管是乙方职工还是第三者，均与甲方无涉。

8、乙方做的不到位的地方，经甲方三次书面警告，还是没有明显改善，业主方可以单方取消项目合同；如乙方在规定的时间内未提供业主所需的相关资料，视为合同自动终止。

**9、乙方必须重视安全工作，加强对所有人员的安全培训，编印安全防护手册给每位员工。须配备专职的安全检查人员，确保承包期内不出安全责任事故，如发生安全责任事故，由中标方承担一切责任及经济赔偿。发生重大安全事故，应立即通告采购方，在事故发生后24小时内，向县级园林绿化行政主管部门，提交事故情况的书面报告。**

五、其他事项:

1、确保职工70人及以上（包括项目负责人、技术员、管理人员等），且男性职工年龄不得超过60周岁，女性职工不得超过50周岁。

2、一线职工、项目负责人、技术管理人员等项目所有人员在承包期内意外险由乙方一次性投保意外险（团体意外险）及第三责任险（三责险保额不低于200万），在签订合同一个月内提供保险材料有关复印件。

3、乙方指派 为项目负责人，全面负责项目服务工作，甲方指派 监督乙方项目服务工作，帮助乙方做好项目服务过程中的协调与联系工作，确保项目服务工作的顺利进行，并负责签署合同外的工程联系单。

4、**▲实行年度项目服务考核制度，根据养护、补植等内容及要求，总分100分；具体参照《平阳县园林绿化养护考核管理办法》的规定执行考核；供应商年度连续二个月考核得分低于85分或合计三个月考核得分低于85分时，采购人有权解除合同，不予支付该季度已完成的合同进度款，由供应商承担一切违约责任，且合同不予以续签，并上报监管部门。**

5、如遇不可抗力的自然灾害造成的苗木死亡由甲方负责，对灾后的苗木抢救等措施等费用均由乙方负责。

6、仓储与堆场自行解决。

六、乙方投标时承诺条款

1、绿化养护技术方案

2、项目考核方案

3、养护管理体系

4、人员管理方案

5、安全生产、文明作业、环保措施

6、防暑措施

7、养护质量承诺与执行保证

8、应急保障措施

七、本合同一式陆份，双方各执叁份，经双方代表签字盖章后生效。

八、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标采购文件与采购补充文件

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

8、平阳县园林绿化养护考核管理办法（合同附件）

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

九、中标供应商向采购人承诺按照合同约定进行绿化养护、补植等所有项目服务内容。

十、采购人向中标供应商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：2024年 月 日

合同订立地点：平阳县昆阳镇

本合同在双方签字（或盖印鉴）、加盖公章后生效。

**十二、以上条款甲方权利和义务由项目实施单位（丙方）负责与承担。**

十三、合同份数

本合同一式七份，甲乙双方各执三份，代理公司一份，自双方签字盖章之日起生效。

十四、合同附件：**《平阳县园林绿化养护考核管理办法》**

《分项报价明细表 》（折扣后，标后附）

采购人（甲方）：（公章） 中标供应商（乙方）：（公章）

住 所： 住 所：

法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

项目实施单位（丙方）：（公章）

住 所：

法定代表人（负责人）：

委托代理人：

电 话：

**合同附件：**

**平阳县园林绿化养护考核管理办法**

为进一步加强平阳市区绿化养护管理工作，建立长期的养护管理机制，特结合我市绿化养护管理实际制定考核办法。采购人将不定期组织人员对绿化养护内容进行检查考核。

1. 考核对象：平阳县绿化养护的中标供应商。
2. 考核标准：根据《温州市市区公共绿地养护管理办法》、《平阳县绿化养护评分标准》（见附表二）的有关事项进行考核，供应商应无条件服从。
3. 考核细则：
4. **人员考核：**
5. 项目负责人、现场管理人员、园艺师必须每日到场巡查，发现每缺勤一天扣1000元/人。
6. 所有人员未穿着统一工作服上岗作业，每发现一次扣50元/人。
7. 所有人员及车辆未安装GPS设备或未佩戴GPS设备或GPS设备故障、停机不能实现定位的，根据监管平台<区域内人员>定位在所属单位内人员数量，每少一人扣300元/天。中标供应商不得以设备不足为由提出异议。
8. 所有人员作业工作时长不满7小时的（其中6、7、8、9月份工作时长不满6小时），则计为缺勤，每人每天考勤基数为300元，根据缺勤时间按直线插入法计算扣款金额（如按7小时考勤，工作时长为4小时，则扣款金额为129元）。
9. 所有人员如有特殊情况需请假（包括病假）的，需获得采购人的审批通过，未获得审批通过的，视为缺勤，处罚按本考核第④点执行，病假取得医院证明材料的除外。
10. 国家规定的节假日及周日（节假日调休除外），工作人员出勤人数可减半，如除2不为整，则向下取整。
11. 若一人或车辆、设备携带两台及以上GPS设备等弄虚作假行为的，发现重叠机的扣5000元/台，若一人或车辆、设备携带两台及以上GPS设备的及其他严重作弊现象的，采购人有权单方面终止合同并要求供应商赔偿相应的损失。
12. 项目负责人、现场园林专业管理人员、园林植保员、花卉园艺师不得更换（特殊原因除外）。存在下列情形之一的除外：
13. 因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任的；
14. 被责令停止执业、羁押或判刑的；
15. 因特殊原因无法继续履行合同责任和义务的；
16. 因职责履行不佳，采购人提出更换的。

以上条款确需更换的，由供应商提出书面申请，征得采购人审查同意，方可办理更换手续，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格要求（最低资格要求：项目负责人需具有园林专业工程师及以上职称证书且具有5年（含）以上从事园林绿化行业工作经验；现场园林专业管理人员需具备园林专业相关证书且具有3年（含）以上从事园林绿化行业工作经验；园林植保工（员）、花卉园艺工（师）需提供相关证书）。

以上四项情形，按履约保证金的5%标准收取违约金；供应商擅自更换项目负责人、管理人员、园林植保员、花卉园艺师的，分别按履约保证金的5%、2.5%、1%、1%标准收取违约金。

1. **其他考核：**
2. 服务人员、设备、车辆未按招标文件要求及时安装城市综合管理服务平台相关硬件设施，纳入城市综合管理服务平台监管的，人员、设备、车辆未按招标文件规定进场、作业处理（特殊原因除外）：车辆每辆每延迟1天扣2000元；服务人员每人每延迟1天扣200元；同时采购人有权终止合同，没收履约保证金。
3. 投入车辆未安装GPS设备或GPS设备故障、停机不能实现定位的，根据监管平台<区域内车辆>定位在所属单位内车辆数量，每少一辆扣300元/天。
4. 供应商若发现绿化破坏（树池破损、护栏损坏或苗木、绿地破坏等）时应及时上报采购人，若未及时上报，发现一次扣1000元，第二次扣2000元，第三次扣3000元，以此类推。
5. 因工程施工、店面装修等任何原因造成树池或路沿石损坏的应及时上报采购人，供应商未及时上报或修复的，发现一次扣1000元，第二次扣2000元，第三次扣3000元，以此类推。
6. 台风季节若倒伏树因延迟种植造成死亡，按2倍的市场价予以处罚；种植后因养护造成死亡的，按1.5倍的市场价予以处罚。**台风季节，乔木支撑要求统一和谐，已达到整洁美观。**
7. **供应商需成立若干只应急小分队应对灾害性天气，并于相应灾害天气发生时根据投标人要求，快速到达指定地点开展应急工作。**
8. 若路段出现脱管养护现象(即灌木没修剪、杂草没处理、病虫害危害明显、绿地缺水严重），则采购人有权立即中止合同并没收合同履约保证金。
9. 供应商在接到数字城管或相关投诉后应及时处理，根据以人为本的态度在时效内作出相关答复意见和处理结果。若出现延误或退回3次以上的扣5000元，（处理结果以月为单位进行统计）。
10. 本项目范围内绿化养护、补植等所有服务在温州市级或平阳县级检查中被发现问题的，每发现一处扣5000元；本项目范围内绿化养护、补植等服务被有关部门通报、督办的，每发现一处扣3000元；市民投诉园林绿化养护、补植等问题造成影响的，每次扣1000元。
11. **供应商发现养护考核表内问题及时上报，并于采购人限期整改时间内整改到位，可酌情不扣除相应月度考核分。**
12. **每月一次相关绿化养护、补植等台账以及绿化养护、补植等计划上报（包括农药使用计划，相关植物补植计划等，具体由平阳县园林绿化管理单位核定），未及时上报每次扣2000元；延迟上报超过一个月，每次扣5000元；累计超过三次未上交，采购人有权终止合同。**
13. **项目必须有项目保险，发现没有参保，每次扣10000元并补缴项目保险。**
14. **采购人将对检查中出现的问题发出责令整改通知书（格式详见附表一），在规定期限内无法完成整改的，第一次处以警告并处罚人民币10000元，第二次处罚人民币20000元，第三次采购人有权终止合同。**

**3.乙方投标时针对考核内容增加内容：**

**4.平阳县养护评分标准（详见附表二）**

**附表一 县管绿地养护整改单**

编号：年 第 号

|  |  |
| --- | --- |
| 检查  路段 |  |
|  | |
| 项目负责  人签字 | 年月日 |
| 单位意见 | 年月日 |
| 接受整改  单位签字 | 年月日 |

本单一式两份，采购人或实施单位一份，接受整改单位一份。

**附表二**

**平阳县养护评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 指标要求 | 分值 | 评分标准 |
| 绿地  (50分) | 植物无死亡、树木无缺株、枯枝和严重残疾。该绿能绿，绿化到位。已绿化的保持基本良好，无大缺损，没发生在树上悬挂物品、借树搭棚等妨碍树木生长行为。 | 乔木、大灌木、灌木、地被  (**34分**) | 乔木、大灌木死亡、缺株或残桩，一级养护绿地每株**扣1分**、二级养护绿地每株**扣0.5分**。灌木死亡、缺株，一级养护绿地**小于3㎡扣0.4分、3-6㎡扣0.8分（以此类推），大于10㎡扣1.5分；二级养护绿地小于3㎡扣0.3分、3-6㎡扣0.6分（以此类推），大于10㎡扣1.2分。** |
| 乔木、大灌木：1. 树木悬挂、捆绑物品；2. 枯枝未修剪、修剪不规范、萌蘖未及时抹芽；3. 有明显病虫害；4. 行道树不符合规范标准；5. 树木支撑不符合规范；6. 树种植穴破损；7. 树种植穴杂草丛生或环境卫生差；8.有晾晒行为。  上述情况一级养护绿地每株（处）扣0.3分、二级养护绿地每株（处）扣0.2分。 |
| 灌木、地被：1. 绿篱等造型植物不及时修剪，形状损坏；2. 养护不当造成生长不良；3. 有明显病虫害；4. 草坪黄土裸露、积水、杂物堆积；5. 杂草率超过20%。  上述情况一级养护绿地**小于3㎡扣0.3分、3-6㎡扣0.6分（以此类推），大于10㎡扣1.2分；二级养护绿地小于3㎡扣0.2分、3-6㎡扣0.4分（以此类推），大于10㎡扣1分。** |
| 园林设施(10分) | 园林建筑小品破损，一级养护绿地每处扣0.3分；二级养护绿地每处扣0.2分。 |
| 园林绿化配套设施破损，一级养护绿地每处扣0.3分；二级养护绿地每处扣0.2分。 |
| **水域，草坪等地带未及时立相应警示牌，一级养护绿地每处扣0.3分；二级养护绿地每处扣0.2分。** |
| 绿地的养护长效体制机制已建立，管理养护基本到位，没有占绿、毁绿等行为发生。 | 占绿、毁绿(10分) | 侵占绿地的，一级养护绿地**小于10㎡扣0.5分、大于10㎡扣1分，二级养护绿地小于10㎡扣0.4分、大于10㎡扣0.8分。** |
| 毁坏绿化的，一级养护绿地灌木、草坪**小于3㎡扣0.3分、3-6㎡扣0.6分（以此类推），大于10㎡扣1.2分；**二级养护绿地灌木、草坪**小于3㎡扣0.2分、3-6㎡扣0.4分（以此类推），大于10㎡扣1分。** |
| 行道树  （30分） | 树冠完整，规格整齐，生长茂盛，有较好的遮荫和生态效益，无死株、缺株，无病虫害，树穴形式统一、覆盖完整、无缺损。 | 乔木  （20分） | 死亡、缺株或残桩，**一级养护绿地每株扣1分、二级养护绿地每株扣0.5分。**  其它情况：1. 补植树种同路段未同树种、规格差距大，特殊情况除外；2. 树木疏枝修剪未及时；3. 枯枝未修剪、萌蘖未及时抹芽；4. 树木悬挂、捆绑物品；5. 有明显病虫害；6. 树木支撑不符合规范；7. 树木明显倾斜。上述情况一级养护绿地每株（处）扣0.3分、二级养护绿地每株（处）扣0.2分。 |
| 种植穴  （10分） | 行道树无种植穴，一级养护绿地每株扣0.4分、二级养护绿地每株扣0.3分。  行道树种植穴破损，种植穴杂草丛生或环境卫生差，一级养护绿地每株（处）扣0.3分、二级养护绿地每株（处）扣0.2分。 |
| 问题交办督办处置  （10分） | 按时处置交办督办问题。 | （10分） | 园林绿化科、智慧城管等交办问题未处置（办理）的，发生一次扣**0.5**分，未按期处置（办理）或处置（办理）不到位的，发生一次减半扣分。社会反映的热点、焦点问题和市政府阶段重点工作保障任务、领导重要批示要求、县纪委、县信访局等重点督办件办理、回复不及时、不到位的，发现一次**扣1.5分**。对因管理不当被媒体曝光并造成社会恶劣影响的，发生一次，市级扣6分，县级扣3分。 |
| 管理制度落实情况  （6分） | 绿化管养、安保、保洁等各类日常管理台帐齐全，并及时上报各类报表和交付的工作。 | （3分） | 台账不齐全，发现一类扣1分；没按时完成交付工作一次扣2分 |
| 养管人员形象良好，服装统一，人员到位情况和投入设备与承诺一致，无缺人、少人、不在岗情况。 | （3分） | 发现一次扣1分 |

A、月考核得分在95分及以上，当月管护考核优秀，执行中标综合单价。

B、月考核得分大于等于90分小于95分，当月管护考核良好，执行中标综合单价。

C、月考核得分小于90分，当月管护考核不合格，当月管护经费中标综合单价下浮。

C1、月考核得分大于等于89分小于90分，当月管护经费中标综合单价下浮2%。

C2、月考核得分大于等于88分小于89分，当月管护经费中标综合单价下浮4%。

C3、月考核得分大于等于87分小于88分，当月管护经费中标综合单价下浮6%。

C4、月考核得分大于等于86分小于87分，当月管护经费中标综合单价下浮8%。

C5、月考核得分大于等于85分小于86分，当月管护经费中标综合单价下浮10%。

D、月考核得分在85分以下，当月管护经费中标综合单价下浮15%。 中标供应商若连续2个月考核85分以下或合计3个月考核85分以下，采购方有权解除养护合同，**不予支付该季度已完成的合同进度款，由供应商承担一切违约责任，且合同不予以续签，并上报监管部门。**

**注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。**

安全作业承诺书

承诺人（中标供应商）：

项目名称：

为落实安全生产的管理要求，确保项目服务工作的顺利进行，以安全管理、环境卫生、绿化养护为主要管理内容，确保项目服务工作内容处于正常、有序的状态。

乙方承诺如下：

1、对有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，及时制止教育，甲方有权责成其限期整改。

2、凡施工内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

责任违约的经济处理的约定：依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本项目合同执行。

3、严格贯彻执行国家和省、市、县颁布的有关安全生产的法律、法规，加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员伤亡事故。

4、按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

5、明确落实施工现场安全生产第一责任人。人员超过70人的工作配置专职安全管理人员；人员超过80人的工作配置专职安全管理人员，必须配置2-3名管理安全生产工作人员，组成安全管理组负责项目的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

6、安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体项目人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本县施工的特殊作业人员，还必须经本市或县有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

7、要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对服务区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

8、主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。

9、在项目履约过程中，发生安全事故或造成人员伤亡的，由我单位承担处理和所有的经济赔偿责任。我单位须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告甲方，不得迟报瞒报。

10、将施工作业人员名册报甲方备案，施工作业人员必须接受甲方组织的安全培训。

11、须为所有人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交甲方。

12、我单位投标时提供的其他承诺：

13、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本省、市、县的有关法规不符的，应按上位有关法规执行。

14、本承诺作为合同的附件，在签约后生效，与合同具有同等法律效力。合同期满，本协议终上。

中标供应商（乙方）：（公章）

住 所：

法定代表人（负责人）：

托代理人：

电 话：

第六部分 附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

**重要提示：**

**（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；**

**（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；**

一、“资格文件”格式

1.1 “资格文件”封面

2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目

投 标 文 件

**（资格文件）**

|  |
| --- |
| **项目编号：** |
| **供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **供应商地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **法定代表人或其授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

1.2供应商资格审查声明函

**供应商资格审查声明函**

**平阳县城市建设投资有限公司 ：**

我方 *（供应商名称）* 参与  *（项目名称）* 政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
4. 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
6. 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。
7. 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

**企业法人营业执照**

|  |
| --- |
| **资格要求：具有独立承担民事责任能力**  **证明材料：企业营业执照**（提供复制件加盖供应商公章）或**供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书**（提供复制件加盖供应商公章）  备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。 |

**二、“报价文件”格式**

2.1 “报价文件”封面

2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目

投 标 文 件

**（报价文件）**

|  |
| --- |
| **项目编号：** |
| **供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **供应商地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **法定代表人或其授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
| **开标前不得启封** |

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称： 招标编号： PYCG240801064 单位：人民币元

项目名称：2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标折扣率 | 投标总报价 | 备注 |
| 2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目 | % | 大写： （元）  小写： （元） |  |

▲投标供应商的报价包含在承包区域内所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、餐费、饮用水、各种社会保险、食宿与交通、服装、安全、仓储、运输（包括垃圾外运）、管理费用、税费、利润、招标代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲**本项目采购综合单价按此投标折扣率统一结算，最高投标折扣率为92%，超过该折扣率报价为无效标；结算综合单价计算公式为：采购综合单价\*投标折扣率。**

▲**本表投标总报价=最高限价金额×投标折扣率**=34290689.29元×投标折扣率（例如：投标折扣率为92%，本表投标总报价=34290689.29\*92%=31547434.15元，保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

**中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函**

【不属于中小企业的无需填写、递交】

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**监狱企业声明函**

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为： 。

本公司为参加（ 项目名称 ） （项目编号： ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式

3.1 “商务技术文件”封面

2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目

投 标 文 件

**（商务技术文件）**

|  |
| --- |
| **项目编号：PYCG240801064** |
| **供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **供应商地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |

3.2供应商自评分指引表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

**供应商参与采购活动投标资格声明函**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目采购编号 | PYCG240801064 |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件：  （一）具有独立承担民事责任的能力；  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；  （六）法律、行政法规规定的其他条件。  2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。  3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。  4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。  本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 | |
| 供应商名称（加盖盖章）： | |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： | |
| 签署日期： | |

3.4投标函

投 标 函

平阳县城市建设投资有限公司 ：

（供应商全称）授权 （授权代表名称） （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的 （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对 项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

**不提供本函做无效投标处理。**

3.5法定代表人授权书

**法定代表人授权书**

平阳县城市建设投资有限公司 ：

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系 （供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （授权代表姓名） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 （招标项目名称，括号中填写项目编号） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表： 性别 ：

年龄： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商： （盖章）

法定代表人（负责人）： （签字或签章）

授权委托日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **（授权代表身份证复印件或影印件）** |

3.6投标供应商情况声明

**投标供应商情况声明**

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到 年 月 日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数 人，其中技术人员 人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称 （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

3.7.1 商务响应表

**商 务 响 应 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **内容** | **招标文件规范要求** | **投标文件**  **对应规范** | **备 注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**供应商盖章：**

注：不填写此表，视全部响应招标文件

3.7.2 技术响应表

**技 术 响 应 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **内容** | **招标文件规范要求** | **投标文件**  **对应规范** | **备 注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**供应商盖章：**

注：不填写此表，视全部响应招标文件

**3.8 供应商、人员类似业绩证明**

**3.9 产品参数、施工方案等；**

**以下内容格式自拟**

**3.10针对本项目拟派人员名单**

针对本项目拟派人员名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **本项目主要工作** | **年龄** | **性别** | **专业** | **专业**  **年限** | **职务**  **和职称** | **联系方式** |
|  | **项目负责人** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**3.11质量服务承诺书、诚信投标承诺书**

**质量服务承诺书**

致 （采购人）:

本公司 （供应商）对 （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为 （项目名称）项目的中标供应商，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标供应商合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

**诚信投标承诺书**

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分 评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启**。**开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

**其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。**

**评标细则**

**一、商务报价评分 10分**

1、以有效投标供应商的有效投标折扣率中的最低折扣率为评标基准折扣率，得满分10分。商务报价评分结算公式为:商务报价得分=(评标基准折扣率／投标折扣率)×10%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

**二、技术、服务、资信、业绩综合评分 90分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评定项目** | **分值**  **范围** | **评分内容及标准** |
| 1 | 供应商认证体系情况 | 0-1.5分 | 具有有效的质量管理体系认证证书，得0.5分；  具有有效的环境管理体系认证证书，得0.5分；  具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得0.5分。  **注：以上证书认证范围须包含绿化养护或绿化管理类似相关内容，供应商提供有效的体系证书扫描件或复印件加供应商盖公章，及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图加盖供应商公章，否则不得分。** |
| 2 | 供应商绿生产基地及园林绿化垃圾处理场地情况 | 0-7.5分 | 1. 供应商同时具有林木种子种苗生产经营许可证和自有苗圃生产基地（面积≥200亩）的得4分，供应商同时具有林木种子种苗生产经营许可证和自有苗圃生产基地（200亩＞面积≥100亩）的得3分，供应商同时具有林木种子种苗生产经营许可证和自有苗圃生产基地（100亩＞面积≥50亩）的得2分，供应商同时具有林木种子种苗生产经营许可证和自有苗圃生产基地（50亩＞面积≥20亩）的得1分，本项最高得4分。 2. 时效性：供应商苗圃生产基地到采购人补植地点90（含）分钟以内的得2.5分，供应商苗圃生产基地到采购人补植地点90（含）分钟-120分钟以内的得1分，供应商苗圃生产基地到采购人补植地点120（含）分钟-180分钟以内的得0.5分，供应商苗圃生产基地到采购人补植地点180分钟以外的得0.25分，需提供供应商承诺书加盖公章，本项最高得2.5分。   注：**提供《林木（或林草）种子生产经营许可证》及政府部门颁发的生产面积证明材料扫描件加盖公章；否则不得分。**   1. 园林绿化垃圾处理场地：为落实园林垃圾资源化利用政策，供应商提供自有或租赁的园林绿化垃圾处理场地及构筑物的得1分。   **注：须提供园林绿化垃圾处理场地及构筑物的现场照片，并提供处理场地及构筑物的自有房产证或流转合同或租赁合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。** |
| 3 | 供应商业绩 | 0-1分 | 供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有绿化养护项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分；  **注：业绩证明须同时提供中标通知书、合同、履约评价书（评价须为优或优秀），提供不全不得分。** |
| 4 | 拟投入本项目人员情况 | 0-19分 | 1. 项目负责人（1人）：具有人力资源部门颁发的园林绿化相关专业高级工程师及以上职称的得3分，具有人力资源部门颁发的园林绿化相关专业工程师职称的得1分，最高得1分，本项最高得3分。 2. 项目组成员（3人，不含项目负责人）：具有人力资源部门颁发的园林绿化相关专业工程师及以上职称的得2分，最高得4分，具有住建部门颁发的安全生产管理证书（C证）的得1分，最高得1分，本项最高得5分。   3、养护人员（不含项目负责人及项目组成员）：  1）拟投入养护人员中具有政府颁发的高空（处）作业操作证书，每个1分，本项最高得 2分。  2）拟投入养护人员中具有绿化工证书的每1名得0.3分，最高得3分。  3）具有花卉工证书的每1名得0.3分，最高得3分。  4）具有植保工证书的每1名得0.3分，最高得3分。  本项最高得分11分。  **注：以上人员不得兼任，提供的相关证书复印件加盖供应商公章，所有人员须提供由社会保障部门出具的投标截止前连续近6个月的在本单位社保在保证明或电子社保证明复印件加盖投标供应商公章。** |
| 5 | 供应商投入本项目主要机械设备配置情况 | 0-13分 | 1. 供应商投入自有的洒水车（（总质量≥25吨）得2分，最高得2分 ；若为租赁每辆的得1分，最高得1分；本项最高得2分。 2. 供应商投入自有的洒水车（（25吨≥总质量≥10吨）得1分，最高得2分 ；若为租赁每辆的得0.5分，最高得1分；本项最高得2分。 3. 供应商投入自有登高车（高度16m及以上）的每辆得1分，自有登高车（高度12m（含）-16m（不含））的每辆得0.5分，最高得2分；若为租赁登高车（高度16m及以上）的每辆得0.5分，登高车（高度12m（含）-16m（不含））的每辆得0.25分，最高得1分；本项最高得2分。 4. 供应商投入自有运输自卸车（总质量≥4吨）1辆得0.5分，2辆及以上得1分；若为租赁2辆及以上的得0.5分；最高得0.5分，本项最高得1分。 5. 供应商投入自有封闭式垃圾运输车（总质量≥4吨）1辆及以上得1分，若为租赁1辆及以上的得0.5分；最高得0.5分，本项最高得1分。 6. 供应商投入自有的剪草机、水泵、绿篱机、落叶吹风机、草坪梳草机、打孔机、275公斤及以上高压清洗机、剪叉自行走式升降机、割灌机小型绿化养护设备、树枝粉碎机，每一样设备得0.5分，最高得5分；若为租赁每一样设备得0.25分，最高得2.5分；本项最高得5分。   **注：以上投入机械设备须提供有效年检车辆行驶证（所有人为投标供应商）、车辆登记证和发票复印件加盖供应商公章，如租赁车辆须提供有效年检车辆行驶证（所有人为出租人）及租赁合同的复印件加盖供应商公章。** |
| 6 | 对本项目的理解、项目现状调查、重点难点分析及解决方法 | 0-10分 | 根据供应商对本项目的理解是否到位、全面，由评委打分。（评分范围：3,2,1,0）  根据供应商对本项目现状调查情况及现状的了解是否具体、详细和针对性得，由评委打分。（评分范围：3,2,1,0）  根据供应商对本项目养护的重点难点分析及解决方法是否具体、科学合理，由评委打分。（评分范围：4,3,2,1,0） |
| 7 | 绿化养护技术方案 | 0-15分 | 根据供应商对本项目主要植物特性描述是否正确、到位，由评委打分。（评分范围：3,2,1,0）  根据供应商提供的绿化养护方式、方法是否针对本项目特点、适用性强、科学合理，由评委打分。（评分范围：3,2,1,0）  根据供应商绿化养护技术措施内容是否针对本项目特点、适用性强、科学合理，由评委打分。（评分范围：3,2,1,0）  根据总体绿化养护季节性变化养护措施内容是否本项目特点、科学合理，由评委打分。（评分范围：3,2,1,0）  根据病虫害防治、用药方案方案内容是否科学、合理，由评委打分。（评分范围：3,2,1,0） |
| 8 | 项目考核方案 | 0-3分 | 在招标文件考核标准的前提下，结合实际养护工作制定更详细、要求更高的考核办法内容（包括投入项目所有的人员的体检情况等），拟成立考核组织及针对考核结果制定完善的补救措施、奖罚办法方面内容，由评委打分。（评分范围：3,2,1,0） |
| 9 | 养护管理体系 | 0-3分 | 根据养护管理体系完善程度、保障性，养护管理制度、规程齐全性，由评委打分。（评分范围：3,2,1,0） |
| 10 | 人员及设备管理方案 | 0-3分 | 根据人员考核方案、人员培训方案，合同执行期间的人员数量保障方案、人员安全保障措施、人员管理规范，机械、车辆设备管理情况由评委打分。（评分范围：3,2,1,0） |
| 11 | 安全生产、文明作业、环保措施 | 0-4分 | 根据供应商安全生产、文明作业、环保措施的科学性、合理性的得，由评委打分，**需提供承诺书加盖供应商公章，否则不得分。**安全生产、文明作业、环保承诺内容作为合同附件，用于项目履约是予以考核。（评分范围：4,3,2,1,0） |
| 12 | 防暑措施 | 0-3分 | 据供应商防暑工作的措施的科学性、合理性的，由评委打分。（评分范围：3,2,1,0） |
| 13 | 养护质量承诺与执行保证 | 0-3分 | 根据供应商养护质量保证承诺、措施力度、软硬件条件、监督考核等方面内容的科学性、合理性，由评委打分。（评分范围：3,2,1,0） |
| 14 | 应急保障措施（成立应急小组） | 0-4分 | 根据供应商针对大型活动、节庆假日、防台防汛期间、创优评优和突击检查、突发事件特殊时期的应急保障措施的科学、合理性，由评委打分。（评分范围：4,3,2,1,0） |

**三、说明**

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书

浙江品信工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加2024年-2026年平阳县县管绿地养护项目（采购编号：PYCG240801064）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系

（供应商代表签名）

年 月 日

**注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：976229703@qq.com。**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。