编 制 说 明
工程概况：
平阳县腾蛟镇麻树村（平安）“旱改水”质量提升项目。本项目位于平阳县腾蛟镇麻树村、平安村，共4个地块，项目区总面积7.1997 公顷。
主要建设内容：
1）土地平整工程：灌木清理7.1997 公顷；表土剥离20879.1 m3；犁底层压实20879.1m3；表层土回填6.9597 公顷；土地翻耕、平整6.9597 公顷；2m 田坎修筑10350 米；田埂修筑10350 米。
2）灌溉与排水工程：新建0.4m 宽灌排渠1460 米；新建直径110mmPE输水管2620米；新建蓄水池（50m3）4 个；新建抽水泵房2 个；新建直径800mm 过路涵8 米。
3）田间道路工程：新建3m 宽水泥路1900 米。
4）其他工程：施商品有机肥41.7582t，平均一亩400kg；种植水稻104.3955 亩。
二、编制依据
1.《浙江省土地整治项目预算定额标准》（浙财农[2016]1号）。
2.《浙江省国土资源厅关于调整土地整治项目预算计价规则的通知》（[2016]550号）。
3. “平阳县腾蛟镇麻树村（平安）“旱改水”质量提升项目”项目规划设计报告、概算书；
4、材料价格参照《平阳县建材价格信息》2022年12月份及结合市场价；
三、其他说明
1、预算单价已考虑项目区内材料二次运输费用，不再另行增加。
2、水稻种植一年，每年种一季，收成归施工方，报价应含种植、维护、收割及产值抵消的等一切费用。

3、本工程所有建筑材料均按外购考虑，犁底层土方回填土源由施工单位自行解决。

4、本工程预算增值税率（销项税）9%。

5、PE管DN110压强暂按1.0MPa计入,本次管道埋设开挖断面暂按0.4*0.4计入；

6、如有清单描述与施工图不一致的，以本清单为准进行报价，结算工程量按实计量。
7、本工程所需大型机械进退场费、临时道路、施工仓库监理用房、等施工技术措施费用由施工单位自行考虑，费用已包含在预算单价中；
8、本工程所需的保险费及安全文明施工费有施工单位自行考虑，费用已包含在预算单价中；
9、土地平整夯实，由于施工场地为山上，现场地势不详，工程施工中可能需填筑低洼地带，故本次平整土方暂定20879.1立方米，结算工程量按实计量，详见清单序号1.2。
10、电网到泵房线路采用铜芯电力电缆敷设 YJV-3*6，外套塑料PC25，长度暂按300m计入；
11、工程量按实结算。

12、蓄水池混凝土暂按C25计入。

13、暂列金额按30万元计入。

14、以下空白。
